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   FICHA TECNICA
	ESPECIFICACIONES

	Impresora Multifuncional EcoTank L3251 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
IMPRESIÓN:
Tecnología de impresión:  Inyección de tinta Heat-Free Micro Piezo de 4 colores (CMYK)
Resolución máxima de impresión:  Hasta 5.760 dpi x 1.440 dpi
Velocidad de impresión máxima:  Negro 33 ppm y color 15 ppm (borrador, A4/carta)
Velocidad de impresión ISO2:  Negro 10 ppm y color 5 ppm (A4/carta)
COPIAS:
Velocidad de copiado ISO3:  Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm (A4/carta)
Resolución máxima de copiado:  1.200 dpi x 2.400 dpi
Tamaño máximo de copiado:  A4/carta
ESCANEO:
Tipo de escáner:  Cama plana con sensor de líneas CIS de color
Área de escaneo máxima:  216 mm x 297 mm
Resolución óptica/máxima:  1.200 dpi x 2.400 dpi
Profundidad de color:  Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida – Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida – Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida
IMPRESIÓN INALÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES:
Connect:  Epson Smart Panel App (iOS, Android), Epson Email Print, Remote Print Driver
Otros:  Chromebook Native Print
INTERFAZ Y CONECTIVIDAD:
Conectividad estándar:  USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Protocolos de impresión en red:  TCP/IPv4, TCP/IPv6
Protocolos para gestión de redes Seguridad WLAN:  SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Compatibilidad con Sistemas Operativos:  Windows Vista/ 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) Windows Server 2003 (SP2) or later, Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente.
MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS:
Tamaño máximo de impresión:  215.9 mm x 1.200 mm
Tipos de papeles soportados:  Papel normal, Papel especial (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres), Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), (21,59 cm x 34,04 cm)
Tamaños de papeles soportados: O cio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media Carta, A6, Foto: 10 cm x 15 cm (4” x 6”), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5” x 7”), Sobres: #10
Capacidad de carga:  Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta)

	COMPUTADOR - - LATITUDE 3420 - PROCESADRO INTEL CORE I3 - 1125G4 2.0 GHZ - MEMORIA RAM 8GB PANRALLA 14"HD - ALMACENAMIENTO SSD 256GB - OS WINDOWS 11 PRO - LICENCIA WINDOWS - LICENCIA OFICCE

	SONIDO - PRO DJ Cabina activa de dos vías recargable. • Woofer de 15”. • Driver de 1”. • Potencia 120W RMS. • Amplificador clase AB. • Respuesta en frecuencia 100 Hz-18 kHz. •1EntradademicrófonoXLR1Entradade líneaplugyRCAy módulo USB/SD/Bluetooth/Radio FM. • 1 Salida RCA. • Ecualizador grafico 5 bandas. • Led indicador de encendido y clip, talkover, eco. • Material de construcción ABS. • Incluye cable de poder, manual, 2 micrófonos inalámbricos. • 115v-120v~, 50/60hz. • Dimensiones 48 x 39 X 75 CM • Peso 18 kg

	TRIPODE - Base Cabina PROEL FRE180 BK CAPACIDAD DE CARGA 35 KG

	TV 40" LED SMART TV ENTRADAS HDMI

	SOPORTE PEDESTAL TV Compatible con pantallas de 32" hasta 70"
Capacidad hasta 50 Kg • Estante de la cámara ajustable en altura
Material: Estructura metálica con recubrimiento de pintura en polvo

	CABLE HDMI 3 MTS – BLINDADO

	Graba Audio mp3 y reprodúcelo en un parlante de 300 kW Batería de larga duración hasta 32 horas de grabación mp3 Memoria de 4 GB para grabar hasta 1043 horas Micrófono monoaural incorporado Monitor de grabación para un control completo y sencillo
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