ANEXO TECNICO PROCESO PANTALLAS INTERACTIVAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de los bienes, objeto de la presente Solicitud, de acuerdo con los requerimientos de especificaciones técnicas:

A. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


PANTALLAS INTERACTIVAS

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO MÍNIMO

	1
	Marca
	OMITIDO (CUALQUIER MARCA)

	2
	Modelo
	OMITIDO (CUALQUIER MODELO)

	3
	Cantidad
	2 (DOS)

	4
	INFORMATICA

	4.1
	Sistema Operativo
	Android 11

	4.2
	Memoria Ram
	8 GB

	4.3
	Almacenamiento
	64 GB

	4.4
	Procesador
	1 ARM cortex A55 de cuadro núcleos (hasta 1,8 GHz)

	5
	PANEL

	5.1
	Tamaño de la Pantalla
(Diagonal)
	86”

	5.2
	Resolución
	4K UHD (3840 * 2160)

	5.3
	Brillo
	400 cd/m²

	5.4
	Relación de aspecto
	16:9

	5.5
	Frecuencia de Actualización
	60Hz

	5.6
	Angulo de visión
	178°

	5.7
	Filtro de luz azul
	Si

	5.8
	Colores de toque
	1.07 mil millones ( 10 bits)

	5.9
	Tipo de toque
	Zero Bonding IR (Gen 2)

	5.10
	Puntos de contacto
	40

	5.11
	Precisión táctil
	1,5 mm

	5.12
	Tiempo de respuesta táctil
	<7 ms

	6
	ALIMENTACION ELECTRICA

	6.1
	Requerimientos de
energía
	100 – 240 V CA

	6.2
	Frecuencia
	50 – 60 Hz

	6.3
	Consumo de energía (Típico)
	350 W

	6.4
	Consumo de energía (Máximo)
	520 W

	7
	HARDWARE

	7.1
	Protección de superficies
	antideslumbrante y anti huellas dactilares o superior.

	7.2
	Altavoces
	2 x 16 W con salida estéreo

	7.3
	Sensores
	1 x Sensor de luz ambiental para brillo de pantalla adoptivo

	7.4
	Conectividad
	Wifi 6 (2,4 Ghz y 5 GHz), Gigabit Ethernet
(1000M), Bluetooth 5.2

	
7.5
	Puertos de entrada / Salida (Lateral)
	2 entradas HDMI, 1 entrada VGA, 1 entrada de
audio VGA, 1 salida HDMI, 1 USB táctil, 1
salida de audio (3,5 mm), 1 salida SPDIF, 1 RS-232, 2 RJ-45, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0,1x
ranura para PC OPS

	7.6
	Puertos de entrada / Salida (Frontal)
	1 entrada HDMI, 1 USB táctil, 2 USB 3.0, 1 USB tipo C (PD de 65 W)

	8
	SOFTWARE

	





8.1
	





Software de Pizarrón Interactivo
	Software interactivo e intuitivo de pizarrón donde las herramientas sean fácilmente accesibles a través de múltiples opciones de menú. Gestos Multi-Touch. Integración con Google Images, Reconocimiento de escritura, Usuarios simultáneos que el software sea de la misma marca de la pantalla para garantizar la compatibilidad.

	



8.2
	



Software de colaboración
	Incluye de fábrica una plataforma inalámbrica que reciba cualquier archivo multimedia y documento desde un teléfono o tableta Android a la Pantalla hasta 9 dispositivos en proyección simultánea.
incluye Screen MIRROR que Refleje la pantalla Principal en un teléfono inteligente o tableta y permita toque en la pantalla para controlar la Pantalla. Incluya MIRACAST que es el último estándar para compartir contenido inalámbrico.

	



8.3





	



Software de Atención de Reuniones
	Que Incluya de fabrica una plataforma para la toma de atención a las reuniones que permita acceder desde un link o una APP,
El software debe ser de la misma marca de la pantalla para garantizar la compatibilidad





	


8.4
	


Software VNC
	Que Incluya de fabrica una plataforma de pantalla compartida que permita establecer una conexión con un equipo remoto situado en cualquier parte del mundo este software debe ser de la misma marca para garantizar por la compatibilidad de la solución.







	
8.5
	
Software
	Aplicativo en Android y Windows donde cualquier usuario puede ingresar y solicitar una capacitación de cada una de las herramientas adquiridas a un solo clic



	



8.6
	



Software de Administración Remota
	Que incluya de fabrica una plataforma que permita Administrar remotamente la pantalla, actualizar el sistema operativo, extraer reportes de uso, proveer soporte técnico remoto al equipo, ubicar el equipo en donde se encuentre, bloquear e instalar aplicativos a múltiples pantallas simultáneamente, restringir el uso basado en roles predeterminados y apagar los equipos remotamente, este software debe ser de
la misma marca para garantizar la compatibilidad de la solución.

	9
	ACCESORIOS

	

9.1
	

Montaje
	Soporte pedestal, (de acuerdo al peso y las dimensiones del televisor ofertado).
Screen Size: 75”- 98”
Capacidad de carga: 200 lbs/ 90.9 kg Material de elaboración: Acero Accesorios:
Incluye organizador de cables

	
9.2
	
Modulo PC Interno incluido, no se permiteAdaptaciones
	Procesador Intel Core i5 11Gen o superior Memoria RAM 16GB o superior Almacenamiento SSD 256GB o superior Resolución 4K
Wifi:802.11b/g/n (2.4Ghz) o superior

	








9.3
	







SISTEMA PARA VIDEOCONFERENCIA
	Cámara web empresarial de comunicación unificada. Una solución de videoconferencia todo en uno.
Cámara 4k, array de 6 micrófonos, altavoces integrados. Reducción de ruido, cancelación de eco, auto enfoque a quien esta
hablando, todo con el poder de la IA, Trabaja de forma independiente como un micrófono, barra de sonido o cámara; También trabaja como una solución todo en uno, tu decides. 12 Mega pixeles, Formato de salida MJPG/YUY2/H.264 , Campo de visión
FOV 120°(D) ,Modo de enfoque Tecnología de enfoque a quien habla con IA, Distancia de enfoque 2 Metros , Altavoces x1 altavoz integrado de 8W, Alcance del micrófono Tecnología de Voice Pick up con alcance de 8 metros, USB Type-C x1,USB 3.0 x1, AUX x1,HDMI OUT x1,DC 2.0 x1,RJ45 x1,
Control remoto x1

	

9.4
	

Teclado inalámbrico
	Hasta 10 metros de alcance Touchpad integrado o mouse óptico Teclado completo
Botones multimedia
Incluye Baterías recargables y cargador debe ser de la misma marca de la pantalla para
garantizar compatibilidad.

	9.5
	Lapiceros Pasivos
	Dos (02) Lapiceros pasivos por cada solución instalada
Un (01) Lapicero pasivo con extensión de 1metro por cada
solución instalada

	9.6
	Cables y Accesorios
	1 cable HDMI, 1 cable de alimentación, 1 cable táctil USB, 1 cable tipo C, 2 lápices ópticos con
revestimiento antibacteriano, 1 control remoto para pantalla, 1 control remoto para cámara
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· Especificaciones técnicas adicionales a las de obligatorio Cumplimiento.
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	El oferente se compromete a certificar que la Marca del equipo debe estar registrada en Colombia hace mínimo 5 años ( esté vigente).
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	2
	El oferente mediante certificación deberá indicar que la Empresa debe contar con trayectoria mínima de 9 años en el mercado colombiano con su registro correspondiente.
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	3
	El oferente deberá certificar que El software debe ser incorporado por la misma empresa del fabricante.
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	4
	Debe contar con certificado de distribución de la marca emitido por el representante legal con vigencia a este proyecto.
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	5
	El oferente se compromete que se resultar adjudicatario entregara las fichas técnicas y manuales de uso de los productos.

	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	6
	Debe cumplir en Seguridad de resistencia de presión >= 7 Mohs
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	7
	El oferente mediante su oferta se compromete que de resultar adjudicatario del presente proceso de selección garantizara la entrega de los elementos en perfectas condiciones de uso, elementos nuevos y debidamente empacados conforme a la especificación técnicas y a la unidad de medida de cada producto. No se aceptan productos remanufacturados
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	8
	El oferente se compromete que de resultar adjudicatario del presente proceso de selección reemplazará los productos que no cumplan con las características técnicas mínimas exigidas y de calidad, sin ningún costo adicional DIGAU, dentro de un plazo máximo de TRES días (03) después de realizada le devolución.
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	9
	El oferente mediante su oferta se compromete que de resultar adjudicatario del presente proceso garantizara que los materiales empleados son de primera calidad, resistencia y durabilidad de acuerdo con los requerimientos de las fichas técnicas y/o normas técnicas.
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	10
	Los costos de transportes y demás gastos ocasionados con la entrega de los elementos objeto del contrato, serán asumidos por el proponente y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta.
	    CUMPLE(  ) NO CUMPLE (  )

	11
	El oferente se compromete que se resultar adjudicatario entregara las fichas técnicas y manuales de uso de los productos.

	    CUMPLE (  ) NO CUMPLE (  )

	12
	El oferente se compromete a la instalación y configuración de las pantallas en caso de resultar adjudicatario en los sitios que indique el supervisor del contrato.

	    CUMPLE (  ) NO CUMPLE (  )
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NOTA, EL OFERENTE DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO ESPECIFICANDO QUE ACEPTA LAS CONDICIONES TECNICAS SOLICTADAS EN EL ANEXO Y LA PRESENTACION DE LOS ITEMS OFERTADOS. 

El OFERENTE 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX










