[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 450.10P
SUMINISTRO DE MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MGC-25 (INCLUYE, TRANSPORTE, EQUIPO DE COMPACTACIÓN Y CORTADORA DE PAVIMENTO)

Permanece vigente lo estipulado en la Especificación 450-13 MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO), además del siguiente aspecto:

FORMA DE PAGO

Rige lo descrito en el artículo 400 y, en particular en el numeral 400.7.3 del artículo 400, incluyendo en el precio unitario el suministro, equipo de compactación y corte del pavimento antiguo, así mismo, los costos correspondientes al transporte de la mezcla deben quedar incluidos dentro de valor de pago de la mezcla. En el caso de requerirse aditivos mejoradores de adherencia, su costo deberá estar incluido en el precio unitario de la mezcla. El riego de imprimación se pagará por aparte.

En la mezcla en caliente para bacheo el precio unitario del riego de liga se incluirá dentro del respectivo análisis unitario.

ITEM DE PAGO

450.10P MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MGC-25……………………Metro cúbico (M3)



ESPECIFICACION PARTICULAR 421.1P
SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

Permanece vigente lo estipulado en la Especificación 421-13 RIEGO DE LIGA, además del siguiente aspecto:

FORMA DE PAGO

Rige lo pertinente del numeral 400.7 del artículo 400 y en particular lo indicado en el numeral 400.7.2, incluyendo en el precio unitario el suministro.


ITEM DE PAGO

421.1P SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1………………...……Metro cuadrado (M2)

