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San Juan de Pasto, mayo 2024

Señores
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN
Ciudad.

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. [Incluir número del proceso de contratación]

OBJETO:  La adquisición de elementos destinados a fortalecer el programa de innovación educativa desarrollado por la Subsecretaría de innovación adscrita a la Secretaría Tic, Innovación y Gobierno Abierto de la gobernación de Nariño.

El suscrito [Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], formalmente me permito presentar mi oferta económica dentro del proceso de la referencia, con base en la siguiente información:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	
VALOR UNITARIO 

	VALOR TOTAL

	1
	Gafas de realidad virtual con pantalla 4K+ Infinite Display (2064x2208 píxeles por ojo), tasa de refresco de 90 Hz (opción de 120 Hz en modo experimental), lentes tipo pancake, procesador Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, altavoces estéreo con sonido espacial 3D, controladores sin anillos con sistema háptico TruTouch, autonomía de hasta 2,2 horas, tiempo de carga de 2,3 horas con adaptador de 18 W, Wifi, y cámaras duales RGB con proyector de profundidad. Esencialmente, debe ser compatible con la Quest Store para acceso a contenido.
	3
	UND
	
	

	2
	Impresora 3D FDM capaz de imprimir en PLA, ABS, PETG, y TPU, con área de 350x350x400 mm y filamento de 1.75 mm. Debe tener extrusora Bowden, boquilla de 0.4 mm, y alcanzar 260°C en el hotend y 110°C en la base Carborundum UltraBase. Requiere nivelación automática vía sensor BLTouch, resoluciones de 100 a 400 micras, y compatibilidad con softwares como Cura y Simplify3D. La interfaz debe ser una pantalla LCD táctil de 4,3 pulgadas, soporte para archivos. stl, .obj,.amf, y características de reanudación de impresión y detección de fin de material. Esencial la estabilidad con doble tornillo en Z y estructura reforzada en el eje Z.
	2
	UND
	
	

	3
	Cámara de seguridad: Cámara IP de 8MP (12 VDC y POE IP67 98.4 ft IR Ranura SD incorporada H.265 3D DNR Detección de movimiento),
	5
	UND
	
	

	4
	DVR 8 Megapíxel (4k) / 16 Canales IP / 16 Puertos Poe+ / 2 B
	1
	UND
	
	

	5
	[bookmark: _GoBack]Cable De Red UTP Cat 6 MATERIAL ALEACION, Caja Por 305mts
	2
	CAJA
	
	

	6
	Disco Duro De 8tb 5640rpm Optimizado Para Video vigilancia
	1
	UND
	
	

	7
	Conectores Rj45 Categoría 6 Con Guía
	50
	UND
	
	

	8
	Botas Para Conector Rj45 UTP Capuchón Paquete X 100 Unidades
	1
	PAQUETE
	
	

	9
	Canaleta plástica con adhesivo 12 mm X 9mm
	5
	UND
	
	

	10
	Canaleta plástica 2 cm X 1 cm con adhesivo
	70
	UNIDAD
	
	

	11
	Angulo extremo 2 cm X 1 cm
	5
	UND
	
	

	12
	Angulo Interno para canaleta de 2cm X 1cm
	10
	UND
	
	

	TOTAL 
	





NOTA: Con la firma de este documento se aceptan todas y cada una de las condiciones establecidas en la invitación pública y demás documentos que forman parte integrante de este proceso.

En constancia, se firma en [Indicar fecha de suscripción]
Atentamente,




_________________________
(Nombre y firma del proponente o del representante legal)
C.C. Nº.
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