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ANEXO 10
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

	Mantenimiento Vehículos 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT  

	1
	CAMIONETA DOBLE CABINA VOLKSWAGEN AMAROK, DIESEL, MODELO 2016, CONSISTENTE EN:

	1,1
	Retiro, suministro e instalación de pastillas de Freno en las dos ruedas delanteras y bandas traseras tipo original incluyendo tensores traseros y suministro de insumos.
	UN
	1

	1,2
	Suministro de batería referencia 770 34RST-900TLibre mantenimiento.
	UN
	1

	1,3
	Mantenimiento del sistema de bloqueo central puerta delantera, incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	1,4
	Suministro e instalación de los 2 bocines de rodamientos delanteros
	UN
	1

	1,5
	Alineación y balanceo de llantas delanteras y traseras.
	UN
	1

	1,6
	Suministro, Cambio y disposición de residuos de aceite del motor con suministro de 4 galones de aceite 15w40 (DELO 400) incluye suministro y cambio de 2 filtros de aceite Tipo original, 2 filtros de aire tipo original, 2 filtros de aire acondicionado tipo original y 2 filtros de combustible originales.
	UN
	1

	1,7
	Cambio, suministro e instalación del motor y cremallera elevavidrios de la puerta delantera tipo original. Incluye revisión del sistema de elevavidrios y suministro de insumos.
	UN
	1

	1,8
	Suministro, retiro e instalación y disposición final de KIT de correa de repartición del motor original, incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	1,9
	Reparación del sistema de Transmisión trasera, (Consistente en cambio de planetarios, balinera, rodillos). Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	1,10
	Arreglo de carpa plana del platón (reforzar esquinas), incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	1,11
	Suministro, retiro e instalación y disposición final de correa de accesorios original del motor original de la marca, incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	1,12
	Retiro suministro e instalación del kit completo del embrague original de la marca (Incluye prensa, disco, balinera y balinera del volante)
	UN
	1

	1,13
	Retiro suministro e instalación de bomba de combustible original de la marca y lavado del tanque de combustible.
	UN
	1

	1,14
	Retiro suministro e instalación de los 4 inyectores original de la marca (Incluye escaneo y programación)
	UN
	1

	1,15
	Mantenimiento del sistema de aire acondicionado, incluye limpieza del sistema, cambio de aceite del compresor, cambio de rodamientos, cambio de la polea del compresor (Incluye suministro de insumos)
	UN
	1

	1,16
	Mantenimiento del alternador, incluye retiro suministro e instalación de polea, escobillas y balineras.
	UN
	1

	2
	BUSETA HINO, MODELO 2022, CONSISTENTE EN:
	 
	 

	2,1
	Suministro y cambio de aceite del motor (aceite 15w40 DELO 400).
	UN
	1

	2,2
	Suministro e instalación de baterías referencia 1150P 31H.
	UN
	1

	2,3
	Retiro, suministro e instalación de cinta reflectiva, incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	2,4
	Suministro de Liquido refrigerante para motor.
	UN
	1

	2,5
	Retiro suministro e instalación del kit completo del embrague original de la marca (Incluye prensa, disco, balinera y balinera del volante)
	UN
	1

	2,6
	Retiro, suministro e instalación de filtros de aceite, filtros de aire, filtros de aire acondicionado y filtros de combustible, todos originales de la marca HINO, incluye suministro de insumos.  
	UN
	1




Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal
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