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	FORMATO FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN
	



	Clasificación del bien o servicio 
	
95131700

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	CARPA EN LONA PARA EMERGENCIA, Confeccionada en LONAS NACIONALES, Material resistente a la fricción, rasgado e intemperie, 100% impermeable, recubierta con PVC, flexible por ambas caras, reforzado con tela 100% poliéster texturizado, tejido de punto.

	Calidad
	Garantía de un (1) año.

	Generalidades 
	
CARPA IMPERMEABLE EN LONA, Resistente a la lluvia, con cubierta a 4 aguas. 

	Requisitos generales
	Carpa Impermeable Con Paredes Laterales Enrollables, Estructura Metálica y un juego de 4 estacas o elementos para Anclaje. 

Empaque  Tipo Tula o Bolso Con Cremallera,  En Lona Impermeable  Para Guardarla.

Altura: H. Inferior (Mínimo 2 Metros), H Superior (Mínimo 2,4 Mts. o H. Recomendada Por El Fabricante);
 
ANCHO Y LARGO: (3*3)  METROS.


	Requisitos específicos
	· Capacidad máxima para 10 personas o las indicadas por el fabricante.

Adecuada para El Puesto de Mando Unificado de la FGN.

Estructura:

Estructura Plegable o desarmable, fabricada en hierro con terminación en pintura horneable o Electrostática.

Estructura mínima:

Perfiles en Tubería de 12x15 calibre 18, parales en Tubería cuadrada de 1 y 1/2” o 1 ¼” calibre 18 y platina redonda en la base, tornillos hexagonales con tuercas de seguridad, tapones y bujes plásticos. 

Lona en Color: Blanco.


	Empaque  y rotulado
	Empaque individual en lona impermeable. - 
Color: a Convenir, en un solo color.

	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD




EXPLICACIÓN DE LOS CAMPOS
Clasificación del bien o servicio: (Se deberá clasificar el bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios). 

Nombre comercial del bien o servicio: En caso de ser necesario puede incluirse un el nombre comercial del producto según proceda, por su tipo, especificación de forma o presentación, que lo caracteriza y diferencia.

Calidad: Norma técnica, requisitos normativos, ambientales, sanitarios, fitosanitarios o de otro tipo, si existen debe cumplir con sus parámetros.

Generalidades: Definición del bien o servicio, descripción, clasificación, uso, procedencia y funcionalidad.

Requisitos generales: Atributos cualitativos.

Requisitos Específicos: Atributos cuantificables,  niveles permitidos, tolerancias. 
En caso de que alguna característica del producto requiera elementos de especificidad especial puede incluirse un anexo para que el mercado tenga claridad sobre el requisito.

Empaque y rotulado: Características del empaque que protege al producto, rotulado, norma o requisito, si aplica.
En caso de que alguna característica del producto requiera elementos de especificidad especial puede incluirse un anexo para empaque y rotulado, con el fin de que el mercado tenga claridad sobre el requisito.

Presentación y Unidad de Medida: Por volumen, masa o la que aplique, o condiciones de embalaje por unidad de producto. (Para el presente proceso es Unidad de Producto).

NOTA:	Los campos descritos deben ser diligenciados de acuerdo a la aplicabilidad del bien o servicio a adquirir, se podrán adicionar otros ítems si es requerido.
El oferente y/o Contratista garantizan que los datos técnicos relacionados con la estructura metálica  y materiales descritos en los requisitos generales y específicos de la presente ficha técnica, son adecuados. Garantizando su fabricación, entrega y uso, para lo cual el Contratista entregará oportunamente una ficha técnica de armado de la Carpa y Garantía del producto.


FIRMA    : _____________________
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