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              Parques Nacionales Naturales de Colombia

              Dirección Territorial Orinoquia

ANexo Nº 01

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha

Señores

Parques Nacionales Naturales

Ciudad   
REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA Nº 024 de 2018
El suscrito ___________________________ obrando en nombre propio (para el caso de personas jurídicas, en mi calidad de ________, en nombre y representación de ___________) con domicilio en ___________ , debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es el caso), me permito presentar propuesta para participar en la INVITACIÓN PÚBLICA Nº 024 de 2018, cuyo objeto es: “Compra de llantas con destino a los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Chingaza y el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, con entrega en la ciudad de Villavicencio (Meta).” de acuerdo con las condiciones mínimas exigidas así:
Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato y en consecuencia prestar los servicios, conforme con las Especificaciones Técnicas de la Invitación Pública.

Así mismo, declaro en nombre de la firma que represento:


· Que la presente oferta tendrá un término de validez de dos (2) meses, contados a partir de la fecha límite para recibir ofertas, de acuerdo a lo establecido en la Invitación Pública.
· Que autorizo a Parques Nacionales Naturales de Colombia, para que los documentos y actuaciones derivadas del presente proceso de contratación me sean notificados electrónicamente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 53, 56 y numeral 1° del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 3º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 20 y 21 de la ley 527 de 1999, al correo electrónico indicado con la presente propuesta.
· Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, cumpliré con el objeto contractual, obligándome a constituir las garantías exigidas en la Invitación Pública.

· Que he estudiado la Invitación Pública y sus anexos aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos contenidos, y que acepto y entiendo el contenido de la Invitación Pública.

· Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

NIT:_______________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

Dirección: _________________________________________

Teléfonos:___________________________

Fax _____________________

Ciudad:______________________________

Correo electrónico: ________________________

FIRMA: _______________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

ANexo Nº 02. 
OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONÓMICA: El valor de la oferta es de _______________________ Millones  ($________________) de pesos incluido IVA, discriminados así:

El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económicas deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos. 

PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA

	ítem
	Descripción del Bien
	Cantidad
	Marca
	Vr. Unitario
	IVA
	Vr. Total

	1
	Llantas para: Camionetas: CHEVROLET LUV TFS

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 235mm 

· Serie (% altura/ancho): 75

· Rin: 15

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras.

· Tracción continúa en conducción todo terreno.

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	8

UNIDADES
	
	
	
	

	2
	Llantas para: Camionetas: CHEVROLET VITARA

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 215mm 

· Serie (% altura/ancho): 75

· Rin: 15

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	8

UNIDADES
	
	
	
	

	3
	Llantas para: Camionetas: TOYOTA DOBLE CABINA

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 235mm 

· Serie (% altura/ancho): 75

· Rin: 15

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	8

UNIDADES
	
	
	
	

	4
	Llantas para: Camionetas: TOYOTA VIGO HILUX

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 245mm 

· Serie (% altura/ancho): 75

· Rin: 16

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	8

UNIDADES
	
	
	
	

	5
	Llantas para: Camionetas: TOYOTA PRADO-SUMO

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 235mm 

· Serie (% altura/ancho): 75

· Rin: 16

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	8

UNIDADES
	
	
	
	

	6
	Llantas para: Campero: CHEVROLET LUV TFS

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 235mm 

· Serie (% altura/ancho): 75

· Rin: 15”

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero

	8

UNIDADES
	
	
	
	

	7
	Llantas para: Campero: TOYOTA HILUX TURBO DIESEL

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 245mm 

· Serie (% altura/ancho): 65

· Rin: 16

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	8

UNIDADES
	
	
	
	

	8
	Llantas para: Camionetas: CHEVROLET LUV DIMAX

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 255mm 

· Serie (% altura/ancho): 65

· Rin: 16

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	8

UNIDADES
	
	
	
	

	9
	Llantas delanteras para: Motocicleta: YAMAHA XTZ 125

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera

· Ancho: 80mm 

· Serie (% altura/ancho): 90

· Rin: 21

· Índice de Velocidad: S (120 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	6 UNIDADES
	
	
	
	

	10
	Llantas traseras para: Motocicleta: YAMAHA XTZ 125

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera

· Ancho: 110mm 

· Serie (% altura/ancho):80

· Rin: 18

· Índice de Velocidad: S (120 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	6 UNIDADES
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
	$______


PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA

	ítem
	Descripción del Bien
	Cantidad
	Marca
	Vr. Unitario
	IVA
	Vr. Total

	1
	Llantas para: Camioneta: TOYOTA HILUZ

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 255mm 

· Serie (% altura/ancho): 70

· Rin: 16

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	4 UNIDADES
	
	
	
	

	2
	Llantas para: Camioneta: NISSAN FRONTIER

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera

· Ancho: 255mm 

· Serie (% altura/ancho): 70

· Rin: 16

· Índice de Velocidad: S (180 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero
	4 UNIDADES
	
	
	
	

	3
	Llantas delanteras para: Motocicleta: YAMAHA XTZ 125

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera

· Ancho: 80mm 

· Serie (% altura/ancho): 90

· Rin: 21

· Índice de Velocidad: S (120 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	5 UNIDADES
	
	
	
	

	4
	Llantas traseras para: Motocicleta: YAMAHA XTZ 125

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera

· Ancho: 110mm 

· Serie (% altura/ancho):80

· Rin: 18

· Índice de Velocidad: S (120 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	6 UNIDADES
	
	
	
	

	5
	Llantas delanteras para: Motocicleta: YAMAHA YBR 125

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera

· Ancho: 2.75mm 

· Rin: 18

· Índice de Velocidad: S (120 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	2 UNIDADES
	
	
	
	

	6
	Llantas traseras para: Motocicleta: YAMAHA YBR 125

· Categoría: Todo terreno

· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera

· Ancho: 100mm 

· Serie (% altura/ancho):90

· Rin: 18

· Índice de Velocidad: S (120 km/h)

· Índice de temperatura: B

· Índice de tracción: A

· Consumo de Carburante: E

· Adherencia sobre Carretera Mojada: C

· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB

· Carga máxima individual: 1550@80

· Características:

· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.

· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 

· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.

Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	2 UNIDADES
	
	
	
	

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
	$______


ES OBLIGACIÓN DEL OFERENTE ESTABLECER LA MARCA DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE ESTÁ OFRECIENDO EN LA OFERTA, EN CASO DE ALGUNA DUDA SOBRE LOS BIENES OFRECIDOS, EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITARA PRESENTAR LA MUESTRA FÍSICA
· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
· Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.

· Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.
· Para todos los efectos de la evaluación económica, ésta se realizará con los valores propuestos para cada unidad de costo, es decir, valor unitario sin impuestos.
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

NIT:_____________________

Nombre del Representante Legal: _____________________

C.C. Nº ______________________ de _________________

FIRMA: _______________________

ANexo Nº 03 formato de clasificacion siif
[image: image1.wmf](*) Información Obligatoria

1. INFORMACION BASICA (*)

1.1 Información Básica 

Tipo de Identificación 

Número de Identificación

 (Incluir dígito verificación)

NIT                     

Razón Social

Nombre Comercial

Sigla

Número de Matrícula Mercantil

Ciudad de Registro Cámara de Comercio

1.2 Información General

Tipo de Organización Empresarial 

(Ver listado en instructivo)

Porcentaje de Participación del Capital 

(Sólo si seleccionó tipo de capital Mixto)

Privado                %             Público             %

Tipo de Dependencia Organizacional 

(Si la persona jurídica es Entidad Pública indicar si es una Subunidad y si es Privada indicar si es una Sucursal o Filial)

SubUnidad

Sucursal

Filial

NIT                                   

Tipo de Entidad Pública 

(Sólo si diligenció tipo de capital distinto al privado) (Ver listado en instructivo)

Orden de la Entidad Pública 

 (Sólo si diligenció tipo de capital distinto al privado) (Ver listado en instructivo)

1.3 Información del Representante Legal

Tipo de Identificación (

¥)

Número de Identificación 

Fecha de Expedición Documento

Lugar Expedición (Ciudad)

C.C           PA.                  

T.I.            C.E.                  

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

1.4 Información de Persona Contacto 

Tipo de Identificación (

¥)

Número de Identificación 

Fecha de Expedición Documento

Lugar Expedición (Ciudad)

C.C           PA.                  

T.I.            C.E.                  

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Cargo

Ciudad

Departamento

País (Si es diferente a Colombia)

Teléfono (Sin indicativo)

Fax (Sin indicativo)

Beeper

Celular

2. INFORMACION UBICACIÓN (*)

2.1 Oficina Principal

Ciudad

Departamento

País (Si es diferente a Colombia) 

Teléfono (Sin indicativo)

FAX (Sin indicativo)

Apartado Aéreo

Dirección

Correo Electrónico

Página Web

Número de identificación del Tercero del que Depende

Correo Electrónico



Tipo de Capital

Mixto                                Privado                                Público

Entidad Proceso Liquidatorio

Si                    No

AAAA  MM  DD

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO



Dirección

                         INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA

Naturaleza Jurídica

Persona Jurídica Nacional                        Persona Jurídica Extranjera

Naturaleza

del

Tercero

del

que

Depende

(Si

usted

diligencio

el

item

anterior

favor indique la naturaleza de la entidad de la que depende)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL

SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

FORMATO UNICO DE REGISTRO  DE CUENTAS BANCARIAS

PERSONA JURIDICA

      INFORMACION 

        UBICACIÓN


[image: image2.wmf]3. INFORMACION PARA PAGOS (*)

3.1 Entidad Bancaria en la cual autoriza que se consignen los pagos

Tipo de Identificación (

¥)

Número de Identificación 

Fecha de Expedición Documento

Lugar Expedición (Ciudad)

C.C           PA.                   NIT       

T.I.            C.E.                  

Ciudad

Departamento

País (Si es diferente a Colombia) 

Número de Cuenta

Ahorros

Corriente

4. INFORMACION TRIBUTARIA (*)

4.1 Impuesto de Renta

Declarante de Renta

Código Actividad Económica

 (Código DIAN)

Si                              No

Autorretenedor de Renta

Resolución Autorretenedor

Fecha  (AAAAMMDD)

Exento de Retención en la fuente por Renta

Si                              No

Si                              No

4.2 Impuesto sobre las ventas

Régimen de Ventas

Gran Contribuyente

Resolución Gran Contribuyente

Fecha (AAAAMMDD)

Simplificado                    Común

Si                              No

4.3 Impuesto de Industria y Comercio y Aviso - ICA

Exento de Retención en la fuente por ICA

Si                              No

Código Actividad ICA

Municipio

Autorretenedor

Resolución Autorretenedor

Si                              No

Código Actividad ICA

Municipio

Autorretenedor

Resolución Autorretenedor

Si                              No

4.4 Otros Impuestos 

(Indique si usted es responsable de otros impuestos diferentes a los anteriormente citados ya sean departamentales, municipales etc.)

Describa



                             INFORMACION TRIBUTARIA

Descripción Actividad Económica Industria y Comercio y Avisos - ICA

Sucursal



Nombre Entidad Financiera



Titular de la cuenta

Tipo de Cuenta

           INFORMACION BANCARIA



Firma del Representante Legal

Nombre de la Persona que Diligenció este formato

Cargo

Descripción Actividad Económica



Régimen Tributario Especial

Si                              No
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