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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTOR-IP-064-20

1. OBJETO:
Compra de Llantas para los vehículos asignados al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

2.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
	Clasificación UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	
25172504
	Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes
	Componentes y sistemas de transporte
	Neumáticos y cámaras de neumáticos
	Llantas para automóviles o camionetas

	25172512
	Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes
	Componentes y sistemas de transporte
	Neumáticos y cámaras de neumáticos
	Llanta de motocicleta



2.2 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:
	Ítem
	Descripción del Bien
	Unidad de Medida
	Cantidad

	1
	Llantas para: Camioneta
· Categoría: Todo terreno
· Mixto: 50% carretera, 50% fuera de carretera
· Ancho: 245mm 
· Serie (% altura/ancho): 70
· Rin: 16
· Índice de Velocidad: T (190 km/h)
· Índice de temperatura: B
· Índice de tracción: A
· Consumo de Carburante: E
· Adherencia sobre Carretera Mojada: C
· Carga máxima individual: 1090 K
· Características:
· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 
· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  
· Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	UNIDAD
	6

	2
	Llantas delanteras para: Motocicleta: YAMAHA XTZ 125
· Categoría: Todo terreno
· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera
· Ancho: 80mm 
· Serie (% altura/ancho): 90
· Rin: 21
· Índice de Velocidad: S (120 km/h)
· Índice de temperatura: B
· Índice de tracción: A
· Consumo de Carburante: E
· Adherencia sobre Carretera Mojada: C
· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB
· Carga máxima individual: 180@32
· Características:
· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 
· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.  
· Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	UNIDAD
	1

	3
	Llantas traseras con neumático para: Motocicleta: YAMAHA XTZ 125
· Categoría: Todo terreno
· Mixto: 70% carretera, 30% con taches para fuera de carretera
· Ancho: 110mm 
· Serie (% altura/ancho):80
· Rin: 18
· Índice de Velocidad: S (120 km/h)
· Índice de temperatura: B
· Índice de tracción: A
· Consumo de Carburante: E
· Adherencia sobre Carretera Mojada: C
· Ruido de Rodadura Externa del Neumático: 72dB
· Carga máxima individual: 236@32
· Características:
· Total Polivalencia: amplios y resistentes bloques en los hombros, estabilidad del dibujo y agarre, tracción y eficacia de frenado.
· Excelente tracción: canales centrales curvados con mayor agarre en las superficies irregulares y capacidad de autolimpieza de barro y piedras. Tracción continúa en conducción todo terreno. 
· Robustez y duración: carcasa robusta global y flancos reforzados, con alta resistencia a los daños.
Garantía: Sobre cualquier defecto de manufactura y materiales durante la vida útil de la banda de rodamiento o durante 5 años desde la fecha de compra o lo que ocurra primero.
	UNIDAD
	1


ES OBLIGACIÓN DEL OFERENTE ANEXAR LA MARCA DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE ESTÁ OFRECIENDO EN LA OFERTA, CON LA RESPECTIVA FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE ORIGINALIDAD, EN CASO DE ALGUNA DUDA SOBRE LOS BIENES OFRECIDOS EL COMITÉ EVALUADOR SOLICITARA PRESENTAR LA MUESTRA FÍSICA.
Habida cuenta  que los elementos a adquirir deben enfrentarse a condiciones fuertes de terreno en su rodamiento y con el fin de garantizar la seguridad e integridad de sus ocupantes, la durabilidad y calidad de los bienes así como la tolerancia optima, resistencia a temperatura, fatiga, torsión, tensión, compresión, etc, se requiere que dichos bienes cumplan con altos estándares de calidad y rendimiento, es decir, de país de origen por lo que no se admitirán elementos procedentes de CHINA, JAPON O TAIWAN.
El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
Además de las obligaciones previstas en la cláusula anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Entregar los elementos en las coordenadas N 03°21’10.1’’ W 073°56’13.4’’, en la vereda bajo curia de San Juan de Arana, PNN Sierra Macarena (Meta).
b) Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
c) Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
d) Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
e) Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
f) Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
g) Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
h) Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
i) Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
j) Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o  modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
k) Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
l) Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
m) El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
n) Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

3.4. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES
a) Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.  
b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
c) Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
d) Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
e) [bookmark: _GoBack]Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
f) Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
g) Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 

FIRMA: ___________________________________
[image: ]
[image: ][image: ]Carrera 39  No. 26C – 47 Villavicencio - Meta, Colombia Teléfono: (8) 6819000
www.parquesnacionales.gov.co
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