


ANEXO – OFERTA ECONÓMICA

El oferente no podrá sobrepasar el valor por rubro, so pena de rechazo de la oferta.

	"ADQUISICIÓN PUERTAS" RUBRO 02-02-01-003-007-01 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO HASTA POR VALOR DE $6.921.000

	
ITEM
	
DESCRIPCION DEL ITEM
	
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	
CANTIDAD
	Valor unitario
	IVA
	Valor Total

	1
	PUERTA PRINCIPAL EBARP (MEDIDAS 2.33 X 1.05 X 12MM)
	SUMINISTRO DE PUERTA DE VIDRIO LAMINADO 5+5 INCOLORO TEMPLADO CON PVB 0,38 AZURLITE+ PVB 0,38 INCOLORO, ZOCALO SUPERIOR E INFERIOR CON BASES Y PIVOTE CON REFUERZO DEL PERFIL SUPERIOR, CIERRAPUERTA HIDRAHULICO, TOPE SUPERIOR Y EMPAQUE BARA EXISTENTE. PUERTA DEBE INCLUIR PELICULA CON LOGO EBARP.
[image: ]
	UNIDAD
	1
	
	
	

	2
	PUERTA CASINO OFICIALES EN VIDRIO TEMPLADO (MEDIDAS 2.50 X  1.09 M X 10 MM) 
	[bookmark: _GoBack][image: ]SUMINISTRO DE PUERTA FIJO LATERAL EN 10 MM INCOLORO TEMPLADO, CON APOYOS SENCILLOS, RECIBIDOR DE CERRADURA, TAPAS FALTANTES DE TUBO DE GIRO, CAMBIO DE BASE TUBO DE GIRO, CIERRAPUERTA HIDRAHULICO, TOPE SUPERIOR.
	UNIDAD
	1
	
	
	

	3
	PUERTA BAÑO DESPACHO  EN VIDRIO (MEDIDAS DE 1.89 M X 0.95 M)
	[image: ]SUMINISTRO DE PUERTA VIDRIO DE 8 MM INCOLORO TEMPLADO, ACCESORIOS EN ACERO, BISAGRAS SENCILLAS, CERROJO DE SOBREPONER CON RECIBIDOR.

	UNIDAD
	1
	
	
	

	SUBTOTAL RUBRO
	

	IVA
	

	TOTAL RUBRO
	

	"MANTENIMIENTO PUERTAS " RUBRO 02-02-02-008-007-02-9 – SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P HASTA POR VALOR DE $4.326.900

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	Valor unitario
	IVA
	Valor Total

	1
	MANTENIMIENTO PUERTAS CACOM-3
	[image: ]MANTENIMIENTO PUERTA AUXILIAR EBARP
CAMBIO DE ZOCALOS CON BASES Y PIVOTES CON REFUERZOS PARA PERFIL SUPERIOR EXISTENTE, CAMBIO EMPAQUES PARA BARRAS, AREA DE LA PUERTA 1500 X 2000 DOS PUERTAS. 


	UNIDAD
	1
	
	
	

	
	
	MANTENIMIENTO PUERTA AUXILIAR CASINO OFICIALES
[image: ]CAMBIO DE BASE TUBO DE GIRO, CIERRA PUERTA HIDRAULICO, CAMBIO APOYO SENCILLOS, EMPAQUES DE ZOCALO, TOPE SUPERIOR, AREA DE PUERTA 1095 X 2505 MEDIDA DE VIDRIO FIJO.






	UNIDAD
	1
	
	
	

	
	
	MANTENIMIENTO PUERTA ESMAY
[image: ]CAMBIO DE PARAL Y BISAGRAS DE PUERTA ESMAY CON PERFILERIA EN ALUMINIO ACABADO ANOLOCK - CON PINTURA ELECTROSTATICA, AREA DE LA PUERTA 970 X 2000. 

	UNIDAD
	1
	
	
	

	
	
	[image: ]MANTENIMIENTO PUERTA AUXILIAR PISCINA OFICIALES
MANTENIMIENTO , CAMBIO DE PARAL EN ACERO REFORZADO CON PLATINA ADOSADA A MURO EXISTENTE, AREA DE 1150 X 1400.

	UNIDAD
	1
	
	
	

	SUBTOTAL RUBRO
	

	IVA
	

	TOTAL RUBRO
	

	
	

	TOTAL OFERTA
	






En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.



___________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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