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LUZ DE EMERGENCIA

Características
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Aspectos técnicos
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Consumode  Flujo  Eficaciade Temp.  Vida*
potencia _luminoso la luminaria _de color _atil
36W  4.000m 111ImW  4.000K 50.000h
36W  4.000m 111lmW  6.500K 50.000h
40W  3.600m  90ImW  4.000K 35.000h
40W  3.600m  90imW  6.500K 35.000h
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Luminaria tipo panel de alta eficacia, con un disefio delgado
y moderno para iluminacién en interiores, oficinas, comercios
¢ instalaciones educativas.
Bajo consumo de energia, comparado con productos de
tecnologias tradicionales.

Tipo de montaje: Incrustar o descolgar.

Tipo de distribucion: Directo Simétrico.

Color: Blanco.

Instalacién recesado en marco (marco no incluido) o colgado
(no incluye guayas).

No Dimerizable.
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AERONAUTICA CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL




