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ANEXO 10
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD 


	GIMNASIO

	1
	MAQUINA MULTIFUNCIONAL TAMAÑO 90 X 50 Y 2.5MM DE 6 ESTACIONES LINEA MODULAR

	1.1
	Mantenimiento general, consistente en ajuste de todas sus partes mecánicas y limpieza general (Incluye suministro de insumos)
	UN
	1

	1.2
	Retiro, suministro e instalación de polea
	UN
	1

	1.3
	Retiro, suministro e instalación de 40 metros de guaya acerada y encauchetada de gimnasio para tráfico pesado encauchetado en poliuretano super flexible y resistente, capacidad de carga de 500 kg con caucho de 6mm equivalente 1/4"
	GBL
	1

	1.4
	Retiro, suministro e instalación de la totalidad de la cojinería de la maquina (Espuma y recubrimiento de alta resistencia para tráfico pesado. Aproximadamente 4 M2)
	GBL
	1

	1.5
	Suministro y aplicación de
pintura
	GBL
	1

	2
	ELIPTICA MARCA XTENSOR ELECTROMAGNETICO

	2.1
	Limpieza general, engrase, ajuste de todas sus partes mecánicas y electrónicas. 
	UN
	1

	2.2
	Retiro, suministro e instalación de rodillos (PRESENTACIÓN PAR)
	UN
	1

	2.3
	Suministro e instalación de cargador MIN 15 voltios y MIN 1.5 amperios
	UN
	1

	3
	ELIPTICA MARCA BRENSHEY ELECTROMAGNETICO, REFERENCIA: ORBIT CONTROL

	3.1
	Limpieza general, engrase, ajuste de todas sus partes mecánicas y electrónicas. 
	UN
	1

	3.2
	Retiro, suministro e instalación de rodillos (PRESENTACIÓN PAR)
	UN
	1

	3.3
	Suministro e instalación de cargador MIN 15 voltios y MIN 1.5 amperios
	UN
	1

	4
	BICICLETA ESTATICA MARCA TREK CLASE SPINNING PROFESIONAL

	4.1
	Retiro, suministro e instalación de las partes móviles, como son: la cadena, la tuerca del pedal, el eje del volante de inercia, los rodamientos y los cierres de ajuste
	UN
	1

	4.2
	Retiro, suministro e instalación de la resistencia y las zapatas de freno
	UN
	1

	4.3
	Retiro, suministro e instalación de pedales (PAR)
	UN
	1

	BARISMO

	5
	GRANIZADORA DIGITAL DOS TANQUES MARCA: BUNN O MATIC Placa de inventario 95263951
	UN
	1

	5.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	5.2
	Retiro suministro e instalación de empaquetaduras del sistema de los tanques de líquido, presentación juego de dos unidades.
	UN
	1

	5.3
	Retiro, suministro e instalación de la electroválvula.
	UN
	1

	5.4
	Cambio de gas refrigerante. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	6
	MOLINO SISTEMA MICROMÉTRICO MARCA:  FIORENZATO F64 E Placa de inventario 9561010359
	UN
	1

	6.1
	Retiro, suministro e instalación de juego de discos estándar (2 discos) en acero inoxidable de forma cónica y plano.
	UN
	1

	6.2
	Mantenimiento del motor, consistente en limpieza general y calibración. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	6.3
	Limpieza de cámara dosificadora usando aire a presión
	UN
	1

	7
	MOLINO PARA CAFÉ MARCA GRINDMASTER REF. 810. CAPACIDAD 9KG/H, 110V, 60 HZ. CAPACIDAD DE TOLVA 1,5 LIBRAS. Código de inventario 95263129
	UN
	1

	7.1
	Retiro, suministro e instalación juego discos de molienda (2 discos) en acero inoxidable tamaño de acuerdo con el modelo de la máquina.
	UN
	1

	8
	MÁQUINA ESPRESSO MARCA SIMONELLI DE UN GRUPO Placa de inventario 95265621 (CAFETERA)
	UN
	1

	8.1
	Limpieza, desagüe y desaire de la caldera con calibración de temperatura y presiones de agua y vapor.
	UN
	1

	8.2
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase y ajuste de filtros, cabezas de grupo y lanceta.
	UN
	1

	8.3
	Retiro suministro e instalación de empaquetadura y filtros de los grupos.
	UN
	1

	9
	TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO C- 200, CAPACIDAD 200-250 GR. Numero de inventario 95263989
	UN
	1

	9.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste del sistema de trillado.
	UN
	1

	10
	TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO PARA MUESTRAS DE LABORATORIO, MARCA: INGESEC. C-200, CAPACIDAD 200-250 GR. Numero de inventario 95263120
	UN
	1

	10.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste del sistema de trillado.
	UN
	1

	11
	TOSTADORA DE MUESTRA PARA CAFÉ DE UN   CILINDRO, MARCA QUANTIK - PLACA INVENTARIO 95265622
	UN
	1

	11.1
	Retiro suministro e instalación de la resistencia 
	UN
	1

	11.2
	Retiro suministro e instalación de tarjeta electrónica.
	UN
	1

	11.3
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase, calibración y ajuste del sistema.
	UN
	1

	12
	CAFETERA POR GOTEO MARCA BLOOMFIELD CODIGO INVENTARIO 95263033
	UN
	1

	12.1
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, calibración y ajuste del sistema.
	UN
	1

	12.2
	Reparación sistema de perillas de encendido y funciones del sistema. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	13
	CALENTADOR MARCA BUNN MODELO H5X 19 LITROS PLACA INVENTARIO 95261010350
	UN
	1

	13.1
	Mantenimiento general y ajuste del sistema. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	13.2
	Mantenimiento general y ajuste de los filtros. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	14
	MÁQUINA ESPRESSO MARCA ASTORIA DE 2 GRUPOS APPIA II Placa de inventario 96261010358
	UN
	1

	14.1
	Limpieza, desagüe y desaire de la caldera con calibración de temperatura y presiones de agua y vapor.
	UN
	1

	14.2
	Mantenimiento general que incluya: limpieza, engrase y ajuste de filtros, cabezas de grupo y lanceta.
	UN
	1

	15
	MÁQUINA ESPRESSO MARCA SIMONELLI DE 2 GRUPOS
	UN
	1

	15.1
	Retiro suministro e instalación del sistema de aceleración.   
	UN
	1

	15.2
	Limpieza y mantenimiento general, (limpieza interna y externa de carcasa, limpieza de carburador y puesta a punto) incluye suministro de insumos.  
	UN
	1

	16
	TOSTADORA DOBLE CILINDRO código de inventario 95261010352
	UN
	1

	16.1
	Mantenimiento y ajuste de tambores (2)
	UN
	1

	16.2
	Mantenimiento correctivo del motor de enfriamiento (embobinado)
	UN
	1

	16.3
	Mantenimiento del sistema de encendido, cambio de los chisperos, calibración y limpieza de los fistos.
	UN
	1

	17
	MOLINO MANUAL CON DOSIFICADOR, SISTEMA MICROMÉTRICO. MARCA: NUOVA SIMONELLI Placa de inventario 95263949
	UN
	1

	17.1
	Mantenimiento y limpieza general del motor.
	UN
	1

	18
	LICUADORA DE 120 VOLTIOS PROFESIONAL, MOTOR DE 3 HP, MARCA: HAMILTON Placa de inventario 95265620
	UN
	1

	18.1
	Retiro, suministro e instalación a todo costo del sistema de acoplamiento metálico y cuchillas.
	UN
	1

	CONFECCIONES

	19
	MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL PLANA COSTURA RECTA MARCA TYPICAL
	UN
	1

	19.1
	retiro, suministro e instalación de gancho rotatorio (garfield), incluye calibración y lubricación.
	UN
	1

	19.2
	retiro, suministro e instalación de planchuela y arrastre con sus respectivos tornillos.
	UN
	1

	19.3
	retiro, suministro e instalación de tensor
	UN
	1

	19.4
	ajuste herraje, pedal y rodillera para que el operador tenga una posición ergonómica.
	UN
	1

	20
	MÁQUINA  DE COSER INDUSTRIAL PLANA CON MUEBLE Y HERRAJE MODELO N430-2 MARCA COLUMBIA
	UN
	1

	20.1
	Retiro, suministro e instalación de gancho rotatorio (garfield), incluye calibración y lubricación.
	UN
	1

	20.2
	Ajuste herraje, pedal y rodillera para que el operador tenga una posición ergonómica.
	UN
	1

	20.3
	Retiro, suministro e instalación de tensor
	UN
	1

	21
	MÁQUINA  DE COSER INDUSTRIAL 220/6A PLANA CON MUEBLE Y HERRAJE MARCA SINGER
	UN
	1

	21.1
	Mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, gancho, rodamiento y lubricación.
	UN
	1

	21.2
	Ajuste herraje, pedal y rodillera para que el operador tenga una posición ergonómica.
	UN
	1

	22
	MÁQUINA INDUSTRIAL PARA DISEÑO PLANA DD1-5530 MARCA YUKI
	UN
	1

	22.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, gancho, rodamiento y lubricación.
	UN
	1

	22.2
	ajuste herraje, pedal y rodillera para que el operador tenga una posición ergonómica.
	UN
	1

	23
	MÁQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL PEGASUS
	UN
	1

	23.1
	retiro, suministro  e instalación del caucho del carter (paquete x 4)
	UN
	1

	23.2
	retiro, suministro  e instalación de tablón soporte maquina, en madera comprimida de alta resistencia.
	UN
	1

	23.3
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, diferencial, rodamiento y posicionamiento de tapa frontal.
	UN
	1

	24
	ENCAUCHADORA  MARCA MLS
	UN
	1

	24.1
	suministro  e instalación de folder de pliegues con separación a 1/4" para alforzas
	UN
	1

	24.2
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, diferencial, rodamiento y lubricación
	UN
	1

	25
	MAQUINA DE CONFECCIONAR COLLARIN MARCA MLS500-02
	UN
	1

	25.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, diferencial, rodamiento y lubricación
	UN
	1

	25.2
	retiro, suministro e instalación de prénsatela y arrastre
	UN
	1

	25.3
	retiro, suministro e instalación barra de aguja
	UN
	1

	25.4
	retiro, suministro e instalación motor ahorrador
	UN
	1

	26
	MAQUINA DE CONFECCIONAR TIPO FILETEADORA MARCA:MLS, MODELO:MLS757F
	UN
	1

	26.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, diferencial, rodamiento, cuchillas y lubricación
	UN
	1

	26.2
	retiro, suministro e instalación de tapa frontal
	UN
	1

	27
	MÁQUINA BORDADORA DE 1 CABEZA Y 10 AGUJAS, PANTALLA LCD, MARCA:BROTHER
	UN
	1

	27.1
	limpieza interna y externa, incluye suministro de limpiador industrial y paño que no generen motas.
	UN
	1

	27.2
	lubricación general del sistema mecánico, incluye suministro de lubricante industrial 
	UN
	1

	27.3
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema, rodamiento y posicionamiento.
	UN
	1

	27.4
	retiro, suministro e instalación de base para bordadora
	UN
	1

	28
	CORTADORA MANUAL DE TELA CON CUCHILLA REDONDA CON CAPACIDAD DE CORTE 1/2" (12.5MM) PESO 0.85KG MARCA:MLS
	UN
	1

	28.1
	Suministro de cable de poder
	UN
	1

	28.2
	Suministro e instalación CUCHILLA
	UN
	1

	29
	MAQUINA FLAT SEAMER MARCA:MEGA SEW; MODELO:FD62G-12MS
	UN
	1

	29.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre con su respectiva lubricación
	UN
	1

	30
	PLOTTERS PARA CONFECCIÓN, IMPRESIÓN A GRAN FORMATO: TRAZADOR DE INYECCIÓN DE DOS CABEZAS, USA CARTUCHO ESTÁNDAR HP45, CON INTERFASE USB Y MANEJO ACTIVO DE ROLLO. TRAZOS DE HASTA 180CM, MARCA:ENCAD NOVAJET
	UN
	1

	30.1
	Limpieza interna y externa, incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	30.2
	Retiro, suministro e instalación de baterias de 12 voltios a 9 amperios para UPC modelo RT1290 de 1,200 vatios.
	UN
	1

	31
	MÁQUINA PLANA POSICIONADORA ELECTRÓNICA, MARCA:KINGTER
	UN
	1

	31.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, gancho, rodamiento y lubricación.
	UN
	1

	31.2
	retiro, suministro e instalación de barra de aguja 
	UN
	1

	31.3
	suministro e instalación caja bobina
	UN
	1

	32
	MÁQUINA PLANA POSICIONADORA, ELECTRÓNICA DE DOBLE PESPUNTE, 1 AGUJA, TRANSPORTE POR DIENTES, AJUSTE MEDIO, VELOCIDAD MÁX. 4.000 PPM, LARGO MÁXIMO DE PUNTADA 5 MM. CON CORTAHÍLOS, REMATE Y ALZA-PRÉNSAT, MARCA:KINGTER
	UN
	1

	32.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, gancho, rodamiento, cuchillas y lubricación.
	UN
	1

	33
	MÁQUINA RECUBRIDORA DE CAMA CILÍNDRICA, 3 AGUJAS 5 HILOS, CON SUBCLASE PARA COLLARÍN Y PLANO, CON/SIN RECUBRIMIENTO INFERIOR Y/O SUPERIOR, TRANSPORTE DIFERENCIAL INFERIOR, VELOCIDAD MÁX. 5500 PPM, A 1, MARCA:KINGTER
	UN
	1

	33.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, gancho, rodamiento, y lubricación.
	UN
	1

	34
	MÁQUINA EMPRETINADORA DE CADENETA DOBLE, 4 AGUJAS (DISTANCIA DE AGUJAS 1/4”-1”-1/4”), VELOCIDAD MÁX. 3500 PPM, TRANSPORTE INFERIOR Y POR PULLER DENTADO. MÁQUINA COMPLETA CON MUEBLE, ESTANTE Y MOTOR, MARCA:KINGTER
	UN
	1

	34.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, rodamiento, y lubricación.
	UN
	1

	35
	MAQUINA 20U-109 MÁQUINA CAMA PLANA, LARGO DE PUNTADA MÁXIMA 5 MM, SE PUEDE ACONDICIONAR PARA BORDADO MANUAL, HACER OJALES, PEGAR BOTONES Y CREMALLERAS, FÁCIL ADAPTACIÓN DE TODO TIPO DE GUÍAS Y FÓLDERE, MARCA:SINGER
	UN
	1

	35.1
	mantenimiento y ajuste (calibrar) sistema de arrastre, gancho, rodamiento, y lubricación.
	UN
	1

	35.2
	suministro caja bobina
	UN
	1

	35.3
	suministro carreteles
	UN
	1

	CIENCIAS BASICAS

	36
	HORNO PARA LABORATORIO MARCA:JP INGLOBAL; SERIAL: JPHF-53, dimensión exterior de 660mm de ancho/680mm de alto/620mm de profundidad, con dimensión interna 400mm de ancho/400mm de alto / 330mm de profundidad, incluye dos (2) estantes internos, peso mín53 LITROS
	UN
	1

	36.1
	Mantenimiento de botones digitales para seleccionar los parámetros del equipo. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	36.2
	Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico del equipo, incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	36.3
	Mantenimiento preventivo y correctivo de resistencias eléctricas del equipo, incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	36.4
	Calibración de la temperatura protocolaria según el manual del equipo.( Incluye certificado)
	UN
	1

	36.5
	Mantenimiento preventivo de puerta y sistema de cierre. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	36.6
	Limpieza interna del acero inoxidable y limpieza de exteriores.
	UN
	1

	AGROINDUSTRIA

	37
	Mantenimiento preventivo y correctivo CUARTO FRIO >> UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA REFRIGERACION CON CAPACIDAD DE 8 MT CUBICOS Y PANELES DIMENSION N.A. MATERIAL ACERO MARCA: Cointeraceros - Nacional/ RISS;SERIAL:AV02461;MODELO:CUARTO REFRIGERACION 0 GRADOS C Y 8 GRADOS C CON DIFERENCIALES MINIMO DE 3 GRADOS C; OBSERVACIONES: Con dimensiones exteriores de largo 2 mts, ancho 2 mts, altura 2.20 mts, con capacidad de 8 mts cúbicos aproximadamente (1 tonelada de producto almacenado en canastillas), con paneles, pisos y techo
	UN
	1

	37.1
	Limpieza de los módulos componentes (evaporador, unidad condensadora, compresor, tablero de circuitos, serpentines y habitáculo. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	37.2
	Ajuste y nivelación de gas refrigerante y aceite poliéster. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	37.3
	Retiro, suministro e instalación de La válvula solenoide de refrigeración. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	37.4
	Retiro, suministro e instalación de sensor de temperatura. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	37.5
	Retiro suministro e instalación de presostato dual de alta y baja autoreset. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	38
	CILINDRADORA >> CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A. MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO: 2006; OBSERVACIONES: AMASADORA CILINDRADORA PARA PANADERIA REF HS-20 1/2 ARROBA
	UN
	1

	38.1
	Ajuste del sistema eléctrico de la cilindradora. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	38.2
	Lubricación de partes móviles con grasa de grado alimenticio. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	39
	BATIDORA >> ESPECIFICACION=ELECTRICO(A); MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO:2006; OBSERVACIONES: BATIDORA PARA PASTELERIA REF B10FA
	UN
	1

	39.1
	Lubricación de partes móviles con grasa de grado alimenticio. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	39.2
	Retiro, suministro e instalación empaques para batidora b10FA. Incluye suministro de insumos.
	UN
	1

	40
	HORNO DE COCINA >> CLASE CONVECCION CARACTERISTICA DOS PUERTAS MATERIAL ACERO INOXIDABLE MARCA: N/A; SERIAL; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: HORNO A GAS CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE Y AISLADO CON LANA MINERAL, ESCABILADERO INTERNO 5 BANDEJAS
	UN
	1

	40.1
	limpieza interna y externa del Horno con desengrasante industrial y limpiador para acero inoxidable.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	40.2
	limpieza, ajuste y calibración de los sistemas de control de temperatura y autómata de combustión del horno.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	40.3
	Retiro, suministro e instalación de termocupla. Incluye suministro de insumos.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	40.4
	Retiro, suministro e instalación de control de calibración. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	41
	ESTUFA >> CLASE INDUSTRIAL CARACTERISTICA 4 FOGONES MATERIAL ACERO INOXIDABLE MARCA:N/A;SERIAL:.;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:ESTUFA A GAS 4 FOGONES PLANCHA Y HORNO LINEA900,MUEBLE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS EN HIERRO FUNDIDO
	UN
	1

	41.1
	Limpieza interna y externa de la estufa con desengrasante industrial.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	41.2
	Retiro, suministro e instalación de boquillas para los quemadores . Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	42
	MOLINO > USO PARA CARNES MARCA:JAVAR;SERIAL:M12;MODELO:2006;OBSERVACIONES:N/A
	UN
	1

	42.1
	Limpieza interna y externa del molino   con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	42.2
	retiro suministro e instalación de sellos para molino javar, incluye suministros.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	43
	LICUADORA >> USO=INDUSTRIAL; MARCA: JAVAR; SERIAL:LC4; MODELO:2006; OBSERVACIONES: LICUADORA DE 4 LITROS
	UN
	1

	43.1
	Retiro, suministro e instalación de kit de cuchillas que contegan sellos y empaques para licuadora javar de 4 litros.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	44
	SELLADORA >> CARACTERISTICA DE BOLSAS, ELECTRICA MARCA: JAVAR; SERIAL:DZ-300; MODELO:2006; OBSERVACIONES: EMPACADORA AL VACIO
	UN
	1

	44.1
	Retiro, suministro e instalación de sellos para empacadora al vacío.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	44.2
	Retiro, suministro e instalación de resistencia calefactora para empacadora al vacío.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	44.3
	revisión, ajuste y calibración de bomba de vacío para empacadora.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	44.4
	Limpieza interna y externa de la selladora con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	45
	MAQUINARIA PARA COCINAR > CARACTERISTICA MANUAL ESPECIFICACION EMBUTIDORA MARCA: JAVAR; SERIAL: EM-15; MODELO:2006; OBSERVACIONES: N/A
	UN
	1

	45.1
	Retiro, suministro e instalación de sellos y empaques para embutidora marca javar.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	45.2
	Retiro, suministro e instalación de base de empuje para embutidora marca javar.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	45.3
	Lubricación de partes móviles con grasa de grado alimenticio. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	45.4
	Limpieza interna y externa de la selladora con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	46
	MARMITA > MARCA: JAVAR; SERIAL: N/A; MODELO:2006; OBSERVACIONES: MODELO MT-80
	UN
	1

	46.1
	Limpieza interna y externa de la marmita con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	46.2
	Retiro, suministro e instalación de termocupla para marmita.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	46.3
	Retiro, suministro e instalación de aspas para marmita.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	46.4
	Retiro, suministro e instalación de quemadores para marmita.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	47
	DESCREMADOR > CAPACIDAD 10 LITROS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA ELECTRICO (A) MATERIAL N.A. MARCA: N/A; SERIAL.; MODELO: N/A; OBSERVACIONES: DESCREMADORA ELECTRICA CAPACIDAD: 125 L/H
	
	

	47.1
	Retiro, suministro e instalación de sellos para descremado.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	47.2
	Retiro, suministro e instalación de discos de separación para descremadora.  Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	48
	DESPULPADORA > USO PARA FRUTA; MARCA: Cointeraceros - Nacional;SERIAL:AV02459;MODELO:DESPULPADORA DE FRUTAS CON CAPACIDAD DE 500 KG HORA;OBSERVACIONES: Con dimensiones de 84 cm de frente, 49 cm fondo, 106 cm; salida de pulpa 17cms *34.5 cm, salida de semilla 14 cm * 28 cm con tapa anti salpique, capacidad de 500 K/h, motor eléctrico de 2 HP, 1750 RP
	
	

	48.1
	Limpieza interna y externa de la despulpadora con desengrasante industrial y limpiador de acero inoxidable. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	48.2
	Lubricación de partes móviles con grasa de grado alimenticio. Incluye suministro de insumos
	UN
	1

	48.3
	Revisión y ajuste del sistema eléctrico.
	UN
	1






Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
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