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FORMATO No. 5

ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO FICHA TÉCNICA 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS
Los requerimientos técnicos mínimos que la ENTIDAD establece en el presente documento están basados en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados; y deben ser ofrecidos obligatoriamente por los proponentes, (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestación en la carta de presentación de la propuesta de cumplir con las condiciones mínimas técnicas exigidas en el Anexo N°1) y deberán ser cumplidos por el contratista.
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS Y DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS INDISPENSABLES DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE CÚCUTA, DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PAMPLONA Y PUNTO DE CONTACTO DE OCAÑA
Se asegura con el suministro de insumos eléctricos, hidrosanitarios y de ferretería en general, que se satisfacen las necesidades de mantenimiento y reparación en las sedes principales de Aduanas y de Impuestos de Cúcuta, así como los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de paula Santander igualmente atender los requerimientos de suministros con el fin de hacer adecuaciones en las sedes arrendadas como la Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona y Punto de Contacto de Impuestos en la Ciudad de Ocaña, dentro de los cueles encontraremos puestos de trabajo, áreas comunes, bodegas, archivos, , entre otros, que presenten problemas de tipo locativo y que de alguna manera ocasionan o impiden el normal desarrollo de las actividades que realizan los servidores públicos de la DIAN, además de contribuir con la conservación de los bienes muebles e inmuebles de la ENTIDAD generar bienestar confort en las dependencias por el buen estado y conservación de las mismas, evitar algún tipo de emergencia y preservar los bienes públicos.
Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contractual se desarrollarán en la ciudad de Cúcuta, siendo el sitio de entrega las instalaciones de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta Av. 7 N°19N – 21 Zona Industrial Cúcuta – Norte de Santander

El suministro de materiales, según las necesidades de Entidad serán entregados en la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta sin cargo alguno por concepto de transporte o descargue, en el evento que llegue material desperfecto o en mal estado, este deberá ser retirado por el contratista y reemplazo sin costo alguno. 

El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento:
El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del ver Anexo No. 2 Listado de Elementos - Precios Unitarios de Referencia, de obligatorio cumplimiento.
Los elementos a suministrar por el contratista deben ser nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas y       posicionadas en el mercado nacional. 

El proveedor debe suministrar las cantidades y la diversidad de materiales de construcción, eléctricos, pinturas, herramientas y repuestos entre otros que sean requeridos por la entidad. 

Garantizar la calidad de los productos por defecto de fabricación, efectuando la reposición de los mismos sin ningún costo para la entidad. 

Los elementos defectuosos o de mala calidad deberán ser cambiados por el contratista. 

Todos los tubos y accesorios para la parte hidráulica deberán ser de alta presión, de igual manera los tubos y accesorios para alcantarillas deben ser tráfico pesado. 

Los materiales de PVC solicitados también deben ser resistentes a la intemperie, a los agentes químicos y corrosivos, de peso liviano y mayor durabilidad. Como condición particular deben cumplir con la Resolución 1166 de 2006, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 Las pinturas deben ser de excelente calidad, que den excelentes acabados, de buena adherencia y flexibilidad, deben ser resistentes, súper lavables, además. La pintura debe tener buen rendimiento cuando se aplique en superficies. 

Bombillos ahorradores de energía 20, 45, 65 y 85 W de rosca, tipo espiral, deben tener una vida útil de mínimo 10.000 horas. 

Todos los materiales eléctricos y de iluminación deben ser nuevos, de primera calidad y de marcas reconocidas y posicionadas en el mercado nacional, estar soportados con certificados de fabricación según el RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y el RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) del Ministerio de Minas y Energía. 

Los cables, alambres, interruptores, tomas y clavijas de potencia en C.A. (Corriente Alterna) deben cumplir con la norma UL (Calidad certificada) para que no haya fugas por el torque (Apretado de los tornillos de ajuste). 

Entregar los bienes a medida que se le requieran. La entrega de materiales y repuestos deberá hacerse a más tardar al tercer (3) día hábil después de haber realizado la solicitud por medio del supervisor del contrato. 
El contratista deberá entregar los elementos solicitados sin ningún costo de envió en las instalaciones de la entidad, ubicada en la Av. 7 N° 19N-21   Edificio Aduana, en  la  Zona 
No se aceptarán productos remanufacturados, ni reparados, en caso de incurrir en esta práctica el mismo deberá ser reemplazado por un nuevo.

INSUMOS Y REPUESTOS

El contratista deberá utilizar los mejores productos existentes actualmente en el mercado, garantizando que si son aerosoles no afecten de manera alguna la salud de los funcionarios y demás personas que permanecen y/o visitan las áreas del Edificio y si son repuestos se deben suministrar originales de primera calidad y aprobados por la Entidad antes de su cambio; además, deben ser retirados por el Contratista, quien certificara su disposición final teniendo en cuenta la aplicación de las normas de impacto ambiental. Se debe garantizar que cuando un repuesto y/o insumos sean de mala calidad o resultare con defectos de fabricación o este mal instalado, inmediatamente se aplicara la garantía.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
· El supervisor dará un diagnóstico de los suministros de necesidad del contrato 

· El proponente seleccionado se compromete a atender oportunamente las necesidades de suministros que se presenten, durante el término de ejecución del contrato. 

· El proponente debe incluir el valor de los siguientes suministros: transporte y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución, funcionamiento y aceptación del contrato. 

· De la misma manera mantendrá indemne a la ENTIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados por esta actividad. 

· Las demás tendientes al desarrollo del objeto previa autorización de la Entidad. 

LISTADO DE ELEMENTOS A REQUERIR

	ITEMS
	DESCRIPCION DE PRODUCTOS
	UNIDAD 
	CANTIDAD

	1
	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG
	METRO
	1

	2
	CABLE ELECTRICO THHN/THW # 10 
	METRO
	1

	3
	CABLE ELECTRICO THHN/THW # 12 
	METRO
	1

	4
	CABLE ELECTRICO ALAMBRE ELECTRICO # 8
	METRO
	1

	5
	CABLE ALAMBRE ELECTRICO # 6
	METRO
	1

	6
	CABLE ALAMBRE ELECTRICO # 10
	METRO
	1

	7
	CABLE ALAMBRE ELECTRICO # 12
	METRO
	1

	8
	CABLE UTP 6A 
	METRO
	1

	9
	CINTA AISLANTE ROLLO DE 15 MTS NEGRA
	UND
	1

	10
	SOCKET FLUORESCENTE RAPID STAR T-8
	UND
	1

	11
	TUBO LED T8 DE 18 W DE 1.20 METROS LUZ BLANCA  120 VOLTIOS
	UND
	1

	12
	TUBO LED T8 DE 9 W DE 60 CENTIMETROS LUZ BLANCA  120 VOLTIOS
	UND
	1

	13
	BREAKER ENCHUFABLE 1X20 LUMINEX
	UND
	1

	14
	BOMBILLO LED 80 WATIOS E-40 LUZ BLANCA VOLTAJE 100-220V
	UND
	1

	15
	BOMBILLO LED DE 9 WATIOS 120 VOLTIOS
	UND
	1

	16
	BOMBILLO LED DE 18 WATIOS 120 VOLTIOS
	UND
	1

	17
	PANEL CIRCULAR LED DE INCRUSTAR CON DRIVER  9 WATIOS 120 VOLTIOS   5”
	UND
	1

	18
	PANEL CIRCULAR LED DE INCRUSTAR CON DRIVER  18 WATIOS 120 VOLTIOS  22 CENTIMETROS
	UND
	1

	19
	PANEL ANGULAR LED DE 15x120 CM DE 48W MARCA TECNOLINE O SIMILAR MARCO DE ALUMINIO   VOLTAJE 110-220
	UND
	1

	20
	PANEL LED CUADRADO 40 WATIOS DE 60 X 60 VOLTAJE 110-220 V MARCO ALUMINIO 
	UND
	1

	21
	MULTITOMAS 6 PUESTOS POLO A TIERRA
	UND
	1

	22
	JACK RJ 45 CAT 6
	UND
	1

	23
	JACK VCJ5E-W CAT 5E BLANCO
	UND
	1

	24
	TOMAS DE RED DOBLE CON TAPA
	UND
	1

	25
	INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA
	UND
	1

	26
	INTERRUPTOR SENCILLO CON TAPA
	UND
	1

	27
	TOMACORRIENTE DOBLE LEVITON BLANCO CON TAPA POLO A TIERRA
	UND
	1

	28
	TOMACORRIENTE DOBLE P/T HOSPITALARIA NARANJA POLO A TIERRA
	UND
	1

	29
	TUBO PVC  1/2 PULGADA X 3 MTS ELECTRICO.
	UND
	1

	30
	TUBO PVC 1 PULGADA X 3 MTS ELECTRICO
	UND
	1

	31
	REFLECTOR LED 50W MULTIPUNTO LUZ BLANCA 120 – 240 VOLTIOS
	UND
	1

	32
	REFLECTOR LED 100W MULTIPUNTO LUZ BLANCA  120 – 240 VOLTIOS
	UND
	1

	33
	REFLECTOR LED 200W MULTIPUNTO LUZ BLANCA  120 – 240 VOLTIOS
	UND
	1

	34
	LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO LED 100 WATIOS VOLTAJE 120-240
	UND
	1

	35
	PILAS AA ALKALINA
	PAR
	1

	36
	PILAS AAA ALKALINA
	PAR
	1

	37
	PILAS CUADRADA 9V ALKALINA
	UND
	1

	38
	TOMAS ENCHUFABLES MACHO 100% DE CAUCHO PARA EXTENSION POLO A TIERRA 15A
	UND
	1

	39
	TOMAS ENCHUFABLES HEMBRA 100% DE CAUCHO PARA EXTENCIÓN POLO A TIERRA 15A
	UND
	1

	40
	TABLERO DE BREAKER DE 12 CIRCUITOS METALICA
	UND
	1

	41
	CHAZOS PLASTICOS AZULES PAQUETE X 100
	PAQ
	1

	42
	CHAZOS PLASTICOS VERDES PAQUETE X 100
	PAQ
	1

	43
	CHAZOS PLASTICOS NARANJAS PAQUETE X 100
	PAQ
	1

	44
	CHAZOS METALICOS 1/4 x 1 1/2  
	UND
	1

	45
	CHAZOS METALICOS 5/16 x 2 1/2
	UND
	1

	46
	CHAZOS METALICOS 3/8  x 2 1/2
	UND
	1

	47
	BROCA MURO 1/4 
	UND
	1

	48
	BROCA MURO 5/16
	UND
	1

	49
	BROCA MURO 3/8
	UND
	1

	50
	BROCA MURO 1/2
	UND
	1

	51
	BROCA LAMINA 1/4
	UND
	1

	52
	BROCA LAMINA 5/16
	UND
	1

	53
	BROCA LAMINA 3/8
	UND
	1

	54
	BROCA LAMINA 1/2
	UND
	1

	55
	TORNILLOS N°8 X 1" GOLOSOS LAMINA CAJA 100 UNIDADES
	PAQ
	1

	56
	TORNILLOS MADERA 1" MADERA CAJA DE 100 UNIDADES
	PAQ
	1

	57
	CEMENTO GRIS BULTO X 50 KG
	BULTO
	1

	58
	CEMENTO BLANCO 20 KILOS
	BULTO
	1

	59
	CAL INDUSTRIAL 20 KILOS
	BULTO
	1

	60
	ARENA DE RIO NEGRA  25 KILOS
	BULTO
	1

	61
	TRITURADO DE PIEDRA 3/4 25 KILOS
	BULTO
	1

	62
	LADRILLO LIMPIO DE HUECOS DE ARCILLA PRIMERA CALIDAD
	UND
	1

	63
	SANITARIO SENCILLO BLANCO CON ACEESORIOS AHORRADOR DE AGUA
	UND
	1

	64
	LAVAMANOS SENCILLO DE COLGAR BLANCO CON ACCESORIOS 
	UND
	1

	65
	MANGUERA CONECCION SANITARIO
	UND
	1

	66
	MANGUERA CONECCION LAVAMANOS
	UND
	1

	67
	TUBERIA DE PVC AGUA ALTA PRESION   DE  1/2 X 6 METROS
	UND
	1

	68
	TUBERIA DE PVC AGUA ALTA PRESION DE 3/4 X 6 METROS 
	UND
	1

	69
	TUBERIA DE PVC AGUA   ALTA PRESION DE 1” X 6 METROS
	UND
	1

	70
	TUBERIA DE PVC AGUA   ALTA PRESION DE 2” X 6 METROS
	UND
	1

	71
	TEBERIA DE PVC AGUAN ALTA PRESION DE 5" X 3 METROS
	UND
	1

	72
	CODO PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	73
	CODO PVC DE  3/4 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	74
	CODO PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	75
	CODO PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	76
	CODO PVC DE 5" AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	77
	T EN PVC DE  1/2 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	78
	T EN PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	79
	T EN PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	80
	T EN PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	81
	T EN PVC DE 5” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	82
	UNION PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION  
	UND
	1

	83
	UNION PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	84
	UNION PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	85
	UNION PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	86
	UNION PVC DE 5” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	87
	TERMINAL MACHO DE PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	88
	TERMINAL MACHO DE PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION  
	UND
	1

	89
	TERMINAL MACHO DE PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	90
	TERMINAL MACHO DE PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	91
	TERMINAL MACHO DE PVC DE 5” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	92
	TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 1/2 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	93
	TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 3/4 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	94
	TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 1” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	95
	TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 2” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	96
	TERMINAL HEMBRA DE PVC DE 5” AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	97
	PEGANTE PARA PVC  1/4 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	98
	LIMPIADOR DE TUBERIA DE PVC 1/4 AGUA ALTA PRESION
	UND
	1

	99
	TEFLON INDUSTRIAL 
	UND
	1

	100
	GRIFERIA SANITARIA CON ARBOL
	PAQ
	1

	101
	LLAVE TIPO JARDINERIA METALICA
	UND
	1

	102
	LLAVE DE PASO DE ½ BRONCE
	UND
	1

	103
	LLAVE DE PASO DE 3/4 BRONCE
	UND
	1

	104
	LLAVE DE PASO DE  1” BRONCE
	UND
	1

	105
	LLAVE DE PASO DE 2” BRONCE
	UND
	1

	106
	LLAVE DE PUSH METALICA PARA LAVAMANOS TIPO MESA CORONA
	UND
	1

	107
	VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH ANTIVANDALICA PARA SANITARIO DE 1 ¼ “ MARCA CORONA
	UND
	1

	108
	LLAVE MONOMANDO METALICA PARA LAVAPLATOS DOBLE ENTRADA DE AGUA
	UND
	1

	109
	PINTURA DE AGUA TIPO 1 CUÑETE DE EXELENTE CALIDAD
	UND
	1

	110
	PINTURA DE AGUA TIPO 1 GALON DE EXCELENTE CALIDAD
	UND
	1

	111
	PUNTURA DE ACEITE GALON
	UND
	1

	112
	TINNER POR GALON
	UND
	1

	113
	RODILLO ANTIGOTEO PARA PINTURA 9 PULGADAS
	UND
	1

	114
	BROCHA DE 2 PULGADAS
	UND
	1

	115
	BROCHA DE 3 PULGADAS
	UND
	1

	116
	PLIEGO DE LIGA NUMERO 80 PARA LAMINA
	UND
	1

	117
	PIEGO DE LIJA NUMERO 400 PARA LAMINA
	UND
	1

	118
	CINTA PARA ENMASCARAR  24mm X 40 METROS
	UND
	1

	119
	ESTUCO PLASTICO POR ¼ DE GALON
	UND
	1

	120
	SOLDADURA ELECTRICA  6013  5/32 POR KILO
	KILO
	1

	121
	DISCO DE CORTE DE 4 ½ 
	UND
	1

	122
	DISCO PARA PULIR DE 4 ½ 
	UND
	1

	123
	DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 4 1/2
	UND
	1

	124
	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 4 1/2
	UND
	1

	125
	DISCO DE CORTE PARA LAMINA DE 7 1/2 
	UND
	1

	126
	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 7 1/2 
	UND
	1

	127
	VARILLA CORRUGADA DE 1/2 X 6 METROS
	UND
	1

	128
	ANGULO DE HIERRO  1  1/4 x 1/8 X 6 METROS 
	UND
	1

	129
	TUBO CUADRADO DE 1  1/2 X 1  1/2 CALIBRE 18 X 6 METROS
	UND
	1

	130
	TUBO CUADRADO DE 3/4 CALIBRE 18 X 6 METROS
	UND
	1

	131
	ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 18
	KILO
	1

	132
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO CUÑETE LIQUIDO BLANCO
	UND
	1

	133
	TELA DE REFUERZO DE POLIESTER PARA IMPERBEALIZAR 1 X 10 METROS 
	ROLLO
	1

	134
	LAMINA DRYWAL 3/8 DE 1.22 X 2.44 YESO
	UND
	1

	135
	PARAL VIGUETA PARA DRYWALL METALICO
	UND
	1

	136
	PERFIL OMEGA PARA DRYWALL METALICO 
	UND
	1

	137
	PUERTA ENTAMBORADA CON MARCO MADERA TIPO DORMITORIO, PINTURA NATURAL
	UND
	1

	138
	CHAPAS METALICA PARA PUERTA DE MADERA TIPO BOLA
	UND
	1

	139
	CHAPA DE SEGURIDAD PARA PÚERTA DE VIDRIO EN ACERO
	UND
	1

	140
	CHAPA METALICA PARA PUERTA METALICA
	UND
	1

	141
	CHAPA O CERRADURA PARA ESCRITORIO Y ARCHIVADOR
	UND
	1

	142
	CANDADO DE SEGURIDAD 70 MM
	UND
	1

	143
	FLOTADOR DE AGUA DE 1 1/2 PULGADA EN BRONCE
	UND
	1

	144
	VALVULA DE PIE DE 2 PULGADAS EN BRONCE PARA TANQUE SUBTERRANEO
	UND
	1

	145
	ROLLO ENVOPLAS PARA EMBALAJE 
	UND
	1

	146
	POLISOMBRA NEGRO 80%  4 MTS DE ANCHO
	MTS
	1

	147
	AMARRE PLASTICO DE 20 CM X 100
	PAQ
	1


En consecuencia, acepto que conozco las especificaciones de cada uno los bienes a suministrar y conozco la normatividad vigente que se requiere para la comercialización y distribución de los productos requeridos.

En constancia se firma a los:

Firma

Nombre,

Proponente

C.C
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta    
Av. 7 Nº 19N-21 Edificio Aduana Nacional -  Zona Industrial PBX 5781428 – 5782108 - 5783297
Código postal 540006

www.dian.gov.co
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El emprendimiento

es de todos




