

DE ELEMENTOS TÉCNICOS
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Se debe hacer entrega del presente listado debidamente firmado del lote o lotes a que se presente.

Se aclara que en este formato se presenta el listado completo de los elementos que hacen parte del lote o lotes a que se presenta.
	FICHAS TECNICAS

	Abreviatura Lote
	UNSPSC
	Producto
	Unidad
	Presentación
	Cantidad Indicativa
	Descripción

	Infra
	40171708
	Accesorio pvc sanitario de 3"
	Und.
	Und.
	44
	Accesorio o acople plastico pvc para tubo sanitario de 3", incluyen codo, union lisa, semicodo,   tapon   liso,   tapon   roscado, sifon,   Y,   T,   Reducciones,   Terminal hembra y macho.

	Infra
	40171708
	Accesorio pvc sanitario de 4"
	Und.
	Und.
	34
	Accesorio o acople plastico pvc para tubo sanitario de 4", incluyen codo, union lisa, semicodo,   tapon   liso,   tapon   roscado, sifon,   Y,   T,   Reducciones,   Terminal hembra y macho.

	Infra
	40172608
	Acople tubo de plástico pvc de 1"
	Und.
	Und.
	64
	Accesorios o acople tubo de plástico pvc de 1" incluyen codo, union lisa, semicodo, tapon  liso,  tapon  roscado,  sifon,  Y,  T, Reducciones, Terminal hembra y macho para tuberia plastica de pvc, presión de 1".

	Infra
	40172808
	Acople tubo de plástico pvc de 1/2"
	Und.
	Und.
	55
	Accesorios o Acople tubo de plástico pvc de   1/2"   incluyen   codo,   union   lisa, semicodo,   tapon   liso,   tapon   roscado, sifon,   Y,   T,   Reducciones,   Terminal hembra y macho para tuberia plastica de pvc, presión de 1/2".

	Infra
	40174608
	Acople tubo de plástico pvc de 1½"
	Und.
	Und.
	34
	Accesorios o Acople tubo de plástico pvc de   1½"   incluyen   codo,   union   lisa, semicodo,   tapon   liso,   tapon   roscado, sifon,   Y,   T,   Reducciones,   Terminal hembra y macho para tuberia plastica de pvc, presión de 1½", para agua potable.

	Infra
	40172608
	Acople tubo de plástico pvc de 2"
	Und.
	Und.
	44
	Accesorio o acople tubo de plástico pvc de 2" incluye codo, union lisa, semicodo, tapon  liso,  tapon  roscado,  sifon,  Y,  T, Reducciones, Terminal hembra y macho de  presion  para  tuberia  en  pvc  de  2 pulgadas, para agua potable.

	Infra
	40172608
	Acople tubo de plástico pvc union universal  1 y 1/2"
	Und.
	Und.
	10
	Union universal en  pvc, para tuberia de pvc presion de 1 y 1/2" PVC, para agua potable.

	Infra
	40172608
	Acople tubo de plástico pvc union universal 2"
	Und.
	Und.
	16
	Union universal en  pvc, para tuberia de pvc   presion   de   2"   PVC,   para   agua potable.

	Infra
	43211724
	Adaptador SATA/IDE a USB 3.0
	Unid.
	Unidad
	1
	Convierte cualquier unidad sata/ide en un conveniente  dispositivo  externo,  podria ser   utilizado   como   un   puente   para conectar  discos  duros  sata  2.5",  discos duros  3.5",  cdrom,  dvdrom,  dvdrw  al computador con interfaz usb 3.0.

	Infra
	32101522
	Aislador terminal para cerca electrica
	Und.
	Und.
	1
	Aislador  terminal  para  cerca  electrica  , con  material  resistente  a  altas  y  bajas temperaturas.

	Infra
	26121524
	Alambre de cobre aislado, calibre 10
	Mt
	Mt
	100
	Alambre   de   cobre   electrolítico   suave aislado con PVC 90°c y Nylon 90°C. tipo THHN/THWN.   Número   de  alambres:1, espesor   aislación   PVC:   0,5;   espesor chaqueta  Nylon  0,10;  diametro  exterior: 3,8  mm,  peso  aproximado;  55  kg/km; amperaje: 40 A; embalaje o presentación: rollo en color, negro, verde, rojo, azul o amarillo. Aplicación: en circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales     y     residenciales,     son especialmente  aptos  para  instalaciones en   ductos   y   para   usarse   en   zonas abrasivas  o  contaminadas  por  aceites, grasas, gasolinas, etc y otras sustancias corrosivas como pintura. Puede ser usado en lugares secos a temperatura 90°C de operación y en lugares humedos a 75°C de operación, tensión de voltaje 600V.

	Infra
	26121524
	Alambre de cobre aislado, calibre 12
	Mt
	Mt
	100
	Alambre   de   cobre   electrolítico   suave aislado con PVC 90°c y Nylon 90°C. tipo THHN/THWN.   Número   de  alambres:1, espesor aislación PVC: 0,3 mm; espesor chaqueta   Nylon   0,10   mm;   diametro exterior:  3  mm;  peso  aproximado;  35 kg/km;   amperaje:   30   A;   embalaje   o presentación: rollo en color, negro, verde, rojo   azul   o   amarillo.   Aplicación:   en circuitos   de   fuerza   y   alumbrado   en edificaciones  industriales,  comerciales  y residenciales,  son  especialmente  aptos para   instalaciones   en   ductos   y   para usarse     en     zonas     abrasivas     o contaminadas    por    aceites,    grasas, gaolinas, etc y otras sustancias corrosivas como   pintura.   Puede   ser   usado   en lugares  secos  a  temperatura  90°C  de operación y en lugares humedos a 75°C de operación, tensión de voltaje 600V.

	Infra
	26121540
	Alambre dulce calibre 14 galvanizado
	Kg
	Chipa x 10 Kg
	57
	Alambre  dulce,  calibre  14  galvanizado, Alambre     de     2.11mm     galvanizado, resistencia a la corrosión. Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc. Diversidad   de   aplicaciones.   Acabado brillante.

	Infra
	26121540
	Alambre dulce galvanizado calibre 12
	Kg
	Chipa x 10 Kg
	61
	Alambre  dulce  galvanizado  calibre  12’, Alambre     de     2.77mm     galvanizado, resistencia a la corrosión. Uniformidad en el  diámetro  y  en  el  recubrimiento  de zinc.Diversidad de aplicaciones. Acabado brillante.

	Infra
	26121540
	Alambre dulce galvanizado calibre 18
	Kg
	Chipa x 10 Kg
	35
	Alambre  dulce  galvanizado  calibre  18’, Alambre     de     1.24mm     galvanizado. Resistencia  a  la  corrosión.  Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc. Acabado brillante.

	Infra
	31152209
	Alambre negro calibre 18
	Kg
	Kg
	101
	Gran   maleabilidad   Alambre   de   acero obtenido por trefilación y con tratamiento térmico   posterior   de   recocido   para otorgarle la debida ductilidad para su fácil utilización  posterior  que  cumpla  con  la norma de Fabricación NTC 115.

	Infra
	30264700
	Alambre para cerca eléctrica calibre 12
	Kg
	Rollo x 25 Kg
	10
	Alambre  para  cerca  electrica  en  acero galvanizado,  calibre  12  ,  un  kg  tiene longitud de 25 metros.

	Infra
	27112106
	Alicate con cacha de forrado aislante, electricista 8"
	Und.
	Und.
	10
	Alicate  metalico  de  acero  galvanizado, cacha  con  aislamiento  electrico  de  8", mango  ergonomico  aislante  de  energia, antideslizante, con alto poder de corte.

	Infra
	27112100
	Alicate cortafrio con aislador
	Und.
	Und.
	8
	Alicate cortafrío de corte diagonal de 6", con mango ergonómico aislante, elborado en     acero     cromo     niquel,     mango antideslizante, con garantia de 6 meses.

	Infra
	31162400
	Amarre galvanizado para guaya 1 1/4"
	Und.
	Und.
	40
	Amarre en acero galvanizado para guaya 1/1/4"  (perro  para  guaya)  con  mordaza tipo   U   con   conjunto   de   perno   y acentamiento reforzado.

	Infra
	31162400
	Amarre galvanizado para guaya 5/16"
	Und.
	Und.
	1
	Amarre  en  acero  galvanizado  de  5/16" (perro  para  guaya)  con  mordaza  tipo  U con  conjunto  de  perno  y  acentamiento reforzado.

	Infra
	31162400
	Amarre para teja zinc
	Und.
	Und.
	454
	Amarre   en   alambre   galvanizado   con cabeza  y  arandela  metalica  y  empaque de caucho para teja zinc.

	Infra
	24141511
	Amarre plástico
	Paq. x100 Und.
	Paquete x 100 Und.
	6
	Amarre  plástico  medidas  0,5  x  20  cm. Fabricación   en   nylon   100%   genuino, tension   mínima   de   50   lb,   de   gran tenacidad y retardante a la llama.

	Infra
	30101504
	Ángulo 6 metros 3 /16 x 11/4"
	Tramo x 6 Mt
	Tramo x 6 Mt
	10
	Ángulos 3/16 x 1/4 (3,17 cm) pulgadas de ancho  Ángulo  estructural  fabricado  por procesos  de  laminación  en  caliente,  de palanquilla   proveniente   de   la   colada continua,  a  través  de  la  cual  se  le  da secciones transversales con formas de L con  alas  iguales.  Tramo  de  angulo  en acero por largo de 6 metros.

	Infra
	31211501
	Anticorrosivo para pintura en aceite
	Und.
	Galón de 3,78 Lt
	5
	Pintura anticorrosiva a base de aceite de secado al aire y de excelente cubrimiento y adherencia para evitar la corrosión.

	Infra
	11111700
	Arena amarilla
	M3
	M3
	1
	Agregado fino constituidos por partículas redondas o angulosas bien limpias, libres de impurezas que cumpla con los límites de    gradación    establecidos    para    la elaboración de morteros de mampostería. Debe traer licencia ambiental de origen.

	Infra
	27112002
	Azadón con cabo de madera
	Und.
	Und.
	12
	Azadón metalico forjado con  peso  entre 1800   a   2000   gramos,   de   material resistente  para  trabajo  de  campo  y  con cabo de madera de 120 cms de largo. De material resistente para trabajo de campo.

	Infra
	30131704
	Baldosa de 33 x 33 cm
	M2
	M2
	1
	Baldosa de ceramica 33 x 33 cm con las siguientes     especificaciones:     Físicas: Cerámica       prensada       en       seco; Dimensiones: 33x33 cm. Espesor: 8 mm; Absorción     de     agua:     6%     10%. Especificaciones  mecánicas:  Módulo  de rotura (Fr): 18MPa mínimo. Resistencia a la rotura por flexión: 500 N. Resistente al agrietamiento  y  manchas.  Aplicaciones: Enchapar pared y piso en todas las areas interiores  de  viviendas,  de  tipo  tràfico pesado  de  primera  calidad,  resistente  a alto movimiento.

	Infra
	27112017
	Barra de acero 14 libras
	Und.
	Und.
	1
	Barra  forjada  en  acero  tipo  lisa,  con cuerpo redondo y puntas templadas con tratamiento tèrmico para alta resistencia, en acero de 14 libras, con 1,20 mts de largo.

	Infra
	41111739
	Bombillo tipo LED E27 luz fria
	Und.
	Und.
	5
	Bombillo tipo LED E27 luz fria. Consumo máximo  9w  (wtts),  forma  de  bombillo bulbo, tipo de rosca E27, flujo luminoso mínimo  806  lúmenes,  tipo  luz  blanca, color de luz fría

	Infra
	27111543
	Broca de mampostería 1/2"
	Und.
	Und.
	5
	Broca para concreto y/o de mamposteria de  1/2"  x  6  pulgadas,  Fabricadas  con punta de tungsteno para perforar muros de cemento. Especificaciones norma DIN 8039: Línea : profesional.

	Infra
	27111543
	Broca de mampostería 1/4"
	Und.
	Und.
	10
	Broca para concreto y/o de mamposteria de   1/4",   Fabricadas   con   punta   de tungsteno    para    perforar    muros    de cemento,   especificaciones   norma   DIN 8039: Línea : profesional.

	Infra
	27111543
	Broca de mampostería 3/8"
	Und.
	Und.
	10
	Broca para concreto y/o de mamposteria 3/8", Fabricadas con punta de tungsteno para    perforar    muros    de    cemento, especificaciones norma DIN 8039: Línea : profesional.

	Infra
	27112841
	Broca en acero de 1/2"
	Und.
	Und.
	6
	Broca en acero hss para metal de 1/2" en empaque individual de plàstico.

	Infra
	27112841
	Broca en acero de 1/4"
	Und.
	Und.
	15
	Broca en acero hss para metal de 1/4" en empaque individual de plàstico.

	Infra
	27112841
	Broca en acero de 1/8"
	Und.
	Und.
	1
	Broca en acero hss para metal de 1/8" en empaque individual de plàstico.

	Infra
	27112841
	Broca en acero de 3/16”
	Und.
	Und.
	15
	Broca en acero hss para metal de 3/16"

	Infra
	27112841
	Broca en acero de 5/16"
	Und.
	Und.
	5
	Broca en acero hss para metal de 5/16" en empaque individual de plàstico.

	Infra
	31211904
	Brocha para pintar de 1 1/2"
	Und.
	Und.
	20
	Brocha de Mango de madera y filamentos de 100% nylon. Ancho 1 y 1/2". Ideal para pintura.

	Infra
	31211904
	Brocha para pintar de 1"
	Und.
	Und.
	32
	Brocha de Mango de madera y filamentos de  100%  nylon.  Ancho  1".  Ideal  para pintura.

	Infra
	31211904
	Brocha para pintar de 2"
	Und.
	Und.
	40
	Brocha de Mango de madera y filamentos de  100%  nylon.  Ancho  2".  Ideal  para pintura.

	Infra
	31211904
	Brocha para pintar de 3"
	Und.
	Und.
	50
	Brocha de Mango de madera y filamentos de  100%  nylon.  Ancho  3".  Ideal  para pintura.

	Infra
	31211904
	Brocha para pintar de 4"
	Und.
	Und.
	32
	Brocha de Mango de madera y filamentos de  100%  nylon.  Ancho  4".  Ideal  para pintura.

	Infra
	26121520
	Cable 7 hilos # 10 cobre
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	80
	Cable 7 Hilos #10 *metro Thhn/thwn Awg 600v.  Usados  para  alambrado  eléctrico en       edificaciones,       en       circuitos alimentadores,   en   ramales   y   redes interiores secundarias industriales. Deben cumplir  con  el  RETIE,  con  las  normas ASTM aplicables, con las normas UL 83 / NTC   1332   para   cables   y   alambres aislados  con  material  termoplástico  y  la NTE – INEN – 2345.

	Infra
	26121520
	Cable 7 hilos # 12 cobre
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	2
	Cable 7 Hilos #12 *metro Thhn/thwn Awg 600v.  Usados  para  alambrado  eléctrico en       edificaciones,       en       circuitos alimentadores,   en   ramales   y   redes interiores secundarias industriales. Deben cumplir  con  el  RETIE,  con  las  normas ASTM aplicables, con las normas UL 83 / NTC   1332   para   cables   y   alambres aislados  con  material  termoplástico  y  la NTE – INEN – 2345.

	Infra
	26121520
	Cable 7 hilos # 14 cobre
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	80
	Cable 7 Hilos #14 *metro Thhn/thwn Awg 600v.  Usados  para  alambrado  eléctrico en       edificaciones,       en       circuitos alimentadores,   en   ramales   y   redes interiores secundarias industriales. Deben cumplir  con  el  RETIE,  con  las  normas ASTM aplicables, con las normas UL 83 / NTC   1332   para   cables   y   alambres aislados  con  material  termoplástico  y  la NTE – INEN – 2345.

	Infra
	26121520
	Cable 7 hilos # 4 aislado cobre
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	80
	Cable 7 Hilos #4 *metro Thhn/thwn Awg 600v.  Usados  para  alambrado  eléctrico en       edificaciones,       en       circuitos alimentadores,   en   ramales   y   redes interiores secundarias industriales. Deben cumplir  con  el  RETIE,  con  las  normas ASTM aplicables, con las normas UL 83 / NTC 1332 para cables y alambres aislado en cobre y la NTE – INEN – 2345.

	Infra
	26121520
	Cable 7 hilos # 8 cobre
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	80
	Cable 7 Hilos #8 *metro Thhn/thwn Awg 600v.  Usados  para  alambrado  eléctrico en       edificaciones,       en       circuitos alimentadores,   en   ramales   y   redes interiores secundarias industriales. Deben cumplir  con  el  RETIE,  con  las  normas ASTM aplicables, con las normas UL 83 / NTC   1332   para   cables   y   alambres aislados  con  material  termoplástico  y  la NTE – INEN – 2345.

	Infra
	26121520
	Cable concéntrico 2x8+8
	Mt
	Mt
	20
	Cable     Acometida     T/     2x8+8AWG, conductor  cobre  suave,  aislamiento  en XLPE  que  cumpla  la  norma  nacional ASTM B 3; ASTM B 8; ICEA S-95-658; NTC  1099-1;  NTC307;  NTC  359;  NTC
4564; UL 854; chaqueta en policroruro de vinilo,  certificado  retie  y  norma  numero 02400, temperatura de operacion 90°c , voltaje de operacion 600v..

	Infra
	26121520
	Cable duplex 2x16
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	80
	Cable    Duplex    2x16    aislado    cobre, certificado en norma icontec NTC-1099-1; Resistencia 600v , PVC R1BL

	Infra
	26121616
	Cable dúplex calibre 12
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	3
	Cable  de  dos  conductores  de  cobre, suave,  flexible,  dispuestos  en  paralelo, aislados en pvc libre de plomo, retardante a  la  llama,  resistente  a  la  abrasion,  el calor  y  la  humedad.  Temperatura  de operacion: en lugares secos y humedos 60ºC.   Tension   de   operacion:   300V. Número  de  hilos:  65;  diametro  de  cada hilo:  0,25  mm;  diametro  total  del  cable: 2,5; espesor del aislamiento de PVC 0,68 mm;  dimensiones  exteriores:  3,9  X  7,8 aprox ; Resistencia Eléctrica D.C A 20°C Ohm/km:  5.3;  Capacidadde  Corriente  A:
25.   Aplicación:   Cable   de   energía   y telecomunicaciones.

	Infra
	26121616
	Cable dúplex calibre 14
	Mt
	Rollo x 100 Mt
	1
	Cable  de  dos  conductores  de  cobre, suave,  flexible,  dispuestos  en  paralelo, aislados en pvc libre de plomo, retardante a  la  llama,  resistente  a  la  abrasion,  el calor  y  la  humedad.  Temperatura  de operacion: en lugares secos y humedos 60ºC.   Tension   de   operacion:   300V. Número  de  hilos:  41;  diametro  de  cada hilo:  0,25  mm;  diametro  total  del  cable: 1:9; espesor del aislamiento de PVC 0,68 mm;  dimensiones  exteriores:  3,3  X  6,6 aprox ; Resistencia Eléctrica D.C A 20°C Ohm/km: 8,5; Capacidad de Corriente A:
18.   Aplicación:   Cable   de   energía   y telecomunicaciones.

	Infra
	26121520
	Cable encauchetado 3x14
	Mt
	Mt
	80
	Cable  Encauchetado  3x14AWG,    1mts, Resistencia  600v.  Temperarura  maxima de operacion 105°C, aislamiento en PVC retardante  a  la  llama,  resistente  a  la abrasion, calor y la humedad,

	Infra
	43202200
	Cable UTP categoria 6
	Unid.
	Carrete x 100 Mt
	1
	10BASE-T,  100BASE-TX  y  1000BASE-
TX    (Gigabit    Ethernet)    y    alcanza frecuencias  de  hasta  250  MHz  en  cada par y una velocidad de 1 Gbps

	Infra
	27112000
	Cadena para motosierra 180
	Und.
	Und.
	3
	Cadena  elaborada  en  acero  inoxidable. Con capacidades para corte de madera , para trozar estacones y corte de arboles de   pequeño   diametro,   Facil   afilado
,dientes con angulo a 15 grados.

	Infra
	27112000
	Cadena para motosierra 250
	Und.
	Und.
	2
	Cadena  elaborada  en  acero  inoxidable, con capacidades para corte de madera , para trozar estacones y corte de arboles de   pequeño   diametro,   Facil   afilado
,dientes con angulo a 15 grados.

	Infra
	27112000
	Cadena para motosierra 660
	Und.
	Und.
	1
	Cadena       elaborada       en       acero inoxidable,con capacidades para corte de madera , para trozar estacones y corte de arboles   de   pequeño   diametro,   Facil afilado ,dientes con angulo a 15 grados.

	Infra
	27112000
	Cadena para motosierra de 40 cm
	Und.
	Und.
	1
	Cadena  elaborada  en  acero  inoxidable, con capacidades para corte de madera , para trozar estacones y corte de arboles de   pequeño   diametro,   Facil   afilado
,dientes con angulo a 15 grados.

	Infra
	39121315
	Caja cuadrada honda pvc con suplemento
	Und.
	Und.
	12
	Caja cuadrada de PVC honda (104 x 104 x  55  mm  de  fondo)  con  suplemento metálico,  de  alta  resistencia  y  según requerimiento.

	Infra
	39121315
	Caja octagonal pvc eléctrica
	Und.
	Und.
	12
	Caja octagonal PVC eléctrica (100 x 100 x 47 mm).  Utilizada en  instalaciones de iluminación,  para  suministrar  protección térmica   generadas   por   sobrecarga   y cortocircuitos.    Puede    instalarse    en concreto o a la vista

	Infra
	39121315
	Caja rectangular pvc eléctrica
	Und.
	Und.
	20
	Caja rectangular pvc eléctrica  (104 x 52 x
66  mm)  Utilizada  en  instalaciones  de iluminación,  para  suministrar  protección térmica   generadas   por   sobrecarga   y cortocircuitos.    Puede    instalarse    en concreto o a la vista

	Infra
	39131714
	Canaleta plástica adhesiva
	Und.
	Tramo x2 Mt
	20
	Canaleta  plástica  100%  en  PVC,  con dimensiones de 20x20 mm (HxW) x 2m, incluye cinta adhesiva con marcación tipo metro. Certificación IEC 61084-2-1, UL 94 HB,  color  blanco.  Clasificación  M1,  no conductivas,    alta    resistencia    a    los impactos.

	Infra
	46171501
	Candado grande 3/8 de seguridad para interperie
	Und.
	Und.
	2
	Candado resistente a la intemperie para aplicaciones   de   exterior.   Sistema   de protección     del     cuerpo     de     acero estratificado macizo. Tapa para la ranura que previene el óxido del cilindro. Cierre de  cojinete  de  dos  bolas  para  mayor seguridad.   Características:    cierre   de enganche, apertura con llave. El material del asa es de acero, altura del cuerpo del candado:  entre  47  y  50  mm;  ancho  del cuerpo del candado: entre 53 y 55 mm; altura interior del asa (cerrado): entre 25 y 30 mm; ancho interior del asa (cerrado) 17 y 19 mm; diámetro del asa 6 y 10 mm;
tipo de llave: plana dentada; número número de llaves: 3.Und

	Infra
	46171501
	Candado para intemperie N°5
	Und.
	Und.
	12
	Candado resistente a la intemperie para aplicaciones   de   exterior.   Sistema   de protección     del     cuerpo     de     acero estratificado macizo. Tapa para la ranura que previene el óxido del cilindro. Cierre de  cojinete  de  dos  bolas  para  mayor seguridad.   Características:   cierre   de enganche, apertura con llave. El material del asa es de acero, altura del cuerpo del candado:  entre  47  y  50  mm;  ancho  del cuerpo del candado: entre 53 y 55 mm; altura interior del asa (cerrado): entre 25 y 30 mm; ancho interior del asa (cerrado) 17 y 19 mm; diámetro del asa 6 y 10 mm; tipo de llave: plana dentada; número de llaves: 3.

	Infra
	20142904
	Caneca plástica de 250 lt
	Und.
	Und.
	6
	Caneca plástica con tapa hermetica y aro de  seguridad,en  material  polietileno  de alta  densidad,  de  uso  industrial  de  alta presión        con        capacidad        de almacenamiento de 250 litros. utilizada en la conservacion de forrajes (silo). Nuevas sin uso alguno con anterioridad.

	Infra
	20142904
	Caneca plástica de 55 galones
	Und.
	Und.
	1
	Caneca plastica elaborada en polietileno de  alta  densidad  Resistente  totalmente apta para agua potable, Sin ningún tipo de químico o toxico, totalmente sellada o destapada  según  requerimiento  de  la institucion,  variabilidad  de  colores:  azul rey, azul marino o gris Alto: 90 Diámetro: 50 caneca con capacidad de 55 galones (220 litros) sellada o destapada según se requiera.

	Infra
	26111704
	Cargador de baterías recargable
	Unid.
	Unidad
	1
	Cargador estándar con diseño moderno, características completas de seguridad y funciones  de  supervisión  de  voltaje  y temperatura durante el proceso de carga. Mínimo   dos   puertos   para   carga   de baterías de 9 V. Alimentación: 100240Vca 5060Hz, salida: 9 Vcc a 80 mA máximo por  puerto.  Características:  Alto:  59.00 cm, Ancho: 28.00 cm, Fondo: 47.00 cm, Peso: 0.0500 Kg

	Infra
	24101507
	Carretilla de platón plástica
	Und.
	Und.
	2
	Carretilla plastica resistente al peso. Con patas,  crucetas  y  soportes  lamina  de calibre 14 (1.9 mm). Platón tipo plástico reciclable de polietileno de alta densidad de medidas: 98 - 100 cm de largo 45 - 47 cm de profundidad y 68 - 70 cm de ancho Calibre   del   platón:   0.75   mm,   Llanta neumática   de   4   lonas   antipinchazos, chasis  en  cuerpo  metálico.  Capacidad mínima 100 litros.

	Infra
	30111601
	Cemento blanco
	Bulto de papel x 20 Kg
	BuLto de papel x 20 Kg
	1
	Bulto en bolsa de papel de 20 kilogramos. Especificaciones  técnicas  físicas:  Finura Blaine:  Superficie  específica  mínima  de 280 m²/kg; , cemento de color blanco y susceptible  a  cualquier  coloración  con pigmentos.   Expansión   en   autoclave: mínimo del 0.8%. libre de impurezas que afecten       su       calidad.Apliación:Uso ornamental,     acabados     artísticos     y lucimiento;  para  acabados  en  colores  y para   la   elaboración   de   concretos   y morteros.

	Infra
	30111601
	Cemento gris tipo 1
	Bulto de papel x 50 Kg
	BuLto de papel x 50 Kg
	26
	Bulto de Cemento gris de 50 kg tipo 1 en bolsa de papel. Especificaciones técnicas físicas:     Finura     Blaine:     Superficie específica mínima de 280 m²/kg; libre de impurezas    o    de    caracteristicas    no deseables que afecten su calidad.

	Infra
	30111603
	Chazo con tornillo de 3/8"
	Caja x 100 Und.
	Caja x 100 Und.
	1
	Caja x 100 unidades de chazos plásticos con  tornillo  3/8".  Alto  del  chazo:  entre
11.50  y  12  mm;  Profundidad  del  chazo entre 80 y 81 mm Uso: Para fijación en muros  o  paredes  tipo  mampostería,  de material resistente de alta calidad.

	Infra
	31162103
	Chazo con tornillo de 5/16"
	Bolsa x 100 Und.
	Bolsa x 100 Und.
	1
	Bolsa x 100 Chazos plásticos y tornillos cabeza    plana    de    5/16".    Alto    del chazo:entre 9 y 9,5 mm; Profundidad del chazo  entre  73  y  75  mm  Uso:  Para fijación en muros o paredes mampostería.

	Infra
	27121807
	Cierra - puertas hidráulico
	Und.
	Und.
	2
	Cierra-puertas     hidráulico.    Capacidad mínima  de  45  kg.  Grado  3,  ciclos  de apertura 500.000, permite apertura hasta 150°,   cuenta   con   dos   válvulas   para control  de  velocidad  inicial  y  de  cierre final. Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y  un  desgaste   mínimo  para   un   alto rendimiento.   Resorte   en   aleación   de acero  con  alta  resistencia  a  la  tracción. Totalmente reversible sin ajuste.

	Infra
	22101724
	Cincel corta frio de 3/4" x 10"
	Und.
	Und.
	3
	Cincel corta frio de 3/4 x 10", resistente, forjado en hierro con 8 grados en acero. De material resistente y durabilidad

	Infra
	22101724
	Cincel corta frio de 3/4" x 8"
	Und.
	Und.
	4
	Cincel corta frio de 3/4  x 8",  resistente, forjado en hierro con 8 grados en acero, resistente.

	Infra
	31201502
	Cinta aislante negra
	Rollo x 20 Mt
	Rollo x 20 Mt
	30
	Rollo x 20 metros de cinta aislante negra de   cubrimiento   para   cable   electrico. Soporte para Temperatura maxima105°C Hasta 600V, material: vinilo; ancho: entre 18 y 20 mm; largo 20 metros.

	Infra
	31201503
	Cinta de enmascarar 24mm
	Rollo x 50 Mt
	Rollo x 50 Mt
	32
	Rollo x 50 metros de cinta de enmascarar 24mm.  Propiedades  físicas:  adhesión  al acero:  38  N/100  mm;  elongación  a  la ruptura:  9%;  espesor  de  la  cinta:  0,14 mm. Color natural.

	Infra
	31201514
	Cinta de sellado de teflón
	Rollo x 10 Mt
	Rollo x 10 Mt
	24
	Cinta de teflón 3/4 pulgada por 10 metros. Material base: 100% Resina de P.T.F.E. (Poli tetrafluoretileno)

	Infra
	41114201
	Cinta metrica de 50 metros con manija
	Und.
	Und.
	6
	Cinta métrica de fibra de vidrio; medida: 50 metros; ancho de cinta: 1/2 pulgada; manija  de  enrollado  manual  con  botón giratorio; presenta graduación de 2 mm; protección    contra    rayos    UV;    cinta reforzada   con   fibra   de   vidrio;   caja perforada  que  permite  limpiar  la  cinta; caja de plástico abs de alta resistencia y visibilidadresistente a la corrosión; ; cinta no conductiva.

	Infra
	39121402
	Clavija de caucho con polo a tierra
	Und.
	Und.
	20
	Clavija con cubierta de caucho, con polo a    tierra,    con    arandela    atornillable. Amperaje  15,  voltaje  250  V,  material caucho - metal, medidas 5,5 cm de largo x  4  cm  ancho  aproximadamente.  Para realizar    instalaciones    de    enchufes eléctricos,    como    repuesto    o    para
reemplazar   la   clavija   por   el   voltaje indicado, con polo a tierra. Und.

	Infra
	39121444
	Conector RJ45 categoria 6
	Caja x 100 Unid.
	Caja x 100 Unid.
	1
	La  Categoría  6  fue  diseñada  como  el estándar      para      Ethernet      Gigabit, proporcionando  velocidades  nativas  de hasta 1000 Mbit/s con una frecuencia de
250   MHz.   Reduciendo   la   distancia máxima de cable desde 100 metros a 55, soporta el modo Ethernet Gigabit-10.

	Infra
	39121444
	Conectores RJ45
	Und.
	Und.
	20
	Conector de red RJ45 utilizados para la implementación de cableado en redes de computadores Diseñados en conformidad con la norma ANSI/TIA 568C.2.

	Infra
	31163100
	Contactor con relé termomagnetico de 17-25A
	Und.
	Und.
	2
	Contactor      compatible      con      relé termomagnetico  de  rango  de  corriente: 17-25A.    Con    tension    asignada    de aislamiento,   circuito   de   alimentoscion 600v, conforme a CSAOUL.

	Infra
	43222815
	Derivación T 100 x 45 mm
	Unid.
	Unidad
	1
	Para canaleta 100 x 45 mm, color blanco, pvc  autoextinguible,  permite  la  correcta terminación   en   las   instalaciones   de canaletas.

	Infra
	31191506
	Disco abrasivo para pulir de 7"
	Und.
	Und.
	15
	Disco abrasivo de 7 " elaborado en acero inoxidable, Para corte de madera , para trozar  estacones  y  corte  de  arboles  de pequeño  diametro,  Facil  afilado  ,dientes con angulo a 15 grados.

	Infra
	27112838
	Disco esmeril de corte para pulidora 4"
	Und.
	Und.
	50
	Disco esmeril de corte para pulidora 4", Discos  abrasivos,  para  corte  de  area, material de metal.

	Infra
	27112838
	Disco esmeril de corte para pulidora 7"
	Und.
	Und.
	1
	Disco esmeril de corte para pulidora 7", Discos  abrasivos,  para  corte  de  area, material de metal.

	Infra
	31211900
	Espatula metalica x 4"
	Und.
	Und.
	6
	Espátula metalica con mango de plástico de 4", usado para aplicadores de pintura, masilla, estuco y accesorios para pintar.

	Infra
	24112702
	Estiba plástica perforada de 60 cm x 60 cm x 1"
	Und.
	Und.
	1
	Estiba  plastica  perforada,  fabricada  en polietileno de alta densidad, tipo pesado para uso pecuario,con ensamble modular macho  -  hembra  en  plástico  extruido, carga  estàtica  entre  400  y  450  kg  , lavable, 100% reciclable y antiresbalante, dimensiones estandar para palletizar.

	Infra
	24112702
	Estiba plástica tipo madera 1 m x 1.2 m x 15 cm
	Und.
	Und.
	1
	Estiba plástica tipo madera de 1m x 1.20 m   x   15cm   de   altura,   fabricadas   en polimero  de  alta  capacidad  de  peso. Resistncia entre 5y 6 toneladas.

	Infra
	39121440
	Extensión Electrica
	Und.
	Und.
	8
	Extensión    eléctrica    con    recubierta encauchetada,  aislante  en  alambre  de cobre   y   material   Plástico   PVC,   para trabajo pesado, resistente a la intemperie, salida polarizada, Voltaje 125 v 1625 w, Calibre   16,   Amperaje   10,   Largo   15 metros.

	Infra
	41114201
	Flexometro x 5 m x 3/4"
	Und.
	Und.
	10
	Flexómetro de cinta de acero Longitud: 5
m.   Anchura:   28   mm.Caja   bimateria sujetada   con   tornillos   en   la   parte delantera. Sistema de bloqueo deslizante extra suave “AirLock” y rebobinado suave. Freno  inferior  en  la  base  y  refuerzo metálico  en  la  caja  en  cuerpo  plàstico Gancho    "MultiCatch",    permite    tomar medidas una sola persona, gracias a su gancho con saliente superior e IMÁN. 3 remaches. Provisto de clip de sujeción al cinturón.

	Infra
	20121302
	Flotador alta resistencia para tanque aereo de 1"
	Und.
	Und.
	1
	Flotador   alta   resistencia   para   tanque aereo de 1", flotador en bronce con bola en cobre y varilla en laton para controlar el  llenado  del  tanque,  presion  de  cierre 150 psi

	Infra
	20121302
	Flotador eléctrico de mercurio tanque bajo- tanque alto
	Und.
	Und.
	2
	Flotador  eléctrico  de  mercurio  tanque bajo-tanque alto,  certificacion ISO  9001- 2008,  corriente  monofacica  con  doble funcion,    consumo    16    amperios    de garantia minima de 2 años

	Infra
	26112607
	Fotocelda con base 110-220 v
	Und.
	Und.
	5
	Fotocelda  con  base  110-220v,  50/60hz, potencia 1000v, que cumple el registro UL E 188/110, en material resistente a altas temperaturas y humedad.

	Infra
	31180000
	Funda en cuero para machetilla de 14"
	Und.
	Und.
	10
	Funda  en  cuero  para  machete  de  14 pulgadas  de  6,5  cm  de  ancho  por  35,6 centímetros de largo.

	Infra
	31180000
	Funda en cuero para machetilla de 16"
	Und.
	Und.
	10
	Funda  en  cuero  para  machete  de  16 pulgadas  de  6,5  cm  de  ancho  por  40,6 centímetros de largo.

	Infra
	31180000
	Funda en cuero para machetilla de 18"
	Und.
	Und.
	10
	Funda  en  cuero  para  machete  de  18 pulgadas  de  6,5  cm  de  ancho  por  45,8 centímetros de largo.

	Infra
	31211502
	Galón de vinilo tipo 2 varios colores
	Galón de 3,78 Lt
	Galón de 3,78 Lt
	13
	Pintura  Vinil-Acrilica  Tipo  2  diluible  con agua,   de   acabado   mate,   excelente cubrimiento    y    fácil    aplicación.    Se recomienda   en   ambientes   interiores, posee  buenalavabilidad  y  retención  del color; Viscosidad 110 KU; Peso kg/galón
5.4 – 5.6;Sólidos por volumen 38%;Poder cubriente    97%;    tiempo    de    secado recomendado  para  segundas  manos  es de   2   horas.   Colores   Amarillo,   Azul, Blanco, Negro y Rojo, según solicitud.

	Infra
	39121705
	Grapas cerca de 1"
	Caja x Kg
	Caja x Kg
	19
	Grapas para cerca de 1", grapa calibre 12 bwg,  resistentes  para  cerramientos,  en cercas  de  alambre  de  puas  útiles  para malla  hexagonal,  madera  extradura  y suave,  sujeción  de  alambres  de  púas, cercas de diferentes mallas en postes de madera, cercados de alambre de púas y para  uso  general  en  preesentacion  de caja x 1 Kg.

	Infra
	31162400
	Guaya en acero galvanizado 1/4"
	Mt
	Mt
	50
	Guaya   en   acero   galvanizado   flexible, inoxidable   de   1/4"   de   diámetro,   de material  resistente  garantizado,  con  alta resistencia  a  humedad  y  diferencias  de temperatura.

	Infra
	31162400
	Guaya en acero galvanizado 5/16"
	Mt
	Mt
	1
	Guaya   de   acero   galvanizado   flexible, inoxidable    de    5/16"    de    diámetro, resistente, modelo 4176 kl.

	Infra
	27112005
	Hacha de 3 libras con cabo
	Und.
	Und.
	1
	Hacha metalica de 3 libras con Longitud: 9,46 " 24cm, Longitud de hoja: 3,5" 8,9 cm,  Peso:  20,8  oz  3  lbs,  Acero  Tipo: 3Cr13MoV,  con  Material  del  mango:  en madera de 90 cm de largo.

	Infra
	27111613
	Hachuela multiusos
	Und.
	Und.
	2
	Tres  herramientas  en  una  sola,  martillo para golpear y clavar, hacha para cortes pequeños  y  exactos,  uñas  y  ojal  para templar alambre de púas y extracción de clavos, herramienta liviana, práctica y fácil de cargar, mango ergonómico de material antideslizante.

	Infra
	39121438
	Hilo conductor para cerca eléctrica
	Rollo x 200 Mt
	Rollo x 200 Mt
	1
	Alambre desnudo resistente ideal para las cercas  eléctricas  móviles  en  cualquier instalación         agropecuariua         con adecuaciones  para  polo  a  tierra  que  le dan  mayor  resistencia  y  conductibilidad. conveniente para: vacas, ovejas, cerdos, caballos resistencia: 4.000 ohmios por el kilómetro.

	Infra
	27112800
	Hoja de segueta
	Und.
	Und.
	50
	Hoja  de  segueta  bimetàlica  flexible  con dientes de aleaciòn para corte de metal, con resistencia para corte.

	Infra
	27111559
	Hojilla de corte para caladora
	Paq. x 5 Und.
	Paquete x 5 Und.
	3
	Hojilla de corte para caladora, con cuerpo Resistente que minimiza la desviación de la   hoja   en   Acero   alto   para   mayor flexibilidad   en   el   corte,     Angulo   de Encastre  Agresivo,  para  minimizar  las roturas  y  quemaduras  en  el  material, Garganta  Amplia  y  Profunda  para  fácil remoción   de   material   aumentando   la velocidad de corte, Optima geometría del Diente  para  mayor  vida,  fácil  control, menos roturas y cortes rápidos.

	Infra
	39122200
	Interruptor doble
	Und.
	Und.
	12
	Interruptor termoplastico tensión Nominal: 120 V Corriente Nominal: 15 A Material: Termoplástico Autoextinguible.

	Infra
	27111704
	Interruptor sencillo de incrustar
	Und.
	Und.
	10
	Interruptor  sencillo  de  incrustar  en  la pared,    fabricado    en    policarbonato, autoextinguible, con contactos de plata y tornillos  de  acero,  para  soportar  climas humedos, funciona con voltajes de 110 a 150 Vac, para uso en circuitos de  10A, que cumpla con normas internacionales y RETIE

	Infra
	27111704
	Interruptor triple de incrustar
	Und.
	Und.
	1
	Interruptor triple de incrustar en la pared, fabricado           en           policarbonato, autoextinguible,   con   bornes   de   latom tratado, balancin de cobre con contactos de plata, tornillos de acero para soportar climas  humedos  y  evitar  la  oxidacion, voltaje  125  a  250  Vac,  para  el  uso  de circuitos  de  10A,  cumpla  con  normas internacionales y RETIE

	Infra
	39121444
	Jack RJ45
	Caja x 12 Unid.
	Caja x 12 Unid.
	1
	La  Categoría  6  fue  diseñada  como  el estándar      para      Ethernet      Gigabit, proporcionando  velocidades  nativas  de hasta 1000 Mbit/s con una frecuencia de
250   MHz.   Reduciendo   la   distancia máxima de cable desde 100 metros a 55, soporta el modo Ethernet Gigabit-10.Caja x 12 Unid

	Infra
	39121402
	Juego clavija macho- hembra trifásica 50A
	Und.
	Juego x 2 Und.
	2
	Juego   clavija   macho-hembra   trifásica, trifilar  de  50A,  de  material  plastico  y cobre,  resistencia  a  voltaje  de  110  a 250V, para conexión de uso domestico e industrial, qe cumpla a norma NTC-1650 Y 947-1.

	Infra
	30131600
	Ladrillo  H10
	Und.
	Und.
	50
	Ladrillo H 10 medidas 30 x 20 x 8 cm de 2,5 kl, Elaborado en arcilla vitrificado, de alata calidad,compacto en su estructura, resistente y duradero

	Infra
	30131600
	Ladrillo obra limpia
	Und.
	Und.
	1
	Ladrillo Prensado, perforado de primera, Dimensiones;  Alto  6,5  cms,  Ancho  12 cms, Largo 24.5 cms. Peso rango de 2.0
2.5 kg

	Infra
	30131600
	Ladrillo temosa
	Und.
	Und.
	100
	Ladrillo Prensado Macizo color terracota, Dimensiones; Alto 7 cm, Ancho 16  cms Largo     35     cm,     empleado     para construccion.

	Infra
	25174103
	Lamina cielorraso en pvc
	Und.
	Und.
	1
	Cielo Raso En Pvc - Laminas 5,95 X 0,25 Mts x 8mm de espesor, Incluye transporte al sitio de obra.

	Infra
	33016503
	Lamina de drywall
	Und.
	Und.
	20
	Lámina de drywall de 12 mm. 1,22 m x 2,44    m.    ideal    para    construcciones internas    y    cielorraso    de    material resistente,con       caracteristicas       que permitan el trabajo, resistente y duradero

	Infra
	30102012
	Lámina de zinc acanalada x 1.80 m
	Und.
	Und.
	1
	Teja     acanalada     de     acero,     con recubrimiento de zinc o galvanizado. 0.80 mts ancho por 1,80 mts de largo calibre 35, de material seguro, resistente y fácil de   instalar,   que   cumpla   la   norma NTC4011.

	Infra
	30102012
	Lámina de zinc acanalada x 2.40 m
	Und.
	Und.
	20
	Teja     acanalada     de     acero,     con recubrimiento de zinc o galvanizado. 0.80 mts ancho por 2,40 mts de largo calibre
35. de material seguro, resistente y fácil de   instalar.   que   cumpla   la   norma NTC4011

	Infra
	30102012
	Lámina de zinc acanalada x 3 m
	Und.
	Und.
	10
	Lamina  acanalada  con  recubrimiento  de zinc o galvanizado dimensiones 0.80 mts ancho por 3 mts de largo, calibre 35, de material  seguro,  resistente  y  fácil  de instalar, que cumpla la norma NTC4011

	Infra
	30181504
	Lavamanos sencillo en cerámica
	Und.
	Und.
	1
	Lavamanos    Línea    institucional    con accesorios  y  grifería.  Color  blanco,  en material de cerámica de alta calidad.

	Infra
	31151504
	Lazo cuerda nylon de 12 mm
	Und.
	Mt
	120
	Cuerdas    fabricadas    con    cintas    de polipropileno.  son  suaves,  tienen  buena resistencia a la tracción, a la humedadn y a   los   aceites.   fabricada   100%   con polipropileno virgen 12 mm de diametro.

	Infra
	31151504
	Lazo cuerda nylon de 14 mm
	Und.
	Mt
	100
	Cuerdas    fabricadas    con    cintas    de polipropileno.  son  suaves,  tienen  buena resistencia a la tracción, a la humedadn y a   los   aceites.   fabricada   100%   con polipropileno virgen 14 mm de diametro.

	Infra
	27111933
	Lima cola de ratón
	Und.
	Und.
	1
	Lima cola de raton" metalica triangular en acero de alto contenido de Carbono con bastago y encabada con mango plastico antideslizante.

	Infra
	27111933
	Lima triangular metálica
	Und.
	Und.
	45
	Lima de 6" metalica triangular en acero de alto contenido de Carbono con bastago y encabada      con      mango      plastico antideslizante.

	Infra
	47131820
	Limpiador para tuberia pvc
	Frasco x 1/4 de Galón
	Frasco x 1/4 de Galón
	8
	Limpiador    liquido    para    tuberia    y accesorios    en    plastico    de    pvc    , presentacion  frasco  con  1/4  de  Galon. Que   cumpla   la   NTC   576   para   la soldadura.

	Infra
	39111610
	Linterna pila recargable luz led
	Und.
	Und.
	10
	Linterna  frontal  manos  libres  recargable led,  con  soporte  elástico,  distancia  de alcance de 50 metros aproximadamente, ángulo   de   apertura   115   grados   de iluminación,     ángulo     de     inclinación graduable de 0 a 90 grados, foco de luz graduable ( zoom), soporte para fijación en gorra, casco y similares.

	Infra
	25172500
	Llantas para carretilla antipichazo
	Und.
	Und.
	7
	Rueda     maciza     antipinchazo     para carretilla,  fabricada  en  caucho,  ideal  de recambio  de  carretillas,  diametro  de  la rueda entre 38 y 39 cms.

	Infra
	30181700
	Llave de paso 1" metálica, tipo cortina
	Und.
	Und.
	5
	Llave de registro de paso 1" , metalica, tipo cortina color bronce. Con garantia de un  año,  maneja  palanca  cierre  rapido para agua, tipo pesado, hembra/hembra, alta resistencia al oxido, no contamina el agua, y puede ser instalada en cualquier posicion,  presion  600  psi,  temperatura maxima 120°C.

	Infra
	30181700
	Llave de paso de 1 ½" metálica, tipo cortina
	Und.
	Und.
	2
	Llave  de  paso  de  1  ½"  metalica,  tipo cortina, Con garantia de un año, maneja palanca  cierre  rapido  para  agua,  tipo pesado, hembra/hembra, alta resistencia al oxido, no contamina el agua, y puede ser  instalada  en  cualquier  posicion,  el cuerpo   de   la   llave   en   laton   forjado niquelado,  presion  600  psi,  temperatura maxima 120°C.

	Infra
	30181700
	Llave de paso de 2" metalica, tipo cortina
	Und.
	Und.
	2
	Llave de paso de 2" metalica, tipo cortina. Con garantia de un año, maneja palanca cierre  rapido  para  agua,  tipo  pesado, hembra/hembra, alta resistencia al oxido, no  contamina   el  agua,  y  puede   ser instalada en cualquier posicion, el cuerpo de  la  llave  en  laton  forjado  niquelado, presion  600  psi,  temperatura  maxima 120°C.

	Infra
	30181700
	Llave de paso de bola
½" metalica
	Und.
	Und.
	13
	Llave  de  paso  de  bola  de  palanca  1/2" metalica, Tipo Llaves, Medidas 9 cm x 5,5 cm,  Características  Accesorio  plomería, llave jardín de bola con manija metálica, llave de conexión a manguera y cierre de
90  grados  para  controlar  el  paso  del agua.  Uso  En  adecuaciones  hidráulicas en  jardinería,  Diámetro  en  pulgadas  1/2 pulg, Color Níquel y rojo.

	Infra
	40172608
	Llave de paso de bola pvc  ½ ” agua potable
	Und.
	Und.
	42
	Llave  de  paso  de  bola  pvc  ½  ”  agua potable,  Conducción  de  agua  a  presión con unión tipo roscada y/o soldada Cierre rápido   a   ¼   de   giro.   Accesorio   de Plomeria, con conexión a manguera.

	Infra
	40172608
	Llave de paso en pvc de 1  ½" agua potable
	Und.
	Und.
	20
	Llave  de  paso  de  pvc  de  presion  de  1 1/2",  lisa,  accesorio  para  plomeria,  con conexión   amanguera   con   rosca   que permite el paso del agua.

	Infra
	40172608
	Llave de paso en pvc de 1" agua potable
	Und.
	Und.
	20
	Llave de paso de pvc de presion de 1", Lisa,   accesorio   para   plomeria,   con conexión   amanguera   con   rosca   que permite el paso del agua.

	Infra
	40172608
	Llave de paso en pvc de 2" agua potable
	Und.
	Und.
	4
	Llave de paso de pvc de presion de 2", Lisa,  cuerpo  tipo  pesado  fabricado  en cuerpo  compacto,  no  se  corre  apertura rápida 1/4 de giro probada contra fugas, accesorio para plomeria, con conexión a manguera, con rosca, que permite el paso del agua.

	Infra
	30181700
	Llave metalica terminal ½" punta roscada
	Und.
	Und.
	10
	Llave de paso metalica de bola de  1/2" cromada,   accesorios   tipo   llave   jardín cuerpo  metálico,  cierre  de  compresión terminal funcional no contamina el agua, facil instalación duradera y resistente.

	Infra
	30131703
	Loseta cuadrada en concreto 40x40 cm
	Und.
	Und.
	1
	Loseta cuadrada en concreto de primera de 40x40x6 cm, lisa parte superior.

	Infra
	27112001
	Machete tipo rula 22"
	Und.
	Und.
	22
	Machete con mango ergonómico de 22" hoja   en   acero   con   mango   plastico antideslizante,  remachado  en  3  puntos. Para  uso  agrícola.  Cacha  roja,  negra  o naranja. Con filo de un lado. Con norma técnica establecida en la NTC 933.

	Infra
	27112001
	Machetilla de 14"
	Und.
	Und.
	20
	Machete  con  mango  ergonómico  x  14", remachado   en   3   puntos.   Para   uso agrícola.  Cacha  roja,  negra  o  naranja. Con filo de un lado. Con norma técnica establecida en la NTC 933.

	Infra
	27112001
	Machetilla de 16"
	Und.
	Und.
	37
	Machete  con  mango  ergonómico  x  16", remachado   en   3   puntos.   Para   uso agrícola.  Cacha  roja,  negra  o  naranja. Con filo de un lado. Con norma técnica establecida en la NTC 933.

	Infra
	27112001
	Machetillla de 18"
	Und.
	Und.
	25
	Machete  con  mango  ergonómico  x  18", remachado   en   3   puntos.   Para   uso agrícola.  Cacha  roja,  negra  o  naranja. Con filo de un lado. Con norma técnica establecida en la NTC 933.

	Infra
	40101604
	Malla Electrosoldada
	Mt
	Mt
	1
	Malla  de  2.35m  ancho  Hueco  15x15cm 4.0mm  forma  de  panel,  formada   por alambres  de  acero  grafilados  o  lisos, dispuestos    en    forma    ortogonal    y electrosoldados  en  todos  los  puntos  de encuentro, que cumpla con la norma de Fabricación:  NTC  5806  (ASTM  A1064); (NTC 2310).

	Infra
	40142000
	Manguera jardinería 1/2"
	Mt
	Mt
	50
	Manguera  para  jardineria  de  1/2",  x  50 mts  calibre  40  en  polietileno  de  alta densidad virgen. Con acoples.

	Infra
	40142000
	Manguera jardinería presión 3/4"
	Mt
	Mt
	1
	Manguera para jardinería con presion de 3/4"  de  alta  densidad  virgen,  de  uso pesado, gran resistencia, liviana, contra la corrosión, cubierta lisa, grabado técnico y preciso  para  evitar  fugas  en  el  uso  a presión.para   trabajo   de   campo,   sin doblex.

	Infra
	27111600
	Marco de segueta fijo metalico
	Und.
	Und.
	5
	Marco fijo de segueta, Largo 4855 cms / Ancho:   23   cm   /   Alto:   14   17   cms Características Arco de Sierra Fijo 12 pul LargoHoja (305 mm) / Arco de Sierra Fijo de 12 pulgadas (30.5 cm) Hecho en acero pintado,   por   lo   que   es   resistente. Empuñadura cerrada para protección de las     manos.     Mango     con     diseño ergonómico y textura patentada de mayor comodidad, mejor control y agarre.

	Infra
	27111602
	Martillo cacha en madera 16 onzas
	Und.
	Und.
	1
	Martillo  metalico  de  cabeza  conica  de acero galvanizado de 27 mm, cacha en madera de 16 onzas de peso.

	Infra
	27111602
	Martillo de garra cabo de madera 20 onzas
	Und.
	Und.
	16
	Martillo de 20 onzas Forjada en calor de acero  con  tratamiento  de  pulido  Laca acabado, cara redonda Gallardo, Biselado de Fin de garra curvada, con Mango de madera contorneada.

	Infra
	27111602
	Mazo de goma de 20 onzas
	Und.
	Und.
	3
	Mazo de goma de 20 onzas, con cabo en madera, ergonomico, de uso Doméstico, Profesional e Industrial,  revestimiento en caucho,   cabeza   de   alta   resistencia, resistente a la humedad, fácil de usar.

	Infra
	41113637
	Multímetro digital
	Und.
	Und.
	1
	Multimetro digital con cables de prueba, baterias de 9V, sonda termopar tipo KY, de siete (7) funciones prueba de voltaje alterna  y  directa  con  pantalla  digital, manual de instrucciones y garantía de al menos 6 meses.

	Infra
	30181506
	Orinal tipo institucional cerámica
	Und.
	Und.
	1
	Orinal  grande  con  grifería  antivandálica. Tipo institucional, Alto rango de 50 a 80 cm,de  Material  de  Porcelana  Sanitaria, Uso  Insitucional,  Ancho  rango  32  a  40 cm, Color Blanco, Peso rango 16 a 23 kg.

	Infra
	27112004
	Pala carbonera con cabo de madera
	Und.
	Und.
	10
	Pala carbonera cuadrada n° 2 con mango de madera barnizado 250  - 260 mm de ancho,  metalica  en  acero  templado  y revenido. con norma tecnica 1006.

	Infra
	27112004
	Pala cuadrada nº 2 con mango de madera
	Und.
	Und.
	29
	Pala cuadrada n. 2, para recoger todo tipo de materiales. Lámina de acero calibre 16 templado. Hombros doblados hacia atrás para  reforzar  la  hoja  y  apoyo  al  pie. encabado en madera,firme y seguro, con punta resistente para trabajo pesado.

	Infra
	27112004
	Pala palin con cabo de madera
	Und.
	Und.
	25
	Pala  palin  ahoyadora  de  hierro  forjado, con medidas entre 490 - 495 mm x 168 a 175 mm de ancho, con cabo en madera redonda,   con   punta   resistente   para trabajo pesado.

	Infra
	27112004
	Pala redonda con cabo de madera
	Und.
	Und.
	37
	Pala  metalica  con  punta  redonda  N°  4 con   mango   de   madera,   con   punta resistente para trabajo pesado.

	Infra
	27112013
	Paladraga con cabo de madera
	Und.
	Und.
	12
	Paladraga  metalica  de  mango  largo  en madera, hojas en acero, entre 355 a 360 mm,  ancho  entre  139  a  144  mm.  con puntas resistentes para trabajo pesado.

	Infra
	27112201
	Palustre llana madera
	Und.
	Und.
	5
	Llana  de  madera  de  30  X  20  cm,  hoja rectangular,   con   mango   de   madera estufada y laqueada, ergonómico.

	Infra
	27112201
	Palustre llana metálica dentada
	Und.
	Und.
	2
	Llana dentada metalica de 12 X 28 cm, fabricada con  hoja rectangular de  acero inoxidable  templado,  unida  fuertemente por medio entre 7 y 10 remaches a una manija  de  aluminio  pulida  espejo,  con mango de madera estufada y laqueada, ergonómico.     Para     hacer     enchape enparedes y piso.

	Infra
	27112201
	Palustre llana metálica lisa
	Und.
	Und.
	2
	Llana  metalica  lisa  de  10  X  28  cm, fabricada con  hoja rectangular de  acero inoxidable templado,  mango de  plastico, ergonómico.

	Infra
	27112201
	Palustre no. 10
	Und.
	Und.
	12
	Palustre   Nº10,   en   forma   de   plancha triangular con mango en madera, de fácil y seguro agarre, resistente, fácil de usar.

	Infra
	31201602
	Pasta térmica
	Unid.
	Unidad x 4 gr
	1
	Pasta térmica con alto contenido de plata y aluminio presentación 4 g,  que permita secado    rápido,    disipadora,    que    no contamine la capa de ozono.

	Infra
	31201610
	Pegamento para losa cerámica enchape
	Bulto x 25 Kg
	Bulto x 25 Kg
	1
	Pegamento    para    losa    enchape    o ceramica.      Características      Pegante adhesivo     listo     para     usar,material Cemento,   Uso   Para   instalación   de revestimientos cerámicos de media o alta
absorción, en pisos y paredes en zonas interiores, Color Gris.Bulto x 25 Kg

	Infra
	31201610
	Pegamento para tubería pvc en húmedo
	Frasco x 1/4 de Galón
	Frasco x 1/4 de Galón
	8
	Pegamento   para   tuberia   de   pvc   en humedo      para      altas      presiones, instantanea,  presentacion  de  frasco  1/4 de   Galon,   Soldadura   de   calidad,   de consistencia regular, con aplicador y tapa Rosca, resistente y duradero.

	Infra
	31201610
	Pegamento para tubería pvc en seco
	Frasco x 1/4 de Galón
	Frasco x 1/4 de Galón
	8
	Pegamento  para  tuberia  de  pvc  presion tipo pesado, instantanea, presentacion de 1/4 de Galon.

	Infra
	31201610
	Pegante sintético multiusos
	Galón de 3,78 Lt
	Galón de 3,78 Lt
	1
	Características  Pegante  multiusos,  listo para  usar  color  amarillo,  pegante  de contacto a bace de cloropreno, con alto contenido de solidos,  resinas y aditivos. Ideal para unir materiales de todo tipo en procesos  de  laminacion  y  postformado, calzado, cuero, caucho sintetico, formica entre otros.

	Infra
	31201610
	Pegante sintético para madera
	Galón de 3,78 Lt
	Galón de 3,78 Lt
	1
	Características   Pegante   para   madera, liquido  sintetico  acrilico  listo  para  usar, color  blanco,  pegante  de  contacto  con alto   contenido   de   solidos,   resinas   y aditivos.  Ideal  para  unir  materiales  de papel, carton, en procesos de laminacion y   postformado,   madera,   agromelados, entre otros.

	Infra
	25174103
	Perfileria cieloraso pvc
	Und.
	Und.
	1
	Perfileria  cielo  raso  PVC  perfil  omega, perfil   tipo   canal,   perfil   paral,   perfil perimetral.

	Infra
	31161500
	Perno 3/8" para guaya
	Und.
	Und.
	50
	Perno  con  tuerca  y  arandela  3/8  x  4" galvanizado    o    estructural    de    alta resistencia.

	Infra
	27111605
	Pica con cabo de madera
	Und.
	Und.
	12
	Pica fotjada en una sola pieza en acero, con  cabo  de  madera.  herramienta  de mango largo con medidas de 93cm X 49 cm, pica con cabo de 5 libras de madera, hierro macizo, ideal para picar o escarbar tierra.

	Infra
	30211508
	Pintura antihumedad tipo 1
	Galón de 3,78 Lt
	Galón de 3,78 Lt
	4
	Pintura vinilo acrilico, antihumedad, para exteriores resistente a la interperie tipo 1 coraza color blanco.

	Infra
	31211515
	Pintura epoxica para muros en concreto
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	6
	Pintura epóxica poliamida base solvente de dos componentes, que con la mezcla apropiada  de  ambos  proporciona  una película    con    buena    adherencia    y flexibilidad,  resistente  al  agua,  ácidos débiles,   sales,   álcalis,   derivados   del petróleo    y    disolventes    aromáticos. Acabado    Semibrillante;    solidos    por voumen 4550%, mezcla por volumen 3:1 volumen (Pintura  /catalizador); Ajustador o  thinner  recomendado  para  la  dilución.
V.O.C      Componente      A:      420470, Componente  B:  447  g/l  (ASTM  D3960) Componente  A:  3/4  Galón  –  2.84  Litros
0.75   galones   4.5   Galones   –   17.032 LitrosComponente B: ¼ de Galón – 0.946 Litros  Que  se  pueda  APLICAR  con  los siguientes  equipos  de  aplicación  pistola convencional, brocha y rodillo.

	Infra
	31211515
	Pintura epoxica para pisos en concreto
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	2
	Pintura epóxica poliamida base solvente de dos componentes, que con la mezcla apropiada  de  ambos  proporciona  una película    con    buena    adherencia    y flexibilidad,  resistente  al  agua,  ácidos débiles,   sales,   álcalis,   derivados   del petróleo    y    disolventes    aromáticos. Acabado    Semibrillante;    solidos    por voumen 4550%, mezcla por volumen 3:1 volumen (Pintura  /catalizador); Ajustador o  thinner  recomendado  para  la  dilución.
V.O.C      Componente      A:      420470, Componente  B:  447  g/l  (ASTM  D3960) Componente  A:  3/4  Galón  –  2.84  Litros
0.75   galones   4.5   Galones   –   17.032 LitrosComponente B: ¼ de Galón – 0.946 Litros  Que  se  pueda  APLICAR  con  los siguientes  equipos  de  aplicación  pistola convencional, brocha y rodillo.

	Infra
	31211505
	Pintura esmalte Barniz
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	6
	Pintura  barniz  en  aceite  capa  gruesa  y alto  brillo.  Barniz  a  base  de  resinas alquílicas     reducidas     en     solventes orgánicos alifático y/o aromáticos. Puede contener pigmentos colorantes y/o inertes en   algunos   casos.   Barniz   incoloro, proporciona  una  mayor  resistencia  a  la luz solar y a la humedad, no agrieta por sus tecnología de fabricación uv.

	Infra
	31211504
	Pintura impermeabilizante
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	2
	Pintura   impermeabilizante   color   negro para proteccion de madera en interperie, de tipo inmunizante, que prolonga la vida útil de la madera, de rápido secado. Listo

	Infra
	31211519
	Pintura impermeabilizante Gris basalto
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	2
	Pintura  reflectiva  de  aluminio  de  baja viscosidad,             protege              las impermeabilizaciones  y  cubiertas  de  los rayos   solares,   reduce   la   temperatura interior en la edificación y vivienda.

	Infra
	31211505
	Pintura siliconada para fachadas
	Und.
	Und. X 5 Galones
	1
	Pintura    siliconada    Impermeabilizante protector 10 años de muros ladrillo a la vista,   liquido   incoloro   con   base   en silicona,  contra  la  penetracion  del  agua lluvia,  presentacion  5  galones,  consumo 0,15 kg por metro cuadrado por capa (en promedio los 5 galones pesan 16kg)

	Infra
	31211508
	Pintura trafico pesado Amarilla
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	1
	Pintura  a  base  de  resinas  acrílicas  con excelentes  propiedades  de  adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie.CUALIDADES;+:Excelente retención de micro esferas, Variedad de colores,   Resistente   a   la   intemperie, Excelente       durabilidad,       Excelente adherencia,  Resistente  al  agua,  Óptimo rendimiento, Uso interior y exterior. Que cumpla  con  la  norma  ICONTEC  NTC 1360.             PROPIEDADES             y
ESPECIFICACIÓNES:   Acabado   Mate, Dilucion Thinner o Xilena; Viscosidad (25
°c)   Ku   89   -   99;Densidad   (25   °c) Kilogramos/galón 4,7 - 5,6 kg/gal; Finura de    dispersión    Hegman    Mínimo    6; Adherencia Minimo 90%; Sólidos totales Minimo 60%; Sólidos en volumen Minimo 50%;   Tiempo   de   secado   Min.   Entre manos:   10   a   15   minutos;   Aplicación Brocha o Rodillo.

	Infra
	31211508
	Pintura trafico pesado Azul
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	1
	Pintura  a  base  de  resinas  acrílicas  con excelentes  propiedades  de  adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie.CUALIDADES;+:Excelente retención de micro esferas, Variedad de colores,   Resistente   a   la   intemperie, Excelente       durabilidad,       Excelente adherencia,  Resistente  al  agua,  Óptimo rendimiento, Uso interior y exterior. Que cumpla  con  la  norma  ICONTEC  NTC 1360;             PROPIEDADES             y
ESPECIFICACIÓNES:   Acabado   Mate, Dilucion Thinner o Xilena; Viscosidad (25
°c)   Ku   89   -   99;Densidad   (25   °c) Kilogramos/galón 4,7 - 5,6 kg/gal; Finura de    dispersión    Hegman    Mínimo    6; Adherencia Minimo 90%; Sólidos totales Minimo 60%; Sólidos en volumen Minimo 50%;   Tiempo   de   secado   Min.   Entre manos:   10   a   15   minutos;   Aplicación Brocha o Rodillo.

	Infra
	31211508
	Pintura trafico pesado Blanca
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	1
	Pintura  a  base  de  resinas  acrílicas  con excelentes  propiedades  de  adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie.CUALIDADES;+:Excelente retención de micro esferas, Variedad de colores,   Resistente   a   la   intemperie, Excelente       durabilidad,       Excelente adherencia,  Resistente  al  agua,  Óptimo rendimiento, Uso interior y exterior. Que cumpla  con  la  norma  ICONTEC  NTC 1360;             PROPIEDADES             y
ESPECIFICACIÓNES:   Acabado   Mate, Dilucion Thinner o Xilena; Viscosidad (25
°c)   Ku   89   -   99;Densidad   (25   °c) Kilogramos/galón 4,7 - 5,6 kg/gal; Finura de    dispersión    Hegman    Mínimo    6; Adherencia Minimo 90%; Sólidos totales Minimo 60%; Sólidos en volumen Minimo 50%;   Tiempo   de   secado   Min.   Entre manos:   10   a   15   minutos;   Aplicación Brocha o Rodillo.

	Infra
	31211508
	Pintura trafico pesado Negra
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	1
	Pintura  a  base  de  resinas  acrílicas  con excelentes  propiedades  de  adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie.CUALIDADES;+:Excelente retención de micro esferas, Variedad de colores,   Resistente   a   la   intemperie, Excelente       durabilidad,       Excelente adherencia,  Resistente  al  agua,  Óptimo rendimiento, Uso interior y exterior. Que cumpla  con  la  norma  ICONTEC  NTC 1360.             PROPIEDADES             y
ESPECIFICACIÓNES:   Acabado   Mate, Dilucion Thinner o Xilena; Viscosidad (25
°c)   Ku   89   -   99;Densidad   (25   °c) Kilogramos/galón 4,7 - 5,6 kg/gal; Finura de    dispersión    Hegman    Mínimo    6; Adherencia Minimo 90%; Sólidos totales Minimo 60%; Sólidos en volumen Minimo 50%;   Tiempo   de   secado   Min.   Entre manos:   10   a   15   minutos;   Aplicación Brocha o Rodillo.

	Infra
	31211502
	Pintura vinilo exteriores
	Galón de 3,78 Lt
	Galon de 3,78 Lt
	3
	Pintura   vinilo   acrilico   para   exteriores resistente  a  la  interperie  tipo  1  coraza color blanco. de rápido secado. Listo para usar.

	Infra
	31151507
	Pita de amarre
	Rollo x Kg
	Rollo x Kg
	4
	Pita de amarre, fabricado en nylon de tres cuerdas,   ideal   para   elaboracion   de atarrayas, Cerca del 0 % de estiramiento y cuenta con una gran sensibilidad, con presentacion de rollo x 1 Kilo.

	Infra
	39111521
	Plafon Plastico para bombillo
	Und.
	Und.
	10
	Plafon  plástico  blanco  de  200W,  Retie Ave  0030  Antes  30015  Ue22,  uso  en instalaciones   de   iluminación   eléctrica residencial  o  comercial.  Rosca  metálica que    mantiene    su    forma    en    altas temperaturas  y  permite  una  conducción eléctrica   óptima.   Placa   fabricada   en policarbonato  auto  extinguible  y  base interna   en   PBT   resistente   a   altas temperaturas.    Tensión    nominal    de 125/250V  y  corriente  nominal  de  4Amp. que Cumpla con normas internacionales y con RETIE.

	Infra
	31231402
	Platina de 1/2" x 1/8 "
	Platina x 6 Mt
	Platina x 6 Mt
	12
	Platina de 1/2 " x 1/8 ", Platina fabricada por procesos de laminación en caliente, de  palanquilla  proveniente  de  la  colada continua,  a  través  de  la  cual  se  le  da secciones transversales con formas de L con alas iguales. Tramo de acero por 6 metros.

	Infra
	23131507
	Pliego de Lija de agua # 100
	Und.
	Und.
	20
	Pliego  de  Lija  #  100,  Lija  para  óptimo rendimiento  sobre texturas ásperas, alta flexibilidad y que garantiza una excelente textura, para todo tipo de superficie. Con garantia minima de 1 año.

	Infra
	23131507
	Pliego de Lija de agua # 150
	Und.
	Und.
	6
	Pliego  de  Lija  #  150,  Lija  para  óptimo rendimiento  sobre texturas ásperas, alta flexibilidad y que garantiza una excelente textura, para todo tipo de superficie. Con garantia minima de 1 año.

	Infra
	27112007
	Podones con extensión  pértiga en aluminio
	Und.
	Und.
	1
	Herramienta    jardinería    con    cuchilla podadora,  en  material  acero  inoxidable, incluye   serrucho  podador,  con  resorte para  dar  mas  fuerza  de  corte.  contiene una soga en nylon  trenzado  para  darle mayor   funcionamiento   a   la   cuchilla podadora,  fabricada  en  hierro reforzado. Longitud de la extensión 2 a 3 m.

	Infra
	43223343
	Ponchadora o crimpeadora RJ45 y RJ11
	Unid.
	Unidad
	1
	Ponchadora     o     crimpeadora     para conectores RJ45 y RJ11 Crimpea, corta y pelacable   para   RJ45   (Red   8P),   RJ9 (Telefonia 4P) y RJ11 (Telefonia 6P).

	Infra
	27111621
	Porra de 3 libras cabo en madera
	Und.
	Und.
	5
	Porra - Almadana con mango de madera resistente  montado  a  presión.  Cabeza octagonal  de  acero  al  carbono.  Peso  3 Libras.

	Infra
	27111500
	Prensa En C- 6 Pulgadas Ref 83-506
	Und.
	Und.
	1
	Prensa en c de la mas alta calidad, con un  material  resistente  y  duradero,  con llave   giratoria   para   tener   un   mejor resultado en el material trabajado.

	Infra
	31162000
	Puntillas 1"
	Lb
	Lb
	5
	Puntilla   con   acero   de   bajo   carbono, cabeza estriada y Punta de diamante, de 1 pulgadas de longitud.

	Infra
	31162000
	Puntillas 2"
	Lb
	Lb
	7
	Puntilla   con   acero   de   bajo   carbono, cabeza estriada y Punta de diamante, de 2 pulgadas de longitud.

	Infra
	31162000
	Puntillas 2,5"
	Lb
	Lb
	20
	Puntilla   con   acero   de   bajo   carbono, cabeza estriada y Punta de diamante, de 2,5 pulgadas de longitud.

	Infra
	31162000
	Puntillas 3"
	Lb
	Lb
	18
	Puntilla   con   acero   de   bajo   carbono, cabeza estriada y Punta de diamante, de 3" pulgadas de longitud.

	Infra
	27112003
	Rastrillo metálico con cabo
	Und.
	Und.
	14
	Rastrillo para  jardín  metalico 1416  puas con dientes curvos. Con cabo de madera tipo mango largo,herramienta manual

	Infra
	39121440
	Regleta Eléctrica
	Und.
	Und.
	10
	Regleta electrica con multitoma de 6 para 125v   con   interruptor   de   encendido. Frecuencia de entrada 50/60 Hz +/ 5 Hz (autosensible).

	Infra
	31211906
	Rodillo felpa para pintar acrilica
	Und.
	Und.
	40
	Rodillos   de   FELPA,   de   9"   para   la aplicación de pinturas al agua y acrílicas. con  unión  metálica  y  mango  tubular  de plástico. Para diversas superficies

	Infra
	31211906
	Rodillo para pintar epóxica
	Und.
	Und.
	20
	Rodillos  de  felpa  de  9"  especial  para pintura   epóxica,   Rodillos   con   unión metálica  y  mango  tubular  en  plastico, para   pintar   en   diversas   superficies, resistente y con alta durabilidad.

	Infra
	30181505
	Sanitario en ceramica blanco
	Und.
	Und.
	1
	Aparato  sanitario  línea  institucional  con accesorios.  De  bajo  consumo,  Sanitario alongado  de  una  pieza  con  asiento  de cierre  tradicional  fabricado  en  polímeros de  alta  calidad.  Utiliza  en  promedio  por función 4,5 litros aproximadamente.

	Infra
	30181505
	Sanitario redondo en una pieza en porcelana sanitaria
	Und.
	Und.
	1
	Unidad    sanitaria    color    blanco    en porcelana sanitaria, con requerimiento de
½ pulgada de entrada de agua, consumo de  agua  por  cada  descarga  entre  3,2 Litros a 4,8 Litros, Válvula de Descarga Dual  Ajustable  2P  Baja  Sanitarios  One Piece, Válvula de Llenado Universal Plus, sistema  de  descarga  por  gravedad  que cuente        con        las        siguientes especificaciones:       -Capacidad       de evacuación  de  sólidos:  500g  -  700g,  - Presión de Agua: 20/80 PSI, -Espejo de agua: 19,5 – 24,5 cm, -Instalación a pared terminada: 30,5 cm +/- 2 cm cm +/- 2 cm, Asiento de cierre lento con dimensiones: - Ancho: 60,5 cm – 62,5 cm , -Alto: 35,2cm
–   37,2   cm,   -Largo:   70,8cm-72.8cm., Incluye  accesorios  y  transporte  hasta  la sede.

	Infra
	27111500
	Serrucho carpinteria 18"
	Und.
	Und.
	3
	Serrucho herramienta de carpinteria, 18" Largo Hoja, Con 8 dientes por pulgada / 9 puntas por pulgada. Hoja de acero de alto contenido  de  carbono.  Hoja  recubierta con  barniz  protector.  Cobertura  plástica que  protege  los  dientes  del  serrucho. Dientes afilables, trabados y pulidos.

	Infra
	26131603
	Sifón en P para lavaplatos
	Und.
	Und.
	3
	Sifón en p para lavaplatos con accesorios (  completo  con  tuerca  y  empaque),  de material   plastico,   resistente,   con   alta dureza, con facil adaptabilidad al pegado, resistente  a  temperaturas  altas  y  alto porcentaje de humedad

	Infra
	26131603
	Sifón para lavamanos
	Und.
	Und.
	4
	Sifón  para  lavamanos  con  accesorios (completo  con  turca  y  empaque),  de material   plastico,   resistente,   con   alta dureza,    con    alta    resistencia    a    la humedad.

	Infra
	40183100
	Sifon sanitario 2"
	Und.
	Und.
	1
	Sifón   rigido   para   uso   sanitario,   en policloruro de vinilo (PVC) completo de 2", con   capacidad   para   transportar   agua servida,  residual  doméstica,  industrial  o aguas  lluvias  y  ventilación,  fabricados bajo  las  normas  NTC  1087;  NTC  1341 Accesorios  de  Poli  (Cloruro  de  Vinilo) (PVC)  Rígido  para  Tubería  Sanitaria  - Aguas  Lluvias  y  Ventilación  y  NTC  576 para la soldadura.

	Infra
	40183100
	Sifon sanitario 3"
	Und.
	Und.
	12
	Sifón   rigido   para   uso   sanitario,   en policloruro de vinilo (PVC) completo de 3", con   capacidad   para   transportar   agua servida,  residual  doméstica,  industrial  o aguas  lluvias  y  ventilación,  fabricados bajo  las  normas  NTC  1087;  NTC  1341 Accesorios  de  Poli  (Cloruro  de  Vinilo) (PVC)  Rígido  para  Tubería  Sanitaria  - Aguas  Lluvias  y  Ventilación  y  NTC  576 para la soldadura.

	Infra
	40183100
	Sifon sanitario 4"
	Und.
	Und.
	5
	Sifón   rigido   para   uso   sanitario,   en policloruro de vinilo (PVC) completo de 4", con   capacidad   para   transportar   agua servida,  residual  doméstica,  industrial  o aguas  lluvias  y  ventilación,  fabricados bajo  las  normas  NTC  1087;  NTC  1341 Accesorios  de  Poli  (Cloruro  de  Vinilo) (PVC)  Rígido  para  Tubería  Sanitaria  - Aguas  Lluvias  y  Ventilación  y  NTC  576 para la soldadura.

	Infra
	31133710
	Silicona antihongos
	Tubo x 280 ml
	Tubo x 280 ml
	16
	Silicona  antihongos,  contenido  tubo  de
280  ml,  Sellador  de  silicona  de  gran versatilidad, para el sellado de juntas. con buena  resistencia  a  la  intemperie.  Que expuesto  a  humedad  ambiente  realice proceso de curado, formando un caucho durable  y  flexible.  excelente  agarre  y resistente a los rayos UV

	Infra
	12352310
	Silicona sellante para construcción
	Und.
	Cartucho de 300 ml
	10
	Silicona  sellante  para  construcción,  en envase   dosificador   -1A   Gris   300   ml, rendimiento     aproximado     3     metros cuadrados por galon.

	Infra
	23271810
	Soldadura 6013 x1/8"
	Kg
	Kg
	10
	Electrodo,     recubierto     de     material resistente  y  protector  para  facilitar  su manipulación.  De  revestimiento  rutílico. Largo  de  35  cm  Ancho  1/8  pulgadas. Contenido 1 kilo. Uso Metalmecánica.

	Infra
	23271810
	Soldadura 6018 x 1/8"
	Kg
	Kg
	1
	Electrodo,     recubierto     de     material resistente  y  protector  para  facilitar  su manipulación.  De  revestimiento  rutílico. Largo  de  35  cm  Ancho  1/8  pulgadas. Contenido 1 kilo. Uso Metalmecánica.

	Infra
	25173900
	Taco enchufable bipolar de 30A
	Und.
	Und.
	5
	Taco enchufable bipolar de 30A, corriente nominal   de   15   a   100a,   capacidad interruptiva   de   10   Ka,   proteccion   de instalaciones  elcetricas  en  circutios  de 100 a 240v, cumple norma NTC2050.

	Infra
	25173900
	Taco enchufable monopolar de 30A
	Und.
	Und.
	2
	Taco   enchufable   monopolar   de   30A. corriente    nominal    de    15    a    100a, capacidad    interruptiva    de    10    Ka, proteccion de instalaciones elcetricas en circutios  de  100  a  240v,  cumple  norma NTC2050.

	Infra
	25173900
	Taco enchufable tripolar de 30A
	Und.
	Und.
	2
	Taco enchufable tripolar de 30A. corriente nominal   de   15   a   100a,   capacidad interruptiva   de   10   Ka,   proteccion   de instalaciones  elcetricas  en  circutios  de 100 a 240v, cumple norma NTC2050.

	Infra
	25173900
	Taco tripolar tornillo- tornillo de 30A
	Und.
	Und.
	2
	Taco   tripolar   tornillo-tornillo   de   30A. corriente    nominal    de    15    a    100a, capacidad    interruptiva    de    10    Ka, proteccion de instalaciones elcetricas en circutios  de  100  a  240v,  cumple  norma NTC2050.

	Infra
	20142904
	Tanque plástico 250 Lit
	Und.
	Und.
	2
	Tanque en PVC, con capacidad para 250 litros de agua, con aletas que permite que la tapa permanezca en su sitio y aditivos para bloquear los rayos ultravioletas.

	Infra
	20142904
	Tanque plástico 500 Lit
	Und.
	Und.
	2
	Tanque     plastico     en     PVC     con revestimiento      interno      antibacterial. Capacidad  de  almacenamiento  de  agua de 500 lt con peso promedio de 12 a 15 kg  y  una  altura  entre  85  a  88  cm  con diametro promedio de 106 a 110 cm.

	Infra
	30151511
	Teja de fibrocemento 1,80m x 90cm
	Und.
	Und.
	1
	Teja de fibrocemento 1,80m x 90cm que cumple con los requisitos exigidos en la norma   técnica   colombiana   NTC   160, categoría C, clase 3. Teja elaborada en material fibrocemento resistente y de alta durabilidad.

	Infra
	30151511
	Teja de fibrocemento 2,40m x 90cm
	Und.
	Und.
	1
	Teja de fibrocemento 2,40m x 90cm que cumple con los requisitos exigidos en la norma   técnica   colombiana   NTC   160, categoría C, clase 3. que cumple con los requisitos  exigidos  en  la  norma  técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase
3.     Teja     elaborada     en     material fibrocemento    resistente    y    de    alta durabilidad.

	Infra
	30151511
	Teja de fibrocemento 3m x 90cm
	Und.
	Und.
	1
	Teja  de  fibrocemento  3m  x  90cm  que cumple con los requisitos exigidos en la norma   técnica   colombiana   NTC   160, categoría C, clase 3. que cumple con los requisitos  exigidos  en  la  norma  técnica colombiana NTC 160, categoría C, clase
3.     Teja     elaborada     en     material fibrocemento    resistente    y    de    alta durabilidad.

	Infra
	31162405
	Tensor guaya o perro
	Und.
	Und.
	5
	Tensor  para  Guaya  o  perno  de  5/16. accesorio  de  tipo  trabajo  pesado,  en material resistente galvanizado, resistente a cambios de temperatura

	Infra
	39121444
	Terminal RJ45 Jack hembra categoría 6
	Paquete x 20 Unid.
	Paquete x 20 Und.
	1
	Terminal RJ45 Jack hembra Categoría 6
110  Jack  568ab  Azul  y  Rojo  Material Plástico,   Alto   2.4   cm,   Uso   Interior, Certificación  ISO  9001,  Ancho  1.5  cm, Color Azul, Conexión RJ45, Peso 14.6 g, Tipo Terminales de Red, Función Recibir y transmitir datos a través del Patch Cord, Características    Toma   hembra    RJ47, Largo 3 cms, Incluye Tapa de fijación

	Infra
	31211604
	Thinner
	Galón de 3,78 Lt
	Galón de 3,78 Lt
	9
	Diluyente  a  base  de  una  mezcla  de solventes     como     ésteres,     cetonas, aromáticos,     alcoholes     y     alifáticos, utilizado  en  la  dilución  y  facilidad  de aplicación  de  lacas  a  la  piroxilina  y  de pinturas alquídicas.

	Infra
	39131700
	Toma corriente doble
	Und.
	Und.
	5
	Toma  corriente  con  cuerpo  y  frente  en policarbonato   con   resistencia   a   altas temperaturas sin sufrir deformacion. Con polo a tierra.

	Infra
	27111704
	Toma interruptor de incrustar
	Und.
	Und.
	16
	Toma interruptor de incrustar en la pared. Fabricado     en     policarbonato     auto extinguible   con   contactos   de   plata, tornillos   de   acero   tropicalizado   para soportar   climas   húmedos   y   evitar   la oxidación.para voltaje de 110 a 250 Vac para el uso en circuitos de 10 Amp. de estructura sólida y compacta.  que cumpla con normas internacionales IEC y RETIE.

	Infra
	31161521
	Tornillo carriaje galvanizado 5/16x10cm con tuerca
	Und.
	Und.
	50
	Tornillo carriage galvanizado 5/16" x 100 mm.  Para  fijación  de  perfiles  metálicos, con tuerca y arandela que sirve para unir o  asegurar  superficies  de  metal  ya  que cuenta con una punta plana que amolda y perfora  la  superficie  y  un  sistema  de ensamblaje  que  se  ajusta  mediante  la tuerca.

	Infra
	31161500
	Tornillo de 3" driwal
	Paq. x 100 Und.
	Paquete x 100 Und.
	1
	Tornillo    tipo    Drywall    color    negron fosfático, cabeza trompeta, punta gruesa fosfatizado. Paquete x 100 unidades.

	Infra
	41103327
	Totalizador tipo industrial de 150A
	Und.
	Und.
	1
	Totalizador  tipo  industrial  de  150A,  de material de alta resistencia, con RETIE.

	Infra
	11111611
	Triturado agregado 3/4
	M3
	M3
	1
	Agregado grueso de tamaño menor a 20 mm,      constituidos      por      partículas angulosas,   libres   de   impurezas   que cumpla  con  los  límites   de  gradación establecidos   para   la   elaboración   de morteros  de  mampostería.  Cumpliendo las normas establecidas por la autoridad ambiental

	Infra
	30111801
	Triturado piedra de 1/2"
	M3
	M3
	1
	Triturado de piedra de rio, tamaño de 1/2 de  pulgada.  Con  permiso  de  licencia ambiental   que   autorice   explotacion   y traslado,     cumpliendo     las     normas establecidas por la autoridad ambiental.

	Infra
	30102300
	Tubo cuadrado metalico 3" x 1 1/2"
	Tubo
	Tubo x 6 Mt
	1
	Tubo cuadrado lamina metalica en acero cold rolled de 3" x 1 1/2". calibre 18 x 6,00 mts de longitud.

	Infra
	39121464
	Tubo galvanizado de 2" longitud 3 m
	Und.
	Tramo x 3 Mt
	1
	Tubo  galvanizado  de  2"  longitud  3  m, forma de seccion redonda, tratamiento de superficies galvanizada, tecnica ERW alta calidad sin alear, con certificacion SGS, TUV. ISO 9001 2. 2008

	Infra
	40183002
	Tubo plástico pvc red sanitaria de 1 1/2"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	8
	Tubo sistemas PVC Sanitaria, fabricados bajo  las  normas  NTC  1087,  Tubos  de Policloruro  de  Vinilo  (PVC)  Rígido  para Uso Sanitario Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo)    (PVC)    Rígido    para    Tubería Sanitaria  Aguas  Lluvias  y  Ventilación  y NTC 576 para la soldadura.Tubo plastico pvc sanitario de 1 1/2" X 6 mts.

	Infra
	40183002
	Tubo plástico pvc red sanitaria de 10"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	1
	Tubo     sanitario     baja     presion,     57 psi,fabricado   bajo   la   NTC   3722   3, estructura   rigido,   parte   interna   lisa, externa corrugada, union facil con  anillo empaque,   peso   aproximado   26   kilos. Tubo sistemas PVC Sanitaria, fabricados bajo  las  normas  NTC  1087,  Tubos  de Policloruro  de  Vinilo  (PVC)  Rígido  para Uso Sanitario de 10" X 6 mts.

	Infra
	40183002
	Tubo plástico pvc red sanitaria de 12"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	1
	Tubo     sanitario     baja     presion,     57 psi,fabricado   bajo   la   NTC   3722   3, estructura   rigido,   parte   interna   lisa, externa corrugada, union facil con  anillo empaque,   peso   aproximado   36   kilos. Tubo sistemas PVC Sanitaria, fabricados bajo  las  normas  NTC  1087,  Tubos  de Policloruro  de  Vinilo  (PVC)  Rígido  para Uso Sanitario de 12" X 6 mts.Referencia RS8.

	Infra
	40183002
	Tubo plástico pvc red sanitaria de 2"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	4
	Tubo sistemas PVC Sanitaria, fabricados bajo  las  normas  NTC  1087,  Tubos  de Policloruro  de  Vinilo  (PVC)  Rígido  para Uso Sanitario Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo)    (PVC)    Rígido    para    Tubería Sanitaria  Aguas  Lluvias  y  Ventilación  y NTC 576 para la soldadura.Tubo plastico pvc sanitario de 2" X 6 mts.

	Infra
	40183002
	Tubo plástico pvc red sanitaria de 3"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	4
	Tubo sistemas PVC Sanitaria, fabricados bajo  las  normas  NTC  1087,  Tubos  de Policloruro  de  Vinilo  (PVC)  Rígido  para Uso Sanitario Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo)    (PVC)    Rígido    para    Tubería Sanitaria  Aguas  Lluvias  y  Ventilación  y NTC 576 para la soldadura.Tubo plastico pvc sanitario de 3" X 6 mts.

	Infra
	40183002
	Tubo plástico pvc red sanitaria de 4"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	2
	Tubo sistemas PVC Sanitaria, fabricados bajo  las  normas  NTC  1087,  Tubos  de Policloruro  de  Vinilo  (PVC)  Rígido  para Uso Sanitario Agua Lluvias y Ventilación; NTC 1341 Accesorios de Poli (Cloruro de Vinilo)    (PVC)    Rígido    para    Tubería Sanitaria  Aguas  Lluvias  y  Ventilación  y NTC 576 para la soldadura.Tubo plastico pvc sanitario de 4" X 6 mts.

	Infra
	40183002
	Tubo plástico pvc red sanitaria de 8"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	1
	Tubo     sanitario     baja     presion,     57 psi,fabricado   bajo   la   NTC   3722   3, estructura   rigido,   parte   interna   lisa, externa corrugada, union facil con  anillo empaque, peso aproximado 16 kilos.Tubo sistemas PVC Sanitaria, fabricados  bajo las   normas   NTC   1087,   Tubos   de Policloruro  de  Vinilo  (PVC)  Rígido  para Uso Sanitario de 8" X 6 mts.

	Infra
	40171617
	Tubo pvc para uso industrial de 1  1/2"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	4
	Tubo  pvc  con  pared  exterior  perfilada  y pared interna lisa. Dimensiones diametro 1/2" x 6 mts de largo, RDE 21, para agua potable.

	Infra
	40171617
	Tubo pvc para uso industrial de 1"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	6
	Tubo tipo pvc con pared exterior perfilada y    pared    interna    lisa.    Dimensiones diametro  1"  x  6  mts  de  largo,  RDE  21, agua potable.

	Infra
	40171617
	Tubo pvc para uso industrial de 1/2"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	8
	Tubería de 1/2" x 6 metros, fabricado por extrusión,  pared  interior  lisa.  Fabricada bajo  las  Normas  técnicas  Colombiana NTC    37223.    Sistemas    de    tuberías plásticas para uso sin presión en redes de acueducto  agua  potable.  enterrados  (o bajo  tierra).  Sistemas  de  tuberías  de pared estructural de (poli cloruro de vinilo) rígido    (pvcu),    polipropileno    (pp)    y polietileno (pe) , RDE 13,5

	Infra
	40171617
	Tubo pvc para uso industrial de 2"
	Und.
	Tubo pvc x 6 Mt
	2
	Tubo tipo pvc con pared exterior perfilada y    pared    interna    lisa.    Dimensiones diametro 1/2" x 6 mts de largo, RDE 21, para agua potable.

	Infra
	39131700
	Tuerca de 3/8" rosca ordinaria
	Und.
	Und.
	50
	Tuerca    3/8"    en    acero    galvanizado cuadrante hexagonal rosca normal.

	Infra
	31161618
	Varilla  roscada de 3/8"
	Und.
	Varilla x Mt
	5
	Varilla   roscada   de   acero   galvanizado rosca   normal,   mt   Resistencia   a   la Tensión:  6,300  kg/cm²,  Resistencia  a  la fluencia: 4,200 kg/cm².

	Infra
	30102404
	Varilla 1/2" lisa
	Und.
	Varilla x 6 Mt
	4
	Varilla de acero redondo lisa, por 6 mt x 1/2"  Resistencia  a  la  Tensión:  6,300 kg/cm²,  Resistencia  a  la  fluencia:  4,200 kg/cm².

	Infra
	30102404
	Varilla 3/8" lisa
	Und.
	Varilla x 6 Mt
	1
	Varilla de acero redondo lisa, por 6 mt x 3/8"  Resistencia  a  la  Tensión:  6,300 kg/cm²,  Resistencia  a  la  fluencia:  4,200 kg/cm².

	Infra
	30102404
	Varilla corrugada 3/8"
	Und.
	Varilla x 6 Mt
	10
	Varilla de 3/8" acero redondo corrugado.
6  mt  Resistencia  a  la  Tensión:  6,300 kg/cm²,  Resistencia  a  la  fluencia:  4,200 kg/cm².

	Infra
	30102404
	Varilla corrugada de 1/2"
	Und.
	Varilla x 6 Mt
	10
	Varilla de 1/2" acero redondo corrugado.
6  mt  Resistencia  a  la  Tensión:  6,300 kg/cm²,  Resistencia  a  la  fluencia:  4,200 kg/cm².

	Infra
	30102404
	Varilla corrugada de 1/4"
	Und.
	Varilla x 6 Mt
	14
	Varilla de 1/4" acero redondo corrugado.
6  mt  Resistencia  a  la  Tensión:  6,300 kg/cm²,  Resistencia  a  la  fluencia:  4,200 kg/cm².

	Infra
	30102404
	Varilla corrugada de 5/8"
	Und.
	Varilla x 6 Mt
	1
	Varilla de 5/8" acero redondo corrugado.
6  mt  Resistencia  a  la  Tensión:  6,300 kg/cm²,  Resistencia  a  la  fluencia:  4,200 kg/cm².

	Infra
	30102409
	Varilla en cobre polo a tierra
	Und.
	Varilla x 1,8 Mt
	1
	Varillla de cobre polo a tierra de 1.8 m de largo. Diámetro entre 13 y 15 mm.

	Infra
	39121727
	Varilla para cerca eléctrica
	Und.
	Varilla x 1,35 Mt
	2
	Varilla Plástica alma de acero para cerca eléctrica  1.35m  de  largo,  de  material resistente    a    altas    temperaturas    y diferencias de humedad,





Hago constar que conozco cada una de las especificaciones técnicas de los lotes: 4,5,6, de los

Cuales presentó oferta


FIRMA ________[image: ]______________________

NOMBRE: LUZ MARINA MEJIA PEREZ
C.C. No. 43047767 expedida en MEDELLIN
Nit: 800154801-6
Dirección: CALLE 78#52D-51
Número de teléfono: 4889948
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Correo electrónico: MAYBE@UNE.NET.CO
Calle 78 No. 52D-51 CC. La Torre – PBX 448 99 48 – Itagüí
E-mail: maybe@une.net.co
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