ANEXO 10
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA
	ITEM
	CÓDIGO UNSPC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT 

	1
	81101706; 73152108
	Mantenimiento preventivo y correctivo UPS INFOSEC E4 LCD 6000TX: 
Para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo, el contratista estará en la capacidad de prestar los siguientes servicios: 
1. Revisión, verificación, limpieza de las tarjetas electrónicas. 
2. Retiro, suministro, instalación y verificación de los bancos de baterías (20 baterías: 12 V – 7AH en cada UPS). 
3. Revisión, suministro y verificación de un sistema de conversión eléctrica de DC a AC, onda pura,1500 vatios.
Garantía de las baterías por 12 meses. 
El mantenimiento debe ser realizado en las instalaciones del SENA - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila (Laboratorio de Electrónica) – Carrera 7 #5-67 La Plata, Huila.
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Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
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