ANEXO 1
PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA - IPMC-DTAM-031-2024

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES
 
1.1.2 [bookmark: _Hlk100058529]DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIO A CONTRATAR
Deberán efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo que se relaciona a continuación:

· CAMIONETA 1 – OBG 155

	TIPO VEHICULO
	PLACA
	MARCA
	MODELO
	CILINDRAJE
	UBICACIÓN 

	CAMIONETA DOBLE CABINA
	OBG155
	CHEVROLETH LUV DMAX 
	2007
	3000
	FLORENCIA



3.2.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación optima de los vehículos, buscando generar seguridad a los usuarios de los mismos, reducción de costos en reparaciones y a la conservación de los bienes en condiciones favorables, en consecuencia, el mantenimiento Preventivo de los Vehículos se realizará bimensual durante la ejecución del contrato:

	DESCRIPCIÓN
	CANT

	Según uso y desgaste durante la ejecución del contrato

	SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE
	Inspeccionar líquido de frenos y embrague
	1

	
	Revisión pedales de freno y embrague
	1

	
	Inspeccionar freno de estacionamiento
	1

	
	Inspeccionar frenos de disco y de tambor
	1

	
	Inspeccionar unidad y mangueras freno hidráulico
	1

	CHASIS
	Ajustar tuercas chasis y carrocería
	1

	
	Lubricación general incluido insumos
	1

	COMBUSTIBLE
	Lavado y limpieza de tanque de combustible
	1

	CABINA Y PLATON
	Lavado general de cojinería y alfombra
	1

	
	Mantenimiento eleva vidrios puertas
	1

	
	Ajuste general cabina
	1

	
	Ajuste general platón y soportes
	1

	CAJA DE VELOCIADES Y TRACCION
	Inspeccionar valvulinas y transmisión
	1

	
	Lubricación ejes propulsores (4x4)
	1



3.2.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas de los vehículos lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos y originales aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos, en consecuencia, el mantenimiento Correctivo de los vehículos será el siguiente:

	DESCRIPCIÓN
	CANT

	SISTEMA ELECTRICO
	Cambio de batería
	1

	
	Cambio de bombillos (delantero, trasero y direccionales)
	1

	
	Cambio de bujías 
	1

	SISTEMA DE FRENOS
	Kit de pastillas frenos de disco
	1

	
	Cambio de tensores de frenos
	1

	
	Bandas de frenos traseros
	1

	MOTOR
	Cambio correas motor
	1

	
	Cambio de aceite de motor incluido insumos
	1

	
	Cambio de filtro de aceite incluido insumos
	1

	
	Cambio de filtro de aire incluido insumos
	1

	
	Cambio de radiador 
	1

	
	Cambio de soportes caja y motor
	1

	COMBUSTIBLE
	Cambio filtro de combustible incluido insumos
	1

	
	Cambio filtro de sedimentación incluido insumos
	1

	CAJA DE VELOCIDADES Y TRANSMISION
	Cambio de retenedores
	1

	
	Cambio kit de embrague
	1

	SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
	Cambio de rotulas
	1

	
	Cambio de terminales
	1

	
	Rodamiento trasero
	1

	
	Rodamiento delantero
	1

	
	Cambio amortiguadores
	1

	
	Cambio de muñecos barra estabilizadora
	1

	
	Cambio de axiales
	1

	OTROS
	Reparación de carpa platón
	1

	
	Cambio manijas eleva vidrios
	1

	
	Cambio manijas interiores (techo)
	1

	
	Cambio de plumillas limpia brisas delanteras
	1

	
	Cambio de guardabarros (todos)
	1

	
	Reparación y ajuste panel de aire acondicionado
	1

	
	Cambio comando de perillas aire acondicionado
	1

	
	Certificado revisión técnico mecánica
	1



· CAMIONETA 2 – KXT391

	TIPO VEHICULO
	PLACA
	MARCA
	MODELO
	CILINDRAJE
	UBICACIÓN 

	CAMIONETA DOBLE CABINA
	KXT391
	CHEVROLET COLORADO 
	2023
	2776
	FLORENCIA



3.2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

	DESCRIPCIÓN
	CANT

	MOTOR
	Cambio de aceite de motor incluido insumos
	1

	
	Cambio de filtro de aceite incluido insumos
	1

	
	Cambio de filtro de aire incluido insumos
	1



· MOTOCICLETAS (4)

	TIPO VEHICULO
	PLACA
	MARCA
	MODELO
	CILINDRAJE
	UBICACIÓN

	Motocicleta XTZ
	ZUL 45C
	YAMAHA 
	2013
	125
	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

	Motocicleta XTZ
	GJH93D
	YAMAHA 
	2014
	125
	FLORENCIA

	Motocicleta XTZ
	GJH94D
	YAMAHA 
	2014
	125
	FLORENCIA

	Motocicleta XTZ
	GJH95D
	YAMAHA 
	2014
	125
	SOLANO



3.2.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

· El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación optima de los vehículos, buscando generar seguridad a los usuarios de los mismos, reducción de costos en reparaciones y a la conservación de los bienes en condiciones favorables, en consecuencia, el mantenimiento Preventivo de los Vehículos se realizará bimensual durante la ejecución del contrato:


Debe abarcar como mínimo los siguientes aspectos:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO XTZ 125

	ITEM
	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO

	1
	Verificación y ajuste de freno delantero y/o trasero

	2
	Cambio aceite del motor

	3
	Mantenimiento barras estabilizadoras

	4
	Limpieza - cambio y/o calibre de la bujía

	5
	Mantenimiento de batería

	6
	Tensionada y lubricada de la cadena

	7
	Lubricación de los cables (guayas)

	8
	Calibración presión de los neumáticos

	9
	Ajuste o cambio de tornillería, pines, candados, abrazaderas.

	10
	Lavado de la motocicleta



3.2.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas de los vehículos lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos y originales aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos, en consecuencia, el mantenimiento Correctivo de los vehículos será el siguiente:

En los mantenimientos correctivos, se incluirán entre otros, los siguientes repuestos y servicios. Se pueden derivar otros que no estén incluidos en el presente listado, según las necesidades detectadas en los mantenimientos preventivos.

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	Rodamiento
	Kit de arrastre
	1

	Sincronización
	Sincronización carburador 
	1

	Suspensión
	Cambio amortiguador (monoshock)
	1

	
	Cambio barras estabilizadoras
	1

	Sistema eléctrico
	Cambio Batería 
	1

	
	Cambio de farola delantera 
	1

	
	Cambio de stop trasero
	1

	
	Cambio o mantenimiento de interruptores 
	1

	
	Cambio bombillos (delantero, trasero y direccionales)
	1

	
	Cambio suiche
	1

	Sistema de frenos
	Cambio pastillas de freno 
	1

	
	Cambio disco de freno 
	1

	
	Cambio pedal de freno
	1

	
	Cambio manigueta derecha e izquierda
	1

	
	Cambio bandas de freno 
	1

	Otros
	Llanta delantera 80/90-21 
	1

	
	Llanta trasera 110/80-18
	1

	
	Cambio de rines delantero y trasero 
	1

	
	Cambio de set de radios delantero y trasero
	1

	
	Cambio o reparación de tacómetro
	1

	
	Reposapiés delantero y trasero
	1

	
	Cambio cojín
	1

	
	Cambio o reparación de tapa tanque de combustible
	1

	
	Cambio de tapas generales (laterales y guardabarros)
	1

	
	Pintura general
	1

	
	Espejo derecho XTZ125
	1

	
	Espejo izquierdo XTZ125
	1

	
	Direccional derecho XTZ125
	1

	
	Direccional izquierdo XTZ125
	1

	Certificado Diagnóstico Automotriz
	Certificado Diagnóstico Automotriz (CDA)
	1



3.2.6. OTRAS ESPECIFICACIONES:

· El contratista deberá disponer de un taller especializado / establecimiento de comercio autorizado con domicilio en la ciudad de Florencia, Caquetá, precisando en su propuesta técnica la dirección y ubicación del o los establecimientos en el cual(es) se realizarán los mantenimientos requeridos, durante el plazo de ejecución y la vigencia del contrato y lo soportará con la el certificado de la Cámara de Comercio donde se relaciona dicho establecimiento de comercio.


NOTA1.: En caso de cambiar o modificar las instalaciones a través de las cuales se brindan los servicios objeto del contrato, el proponente deberá garantizar la continuidad del servicio; las nuevas instalaciones deberán cumplir con las especificaciones establecidas y requeridas por la PNN - DTAM y las mismas serán sometidas a evaluación y verificación de la Entidad para su respectiva aprobación.
NOTA2.:  La entidad se reserva el derecho de realizar visita al taller ofertado por los posibles oferentes durante el plazo indicado en el cronograma para verificar los requisitos habilitantes. De dicha visita se levantará un acta que hará parte del informe de evaluación 

· El contratista acepta que puede cumplir con cada una de estas actividades en el momento en que se requieran.
· Durante la vigencia del contrato se pueden solicitar otros repuestos que no estén incluidos en este listado, según las necesidades detectadas en los mantenimientos preventivos previa cotización presentada por el contratista. En todo caso durante la ejecución del contrato se solicitará los servicios preventivos o correctivos según las necesidades del parque automotor del área protegida.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas, no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.
· El Contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los elementos necesarios para la ejecución del contrato.

a) Certificación de Calidad de Repuestos y Mano de Obra. 
El proponente debe certificar mediante documento suscrito por el representante legal de la persona jurídica, el representante del consorcio o unión temporal, o directamente en caso de ser persona natural, que garantiza durante la vigencia del contrato que los repuestos deberán ser Originales de Fabrica, es decir de la misma marca del vehículo o de las marcas con las que sale fabricado, garantizando así las mismas tolerancias de manufactura, misma resistencia a temperatura, fatiga, torsión, tensión, compresión, etc., para garantizar la seguridad e integridad del vehículo y de sus ocupantes y la durabilidad y calidad del trabajo de mantenimiento. 
b) Criterios de Sostenibilidad Ambiental El proponente deberá anexar: 
1. Residuos peligrosos: El proponente debe allegar copia del registro anual de generador de residuos peligrosos de acuerdo con los plazos establecidos en la legislación vigente. 
Nota: Para efectos de la disposición final de residuos peligrosos, el proponente deberá allegar el(los) Certificado(s) de disposición final. En caso de no realizar el proponente directamente esta actividad, deberá adjuntar con su propuesta el documento o convenio del gestor autorizado para dicha disposición junto con los respectivos certificados. 
2. Residuos llantas y baterías: Allegar contrato o convenio con el gestor autorizado para el manejo y disposición final de los residuos (llantas y baterías), acompañado de los documentos que contengan los programas de posconsumo a los cuales entrega los residuos (llantas y baterías), según la legislación vigente y artículo 2.2.6.1.4.1. del Decreto 1076 de 2015. 

3. Residuos de aceites: Allegar contrato o convenio con el gestor autorizado para el manejo y disposición final de los residuos provenientes del uso de aceites y el proponente deberá acompañar dicho documento con su registro de acopiador primario de aceites usados. 

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga en desarrollo del objeto contractual, a cumplir las siguientes actividades:

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y PNN.
2. Acatar oportunamente las instrucciones y requerimientos que en cumplimiento del objeto contractual se imparta por el Supervisor designado, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.
3. Constituir y allegar a PNN las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y mantener actualizada la vigencia acorde con los términos pactados en las condiciones del contrato.
4. Mantener los precios presentados en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato.
5. Suscribir las actas legales que amerite el contrato, incluyendo el acta de liquidación.
6. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos y responder por ellos.
7. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
8. Suspender los trabajos del contratista, si estos no se ajustan a los estándares de calidad y seguridad establecidos por las normas técnicas nacionales o internacionales o según la normatividad legal vigente.
9. Realizar los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a que haya lugar en virtud de la contratación, en los porcentajes definidos en las Leyes y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin, los cuales deben estar a paz y salvo para llevar a cabo la liquidación del contrato.
10. Responder por el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución del contrato. El Contratista asumirá bajo su cuenta y riesgo, los demás costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato.
11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el Contratista.
12. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del proceso contractual cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos de la Ley.
13. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de ejecución del contrato y demás documentos que lo soportan.
14. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y aquellas otras que en su momento pueda impartir el Supervisor de este.
15. Aplicar la normatividad ambiental vigente para el manejo de sustancias y residuos que se deriven del cumplimiento de las actividades del objeto contractual.

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Contar con establecimiento legalmente constituido con local comercial en el municipio de Florencia, Caquetá   con horarios de atención al cliente de lunes a domingo, incluyendo días festivos, con el fin de atener eventualidades que se presenten con los vehículos.
2. Contar con personal altamente calificado para la ejecución de la mano de obra.
3. Los mantenimientos correctivos y cambio de partes se solicitarán según uso y desgaste durante el contrato, o cuando el supervisor del contrato lo requiera.
4. Suministrar los insumos necesarios para efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos a que haya lugar. 
5. Los repuestos deben ser originales con la marca del elemento que presenta el daño. Al finalizar el cambio se deberá entregar la pieza dañada y/o cambiada al PNN Serranía de Chiribiquete.
6. Registrar y/o actualizar las hojas de vida de cada vehículo en los formatos institucionales que suministrará el Supervisor de Contrato.
7. Hacer entrega por escrito del diagnóstico inicial de cada vehículo y motocicletas al supervisor del contrato para la relación del mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario.
8. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
9. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
10. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
11. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
12. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
13. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
14. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
15. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, a través de la plataforma transaccional del SECOP II
16. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, así como realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, documentos que junto con el reporte de consumo, acorde solicitud del supervisor, y siempre que presente factura, acompañada de los documentos respectivos.
17. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
18. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
19. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

3. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES

1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
7. Participar en los comités técnicos de seguimiento y las demás mesas que sean convocadas relacionadas con el objeto contractual
8. Declarar el incumplimiento cuando haya lugar .
9. Notificar al contratista oportunamente, a través del supervisor del contrato el incremento o reducción de la cantidad de vehículos a abastecer durante la vigencia del contrato, 


Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo.

Atentamente:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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