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		NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-00XX-2024
 ANEXO TÉCNICO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MINI PC
	Clasificación del bien o servicio 
	43211500	Computadores

	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	Mini PC

	Calidad
	El producto debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica:
· La garantía de los bienes debe ser atendidas por el fabricante en los puntos autorizados y debe ser de mínimo tres (3) años. 
· Todo equipo que presente más de tres (3) fallas durante el plazo de ejecución y garantía debe ser cambiado por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. 
· Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años.
· CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR El proponente deberá allegar con la propuesta una certificación expedida por el fabricante o mayorista de los equipos en la cual acredite que el proponente es distribuidor autorizado de los equipos ofertados.
· CERTIFICACIÓN EOL DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS: Certificación suscrita por el fabricante de los equipos ofertados donde acredite que todos los componentes de los equipos son originales, nuevos, no remanufacturados o reconstruidos y que no se encuentran declarados EOL (END OF LIFE) o fuera de la vida útil y que no están próximo a salir de la línea de producción.
CERTIFICACIONES AMBIENTALES: Certificación suscrita por el fabricante de los equipos ofrecidos donde conste que cumple con los estándares ambientales, (i) EPEAT SILVER o GOLD, (ii) ENERGY STAR y (iii) norma ambiental ROHS. 
Nota: Las certificaciones requeridas NO deben tener fecha de expedición mayor a dos (2) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

	Indicar marca
	

	Generalidades 
	
	ÍTEM 
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

	1
	MINI PC




	Requisitos generales
	ADQUISICIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS MÍNI PC
	Marca
	Ofrecido por el Proponente

	Modelo
	Ofrecido por el Proponente

	Forma o presentación o tipo de chasís
	Míni PC

	Procesador
	Procesador de mínimo 4 Núcleos,

	Hilos: 
	mínimo 4

	Velocidad de procesamiento: 
	Mínimo 3.0 GHz 

	Memoria RAM
	DDR4 3200 MHz 2 x16GB con ampliación hasta 64GB.

	Almacenamiento interno
	Mínimo Un (1) Disco PCI 3.0 NVMe. 256 GB

	Puertos USB
	Mínimo Dos (2) puertos USB 3.0 y 1 puerto de audio (Entrada y salida de línea)

	Conectividad
	Gigabit Ethernet 100/1000 RJ45 Integrada

	Tarjeta inalámbrica 
	Wireless 802.11 AX Wi-Fi 6 AX201.

	Tarjeta de video
	Integrada de la misma marca del procesador.

	Puertos de video
	Mínimo un (1) puerto de video (On board) con salida  HDMI y/o Display Port (Se deben incluir los adaptadores salida  HDMI y/o Display)

	Bluetooth
	Mínimo Bluetooth versión 5.0

	Sistema Operativo 
	Windows 11 Pro 64 bits OEM con downgrade a Windows 10 Pro 64 bits 

	Accesorios
	Cable de poder.




	Requisitos específicos
	
	Puertos USB
	Mínimo Dos (2) puertos USB 3.0 y un (1) puerto de audio (Entrada y salida de línea)

	Conectividad
	Gigabit Ethernet 100/1000 RJ45 Integrada

	Tarjeta inalámbrica 
	Wireless 802.11 AX Wi-Fi 6 AX201.

	Tarjeta de video
	Integrada de la misma marca del procesador.

	Puertos de video
	Mínimo un (1) puerto de video (On board) con salida HDMI y/o Display Port (Se deben incluir los adaptadores salida HDMI y/o Display)

	Bluetooth
	Mínimo Bluetooth versión 5.0

	Sistema Operativo 
	Windows 11 Pro 64 bits OEM con downgrade a Windows 10 Pro 64 bits 

	Accesorios
	Cable de poder.




	Empaque y rotulado
	Los equipos deberán venir marcados por el contratista de manera visible, mediante un rótulo o etiqueta, la cual deberá estar adherida a éstos al momento de la entrega en sitio. La etiqueta o rótulo debe ser impresa en PVC resistente al agua, que perdure durante el tiempo de ejecución del contrato.
Cada etiqueta o rótulo deberá contener cómo mínimo la siguiente información:
· Número y año del Contrato.
· Nombre de la Empresa Contratista,
· Datos de contacto de soporte (Atención telefónica: 018000, línea fija, sitio web de registro de solicitudes de servicio y correo electrónico 

Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos no sostenibles, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien.

	Presentación y Unidad de Medida
	Unidad entregada en la caja original de fábrica.







___________________________
Nombre y firma del representante legal
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FISCALIA

En la calle y en los territorios




