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 Anexo No 4
 FICHA TÉCNICA MÍNIMA

El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas que se describen a continuación,

Adquirir elementos electrónicos y de comunicación para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220 de la gestión del riesgo de desastres en el territorio de Santiago de Cali que permitan establecer ACCIONES DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO
No.	Detallado	Unidad de Medida	Cantidad
1	Adquisición de Tablet para trabajo pesado	UND	6
2	Adquisición de Video Beam 	UND	2
3	Adquisición de Radios 	UND	12


Los elementos adquiridos contendrán las siguientes características técnicas mínimas:

No. 1. TABLET  
Características generales
Con red móvil - No
Conectividad- USB Tipo C
Memoria RAM - 6 GB
Capacidad - 128 GB
Tamaño de la pantalla - 11 "
Procesadores - Snapdragon 870
Capacidad de la batería - 8840 mAh
Sistema operativo: Android 13
Cámaras: Frontal 5 MP + Trasera 8 MP
Inc. Case de protección anti golpe
Cada tablet debe tener su cargador 


No. 2. VIDEO BEAM  
Consumo energético - 110 W
Brillo de la imagen mínimo de 3400 lm
Con Wi-Fi – si
Resolución nativa: mínimo 1920x1200
Conexiones de entrada - RCA Video In, HDMI, Entrada computadora, Audio entrada RCA, Stereo Mini - Entrada
Fuentes de luz - Lámpara 210 w uhe

Especificaciones generales del Video Beam:

· Cable de Poder
· Cable (VGA)
· Control remoto del proyector
· Pilas
· CD de Software
· Hoja de configuración rápida
· Tarjeta de garantía
· Altavoz incorporado
No. 3. RADIO COMUNICACIONES (WALKIE TALKIES)  
Banda de frecuencia: FRS 462-476Mhz en banda UHF
Canales: 22 canales, 121 códigos de privacidad
Alcance: hasta 35 milla (56km)
Soporte: No se requiere

Especificaciones generales del radio[footnoteRef:1]: [1:  Los datos de dimensión y peso del paquete son tentativos.] 

· Radio An x Al x P 5,56 x 19,1 x 3,25 cm (2,19" x 7,52" x 1,28")
· Peso del radio sin baterías: 0,136 Kg (0,3 lb)
· Linterna LED integrada

Debe contener el paquete del radio:
· 2 radios de dos vías
· 2 presillas para cinturón
· 2 baterías recargables
· 1 cargador USB
· 1 manual de instrucciones 

Alertas: 
· 20 tonos de llamada
· Alerta vibratoria 
· Tono de teclado
· Tono de confirmación de conversación
· Botón de alerta/emergencia
· Alerta de batería baja

Potencia:
· Baterías NiMH recargables (incluidas) 
· Compatible con baterías alcalinas AA estándar
Batería[footnoteRef:2]: [2:  La duración de la batería es tentativa. Calculado en base a un ciclo de operación estándar de 5/5/90] 

· NiMH 800 mAH (incluida) - hasta 12 horas 
· 3 Baterías alcalinas AA (opcional) - hasta 28 horas

[image: ]
Nota: Imagen de referencia

La Entidad requiere 12 unidades de radios tipo walkie talkie  -  como el paquete contiene 2 radios, se requieren 6 paquetes con 2 radios cada uno.

Garantía mínima 1 año para todos los equipos antes relacionados.
[bookmark: _heading=h.x0egiz72yoy0]
Para todos los efectos, la ficha técnica hará parte integral del contrato que se suscriba.  

Otras condiciones técnicas mínimas:

a) Para la prestación de la propuesta, el oferente deberá asumir y tener en cuenta todos los costos y gastos incurridos por los bienes o productos, almacenamiento, empaque y transporte así como las deducciones por concepto de impuestos, contribuciones y demás conceptos que se encuentren establecidos por las normas legales vigentes.
b) Los bienes deben ser nuevos, originales de la marca, no remanufacturados y deben estar registrados en la página del fabricante. 
c) Si los bienes son importados deberá ser entregados con el manifiesto de aduana, manual en español o tener la traducción al idioma castellano. 
d) La entrega se realizará en la fecha acordada con el supervisor designado para el presente contrato, con presencia del personal de almacén de la Alcaldía de Cali - Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. En el momento de la entrega se levantará un acta de recibo a satisfacción la cual deberá ser suscrita por el encargado del almacén del establecimiento, supervisor del contrato y el contratista, en la cual conste que los bienes adquiridos cumplen con las características y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y documentos precontractuales.



Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
[bookmark: _heading=h.3znysh7]N.I.T: ______________________
C.C: ____________________
[bookmark: _heading=h.al8fje3h72qv]


ANEXO N° 7
PROPUESTA ECONÓMICA.

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 4163.001.32.1.661-2024

En mi condición de proponente manifiesto que la propuesta económica es por el valor que a continuación enuncio: 

OBJETO: Adquirir elementos electrónicos y de comunicación para las acciones de mitigación y prevención del riesgo, de conformidad con el proyecto de inversión BP-26005220.

	Detallado
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Características generales

	Valor Unitario
	Valor
Total

	tablets para trabajo pesado
	und
	     6
	Características generales
Con red móvil - No
Conectividad- USB Tipo C
Memoria RAM - 6 GB
Capacidad - 128 GB
Tamaño de la pantalla - 11 "
Procesadores - Snapdragon 870
Capacidad de la batería - 8840 mAh
Sistema operativo: Android 13
Cámaras: Frontal 5 MP + Trasera 8 MP
Inc. Case de protección anti golpe
Cada tablet debe tener su cargador 
	
	

	video Beam
	und
	2
	Consumo energético - 110 W
Brillo de la imagen mínimo de 3400 lm
Con Wi-Fi – si
Resolución nativa: mínimo 1920x1200
Conexiones de entrada - RCA Video In, HDMI, Entrada computadora, Audio entrada RCA, Stereo Mini - Entrada
Fuentes de luz - Lámpara 210 w uhe

Especificaciones generales del Video Beam:

· Cable de Poder
· Cable (VGA)
· Control remoto del proyector
· Pilas
· CD de Software
· Hoja de configuración rápida
· Tarjeta de garantía
· Altavoz incorporado
	
	

	radios walkie-talkie
	und
	12
	Banda de frecuencia: FRS 462-476Mhz en banda UHF
Canales: 22 canales, 121 códigos de privacidad
Alcance: hasta 35 milla (56km)
Soporte: No se requiere

Especificaciones generales del radio[footnoteRef:3]: [3: ] 

· Radio An x Al x P 5,56 x 19,1 x 3,25 cm (2,19" x 7,52" x 1,28")
· Peso del radio sin baterías: 0,136 Kg (0,3 lb)
· Linterna LED integrada

Debe contener el paquete del radio:
· 2 radios de dos vías
· 2 presillas para cinturón
· 2 baterías recargables
· 1 cargador USB
· 1 manual de instrucciones 

Alertas: 
· 20 tonos de llamada
· Alerta vibratoria 
· Tono de teclado
· Tono de confirmación de conversación
· Botón de alerta/emergencia
· Alerta de batería baja

Potencia:
· Baterías NiMH recargables (incluidas) 
· Compatible con baterías alcalinas AA estándar
Batería[footnoteRef:4]: [4: ] 

· NiMH 800 mAH (incluida) - hasta 12 horas 
· 3 Baterías alcalinas AA (opcional) - hasta 28 horas

La Entidad requiere 12 unidades de radios tipo walkie talkie  -  como el paquete contiene 2 radios, se requieren 6 paquetes con 2 radios cada uno.


	
	





VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA INCLUIDO IVA.

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN NÚMEROS: $


Firma del representante legal: _______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________
Nombre del representante legal: _____________________________
N.I.T: ______________________
C.C: ____________________
Correo electrónico: ____________________________
Teléfono: ____________________
image1.png




image2.png
SANTIAGO DE CALI

SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES




