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Anexo No. 2 CONDICIONES TÉCNICAS

Objeto 

Prestación del servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas offset, plotters y equipos de artes gráficas que se encuentran ubicadas en el Taller de Publicaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Clasificador de bienes y servicios 

	[bookmark: _Hlk172111036]Código UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	23000000
	23150000
	23153100
	23153134
	Rodillos de avance o de arrastre

	23000000
	23150000
	23151900
	23151900
	Maquinaria, equipo y suministros para la elaboración y el procesamiento de papel

	44000000
	44100000
	44103100
	44103110
	Cabezales de impresión

	45000000
	45100000
	45101600
	45101603
	 Consumibles de impresión de offset

	45000000
	45100000
	45101500
	45101502
	Prensas de impresión de offset

	45000000
	45100000
	45101700
	45101700
	Accesorios de imprenta

	73000000
	73150000
	73151900
	73151904
	Servicios de impresión industrial offset

	81000000
	81100000
	81101600
	81101605
	Servicios electromecánicos

	81000000
	81100000
	81101700
	81101707
	Mantenimiento de equipos de impresión



Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas del objeto que se pretende contratar se relacionan de la siguiente manera:

	IMPRESORA HEILDELBERG OFFSET KORD

	· Inspección de los sistemas de transmisión de movimiento, motor principal, correa, polea de velocidad variable.
· Mantenimiento del sistema de arranque y paso de papel.
· Inspección de la entrada y salida de impresión a tiempo. 
· Revisión de batería de entintaje, cambio de rodamientos, calibración y ajuste. 
· Inspección del depósito y rodillo dosificador de tinta. 
· Inspección Clavijas de graduación del tintero.
· Mantenimiento con ajuste reglaje de la cuchilla.
· Mantenimiento del sistema de humedad. 
· Revisión del rodillo de moletón. 
· Revisión de la cubeta depósito de agua.
· Revisión y ajuste del sistema rodillo dador y rodillo tomador. 
· Mantenimiento del paso de papel.
· Inspección de flauta alimentadora.
· Revisión de las pinzas de transporte de papel. 
· Mantenimiento de los sensores de pliego. 
· Revisión de escuadra frontal y lateral.
· Revisión del sistema de Iluminación, acrílicos, sistema de seguridad.
· Mantenimiento con suministro de materiales fungibles (mantilla-chupas-aceites-grasas-reencauche de batería de la máquina y rodillos de repuestos existentes.). 
· Lubricación y limpieza total de la máquina.
· Ajuste de piezas. 
· Pintura a piezas.
· Cambio de moletones.
· Prueba de funcionamiento.


	MULTILITH SALIDA DE CADENA REF 1850 (DOBLE OFICIO)

	· Mantenimiento de batería de rodillos.
· Mantenimiento de mantilla.
· Revisión y reconstrucción del puente.
· Mantenimiento de la bomba de vacío.
· Cambio de rodamientos-filtros-mangueras y aspas.
· Revisión del sistema de impresión, cambio de piezas defectuosas.
· Revisión del sistema de entintaje, rencauche y cambio de rodamientos y piezas defectuosas.
· Revisión del sistema de alimentación, cambio de piezas defectuosas.
· Limpieza y pintura a las piezas.

	IMPRESORA SAKURAI OLIVER 58 EII

	· Mantenimiento de la bomba principal.
· Mantenimiento de compresor.
· Mantenimiento del sistema de alimentación.
· Mantenimiento del sistema de impresión.
· Revisión de batería de entintaje.
· Reencauche de rodillo.
· Cambio de rodamientos.
· Revisión del sistema de humedad.
· Reparación de la cubeta de solución de fuente.
· Suministro de acetato de cubierta del protector del tablero de control.
· Mantenimiento general del compresor de aire y vacío.
· Cambio de bandas transportadoras.
· Suministro de 1 (una) mantilla.
· Mantenimiento general del compresor ORION.
· Cambio de mangueras de conducción de aíre.
· Mantenimiento de la unidad de numeración.
· Inspección y mantenimiento motor principal.
· Revisión y mantenimiento al sistema de lubricación central.
· Suministro de chupas y mantenimiento del sistema de aspiración.
· Cambio de correas de transmisión de movimientos.
· Revisión del sistema de salida.
· Revisión del sistema neumático de mando.
· Revisión del sistema de lubricación y transmisión aspecto físico en general, pintura en piezas.

	GUILLOTINA SEYPA POLYGRAPH

	· Inspección de la conexión eléctrica principal de baja acometida.
· Inspección eléctrica: sistema de mando máquina -motor principal, sistema de embrague, sistema de ciclaje, sistema de seguridad, fotoceldas, paradas de emergencia, bloqueo para cambio de cuchillas.
· Mantenimiento del sistema de escuadra y rastrillo, marcha adelante, atrás, rápida y lenta, alineación vertical y horizontal, iluminación de servicio, swich de arranque y swich de mandos.
· Mantenimiento de los sistemas de protección, sistemas de corte, alineación de cuchilla, sincronización tiempo de bajada y subida.
· Reparación del sistema de fusibles de protección, sistema de rectificado de corriente de las bobinas del embrague.
· Revisión del pisón, ajuste del sistema hidráulico, cambio de guarda filos.
· Mantenimiento, lubricación, limpieza ajuste de piezas y pintura a las piezas.
· Afilado de las cuatro (4) cuchillas.
· Arreglo del botón de la cuchilla.

	COSEDORA POLYGRAPH

	· Revisión y cambio de partes defectuosas.
· Ajuste cabezote cocedor.
· Ajuste trasmisión de potencia.
· Reparación del Remachador de ganchos.
· Revisión del Cortador de alambre.
· Revisión de mesa de plano.
· Revisión mesa de caballete.
· Pintura y cromado a piezas.
· Cambio y ajuste de la correa principal.
· Arreglo de las placas.
· Arreglo del apoyo para coser.

	COSEDORA WORSLEY

	· Revisión y cambio de partes defectuosas.
· Ajuste cabezote cocedor.
· Ajuste trasmisión de potencia.
· Reparación del remachador de ganchos.
· Revisión Cortador de alambre.
· Revisión de la Mesa de plano.
· Revisión de mesa de caballete.
· Pintura y cromado a piezas.
· Cambio y ajuste de la correa principal.
· Arreglo de las placas.
· Arreglo del apoyo para coser.

	PLOTTER DX- ECO PRINT sky-color

	· Limpieza y lubricación del eje de desplazamiento del carro. 
· Limpieza y alineación del cabezal.
· Limpieza de los sensores de presión.
· Limpieza de rodillos. 
· Lubricación de bujes y barras.
· Nivelación de los diferentes componentes internos.
· Actualización de firmware y software.
· Cambio de consumibles.
· Resolución de problemas de impresión.

	PLOTTER AUDLEY

	· Limpieza y lubricación del eje de desplazamiento del carro. 
· Limpieza y alineación del cabezal.
· Limpieza de los sensores de presión.
· Limpieza de rodillos. 
· Lubricación de bujes y barras.
· Nivelación de los diferentes componentes internos.
· Actualización de firmware y software.
· Cambio de consumibles.
· Resolución de problemas de impresión.
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“Colombia es democracia, la Registraduria su garantia”




