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(Utilice papel membrete)

PROPUESTA ECONÓMICA, DE CONFORMIDAD CON EL ALCANCE DE LA INVITACIÓN, NUMERAL 2.


Rionegro, ___ de __________ de 2024


Señores:
EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S. – ESO Rionegro S.A.S.
Carrera 46 # 30-425, vereda El Rosal, Oficina ESO Rionegro S.A.S.
Rionegro

[bookmark: _Hlk119422189]Asunto: Invitación a presentar propuesta para: SUMINISTRO DE ILUMINACION DECORATIVA PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

[bookmark: _Hlk63262762]El suscrito _________________________________________________, en calidad de representante legal de _________________, de acuerdo con la Invitación a presentar propuesta para: SUMINISTRO DE ILUMINACION DECORATIVA PARA ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

presento la siguiente oferta económica:

	[bookmark: _Hlk117145119][bookmark: _Hlk117683297]PRODUCTO
	CANTIDAD
	VALOR TOTAL

	MANGUERA LED STANDART FLEXIBLE EN PVC ROJO 2 VIAS 32 LED POR METRO, 10MM DE DIAMETRO, 110-120V, 1,8 W/MT BOMBILO HORIZONTAL, PUNTO DE CORTE 0,5 MT, ROLLO POR 100 MTS
	
MT
 
	

	 CABLE DE PODER PARA MANGUERA LED 2 VIAS + TAPON 
	UND
	

	LED STROBER EN LED DE 2W DE POTENCIA, ROSCA E27, 120V AC, LUZ BLANCA, 60-80 PARPADEOS POR MINUTO 
	UND
	

	BAÑADORES DE 36 W
	UND
	

	AVISO CUADROS, PERSONAS Y CIRCULO ENCINTA NEÓN FLEX 12V Y EDUCACIÓN, DEPORTEY CULTURA PARA EL BIENESTAR EN APLIQUES, MEDIDAS (1 ALTO X 95 ANCHO)
	UND
	

	LUZ CORTINA DE 6MTS DE ANCHO CON CAIDA DE 90 CMS . 240 LED CONEXIÓN PLUG AND PLAY CABLE TRANSPARENTE - (CALIDA CON FLASHER BLANCO)
	UND
	

	TIRA DE CONECTORES EN T 3 MTS 15 SALIDAS
	UND
	

	LINEAL LUZ FIJA STANDART 10 METROS DE LONGITUD, SISTEMA DE CONEXION PLUG AND PLAY. SIN FLASHER, 5-6 WATT- PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR 110-
120 VOLTIOS AC 
	UND
	

	LINEAL LUZ FIJA STANDART 10 METROS DE LONGITUD, SISTEMA DE CONEXION PLUG AND PLAY. CON FLASHER, 5-6 WATT- PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR 110-
120 VOLTIOS AC R)
	UND
	

	CONTROLADOR USING STANDARD CATS OR CAT6
	UND
	

	LASER DECORATIVO DMX 512 100-250V 23X27X20.5
	UND
	

	LASER DECORATIVO DMX 512 100-250V
	UND
	



NOTA: El presente proceso se realiza tipo bolsa, es decir, se adjudicará el valor total del presupuesto oficial asignado y se ejecuta de conformidad con los precios unitarios ofertados, sin embargo, las cantidades serán determinables, mas no determinadas, en la medida en que el servicio debe ser prestado de conformidad con los requerimientos realizados, previa autorización del supervisor, en todo caso la ESO Rionegro S.A.S. no se verá obligada a ejecutar la totalidad del presupuesto oficial


Cordialmente,



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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