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ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-2024-056

1. OBJETO CONTRACTUAL

PA05-P3202032-001 Prestar servicios de mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de los medios de transporte PNN Gorgona implementados en desarrollo de actividades enmarcadas en conservación diversidad biológica de AP SINAP
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIO


1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	CLASIFICACIÓ N UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	
78181500
	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
	Servicios de mantenimient o o reparaciones
de transportes
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	

	
78181505
	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
	Servicios de mantenimient o o reparaciones
de transportes
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	
Servicios de inspección de vehículos

	
78181901
	Servicios de Transporte, Almacenaje y Correo
	Servicios de mantenimient o o reparaciones
de transportes
	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de
navegación
	Mantenimient o o reparación de equipos de navegación




2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos originales recaerá sobre los siguientes ACTIVOS:

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]EMBARCACIONES Y MOTORIZACIÓN
	Placa Inventario

	UN (1) BOTE TAXI 29 PIES FIBRA DE VIDRIO EMBARCACIÓN FRAGATA 
	19007

	Un (1) Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA / Un (1) Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516 EMBARCACIÓN FRAGATA
	67760 / 48066

	UN (1) Bote Pesquero 26 pies fibra de vidrio LAGARTO AZUL 
	69796

	Un (1) Motor Suzuki fuera de borda 115 HP LAGARTO AZUL / Un (1) Motor Suzuki fuera de borda 115 HP LAGARTO AZUL
	69885 / 69886

	UN (1) Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA
	58508

	Un (1) motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA
	67759

	UN (1) Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA
	69879

	Un (1) Motor fuera de borda 60HP Yamaha serie 6C6L1037134 EMBARCACIÓN CORALINA
	69795

	UN (1) Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE
	53870

	Un (1) Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE 
	53871



Nota: la cantidad de embarcaciones podrá variar al presentarse ingresos de nuevos o salida de alguno de los que conforman el inventario del Área protegida.

	ITEM
	EMBARCACION
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOTES Y MOTORES

	1
	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA
	kit de botella dirección hidraulica
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	2
	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE
	kit de botella dirección hidraulica
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	3
	Un motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA
	kit bomba de agua
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Sistema electrico
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías (8 bujías por motor)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Línea de combustible completa
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	4
	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE
	Sistema electrico
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit bomba de agua
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías (8 bujías por motor)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Línea de combustible completa
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	5
	Bote Taxi 29 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN FRAGATA
	Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit de botella dirección hidraulica
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación Espejo
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Retoque pintura exterior, Reparación de la quilla, Pintura interior, arreglo de borderas
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	6
	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA
	kit de botella dirección hidraulica
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	carpa para bote
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	7
	Bote Pesquero 26 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL
	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	carpa para bote
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit de botella dirección hidraulica
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Refuerzo consola del timón
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Reparación Espejo
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	8
	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL
	Sistema electrico
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit bomba de agua
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías (8 bujías por motor)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Línea de combustible completa
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cable de alimentación de las baterías
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	9
	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL
	Sistema electrico
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit bomba de agua
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías (8 bujías por motor)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Línea de combustible completa
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cable de alimentación de las baterías
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	10
	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA
	Sistema electrico
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit bomba de agua
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías (8 bujías por motor)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Línea de combustible completa
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cable de alimentación de las baterías
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	11
	Un Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516 EMBARCACIÓN FRAGATA
	Sistema electrico
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit bomba de agua
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías (8 bujías por motor)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Línea de combustible completa
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cable de alimentación de las baterías
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	12
	Un Motor fuera de borda 60HP Yamaha serie 6C6L1037134 EMBARCACIÓN CORALINA
	Sistema electrico
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	kit bomba de agua
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Cambio de bujías (8 bujías por motor)
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	
	
	Línea de combustible completa
	UNIDAD  
	 
	 

	
	
	Cable de alimentación de las baterías
	UNIDAD  
	CORRECTIVO
	1

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES

	ITEM
	EMBARCACION
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	TIPO DE MANTENIMIENTO
	CANTIDAD

	
	
	
	
	
	
	

	13
	Un motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA
	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Guayas de aceleración (juego)
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Sistema de rodamiento
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Motor de arranque
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	14
	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE
	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Guayas de aceleración (juego)
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Sistema de rodamiento
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Motor de arranque
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	15
	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL
	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Guayas de aceleración (juego)
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Sistema de rodamiento
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Motor de arranque
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	16
	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL
	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Guayas de aceleración (juego)
	UNIDAD
	PREVENTIVO 
	1
	

	
	
	Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.
	UNIDAD
	PREVENTIVO 
	1
	

	
	
	Sistema de rodamiento
	UNIDAD
	PREVENTIVO 
	1
	

	
	
	Motor de arranque
	UNIDAD
	PREVENTIVO 
	1
	

	17
	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA
	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Guayas de aceleración (juego)
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Sistema de rodamiento
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Motor de arranque
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	18
	Un Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516 EMBARCACIÓN FRAGATA
	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Guayas de aceleración (juego)
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Sistema de rodamiento
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	

	
	
	Motor de arranque
	UNIDAD
	PREVENTIVO
	1
	


[bookmark: _heading=h.4d34og8]
a) Elementos para utilizar en el desarrollo del servicio
Equipos mínimos requeridos

[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]El proponente deberá debe certificar mediante documento suscrito por el representante legal de la persona jurídica, el representante del consorcio o unión temporal, o directamente en caso de ser persona natural la disponibilidad de los siguientes equipos mínimos requeridos para la prestación del servicio

Equipos mínimos requeridos:

	NOMBRE DE LOS EQUIPOS
	CANTIDAD

	Riel transportador 
	1

	Prensa hidráulica
	1

	Rectificadora de cilindro
	1

	Stop de repuestos para motores
	1

	Compresor de aire
	1

	Pistola eléctrica
	1

	torquímetro
	 1

	Extractor de golpe
	1

	Tanque de prueba
	1



b) Personal mínimo requerido
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]El proponente deberá certificar a través de documento suscrito por el representante legal o el representante del consorcio o unión temporal, o directamente en caso de ser persona natural, que cuente con el siguiente personal mínimo requerido o de otro de iguales o mejores calidades durante la totalidad del plazo contractual y certificar esta circunstancia:


	[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]FUNCIONES
	CANTIDAD MÍNIMA

	Mecánico
	01

	Ayudante de mecánica
	02




c) [bookmark: _heading=h.26in1rg]Infraestructura Física: El proponente deberá acreditar a través de Certificado de Cámara de Comercio que dispone de un establecimiento de comercio en el municipio de Guapi, Departamento del Cauca  para el desarrollo de las actividades y que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipado para el desarrollo de los trabajos contratados. La ubicación requerida del taller se sustenta en los costos y tiempos para el desplazamiento de los vehículos dentro del municipio de Guapi y/o La tola y la disponibilidad de los vehículos y de los conductores. Para verificar lo anterior, la Entidad Contratante realizará visita técnica, con registros fotográficos del lugar y constará como parte de la evaluación técnica del proceso, esta verificación se realizará antes de la publicación del informe de evaluación del proceso en SECOP II y será realizada por funcionario o contratista representante de la Entidad. 

· El proponente deberá cotizar el valor unitario y total de los ítems indicados anteriormente y la suma de dichos valores será el valor total de la propuesta para efectos de indicar la más económica, los cuales deberán cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· El contratista deberá realizar diagnóstico(s) técnico y económico al(los) botes que ingrese(n) al respectivo mantenimiento para la aprobación del supervisor.  Los diagnósticos son de carácter obligatorio y prerrequisito para cualquier intervención al(los) bienes. Este diagnóstico deberá incluir los costos de cada una de las necesidades de los vehículos y en ningún momento podrán superar el presupuesto oficial.

· Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos y mano de obra, serán de acuerdo a las necesidades que se presenten y se manejan a través de una bolsa de recursos hasta monto agotable. Los valores unitarios relacionados en el cuadro de la oferta económica determinarán la cantidad de bienes o servicios a entregar hasta ajustarse el valor del presupuesto oficial asignado, a partir del precio de referencia fijado en la propuesta

· La propuesta más favorable será la que presente los valores unitarios de los ítems indicados anteriormente y la suma de estos valores unitarios será el valor total de la propuesta para efectos de indicar la más económica. Los proponentes deberán diligenciar el cuestionario de propuesta económica en el Secop ll por el total del presupuesto oficial, toda vez que, esta se realiza a monto agotable, así mismo, deberán anexar debidamente diligenciado y firmado el ANEXO OFERTA ECONÓMICA
· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de prestar los servicios requeridos de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
· El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación óptima de los bienes, buscando generar seguridad a los usuarios de estos, reducción de costos en reparaciones y su conservación en condiciones favorables; en consecuencia, el mantenimiento Preventivo de las embarcaciones y motores se realizará, al menos, una vez durante la ejecución del contrato.
· El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas de las embarcaciones lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos originales de la marca de los motores en su defecto de las marcas con que los motores salen de fábrica, aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos.
· Operaciones y Repuestos no incluidos en el listado: En el evento en que el contratista requiera durante la ejecución del contrato el suministro de bienes o servicios no previsto en el contrato y necesario para el normal funcionamiento del parque automotor, deberá entregar una cotización del mismo; a su vez el supervisor del contrato se reserva la facultad de realizar otras cotizaciones, y conforme al valor promedio, deberá seleccionar el menor precio entre el valor ofrecido por el contratista y el promediado.

· Garantía de repuestos y servicios: Los repuestos que se instalen a las respectivas embarcaciones cuando se efectúe mantenimiento correctivo deben ser originales y acorde a las marcas de cada una y deberán contar con garantía mínima de 6 meses.

· [bookmark: _Hlk112401871]Si el proponente no discrimina el Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor de la oferta y así lo aceptará el proponente. 
Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 

FIRMA:
Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
Tel……………………………………………………………………………… 
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