ANEXO No. 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UND

	1
	Aislado de cadena polimérica para 15 kv
	UND

	2
	Arandelas redondas 5/8
	UND

	3
	Automáticos de 20 amperios
	UND

	4
	Boquilla terminal metálica de 2"
	UND

	5
	cable acsr No 2 METROS
	M

	6
	Cable de cobre aislado THWN No 4 para acometida y parcial
	M

	7
	Cable de cobre desnudo No 4
	M

	8
	Caja de distribución de 18 ctos bifásica
	UND

	9
	Caja para inspección de spt
	UND

	10
	Caja para medidor trifásico AE 303
	UND

	11
	Capacete de 11/2"
	UND

	12
	Cinta bandit de 5/8
	M

	13
	Cintas de colores
	UND

	14
	Collarín de 200 mm doble salida
	UND

	15
	Collarín para transformador
	UND

	16
	Conector tipo cuña para cable No 2 con el tiro azul
	UND

	17
	Cortacircuitos de 100 amperios 15 kv
	UND

	18
	Crucetas de 2,5 m metálicas por 1/4
	UND

	19
	Curva PVC de 1 1/2"
	UND

	20
	Diagonal de varilla de 0,7 m
	UND

	21
	Espárragos de 14" *5/8 completos tuerca y arandelas
	UND

	22
	Fusible de hilo de 1 amperio
	UND

	23
	Grapa de retención alargada para 15 kv
	UND

	24
	Grapa para operar en caliente
	UND

	25
	Hebilla bandit 5/8
	UND

	26
	Kit de puesta a tierra stavol para transformador
	UND

	27
	material para mocheta para caja de medidor
	UND

	28
	Pararrayos de 12 kv 10 ka
	UND

	29
	Perno de carruaje de 5/8*3"
	UND

	30
	Perno de maquina 1/2 x 1 1/2
	UND

	31
	Pin de corte de 70 amperios bifásico tipo riel
	UND

	32
	Poste de 12 metros concreto 1050 kg
	UND

	33
	Transformador de 25 kva monofásico 13200/240-120 voltios
	UND

	34
	Tubo metálico galvanizado de 1 1/2"
	UND

	35
	Tubo PVC de 1 1/2"
	UND

	36
	Tuerca de ojo de 5/8
	UND

	37
	Varilla de cobre enchaquetada para medidor
	UND
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