	

	

Municipio de San Miguel Putumayo
	DESPACHO ALCALDE
	CÓDIGO
	100
	[image: logo PDET descarga]  

	
	
	SERIE Y SUBSER.

	17,15
	

	
	NIT: 800252922-9
	
VERSIÓN

	1
	

	
	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

	FECHA DEL FORMATO
	D
	M
	A
	

	
	
CONTRATOS
	
	20
	01
	2021
	



FORMATO No. 8
ACEPTACIÓN CONDICIONES TECNICAS

La Dorada – San Miguel (Putumayo), xx de febrero de 2024


Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUEL
Carrera 4 Calle 7 Barrio la Libertad
La Dorada – San Miguel (Putumayo).

Referencia: Proceso de selección de Mínima Cuantía No. MINC-xx-2024



NOMBRE DEL OFERENTE: ________________________________________ en mi calidad de _________________ o 
________________________como proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas y objeto del contrato: 

[bookmark: _GoBack]OBJETO: “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL”.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN A CONTRATAR:

	ITEM
	ELEMENTOS Y SERVICIOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CARRETA BUGGY
	 Carretilla de plástico negro, llanta neumatica, 6 pies, platón plástico reciclable, carreta versátil 6 ft, cruceta soporte lámina calibre 14, capacidad 100 litros, se utiliza para transportar materiales
	UNIDAD
	5

	2
	POLISOMBRA
	La poli sombra es una tela tejida en polietileno, con protección UV que garantiza su durabilidad, fabricada en diferentes porcentajes de 33% (también conocida como poli sombra al 35%), 47% (también conocida como poli sombra al 50%), 65%, 80%, que le permite regular la luz que incide en su cultivo o invernadero, de fácil.
	ROLLOS X 100 METROS
	4

	3
	PALINES
	el palin herramienta  dede ser ideal para abrir agujero, para poda desmane o deshije cultivos con maxima resistencia al desgaste  rotura o mellado del fino para remocion de escombros, para hacer orificios en la tierra perfilar orillas y recolectar  Altura x Ancho
49.5 cm x 18.8 cm Forma de la punta
Cuadrada
	UNIDAD
	10

	4
	MACHETE
	Machete tres canales tamaño 18” acabado pulido, troquelados en una sola pieza de acero niquelado hasta el final de la cacha de Tres remaches y un agarre antideslizante papa poder generar golpes firmes sin ningún tipo de vibración. El producto debe contar con un tratamiento técnico con el fin de dar mayor durabilidad al afilado y con lámina flexible que brinda mayor resistencia a la hoja.
	UNIDAD
	10

	5
	LIMA
	lima triangular con mango 8 pulgadas para trabajo pesado carateristicas Perfil de bordes paralelos para mayor abrasión. Para superficies planas y ángulos internos mayores a 60°. Mango de polipropileno ergonómico con tope para mayor control. Largo: 8" (20 cm). Ancho: 11/16". Tipo de lima: Triangular. 
	UNIDAD
	10

	6
	MARTILLO
	Martillo de cabeza cónica, fija con dos cuñas para más durabilidad. Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos, cabo de madera, 20 onzas o 568 gramos. NTC 935 mecánica. Herramientas, materiales, martillo de uña. Debe ser fabricado en acero NTC 243, forjado en una sola pieza y tratado térmicamente, totalmente barnizado o provisto de un recubrimiento apropiado que protege la oxidación.
	UNIDAD
	7

	7
	ALICATE
	Alicate con mango antideslizante, útil para cortar hierro
	UNIDAD
	6

	8
	FUNGICIDA 
	Complemento orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente; repelente de origen vegetal. 90% SL (CONCENTRADO SOLUBLE)
	GALON
	30

	9
	INSECTICIDA ORGANICO
	Componentes como: bisulfuro de Alilo, limoneno, Capsaicina, Acido Nicotínico y carotenoides galón
	GALON
	30

	10
	PALA REDONDA
	Palas de punta redonda estándar #4, su borde superior es plano para poder ejercer fuerza presionando con el pie, de una lámina plana con una ligera curvatura
	UNIDAD
	5

	11
	CUCHILLA GUADAÑA
	Mayor dureza y vida útil, resistente al desgaste, la fricción y las roturas, Maniobrabilidad más segura, hoja afilada lista para usar, Para corte de matorrales, rastrojos, ramas pequeñas.
	UNIDAD
	10

	12
	ZAPAPICO
	Zapapico 5 libras Mango madera (pica) de 36”
	UNIDAD
	5

	13
	GUANTES
	Guantes de vaqueta tipo ingeniero corto con refuerzo externo en vaqueta por par; material cuero tipo vaqueta de res curtido al cromo color amarillo, hilo poliéster calibre 30 de alta tenacidad, bordado o ribete tela cambrel azul rey fabricados en baqueta flexible para proteger las manos en actividades donde hay exposición o manipulación de elementos pesados y operación de herramientas industriales
	PAR
	34

	14
	CARETA PROTECTORA PARA LA CARA
	Careta en malla trabajos Guadañadora accesorio para la protección de la cara, cabeza y ojos de las piedras levantadas por las guadañadoras; con pantalla enmalla especial para trabajos forestales y jardinería, no reduce el campo de visión resistente a los impactos de partículas y objetos. Peso de paquete: 1kg, Modelo: GA0025
	UNIDAD
	5

	15
	CINTA SEÑALIZACION
	Cinta de señalización peligro no pase 10 cms x 500 METROS
	UNIDAD X 500MTS
	20

	16
	MANGUERA DE JARDIN
	MANGUERA 3 CAPAS 1/2'' X 20 mt
Especificaciones:
Diámetro interno: 1/2'' (12.7mm)
Empaque: Atado
Espesor de pared: 1.5 mm
Longitud: 20 m
Peso por metro: 110 g
Presión mín. de reventamiento: 11 kg/cm²
Características:
Conexiones fabricadas en polipropileno de alto impacto
Manguera de PVC fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo
Usos:
Jardinería, uso doméstico
	ROLLO X 20 MTS
	5

	17
	FUMIGADORA MANUAL
	Fumigadora Manual Boquilla de cono hueco, porta boquilla universal, lanza rigida de latón, Llave de paso con filtro en malla de acero inoxidable, Palanca intercambiable para operar a ambos lados de la máquina, Correas acolchadas y ajustables para mayor comodidad, Chasis anatómico plástico con agarraderas o metálico con tratamiento especial anticorrosión, Tapa con selle hermético y diafragma de ventilación, Boca amplia para un llenado fácil y seguro, Tanque de 20 Litros fabricado en polietileno de alta densidad con minilla indicadora de nivel, resistente al impacto y protegido contra luz ultravioleta, Manguera en caucho reforzado probada a 200 PSI, Bomba tipo pistón con sistema de válvulas completo, con anillo flotante y sistema de émbolo auto lubricado.
	UNIDAD
	2

	18
	ESCALERA TIPO TIGERA 3 PASOS
	Estructura de aluminio, peldaños antiderrapantes 3", doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia.
-Tacones de plásticos antiderrapante, separadores externos para mayor estabilidad, bandeja retráctil y meseta plástica con ranura para herramientas.
•Fabricada en aluminio con poste ancho para mayor seguridad
•Tacones de plástico y peldaños antiderrapantes
•Separadores externos para mayor estabilidad y refuerzos en peldaño inferior para mayor resistencia
•Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura
Doméstico
	UNIDAD
	1

	19
	ESTACIONARIA 
	La fumigadora estacionaria FS-7-30B1  debe ser  de facil acceso  a espacios reducidos o lugares con mucha vegetación. Además, debe brinda una experiencia cómoda y un óptimo resultado, gracias a la elevación de líquido que posee.Cilindrada: 212 cc
Potencia máxima: 7.0HP
Capacidad de depósito combustible: 3.0 L
Revolución por minuto: 3600 rmp
Capacidad de aceite: 0.6 L – 600 cc
Peso seco: 16 Kg
Velocidad: 800 – 1000 rpm
Succión: 18 -36 L/min
	UNIDAD
	1

	20
	TIJERAS DE JARDINERIA
	Tijera De Podar Laminada Corta Cerco 25 Cm Tipo de corte recto.Usos recomendados: jardinería. El mango de madera. Las cuchillas de de acero.
	UNIDAD
	10

	21
	REGADERAS PLASTICAS
	Regadera plástica  ancho 13 cm alto 27 cm largo 45 cm colores surtidos  capacidad 8 litros 
	UNIDAD
	10

	22
	HIDROLAVADORA 
	Lavadora a presión eléctrica, 3400 PSI máximo y 2.0 GPM máximo, motor sin escobillas, tanque de jabón a bordo, pistola rociadora y varita, juego de 5 boquilla
	UNIDAD
	1

	23
	CAL DOLOMITA
	CAL DOLOMITA aporta calcio y magnesio en niveles altos y por ser aplicado directamente al suelo, su aprovechamiento es más fácil por las raíces de las plantas que se encuentran entre el suelo y subsuelo. COMPOSICIÓN QUÍMICA Carbonato de Magnesio (MgCO3) 40.00% * como Óxido de magnesio (MgO) 18.00% Carbonato de Calcio (CaCO3) 50.00% * como Óxido de calcio (CaO) 39.00%. 
Formato: granulado
Peso: bulto por 50 kg
	BULTO X 50 KG
	20

	24
	CONTENEDOR DE BASURA DE 120 LT
	Contenedor de basura (caneca) Dimensiones: 68 cm (Largo) x 58 cm (Ancho) x 97 (Alto). Plástica con tapa  capacidad  120 lt
	UNIDAD
	7

	25
	MANILA 3/4
	manila de 3/4 en  Polipropileno rollo de 100 metros 
	ROLLO 10 M
	2

	26
	CEMENTO
	Cemento Tipo I X 50 Kg
Un bulto de 50 kg de Cemento gris  que se utiliza para uso general en infinidad de trabajos de construcción mampostería, para enchapar muros y crear superficies sólidas y resistentes en cimientos. Para su mezcla adecuada es necesario utilizar equipo mezclador y su curado se optimiza conservando la superficie mojada por 28 días.
	UNIDAD
	8

	27
	GUADAÑAS 
	guadaña para trabajar en grandes superficies de hierba gruesa. Sistema antivibración, mango multifunción, manillar tipo ciclista. Potencia 1,9 kw,  combustible a gasolina.
	UNIDAD
	1

	28
	SEMILLAS GRAMA CESPED
	Semillas de grama alta tolerancia  a la sequía, alta resistencia al tránsito, rápido cubrimiento, técnicamente tratada para adaptarse a diversidad de suelos. Germinación: 97%, pureza 99% presentación bolsa por 500 gramos. 
	BOLSA
	42



De igual manera expreso al municipio que conozco y acepto las obligaciones generales y específicas para la celebración del contrato. 
 

FIRMA 

NOMBRE COMPLETO DEL OFERENTE 
NIT. / C.C. 
Nota: Se exige el nombre y firma autógrafa del representante legal/persona natural/representante forma asociativa.
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	Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo. 

	Tel: móvil: 3202152347 -  Código Postal 862040

	Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co    notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co
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