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[bookmark: _Toc179386283]DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) con el propósito de mejorar en los próximos doce (12) años las condiciones del estado de conservación del espacio público para la movilidad, ha consolidado una estrategia que comprende la consolidación de un plan de conservación de dicho espacio público y la optimización de la operativización de cada una de las intervenciones con la territorialización de actividades y disposición de cuatro (4) sedes operativas en la zona urbana de la ciudad y una (1) rural.  En la cual se evidencia la necesidad de concentrar recursos y personal especializado en áreas específicas de la ciudad con el fin de agilizar la respuesta a problemas viales como baches, señalización deteriorada o daños en la infraestructura a través de la proximidad geográfica y la rápida movilización de equipos a zonas específicas que permitan una solución más efectiva minimizando los tiempos de intervención. 
Por lo que se establecen las Unidades De Intervención Zonal (UIZ) de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), para programar y ejecutar las intervenciones necesarias aumentando así, la efectividad de la estrategia logística y operativa de las UIZ, agrupando la red vial, la red de ciclo infraestructura y la red de infraestructura peatonal.
En consecuencia, según los análisis realizados de tiempo y recorrido, se concluye que con la implantación de infraestructura y puesta en operación del patio de apoyo logístico de operación UIZ, se reducen las distancias de recorrido y tiempo de desplazamiento para atender las necesidades de las zonas locales de Bogotá, reduciendo costos de operación, y optimizando el uso de la flota para mantener y rehabilitar la malla vial.

Así las cosas, la entidad ha identificado la necesidad de contratar la adquisición, suministro, instalación y adecuación a todo costo de contenedores con puesta en sitio para la creación de espacios versátiles que faciliten la gestión logística y operativa de las actividades o proyectos que realice la UAERMV, teniendo en cuenta que los contenedores pueden ser utilizados como soluciones temporales o permanentes, ofreciendo la flexibilidad necesaria para adaptarse a futuros cambios organizacionales y de tal manera satisfacer las necesidades requeridas en cada uno de los proyectos.
 
[bookmark: _Toc179386284]Objeto: 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE CONTENEDORES MODULARES PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y OPERATIVAS DE LA UAERMV

[bookmark: _Toc179386285]Lugar de ejecución o entrega: 

El lugar de ejecución del contrato es la Ciudad de Bogotá D.C., en alguna (s) de las cinco (5) Unidades de Intervención Zonal – UIZ, establecidas mediante Resolución 1054 del 1 de diciembre de 2023 emitida por la Entidad, presentadas en la Figura  1. Unidades de Intervención Zonal – UAERMV.
[image: ]











[bookmark: _Toc179386286]CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CODIGOS UNSPSC

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Productos

	24112800 
	 (24)
Maquinaria, Accesorios y Suministros para Manejo, Acondicionamiento y Almacenamiento de Materiales
	 (11) 
Recipientes y almacenamiento
	 (28) 
Contenedores de carga

	(00) 

	 95131605
	 (95)
Terrenos, Edificios, Estructuras y vías
	 (13) 
Estructuras y edificios móviles
	 (16) 
Edificios y estructuras comerciales e industriales
	(05) 
Casa contenedor



[bookmark: _Toc179386287]CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
Un contenedor de oficinas es una solución modular y versátil que utiliza la estructura para crear un espacio de trabajo funcional. Estos contenedores están diseñados para ofrecer todas las comodidades de una oficina tradicional, pero con la ventaja de ser móviles y fáciles de instalar. Es una solución moderna y práctica que combina durabilidad, movilidad y confort, una alternativa eficiente y económica para crear espacios de trabajo en diversas ubicaciones y situaciones, proporcionando todas las comodidades necesarias para un entorno de oficina productivo.

[bookmark: _Toc179386288]3.1. REQUERIMIENTOS DE LOS CONTAINERS
Dadas las actividades realizadas por la UAERMV para el funcionamiento de las UIZ, se requiere contar con los siguientes ítems, los cuales, se les ha asignado ítem para su correcta identificación durante el desarrollo del contrato.
	ÍTEM
	SERVICIO / ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	MODALIDAD
NORMA TÉCNICA
	CANTIDAD (ver NOTA 1)
	UNIDAD

	1
	Contenedor para bodega 20ft
	Contenedor marítimo para carga seca de capacidad 20 Pies. (DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.2 DE LA FICHA TÉCNICA)
	
Certificado CSC y cumplen las normas ISO

	1 
	UND

	2
	Contenedor para actividades administrativas 20ft
	
Contenedor marítimo para carga seca de capacidad 20 Pies. (DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 3.3  DE LA FICHA TÉCNICA) 

	Certificado CSC y cumplen las normas ISO
	1 
	UND



NOTA 1: La UAERMV aclara: “En cuanto a las cantidades indicadas en el cuadro anterior, estarán sujetas a variaciones de acuerdo con las necesidades propias de la Entidad, la estrategia de intervención, las priorizaciones de las metas programadas por la Subdirección de Planificación y de Conservación, de la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de la UAERMV y las necesidades de intervención en las diferentes zonas rurales. Por tanto, el oferente, no deberá sujetarse exclusivamente a las cantidades presentadas, ya que las posibles variaciones podrán ser de mayores o menores cantidades.”
NOTA 2: Certificado CSC corresponde al Certificado de conformidad y placa de aprobación. Es obligación de fabricantes de vehículos y transportistas propietarios de contenedores utilizados para el transporte de mercancías someter a los mismos a los controles e inspecciones CSC que se derivan de la normativa en vigor.
NOTA 3: Esta contratación está también en búsqueda a que se constituya una compra pública sostenible, pues se piensa en satisfacer la necesidad de la entidad y en contribuir en la disminución del impacto negativo que se pueda generar en el medio ambiente, desde la producción hasta la adecuación del bien objeto de adquisición del presente proceso de selección, sin que se afecte su funcionalidad.
* Las Compras Públicas Sostenibles generan valor por dinero, pues las Entidades Estatales que las desarrollan: (i) satisfacen la necesidad (eficacia); (ii) reducen los costos asociados al ciclo de vida del bien o servicio (economía); (iii) disminuyen el uso de recursos (eficiencia); (iii) incluyen a empresas o poblaciones con dificultades para participar en el sistema de compra pública, y (iv) promueven la innovación en el sector privado.
[bookmark: _Toc179386289]3.2.  Características técnicas del contenedor bodega

La flexibilidad de los contenedores para bodega permite su uso en una amplia gama de aplicaciones, como el almacenamiento de equipos y herramientas en sitios de construcción. Además, estos contenedores pueden ser modificados con sistemas de ventilación y estanterías internas para satisfacer necesidades específicas de almacenamiento. 

Teniendo en cuenta que para la adquisición de contenedores se requieren especificaciones técnicas por parte del contratista. Se evidencia la necesidad de que los mismos cumplan con las siguientes condiciones:

· Una (1) puerta de acceso con brazo hidráulico de fácil cierre y apertura, cerradura de manigueta.
· Pintura externa de alto impacto corrosivo.
· Piso de alto tráfico.
· Instalaciones eléctricas 3 interruptores y 3 toma corriente
· Tres (3) Luminarias tipo Led, incluye iluminación externa en puerta de acceso.
· Cargue contenedor en depósito.
· Transporte contenedor desde depósito hasta lugar que se requiera

[bookmark: _Toc179386290]3.3   Características técnicas del contenedor oficina
Los contenedores de oficina son una solución práctica, económica y sostenible para las necesidades de espacio de trabajo, capaces de adaptarse a diversas aplicaciones y entornos con facilidad. Considerando las necesidades de cada una de las actividades a realizar, se determina que un contenedor tipo oficina es una solución innovadora y versátil para crear espacios de trabajo temporales o permanentes de forma rápida y eficiente. Dicho lo anterior se deben cumplir las siguientes características para obtener espacios útiles y seguros:
El contenedor que se dispone para oficinas,
· Una (1) puerta de acceso con brazo hidráulico de fácil cierre y apertura, cerradura de manigueta.
· Mínimo una (1) ventana en aluminio corrediza a dos hojas con vidrio incoloro.
· Dos (2) conexiones de voz y datos en cada cara larga del contenedor
· Aislamiento térmico en paredes internamente.
· Techos cubiertos con material PVC internamente.
· Paredes o muros cubiertos con material de fibrocemento o Drywall
· Pintura externa de alto impacto corrosivo.
· Piso en PVC u otro de alto tráfico.
· Instalaciones eléctricas 3 interruptores y 3 toma corriente
· Tres (3) luminarias tipo Led, incluye iluminación externa en puerta de acceso.
· Cargue contenedor en depósito.
· Transporte contenedor desde depósito hasta lugar que se requiera


[bookmark: _Toc179386291]REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES: 
La UAERMV requiere contenedores para usos versátiles, capaces de adaptarse a aplicaciones operativas y logísticas, por lo que son esenciales para su uso en diferentes condiciones ambientales y operativas, garantizando su funcionalidad y eficiencia en múltiples contextos. Teniendo en cuenta lo anterior, se deberán verificar los siguientes aspectos para la ejecución del contrato: 

Teniendo en cuenta esto, es importante verificar cada uno de los requerimientos descritos a continuación:
Revisión visual exterior e interior:
Verificar que las condiciones de las abolladuras no comprometan en ninguna instancia condiciones estructurales en cuanto a funcionalidad y seguridad y salud en el trabajo para los usuarios, como orificios, filtraciones o humedades, ni tampoco condiciones de operatividad, iluminación y confort en la adecuación requerida conforme a lo establecido en la ficha técnica.
Condiciones de techo:
Verificar la ausencia de corrosión, fisura miento o dobles en los perfiles estructurales y correcto sellado del perímetro del techo.
Condiciones de suelo:
Inspección de la condición de filtraciones en el suelo del contenedor, así como el estado de la estructura, verificando la ausencia de corrosión, fisura miento o dobles en los perfiles estructurales y correcto sellado del perímetro del suelo.
Condiciones de postes de esquina:
Revisar que no existan marcas de colapso o pandeo.
Condiciones de esquineros:
Revisar que no tengan ninguna obstrucción, deformidad o deterioro grave.
Puertas y bisagras:
Revisar el ID Container el cual consta de 11 dígitos, los primeros tres son letras que identifican al propietario del contenedor, estas son asignadas por el BIC (Bureau International des Containers et du Transport Intermodal), la cuarta letra puede ser U, J o Z, después 6 dígitos numéricos y un último dígito verificador. Así mismo, revisar el funcionamiento de las bisagras y cierre de las puertas, como la seguridad y pernos de cierre de este, que no evidencien desgaste ni fisura miento.
[bookmark: _Hlk183169693]Certificado de descontaminación: 
[bookmark: _Hlk183169657][bookmark: _Hlk183164825]Mediante una verificación con el ID Container, en la naviera nacional, se puede verificar que el contenedor no transportó algún químico contaminante que ponga en riesgo la salud de las personas que habitaran allí.  
Características técnicas de adquisición 
· Acabado exterior e interior en perfectas condiciones sin ningún defecto de pintura o interiores.
· Perfecto estado de los cuerpos de contenedores, es decir, que no presenten deformación y que garanticen la deformabilidad de los cuerpos.
· Los mecanismos de apertura y cierre de las tapas, se encontrarán en perfecto estado de funcionamiento, no permitiéndose contenedores que se aprecien deformaciones o desgastes en los mismos.
· El contenedor no debe presentar roturas, burbujas, rebabas, aristas cortantes o defectos superficiales perceptibles a simple vista, siendo el acabado superficial liso para evitar la acumulación o adherencias de suciedad.

[bookmark: _Toc179386292]EJECUCION DEL CONTRATO 
[bookmark: _Toc156398978][bookmark: _Toc179386293]5.1 Requisitos previos a la suscripción del acta de inicio  
Previo a la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá aportar lo siguiente:
· Aprobación de la garantía única de cumplimiento del contrato 
· Certificación en la cual conste que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo establecido por Ley.
· Los demás requisitos de ejecución definidos en el contrato firmado por las partes y que estén relacionados con el objeto del contrato
Nota: el contratista deberá actualizar la póliza del contrato de acuerdo con el acta de inicio y demás modificaciones que surjan durante su desarrollo. 

[bookmark: _Toc179386294]5.2 Durante la ejecución del contrato
Durante la ejecución del contrato el contratista deberá cumplir con las obligaciones específicas del contrato, así mismo cumplir los siguientes requisitos:
· A la hora de la entrega de los productos en los UIZ, el contratista deberá cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) de la UAERMV y con el Plan Estratégico de Seguridad Vial Distrital (PESV).
· Cubrir con todos los costos de entrega de los contenedores y personal logístico utilizado por el contratista para en la entrega e instalación en el lugar conforme la Entidad indique.
· [bookmark: _Int_no5SDpeY]Asegurar que el proceso de instalación y puesta en sitio del container se realice de manera eficiente, segura y conforme a los estándares y regulaciones establecidos.
· Verificar que la instalación cumpla con los estándares de calidad establecidos, realizando inspecciones periódicas y pruebas necesarias.
· Asegurarse de que todas las operaciones se realicen cumpliendo con las normas de seguridad laboral, minimizando riesgos y previniendo accidentes.
· Identificar y resolver cualquier problema que surja durante el proceso de instalación, incluyendo problemas técnicos, logísticos o de personal.
· Llevar registros detallados del proceso de instalación, incluyendo cualquier modificación realizada, incidentes ocurridos y el estado general.
· [bookmark: _Int_8nm1H5is]Asegurar que la instalación de los contenedores cumpla con todas las normativas legales y ambientales vigentes.
· Proporcionar capacitación y orientación al personal en sitio para garantizar que todos comprendan sus responsabilidades y las mejores prácticas de instalación. 
· Asegurarse de que todas las tareas y responsabilidades definidas en el contrato se realicen según las especificaciones.
· Respetar los plazos establecidos en el cronograma del proyecto.
· Mantenerse dentro del presupuesto acordado, gestionando adecuadamente los costos y recursos.
· Instalar todas las conexiones eléctricas necesarias y dejarlas listas para su funcionamiento.
· Asegurarse de que todos los materiales y trabajos cumplan con los estándares de calidad especificados.
· Mantener y entregar toda la documentación técnica solicitada por la entidad contratante.
· Realizar una revisión final con la participación de la entidad contratante para verificar que todos los aspectos del proyecto están completos y funcionan correctamente.
Nota 1: El costo de traslado del equipo hacia el lugar designado por la UAERMV será asumido por el contratista

[bookmark: _Toc179386295]5.3 Después de la entrega del bien o servicio, el contratista:
Deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contrato.
· Cumplir en forma eficiente y oportuna la entrega teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas.
· Entregar los bienes objeto del contrato con las especificaciones técnicas descritas en la ficha técnica, en el lugar y plazos establecidos.
· Entregar los bienes objeto del contrato en el lugar pactado para su ejecución, previo recibido a satisfacción por parte del supervisor y asumir el valor requerido para el transporte de los bienes al lugar de la entrega. 
· Entregar los bienes en buen estado y sin defectos, garantizando que tengan plena idoneidad para el desarrollo de las funciones a las que se encuentran destinados. 
· Garantizar que los bienes que se entregan se encuentran libres de todo gravamen o impuesto y que tiene los derechos para su venta y/o licenciamiento. 
· Efectuar la instalación y conexión de los equipos en el lugar de ejecución del contrato. 
· Entregar a la UAERMV contratante el cronograma de entrega de los bienes, así como un plan de trabajo para la ejecución de las obligaciones derivadas del mismo, detallado con sus fases, actividades, responsabilidades y tiempos para cumplir con la entrega, instalación y adecuación de los contenedores.
· Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el anexo técnico. Cuando haya lugar a cambios, el contratista deberá realizarlos en el tiempo estimado de entrega de los bienes. 
· Dejar los lugares donde se entregarán e instalarán los bienes en las mismas condiciones de aseo y orden en que se encontraban antes de las instalaciones correspondientes.
· Entregar toda la documentación correspondiente a los bienes necesaria para demostrar su debido trámite de importación si hubiere lugar al mismo (certificado de importación, manifiesto aduanero, etc.) en el momento de la entrega. 
· Garantizar la calidad de los bienes de acuerdo con las normas técnicas aplicables.

Nota: Para el efectivo cumplimiento de la misionalidad y objetivo de la UAERMV enmarcada en la atención de situaciones imprevistas que impidan la movilidad en el Distrito Capital, el contratista deberá contar con personal adicional al mínimo requerido, así como en horarios adicionales, previo acuerdo con la supervisión del contrato con el fin de cumplir con los respectivos mantenimientos y servicios que se requieran, de conformidad con el objeto del contrato.

SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea. 


FIRMA*: ____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: __________________________ 
*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal del oferente.



La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTIÓN de la UAERMV
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