ANEXO 1
PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA - IPMC-DTAM-060-2024

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES
 
1.1 [bookmark: _Hlk100058529]DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y/O SERVICIO A CONTRATAR
El Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande ha definido las siguientes especificaciones técnicas mínimas para la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo el suministro de repuestos originales para los siguientes bienes:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	No de Mantenimientos

	1

	Planta eléctrica RF:  YS1.600-TG YAMAHA
	· revisión aceite de motor y calibrar válvulas
· -mantenimiento carburador
· -mantenimiento generador eléctrico
· -mantenimiento cabeza de fuerza
· -mantenimiento sistema de arranque
· -mantenimiento depósito de combustible
· -mantenimiento filtros
· descarbonizar pistón y culatas

	
1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	2
	Guadaña Husquarna 2 tiempos
	· Mantenimiento varilla trasmisión 
· -mantenimiento filtros  
· Mantenimiento cabeza de fuerza
· mantenimiento sistema del clutch
· -mantenimiento carburador  
· mantenimiento de guaya de aceleración
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	3
	Guadaña con motor a gasolina FS 450 cilindraje 44 3 cm3
	· Mantenimiento varilla trasmisión 
· -mantenimiento filtros
· mantenimiento sistema del clutch
· -mantenimiento carburador 
· mantenimiento de guaya de aceleración
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	4
	Motosierra Husquarna R236
	· -mantenimiento bomba de lubricación 
· -Mantenimiento carburador 
· -mantenimiento freno de seguridad 
· -mantenimiento cadena de corte
· Lubricación espada guía, cadena de corte
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	5
	Electrobomba 1/2 HP

	· -mantenimiento rodamientos del rotor
· mantenimiento sistema de refrigeración
· Limpieza de filtros 
· Lubricación de componentes
· Pruebas de funcionamiento
· Verifique la temperatura del cojinete, el nivel de lubricante y la vibración.
· Verifique la temperatura del cojinete, el nivel de lubricante y la vibración.
· Verifique la alineación de los ejes.
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	
	
	· 
	1

	6
	 SOFA CAMA 100X 1.90 DE 26

	· Lavar el bien mueble, sofa cama de 100x1.90 de 26 con hidro lavadora de tal manera que quede limpio
	1

	7
	Extintor multipropósito ABC 20 LB
	Mantenimiento, Recarga, verificación   de extintor Multipropósito ABC de 20 libras
	1

	8
	Extintor Solfaklan 123 3700 grs
	Verificación y mantenimiento a Extintor Solkaflam 123 cap.3700grs.
	1

	9
	Extintor Químico seco 5 LB color rojo
	Mantenimiento, Recarga, verificación de Extintor Químico seco 5 libras
	1

	10
	Extintor Químico seco 5 LB color amarillo
	Mantenimiento, Recarga, verificación de Extintor Químico seco 5 libras
	1

	11
	Extintor CO2 de 15Lbs
	Mantenimiento, Recarga, verificación de Extintor CO2 de 15lbs
	1

	12
	Extintor Multipropósito 10Lbs
	Mantenimiento, Recarga, verificación   de extintor Multipropósito ABC de 10 libras
	1



MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	CANT

	1
	Planta eléctrica RF:  YS1.600-TG YAMAHA
	Cambio de sellos de válvula.
Cambio Aceite motor.
Cambio de filtros de aire y gasolina.
Cambio de bujia.

	1

	
	
	
	1

	
	
	
	1

	
	
	
	1

	2
	Guadaña Husquarna 2 tiempos
	Cambiar eje de transmisión
Cambio filtros de aire y gasolina
Engrase rodamientos de cabezote de fuerza
	1

	
	
	
	1

	
	
	
	1

	3
	Guadaña con motor a gasolina FS 450 cilindraje 44 3 cm3
	Cambio filtros de aire y gasolina
Cambio empaques de carburador
Cambio de bujía, engrase rodamientos de transmisión
	1

	
	
	
	1

	
	
	
	1

	4
	Motosierra Husquarna R236
	Cambio retenedor bomba de aceite.
	1

	5
	Extintor clase ABC Multipropósito de 15 lbs

	Extintor Clase ABC, Multipropósito de 15 lbs
	1



Perímetro: -UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLITICO ADMINISTRATIVA

· LOCALIZACIÓN 

El departamento del Putumayo está localizado al sur del país, en la región de la Amazonía, entre 01º26’18’’ y 00º27’37’’ de latitud norte, y 73º50’39’ y 77º4’58’’ de longitud oeste. Tiene una superficie de 24.885 km2. Limita por el Norte con los departamentos de Nariño, Cauca, por el Este con el departamento del Caquetá, por el Sur con el departamento del Amazonas y con Perú y Ecuador, siendo los ríos Putumayo y San Miguel la única separación que existe con estos dos países y por el Oeste con el departamento de Nariño (Gobernación Putumayo, s.f).
[image: ]
IMAGEN DEL SFPMOIA

LOCALIZACION DEL SANTUARIO DE FLORA PLANTAS MEDICINALES ORITO INGI ANDE
Santuario de Flora de Plantas Medicinales Orito Ingi Ande: con 10.204,26 ha., creado en el año 2008, se ubica en el Municipio de Orito, en el piedemonte amazónico, entre los 700 y 3.3000 msnm. Es un lugar de integración cultural de las regiones andinas y amazónicas de varios pueblos indígenas, entre los que resaltan los Cofanes, Ingas, Sionas, Kamentsas y Coreguajes, etnias con lenguas, costumbres y tradiciones propias con la tradición chamánica de la cultura del yagé”. Está cubierta casi en su totalidad por bosques en un alto grado de conservación con presencia de una gran diversidad de fauna y flora que evidencia esta transición (Gobernación Putumayo, s.f)

El Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, la sede administrativa ubicada en el Municipio de Orito, limita al norte con el Municipio de Villa Garzón, al oeste con el departamento de Nariño, al este con el Municipio de Puerto Asís y al sur con el Municipio de Valle del Guamuez. Las coordenadas latitud 0°40’2.78”N-Longitud 76°51’53.80”O. 

[image: ]
IMAGEN DEL SFPMOIA

· DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

El Departamento de Putumayo está compuesto por 13 municipios, y 2 corregimientos, además cuenta con tres regiones geográficas con todos los pisos térmicos, conocidos como Alto, Medio y Bajo Putumayo (Gobernación Putumayo, s.f) 

Tabla 1 Municipios del departamento de Putumayo 

	ALTO PUTUMAYO
	MEDIO PUTUMAYO
	BAJO PUTUMAYO

	Colón
	Mocoa
	Puerto Caicedo

	Santiago
	Villa garzón
	Puerto Asís

	San Francisco
	Puerto Guzmán
	Orito

	Sibundoy
	
	Valle del Guamuez

	
	
	San Miguel

	
	
	Puerto Leguisamo


2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Documentos para realizar la Verificación de Experiencia del Proponente. El proponente deberá acreditar experiencia en contratos cuyo objeto guarde relación con el objeto del contrato, para lo cual deberá anexar MÍNIMO DOS (2) certificaciones de contratos ejecutados, terminados y/o liquidados, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto establecido por la entidad y deberán contener los siguientes aspectos: 
· Nombre o razón social de la empresa o entidad contratante 
· Nombre o razón social del contratista 
· Número de Contrato (si tiene) 
· Objeto del Contrato 
· Fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes, año) 
· Certificación de cumplimiento y calidad del servicio a satisfacción (si lo tiene) 
· Firma de la persona autorizada para expedir este tipo de certificaciones. 
NOTA 1: No se aceptarán actas de liquidación, ni contratos, ni facturas, es decir, documentos diferentes a la certificación para acreditar la experiencia. Se advierte que se podrán aceptar certificaciones con entidades públicas o privadas Ley 1882 de 2018.
NOTA 2:  Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, se tendrán en cuenta las certificaciones aportadas por cualquiera de los miembros del consorcio o unión temporal. 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

3.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y PNN. 
2. Acatar oportunamente las instrucciones y requerimientos que en cumplimiento del objeto contractual se imparta por el Supervisor designado, sin perjuicio de su autonomía técnica y administrativa.
3. Constituir y allegar a PNN las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y mantener actualizada la vigencia acorde con los términos pactados en las condiciones del contrato.	
4. Mantener los precios unitarios presentados en la oferta, durante el tiempo de ejecución del contrato.
5. Garantizar la calidad de los bienes adquiridos y responder por ellos.
6. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
7. Suspender los trabajos del contratista, si estos no se ajustan a los estándares de calidad y seguridad establecidos por las normas técnicas nacionales o internacionales o según la normatividad legal vigente.
8. Realizar los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a que haya lugar en virtud de la contratación, en los porcentajes definidos en las Leyes y demás normas reglamentarias aplicadas para tal fin, los cuales deben estar a paz y salvo para llevar a cabo la liquidación del contrato.
9. Responder por el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración, ejecución del contrato. El Contratista asumirá bajo su cuenta y riesgo, los demás costos y gastos necesarios para la ejecución del contrato.
10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el Contratista.
11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del proceso contractual cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos de la Ley.
12. Cargar en la plataforma Secop II los informes de ejecución del contrato y demás documentos que lo soportan. 
13. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y aquellas otras que en su momento pueda impartir el Supervisor de este.

3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las condiciones específicas que a continuación se relacionan:

1. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los servicios y bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
1. Garantizar la calidad de los bienes entregados y servicios prestados, asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
1. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
1. Mantener fijos los precios unitarios ofertados, los cuales no estarán sujetos a reajuste. 
1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los bienes de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande.
1. Suministrar los repuestos originales y la mano de obra que requieran los bienes para su adecuado funcionamiento según las marcas y modelos requeridos para los bienes.
1. Entregar a Parques Nacionales Naturales de Colombia – Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, los repuestos que fueron objeto de cambio.
1. Entrega de los bienes en perfecto estado de funcionamiento.
1. El contratista deberá atender en debida forma los reclamos que presente Parques Nacionales Naturales de Colombia - Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, en relación con la prestación del servicio y adoptará las medidas correctivas de manera inmediata.
1. Ofrecer una garantía para cada uno de los repuestos, elementos o partes remplazadas durante los mantenimientos preventivos y correctivos.
1. La garantía implica que durante la vigencia de la misma el CONTRATISTA se compromete a remplazar los repuestos y brindar la mano de obra necesaria, sin que ello implique un costo adicional al SFPMOIA. A menos de que los ajustes y otros servicios que se deban hacer como mnatenimiento normal de los bienes.
1. Prestar el servicio en el centro de servicio y/o taller mínimo los días lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., considerando éste como el horario hábil sobre el cual se contabilizarán los términos contemplados en el contrato.
1. Ejecutar los trabajos en forma eficiente y oportuna, sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas. Si en el tiempo normalmente requerido para la realización de un trabajo, se presentan imprevistos, adiciones o demoras justificadas a los trabajos solicitados, se deberá contar con el visto bueno del Supervisor del contrato, quien será el único autorizado para verificar tales hechos y autorizar los nuevos tiempos.
1. Realizar el mantenimiento con la herramienta y equipo idóneo y de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas.
1. Garantizar el cumplimiento de todos los Requisitos Mínimos Ambientales, Seguridad Industrial Y Otros Aspectos incluidos en el anexo técnico del proceso durante la ejecución del contrato, así mismo, suministrar la información requerida en materia ambiental al Equipo Técnico del SFPMOIA en cumplimiento con la cláusula 8.1 de la NTC ISO14001:2015 “la organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente están controlados o que se mantenga influencia sobre ellos.”
1. Garantizar que los servicios a realizar no afecten el funcionamiento y las características físicas internas o externas del bien, o se produzcan daños en la pintura de los mismos.
1. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago
1. El contratista sólo realizará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en el establecimiento mencionado en la propuesta y los cuales no podrán salirse del perímetro determinado por PNN – Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande.
1. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
1. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

3.3. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES NATURALES
Los compromisos de PARQUES son los siguientes:

1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
7. Participar en los comités técnicos de seguimiento y las demás mesas que sean convocadas relacionadas con el objeto contractual
8. Declarar el incumplimiento cuando haya lugar .

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo.

Atentamente:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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