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FORMATO 10
OFRECIMIENTO TÉCNICO
FORMATO
 OFRECIMIENTO TÉCNICO


Bogotá, D.C., ___ de ___ de 2024
Señores 

FONDO ADAPTACIÓN
Avenida Calle 26 #57-83, Torre 8, Piso 8 
Bogotá D.C. 

Respetados Señores: 

El suscrito (Los suscritos) __________________________, obrando en representación de _____________________________ (identificación de la persona jurídica y del representante, o de los integrantes del Consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura); bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el numeral ___ del Pliego de Condiciones del proceso en referencia, para la ejecución del contrato que resulte del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. XXX de 2024, cuyo objeto es “ADQUIRIR UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS POR LA ENTIDAD, PARA LA GERENCIA DEL FONDO ADAPTACIÓN..” me permito realizar el siguiente ofrecimiento técnico: 

	FICHA TÉCNICA

	CARÁCTERÍSTICA
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE

	Modelo
	2025
	

	Motor
	Eléctrico

-Tipo: (PMSM) Motor sincrónico de imán permanente
	

	Potencia
	mínimo (215 Hp)
	

	Torque
	mínimo (310 Nm)
	

	SISTEMA ELÉCTRICO
	- Batería Li-ion (Iones de litio)

-Energía (kWh) 88,1

-Potencia batería (kW) 291

-Voltaje nominal 399,4

-Tipo Cargador  CSS -1

-Autonomía mínima (km) 500

-cargadores (02) wallbox y portátil 
	

	DIRECCIÓN
	-Tipo: Asistida Eléctricamente (C-MDPS)
	

	TRANSMISIÓN
	-Tipo: Directa

-Paddle shifters (Control frenado regenerativo) 

-Sistema de frenado regenerativo inteligente

-Sistema pedal inteligente (I-Pedal) 

-Dial: SBW tipo columna
	

	SUSPENSIÓN
	-Amortiguador delantero: Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

-Amortiguador Trasero: Multi-link
	

	TRACCIÓN
	-Tipo 2WD
	

	FRENOS
	-Delanteros Disco Ventilado 17”

-Traseros Disco Ventilado 17”
	

	RUEDAS
	-Rin 18" de Aluminio de lujo

-Llantas 255 / 60 R18

-Repuesto TMK (KIT Temporal de Movilidad)
	

	DIMENSIONES
	-Largo mínimo (mm) 4.615

-Ancho mínimo (mm) 1.875

-Alto mínimo (mm) 1.715

-Distancia entre ejes mínima (mm) 2.750

-Voladizo delantero mínimo (mm) 910

-Voladizo trasero mínimo (mm) 955

-Capacidad del baúl mínimo (L) 513

-Peso Vacío (kg) 2.056
	

	SEGURIDAD
	-ABS (Sistema antibloqueo de freno)

-EBD (Sistema electrónico de distribución de frenado)

-ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad)

-TCS (Sistema de control de tracción)

-HAC (Asistente de arranque en pendiente)

-DBC (Control de descenso en pendiente)

-HBA (Asistente de luces altas)

-VSM (Gestión de estabilidad del vehículo)

-MCB (Freno de multi colisión)

-ECC (Señal de parada de emergencia)

-TPMS HL (Sistema de monitoreo de presión de llantas)

-EPB (Freno de parqueo eléctrico) con función de Auto Hold

-FCA (Asistente para evitar colisiones frontales en cruces e intersecciones)

-LFA (Asistente de seguimiento de carril)

-LKA (Asistente en abandono de carril)

-PCA (Asistente de colisión de parqueo)

-PDW (Sensores de parqueo delanteros y traseros)

-PDW (Sensores de parqueo delanteros, laterales y traseros)

-BVM (Monitor de punto ciego)

-BCA (Prevención de Colisión en punto ciego)

-SCC (Control Crucero Inteligente) con función Star/Stop

-MSLA (Asistente manual de límite de velocidad)

-REA (Alerta de ocupante en asientos traseros)

-Airbags frontales (mínimo 2)

-Airbags de cortina (mínimo 2

-Airbags laterales (mínimo 2) 

-Lave inteligente con botón de encendió y encendido remoto desde el control

-Inmovilizador

-AVM (Cámara 360°)

-Sistema de anclaje para silla de niños (ISOFIX)

-Control de luces automático (Auto light)

-Cinturones de seguridad delanteros y posteriores

-Columna de dirección ajustable en altura y profundidad

-Barras protectoras de impacto en las cuatro puertas

-Sensor de lluvia

-Seguro de niños (Automático)
	

	EQUIPAMIENTO INTERIOR
	-Eleva vidrios eléctricos delanteros y traseros con función Auto  Up/Down y anti aprisionamiento

-Asiento conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar

-Asientos delanteros calefactables

-Asientos Tipo perchero con cargadores USB tipo C

-Asientos traseros abatibles 60:40 con reposabrazos central

-Aire acondicionado con climatizador de bizona y desempañador automático

-Control de audio y llamadas en el volante

-Tapicería combinación tela / cuero

-Reposa cabezas delanteros ajustables en altura e inclinación

-Volante en cuero

-Parasoles en tela con espejo de vanidad e iluminación

-Cluster integrado de 12.3" tipo LCD TFT con control de iluminación

-Cargador inalámbrico

-Espejo electro crómico

-Bandeja Central para la segunda fila
	

	AUDIO Y ENTRETENIMIENTO
	-Centro de entretenimiento: Pantalla Táctil de mínimo 12,3" integrado

-Conectividad vía Bluetooth® (Audio Streaming) con reconocimiento de voz

-Conectividad Car Play y Android Auto con conexión inalámbrica

-Parlantes: 6 Parlantes (2 delanteros + 2 traseros + 2 Tweeter)
	

	EQUIPAMIENTO EXTERIOR
	-Faros delanteros de proyección multi MFR

-DRL (Luces de conducción diurna)

-Luces de posición

-Combinación de Luces Traseras

-Espejos con ajuste eléctrico, con direccionales, desempañador y abatibles eléctricamente

-Direccionales integradas en los espejos

-Sunroof Tipo Wide con accionamiento eléctrico de un solo toque y anti aprisionamiento

-Apertura baúl eléctrica y manos libres con función Power Tailgate

-Manijas Exteriores tipo con apertura táctil

-Spoiler trasero con HMLS LED

-Barras de techo

-Skid plate delantero


	

	MATRÍCULA Y SOAT
	El vehículo debera entregarse matriculado en la ciudad donde establezca el supervisor del contrato y con SOAT vigente.
	


Cordialmente, 
________________________________________________________ 
(Nombres y apellidos y firma) 
________________________________________ 
Teléfono de contacto.
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