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ANEXO 1
FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEL PROCESO SEL-ABREV-SASI-003

1. OBJETO CONTRACTUAL.

Adquisición de mobiliario, enseres y electrodomésticos con destino a la sede administrativa de la Asociación de municipios del Meta ASMETA

2. DESCRIPCION TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

	Escritorio Mark L – Madera 1 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, cajonera 2×1 y niveladores antideslizantes , 2 Gavetas tipo lapicero con corredera corriente 1 Gaveta tipo carpetero con corredera FULL-EXTENSION,Cerradura tipo trampa,Medidas:Frente: 150 – Fondo: 150 – Alto: 73cm 25 MM DE GROSOR * ISLA DE 2 PUESTOS, 1 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura con viga electrostática. MEDIDAS , 120X120 INCLUYE PASACABLES Y 1 PANTALLA EN LAMINA DIVISORA EN LAMINA COLD ROLLED - CON TRANSPORTES - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	ILSA DE TRABAJO DE 6 PUESTOS 1 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática con viga y 3 pantallas en lamina COLD ROLLED INCLUYE PASACABLES MEDIDAS ; 360x120 25mm GROSOR - - CON TRANSPORTES - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Escritorio Mark L – Madera #2 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, cajonera 2×1 y niveladores antideslizantes2 Gavetas tipo lapicero con corredera corriente1 Gaveta tipo carpetero con corredera FULL-EXTENSIONCerradura tipo trampaMedidas:Frente: 150 – Fondo: 150 – Alto: 73cm 25 MM DE GROSOR MESA DE CENTRO fabricado en madera industrial con recubrimiento en melaminico estructura metalica con acabado en pintura electrostatica MEDIDAS: 80 REDONDA 25MM ALTURA 41 CM - - CON TRANSPORTES - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Escritorio Mark L – Madera #3 piso Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, cajonera 2×1 y niveladores antideslizantes2 Gavetas tipo lapicero con corredera corriente1 Gaveta tipo carpetero con corredera FULL-EXTENSIONCerradura tipo trampaMedidas:Frente: 150 – Fondo: 150 – Alto: 73cm 25 MM DE GROSOR * ISLA DE 2 PUESTOS, 3 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura con viga electrostática. MEDIDAS , 120X60 INCLUYE PASACABLES Y 1 PANTALLA EN LAMINA DIVISORA EN LAMINA PEQUEÑA COLD ROLLED - CON TRANSPORTES - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Escritorio Mark L – Madera 3 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, cajonera 2×1 y niveladores antideslizantes2 Gavetas tipo lapicero con corredera corriente1 Gaveta tipo carpetero con corredera FULL-EXTENSIONCerradura tipo trampaMedidas:Frente: 150 – Fondo: 150 – Alto: 73cm 25 MM DE GROSOR - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Mesa de Juntas PortoMesa de juntas con superficie fabricada en madera industrial con recubrimiento melaminico. Tapa abatible para acceder a la conectividad compuesta por 2 canaletas fabricadas en lamina COLD-ROLLED y con acabado en pintura electrostática. Costados fabricados en tubo rectangular con acabado en pintura electrostática y alma de madera industrial con recubrimiento melaminico.Mesa de juntas para 14 personasDimensiones:Frente: 380 – Fondo: 120 – Alto 73cm 25 MM GROSOR - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Escritorio Mark L – Madera 2 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, cajonera 2×1 y niveladores antideslizantes , 2 Gavetas tipo lapicero con corredera corriente 1 Gaveta tipo carpetero con corredera FULL-EXTENSION,Cerradura tipo trampa,Medidas:Frente: 150 – Fondo: 150 – Alto: 73cm 25 MM DE GROSOR * ISLA DE 2 PUESTOS, 2 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura con viga electrostática. MEDIDAS , 240X60 INCLUYE PASACABLES Y 1 PANTALLA EN LAMINA DIVISORA EN LAMINA COLD ROLLED ESCRITORIO SENCILLO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, MEDIDAS 120X60 25 MM DE GROSOR INCLUYE PASA CABLE CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	ISLA DE TRABAJO 2 PISO Escritorios Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática,medidas 240x120 25MM GROSOR CON 2 PANTALLAS GRANDES LAMINA COLD ROLLED INCLUYE PASACABLES - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Armario multiusos medianoFabricado en lámina COLD-ROLLED con acabado en pintura electrostática, puertas de parche, entrepaños graduables en altura, cerradura de seguridad y niveladores antideslizantes. INCLUYE SUPERFICIE SUPERIOR EN MADERAManija cilíndrica en acero pulido2 Entrepaños con refuerzo central; graduables en altura con sistema de uñaCerradura de seguridadDimensiones:Frente: 58 – Fondo: 48,5 – Alto: 99,5cm -CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	5

	Tándem 4 Puestos CromadaEstructura 100% en acero.Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores.Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado.Asiento y espaldar metálico.Travesaño de acero con pintura electrostática .Brazos metálicos cromados integrados a la estructura.Patas con acabado en cromo y niveladores de superficie.- CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	TANDEM 3 PUESTOS -Patas con acabado en cromo y niveladores de superficie.BRAZOSBrazos metálicos cromados integrados a la estructura.ESTRUCTURAASIENTOSEstructura en tubería de acero pintado en negro. Travesaño en pintura electrostáticanegra.Asientos en lámina de acero calibre 20, acabado en pintura electrostática con borde - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Estante HuecoFabricado en lámina COLD-ROLLED con acabado en pintura electrostática, sistema de hueco.4 Parales estante hueco6 entrepaños estante hueco (para estante de 200cm), con refuerzo centralFrente: 94 – Fondo: 30 – Alto: 200CM - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	3

	NIZA GERENTEAsiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon dBase nylon con rodachinas tipo europa.Silla giratoria regulable en altura mediante una palanca de metal ubicada en el asiento.Brazos en polipropileno regulables en alturaSoporte lumbar regulable en altura y profundidad..Mecanismo basculante.La silla tiene una rotacion de 360°.Utilizado en linea de oficina. -CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	24

	SILLAS MESA DE JUNTAS Silla giratoria de Oficina con Respaldo pivotante, Silla de computadora de Malla ergonómica Ajustable en Altura, Color Negro - - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	12

	SILLA INTERLOCUTORA Estructura metálica en pintura electroestática color negro.Asiento externo en polipropileno de alta resistencia.Espaldar externo e interno en polipropileno de alta resistencia.- CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	10

	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIAL Alto: 80,5 cms.Frente: 62,5 cms.Fondo: 60 cms.Asiento en ABS.Estructura en acero.Patas en madera Teca. - - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	8

	DELPHI PRESIDENTECabecero regulable en altura y ángulo.Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla nylon de alta resistenciaSoporte lumbar regulable en altura y profundidad.Brazos en polipropileno, regulables en alturaAsiento tapizado en paño.Mecanismo basculante y mecanismo syncro 4 bloqueos , opción slider para mec. SyncroRegulación de tensión mediante perilla.Base Nylon de 320 mmRuedas nylon 50 mm - - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Escritorio Mark L – Madera #2 piso Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática, cajonera 2×1 y niveladores antideslizantes2 Gavetas tipo lapicero con corredera corriente1 Gaveta tipo carpetero con corredera FULL-EXTENSIONCerradura tipo trampaMedidas:Frente: 150 – Fondo: 150 – Alto: 73cm 25 MM DE GROSOR * ISLA DE 2 PUESTOS, 2 PISO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura con viga electrostática. MEDIDAS , 120X60 INCLUYE PASACABLES Y 1 PANTALLA EN LAMINA DIVISORA EN LAMINA PEQUEÑA COLD ROLLED - - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	MESA DE CENTRO Fabricado en madera industrial con recubrimiento melaminico, estructura metálica con acabado en pintura electrostática,MEDIDAS: LARGO 80 ANCHO 60 ALTURA 35 15MM ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA - - CON TRANSPORTE - ENSAMBLAJE E INSTALADO
	1

	Laminas poliestileno calibre 40, con vinilo impreso y Plastificado con cinta doble fas diseño incluido, instalación incluida                                                                         
	49

	Laminas poliestileno calibre 40, con vinilo impreso y Plastificado con cinta doble fas diseño incluido, instalación incluida                                                                         
	62

	Aviso ASMETA impresión BANNER con estructura Metálica, letras en acrílico (logo) de 5cm entamboradas transporte e Instalación incluida                                                                                             
	1

	División escalera dos lados área de cada lado 2.47 En estructura de aluminio perfiles y viguetas y se pega Poliestileno calibre 40  con impresión en vinilo, en uno de sus lados una apertura con puerta en estructura de aluminio y poliestileno  con instalación                                                                 
	1

	División tercer piso con la apertura de puerta En estructura de aluminio perfiles y vigetas Con lamina de drywall incluye materiales, Acabado e instalación                                                                                           
	1

	 Instalación de puertas en madera Modelo Puerta entamborada precolgada en marco aglomerado incluye puerta e instalación                                                        
	2

	 TELEVISOR 65" Pulgadas 165.1 cm QN65Q80D 4K-UHD QLED Smart TV CON TRANSPORTE, SOPORTE E INSTALACION
	1 


[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. [bookmark: _Hlk169515605]Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad, garantía y totalidad de los bienes suministrados.
2. Entregar la totalidad de los elementos requeridos por la entidad en los sitios establecidos según lo estipulado el ANEXO 1. FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES.
3. Concertar las entrega con el supervisor del contrato, a fin de que algún representante de ASMETA  las acompañe y levante las actas de entrega a satisfacción en los formatos definidos por la entidad, con la respectiva evidencia fotográfica, el acta se deberá entregar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la entrega con los debidos soportes.
4. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando su procedencia, que sean originales, nuevos y cumplan con las características requeridas y de la mejor calidad, al igual que garantizar aquellos elementos que sean de uso sensible
5. El medio de transporte de los elementos a entregar deberá encontrarse en perfectas condiciones y con todos los documentos de movilidad al día
6. Entregar los bienes empacados, sellados y/o embalados para que los productos no sufran daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte.
7. Instalar los elementos que requieran de ello.
8. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término máximo de ocho (8) días hábiles, efectuará la reposición de los bienes en el sitio indicado por el supervisor del contrato. 
9. Mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
10. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
11. Asumir los gastos de transporte y entrega de los elementos requeridos por ASMETA, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción, de conformidad con los elementos requeridos por ASMETA en el lugar indicado.
12. Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, informes de avances y demás soportes que den cuenta de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado, y luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución Contractual”.
13. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
14. Cumplir con las demás que se originen en relación con el objeto contractual.




OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1.Suministrar los elementos, a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META-ASMETA, en alcance al objeto contractual.
2.Entregar los materiales o elementos en las fechas establecidas en el contrato.
3.Ejecutar el contrato adjudicado en los términos y condiciones señalados en el estudio previo, Pliegos de condiciones y en la propuesta presentada; de conformidad con las normas legales que lo regulen.
4.Cumplir con la entrega de los bienes solicitados en las condiciones, calidades, cantidades, y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento.
5.Ejercer la custodia de los bienes, hasta el momento de realizar la entrega formal.
6.Suministrar de manera oportuna, todos y cada uno de los ítems descritos en los requisitos técnicos señalados en los estudios previos, invitación pública, y propuesta presentada.
7.Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso.
8.Dar cumplimiento a la garantía de los ítems suministrados
9.Avisar al Supervisor dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del contrato; indicando las posibles modificaciones o cambios en las condiciones o especificación de los bienes a suministrarse, exponiendo las alternativas más económicas y ventajosas para la entidad, que en todo caso deberán ser iguales o superiores a las inicialmente ofertadas en la propuesta.
10.Remplazar los productos o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, productos o elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos. Si el CONTRATISTA no restituye los bienes, productos o elementos defectuosos dentro del término señalado por la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META-ASMETA, éste podrá declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.
11.Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, informes de avances y demás soportes que den cuenta de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución Contractual”.
12.El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
13.Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

OBLIGACIONES DE ASMETA
 
a) Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago. 
b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista. 
c) Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual. 
d) Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato. 
e) Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato. 
f) ASMETA podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato. 
g) ASMETA de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato. 

OBLIGACIONES SUPERVISIÓN. La ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META ejercerá la supervisión del presente contrato, a través del ordenador del gasto o a quien este designe. La cual tendrá las siguientes obligaciones:  

1.Rendir informes escritos los cuales deben contener el resumen del desarrollo del contrato.
2.Suscribir Actas de Inicio, Finalización y Liquidación del contrato.
3.Informar oportunamente a la Secretaría Jurídica cualquier anomalía o incumplimiento por parte del contratista.
4.Todas aquellas actividades que garanticen la normal ejecución y cumplimiento del contrato de acuerdo con el programa establecido y las demás contenidas en la ley.
5.Los supervisores responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución y la ley (artículo 51 de la Ley 80 de 1993 y artículo 84 del Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011).
6.Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo).
7.El supervisor deberá entregar en medio magnético la información de todo el proceso precontractual, contractual y pos contractual hasta la liquidación, (aplica para Licitaciones, Selecciones Abreviadas, Concurso de Méritos y Mínima cuantía).
8.Publicar en la plataforma SECOP II, todos los documentos y actuaciones que hagan parte de la ejecución del contrato, hasta su liquidación.

3. LUGARES DE EJECUCIÓN, BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR CADA ÁREA PROTEGIDA. 

Los bienes a adquirir se deben entregar en la sede administrativa de ASMETA ubicada en la Carrera 43D No. 18 – 32 Barrio El Buque de la ciudad de Villavicencio (Meta).


Bajo la gravedad del juramentó me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las fichas de condiciones y especificaciones Técnicas esenciales, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FIRMA:_______________________________
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