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	FORMATO ANEXO TÉCNICO - SASI 005-2024

Objeto: “Adquisición de elementos tecnológicos y accesorios para la entrega de incentivos de fortalecimiento a las organizaciones sociales y medios comunitarios del distrito capital en el marco de la ejecución de la estrategia fondo de iniciativas chikaná convocatorias 2024.”



Los oferentes deberán completar las columnas "MARCA OFERTADA" y "REFERENCIA" conforme a los bienes ofrecidos en su oferta. 
Es importante aclarar que deberán remitir la FICHA TÉCNICA correspondiente a los bienes ofertados, identificada con el nombre del bien para cada caso.

Se advierte que los oferentes no deben modificar la columna "DESCRIPCIÓN DEL BIEN". En caso de que se realicen ajustes en su contenido, dicha modificación no será considerada por la entidad.

	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	CANTIDAD
	MARCA OFERTADA
	REFERENCIA

	CELULAR
	Requisitos generales

Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años.

La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año.

Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.

Características Técnicas

Celular capacidad de almacenamiento 128 GB, RAM 8 GB,4G - Cámara frontal mínimo 16Mpx, Tipo de Cámara trasera mínimo 50Mpx -  Memoria expandible micro SD.

- Se debe suministrar su respectivo cargador.
-Los equipos ofertados no deber remanufacturados y las bandas deben estar abiertas a cualquier operador de telefonía móvil. 

Certificaciones
El proponente deberá allegar con la propuesta una certificación expedida por el fabricante o mayorista de los equipos en la cual acredite que el proponente es distribuidor de los equipos ofertados.

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.

Empaque y rotulado
Cada equipo debe ser entregado en su caja original.

Presentación y Unidad de Medida
En la caja original de fábrica
	104
	 
	 

	SILLAS PLÁSTICAS
	Silla plástica sin brazos para eventos - Peso máximo soportado: 130 kg - no plegables - Blancas. 

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los elementos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.
	504
	 
	 

	CARPA PLEGABLE
	Carpa Plegable de 2x2 metros de Lona Impermeable en Poliéster y Nylon resistente al sol y lluvia leve. Su estructura en acero debe poseer una pintura resistente, con 4 niveles de altura. Ideal para aislamiento, diagnóstico o prevención, pequeños talleres de pintura y similares.  Fácil de transportar, armar y disfrutar del toldo plegable 2×2.
Especificaciones técnicas:
– Estructura de Acero Plegable Blanca
– Peso aprox: 20 Kg
– Colores: Blanco, Azul o Rojo
– Protección UV 50+
– Medidas 2mt x 2mt
– Material Metal acero, poliéster y nylon

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los elementos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.
	84
	 
	 

	CÁMARA FOTOGRÁFICA
	Requisitos generales

Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años.

La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año.

Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.

Características Técnicas

Cámara fotográfica de video Blogs - Sensor CMOS Exmor RS BSI de 20,1 MP y 1″. Procesador de imagen BIONZ X. Lente ZEISS equivalente a 20 mm f/2-f/8. Grabación de video UHD 4K30p. Pantalla LCD táctil desplegable lateral de 3,0″. Desenfoque de fondo y AE con prioridad al rostro. Modos de cámara lenta 5x y hiperlapso de 60x. Micrófono direccional de 3 cápsulas y conector para micrófono. Transmisión en vivo de alta calidad. Fácil conexión de teléfono inteligente. Ranura para tarjeta de memoria/medios Ranura única: SD/SDHC/SDXC [máximo de 128 GB]. E/S de vídeo 1 x salida micro-HDMI E/S de audio 1 entrada estéreo TRS de 1/8″/3,5 mm. E/S de alimentación 1 x entrada USB-C. Otras E/S 1 salida de datos USB-C (USB 2.0) (compartido con entrada de alimentación). Inalámbrico WiFi, Bluetooth. Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) 

Certificaciones

El proponente debe presentar en su propuesta la certificación por parte del fabricante o distribuidor autorizado que acredite que el proponente es socio comercial de la marca ofertada.

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.

Empaque y rotulado
Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.

Presentación y Unidad de Medida
En la caja original de fábrica.
	55
	 
	 

	GIMBAL ESTABILIZADOR CELULAR EJE ROBOTICO TRIPODE SELF
	Requisitos generales

Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años.
La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año.

Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.

Características Técnicas

GIMBAL ESTABILIZADOR CELULAR EJE ROBOTICO TRIPODE SELF - Estabilizador para Smartphone de 3 ejes - Control Bluetooth - Rotación 360

- Se debe suministrar estuche rígido, trípode, y accesorio para luz led para video en caso de no estar incorporada en el estabilizador. Todos los elementos suministrados deben ser de la marca del estabilizador.

- Ningún equipo ofertado puede ser remanufacturado. 

Certificaciones

El proponente debe presentar en su propuesta la certificación expedida por parte del fabricante o de la marca que acredite que el proponente es distribuidor oficial de la marca ofertada.

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación del fabricante o de la marca la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.

Empaque y rotulado
Cada equipo debe ser entregado en su caja original.

Presentación y Unidad de Medida
En la caja original de fábrica.
	55
	 
	 

	TELEVISOR 
	Requisitos generales

Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años.

La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año.

Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.

Características Técnicas
Televisor Smart TV - 50 pulgadas LED 4K Ultra HD - Sistema Operativo: Android - TDT - Puertos HDMI - USB 2.0 - 3.0. - Conexión WIFI. – Bluetooth.

Se debe suministrar su respectivo control remoto.

Certificaciones

El proponente deberá allegar con la propuesta una certificación expedida por el fabricante o mayorista de los equipos en la cual acredite que el proponente es distribuidor de los equipos ofertados.

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.

Empaque y rotulado
Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.

Presentación y Unidad de Medida
En la caja original de fábrica.
	55
	 
	 

	PORTATIL
	Requisitos generales

Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años.
La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año.
Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.

Características Técnicas

ETP / COMPONENTE / SERVICIO ETP-PT-10
DESCRIPCION FÍSICA DEL PORTATIL Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG 
UMBRAL DE RENDIMIENTO PCMARK 10 6000
PROCESAMIENTO AVANZADO 
TIPO DISCO SDD 
CAPACIDAD 1 TB 
CAPACIDAD RAM 16 GB
SOFTWARE LICENCIADO Y PREINSTALADO, 
SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Profesional en la última versión disponible por el fabricante

Certificaciones
El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los equipos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.

Empaque y rotulado
Cada equipo debe ser entregado en su caja original y su manifiesto de importación si se requiere.

Presentación y Unidad de Medida
En la caja original de fábrica.
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	7
	 
	 

	MORRAL
	Morral de tela o poliéster monocromático de color negro, con correas de hombro ajustables, con capacidad de por lo menos 1,5 Litros y con bolsillo para poder guardar un computador portátil mínimo de 15 hasta de 17 pulgadas, con cierre de cremallera.

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los elementos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.
	7
	 
	 

	TECLADO + MOUSE
	TECLADO Alámbrico conexión USB Plug & Play, alfa numérico y Mouse óptico de conexión USB de alta precisión de 1000 dpi. 

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación la cual acredite que los elementos ofertados cuentan mínimo con un (1) año de garantía.
	7
	 
	 

	CABINA DE SONIDO 
	Requisitos generales

Se debe aportar CONSULTA efectuada en la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de las marcas a ofrecer. En esta consulta se deberá evidenciar que la marca ofrecida tenga una trayectoria en el mercado de mínimo 5 años.

La garantía de los componentes debe ser atendida por el fabricante en los puntos autorizados dentro del territorio nacional y debe ser mínimo de un (1) año.

Todo equipo que presente más de dos (2) fallas iguales deberá reemplazarse por uno nuevo, para asegurar que los componentes funcionen correctamente. Estos elementos deben ser nuevos, originales y no remanufacturados.

Características Técnicas

Cabina Activa Parlante: 15", Potencia 6000 Watts PMPO / 600 Watts/ 300 RMS, Ecualizador: 2 bandas, Dispositivos de reproducción: USB / SD (búsqueda por carpetas), Bluetooth, Radio FM, Conexión inalámbrica: Sistema TWS (permite conectar 2 cabinas activas inalámbricamente a un mismo dispositivo bluetooth),  + Base de piso (Trípode).


Certificaciones

El proponente debe presentar en su propuesta la certificación por parte del fabricante de los equipos que acredite que el proponente es distribuidor autorizado de la marca ofertada.

El proponente debe presentar en su propuesta una certificación del distribuidor de los equipos para atención de las garantías y que los equipos ofertados cuentan con Un (1) año de garantía.

Empaque y rotulado
Cada equipo debe ser entregado en su caja original.

Presentación y Unidad de Medida
En la caja original de fábrica.
	32
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21.1.7.  Portatiles

= Portati ipo Workstation de 15 y peso maximo de 2,9 KG con bateria
incluido
« Portati tipo Workstation de 17"y peso méximo de 3,7 KG con bateria
incluido
« Portatiles con pantalla de 13" y peso maximo de 1,5KG con bateria
Forma o presentacién |  incluido
o tipo de chasis « Portatiles con pantalla de 14” y peso maximo de 1,8KG con bateria
incluido
« Portatiles con pantalla de 15" y peso maximo de 2.2KG con bateria
incluido
« Portatiles con pantalla de 13" 0 14” plegable 360° y peso méximo de
1.6 KG con bateria incluido
Elequipo debe ser entregado con el Gargador, debe ser Ge Uso corporativo
con productividad empresarial para uso profesional.
EI portatil debe tener el puerto para poder conectar teclado, mouse
Portatil inalambrico y ranura para poder ponerle guaya de seguridad.
Se debe entregar el portatil con todos los cargadores, cables y conectores
requeridos para poner en funcionamiento el equipo.
Pantalla de alta definicion, fluminada y antirefiejo.
Resolucion soportadas 1366 x 768 0 1280 x 800 o mejor
Pantalla
La pantalla debe ser Touchscreen para el portatil 360° de 13" o 14”
tnicamente.
El portatil debe permitir_autenticacion biométrica de huella dactlar
Autenticacién integrado en el equipo y autenticado con el sisterma operativo. Se exceptia
este requerimiento para ETP con sistema operativo Linux.
Teclado en espafiol Iatinoamericano,
Tecladoy Mouse Touchpad con funcién de _activacion/desactivacion con botén o por
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software, desplazamiento en dos direcciones o con dos botones de
seleccion que pueden estar incorporados en el touchpad

‘Autonomia minimo 8 horas de acuerdo con los parametros definidos por

Bateria el fabricante del ETP
Se debe entregar certificacién FCC. CE o UL de Ia bateria
Cargador ‘Adaptador de CA 100-240 V/50-60 Hz
Se debe entregar certificacién FCC, CE o UL del cargador
ﬁ::;:;‘l:t’;g" dos | Cémara web integrada de 720p HD y micrsfono integrado
Multimedia Conectores auriculares y micréfono de 3,5 mm independiente o en combo
y parlante o altavoz interno mono o estéreo
Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 o Ethernet mini RJ-45 integrado, con
Puerto de red compatibilidad nativa de Ipv6 en coexistencia con Ipvé.
Se exceptua este puerto en los porttiles de 13" y el portatil plegable 360°
Puertos USB Minimo 3 puertos USB
Puertos Video Minimo 1 puerto de video
Tarjeta de video Integrada
WIFI Wifi 6 - Wireless 802.11 ax (2x2) integrada
Bluetooth Bluetooth 5.x integrado
Administraciende | Seguridad con chip TPM (Trusted Platiorm Module), Version 20 o
seguridad superior, Discreto o Embebido
Garantia de Fabrica | Tres (3) aos
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