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INFORME FINAL
CONTRATO MC-067-2024


Cordial saludo, entrego informe de los procesos realizados en la ejecución del contrato de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de piscinas en el complejo acuático del municipio de Mosquera


MANTENIMIENTO CUATRO (4) CALENTADORES DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / H, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITANIO CON LA CAPACIDAD DE SOPORTAR AGUAS AGRESIVAS Y DEMAS QUIMICOS PARA PISCINA

· Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión
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MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DE 10HP CÓDIGO E020403577

· Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. "cambio de buje-impulsor-venta viola" Motobombas de succión – piscina semiolímpica.
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MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DE 05HP

· [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. “cambio de buje-impulsor-venta viola" Motobombas de succión – piscina de calentamiento






MANTENIMIENTO MOTOBOMBA DE PISCINA NIÑOS

· [image: C:\Users\alejandro\Downloads\WhatsApp Image 2024-12-19 at 20.48.49 (1).jpeg][image: C:\Users\alejandro\Downloads\WhatsApp Image 2024-12-19 at 20.48.50 (1).jpeg]Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. piscina niños. 


MANTENIMIENTO MOTOBOMBA SUMERGIBLE

· [image: C:\Users\alejandro\Downloads\WhatsApp Image 2024-12-19 at 21.02.47 (8).jpeg][image: ][image: C:\Users\alejandro\Downloads\WhatsApp Image 2024-12-19 at 21.02.47 (6).jpeg]Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, limpieza de la caja de desagüe.
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MANTENIMIENTO MOTOBOMBA CONTRAINCENDIOS

· [image: ][image: ][image: ]Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos 







MANTENIMIENTO MOTOBOMBA SUCCION SISTEMA NEUMATICO

· Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos y sellos mecánicos, calibración presostato.
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MANTENIMIENTO CALENTADOR DE ACUMULACION

· Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Incluye drenado y limpieza de la cámara de combustión
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MANTENIMIENTO FILTRO PISCINAS: SEMIOLIMPICA, DE CALENTAMIENTO Y NIÑOS

· Para tres (3) filtros, Cambio de arena, empaques de la tapa del filtro, cambio de manómetro glicerina
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MANTENIMIENTO SILLA ASCENSOR DISCAPACIDAD

· Cambio de comando y mangueras hidráulicas
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MANTENIMIENTO ASCENSOR

· Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]











MANTENIMIENTO LUCES FONDO PISCINA

· Cambio de bombillos y revisión sistema eléctrico
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MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS DE SUCCION – PISCINA SEMIOLIMPICA Y PISCINA CALENTAMIENTO

· Cambio de dos (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina semiolimpica Y (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina calentamiento.
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MANTENIMIENTO CAMBIO DE 3 VALVULAS DE 3” PASO DE CALENTADORES 
PISCINA SEMIOLIMPICA Y PISCINA CALENTAMIENTO

· Cambio de tres (3) válvulas de 3” paso de calentadores Piscina semiolímpica y piscina calentamiento
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MANTENIMIENTO BOMBAS DEL CLORINADOR 
PISCINA SEMIOLIMPICAY CALENTAMIENTO

· Mantenimiento bombas del clorinador piscina semiolímpica y calentamiento
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SUMINSTRO DE DOS (2) KIT DE SENSORES PARA
CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, C

· SUMINSTRO DE DOS (2) KIT DE SENSORES PARACALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, C
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CORRECCION FUGA EN LA CAPSULA INTERNA DEL CALENTADOR
DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, C

· CORRECCION FUGA EN LA CAPSULA INTERNA DEL CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, C
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SUMINSTRO DE DOS (2) FLOTADORES EN PVC 
PARA TANQUES DE QUIMICOS " CLORINADORES"

· SUMINSTRO DE DOS (2) FLOTADORES EN PVC PARA TANQUES DE QUIMICOS " CLORINADORES"
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PRUEBA AGUA PISCINA

· Análisis Físico químico y microbiológico de 3 piscinas
[image: ][image: C:\Users\alejandro\Downloads\WhatsApp Image 2024-12-20 at 15.00.23.jpeg]


CALIBRACION PRESION REGLADORES LINEA DE GAS NATURAL

· Revisión de fugas, limpieza y calibración reguladores gas natural, (pintura amarilla línea de gas)
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MANOMETROS GAS NATURAL

· Cambio de 4 manómetros de gas natural (puntos de los calentadores)
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[bookmark: _GoBack]PUNTOS ELECTRICOS CALENTADORES

· Cambio de tomas y fijación tubería MT
[image: ][image: ]




Cordialmente,
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ALEJANDRO RODRIGUEZ TRIANA
REPRESENTANTE LEGAL
HOLDING DALSAR SAS
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