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ANALISIS DEL SECTOR 

El Municipio de Palestina Caldas de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

OBJETO DEL PRESENTE PROCESO: “MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.”
Este proyecto se centra en el "Mejoramiento de la malla vial urbana en el municipio de Palestina, Caldas", específicamente en los barrios Popular, Oscar Danilo, Nogales y Colinas. Este proyecto busca optimizar la infraestructura vial existente, que actualmente presenta un estado deficiente y requiere mejoras para garantizar una movilidad eficiente y segura.
Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró las siguientes variables: 

ASPECTOS LEGALES 
La normatividad aplicable en la que se involucran los actores del presente proceso de contratación es la siguiente: 
· Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
· Ley 1150 de 2007, Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 
· Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
· Estatuto Anti trámites Decreto 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
· Decreto 1464 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1150 de 2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones. 
· Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.
·  Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional. 
· Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
·  Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines estatales, es imperioso que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les faculten lograr la selección adecuada de los contratistas que les permitirán la consecución de los mismos. Por ello, el propio Estado ha expedido diferentes normas buscando dotar a las entidades con herramientas que permitan dicha selección idónea. Con la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades de la estructura general y los principios de la contratación estatal. Ahora, con la modificación a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reducción de costos del proceso contractual y con ello el procedimiento de selección elaborado sobre la base de los principios que rigen la contratación pública, en búsqueda del cumplimiento de los fines estatales.
En cuanto a los aspectos legales es indispensable estipular que la modalidad de selección corresponde a Selección Abreviada de Menor Cuantía, teniendo en cuenta  el presupuesto oficial estimado. 
De acuerdo a lo dispuesto en la presente Selección Abreviada se regirá por lo dispuesto en la constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás Decretos reglamentarios y normas vigentes sobre la materia. En todo caso de discordancia entre éstas y aquel prevalecerá la normatividad anteriormente expuesta.
De acuerdo con el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, la modalidad de selección del contratista será por medio de la SELECCIÓN ABREVIADA.
La Ley 1150 de 2007, "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de la Administración Pública", introduce nuevas e importantes aplicaciones a la mencionada ley entre otros.
1. Se establece cuatro modalidades de selección para contratar con el Estado: 

· Licitación Pública.
· SELECCIÓN ABREVIADA.
· Concurso de méritos.
· Contratación directa.

2. Desarrolla el principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se debe dar la escogencia del contratista.

De acuerdo a la definición de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, entendida como el procedimiento de selección objetiva del oferente, aplicable a los contratos estatales y en relación a lo que dispone el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: “ De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 

       2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos.
En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello”, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 

Por otra parte en su parágrafo Primero se establece: 

“…La ausencia de requisitos la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en la que se utilice el mecanismo de subasta deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización…..” 

En consecuencia, el marco normativo que debe regir el presente proceso de selección está conformado por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 compilatorio del decreto 1510 de 2013

ASPECTOS COMERCIALES Y GENERALIDADES  DEL MERCADO
El presente proceso es un contrato de obra pública, enfocado a infraestructura cultural, y su contratación no es una compra definida o especifica de productos o materiales, sin embargo, los materiales que se necesitan para la ejecución, pese a que no son parte del objeto del contrato, este conlleva un análisis de los precios unitarios APU, necesarios para la ejecución de la obra, el cual a su vez sirve como insumo para la construcción del presupuesto oficial. 
La estructura económica de Colombia, como en muchos países, se organiza en tres sectores principales que son fundamentales para el desarrollo y crecimiento del país. 
· El sector primario se enfoca en la agricultura y la extracción de recursos naturales, siendo vital para la economía debido a la rica biodiversidad y los recursos que ofrece el territorio colombiano. 
· El sector secundario, por su parte, incluye la industria manufacturera, la construcción y la minería, transformando materias primas en productos terminados que impulsan el comercio interno y las exportaciones. 
· El sector terciario abarca la prestación de servicios, incluyendo el turismo, la educación, la salud y los servicios financieros, entre otros, que contribuyen significativamente al PIB y emplean a una gran parte de la población. 
Cada uno de estos sectores es interdependiente y juntos forman una economía diversificada que busca adaptarse a los cambios globales y mantener la estabilidad económica. No obstante según el tipo de actividad económica de estos tres sectores, conlleva a otros sectores nuevos,  como sector transporte, sector financiero, sector de comercio, sector de la construcción, sector minero y energético y el sector de las comunicaciones. 
El sector de la construcción es un componente vital del sector secundario de la industria, que se centra en la transformación de materias primas en productos finales listos para el consumo. Este proceso de transformación es fundamental para el desarrollo económico, ya que crea infraestructura, viviendas y edificaciones que son esenciales para el crecimiento de las ciudades y países. Además, la construcción impulsa otras industrias, como la manufactura de materiales de construcción y la ingeniería civil, y genera empleo en una variedad de especializaciones. A pesar de los desafíos que enfrenta, como la sostenibilidad y el impacto ambiental, el sector de la construcción sigue siendo un pilar de la innovación y el progreso en la sociedad moderna.
El análisis del contexto general muestra que el sector tiene una importante participación dentro de la actividad económica del país. La construcción de infraestructura más que un fin se constituye en un medio a través del cual las demás actividades económicas crecen y se desarrollan. En este sentido Fedesarrollo afirma que por cada peso de valor agregado en obras civiles, se impulsa 1,4 pesos de producción de la economía por la utilización de la infraestructura como insumo.
 El componente de construcción de obras civiles ha ganado mayor participación dentro del PIB total, entendiendo que cuando se habla de proyectos de infraestructura u obras civiles se hace referencia a aquellas actividades dirigidas a la construcción de: • Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre-elevadas, túneles y construcción de subterráneos. • Vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. • Vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. • Construcciones para la minería y tuberías para el transporte. • Otras obras de ingeniería.
Pese a la evolución en términos económicos y su crecimiento que por los que ha atravesado el país a través del tiempo hasta la actualidad, se han ido presentando innumerables cambios en materia de construcción de edificios, viviendas, empresas parques industriales o cualquier tipo de infraestructura, los cuales han sido testigos de varias transformaciones en los últimos años.
El sector de la construcción en Colombia se ha convertido en los últimos años en una de las actividades con mayor dinamismo en la economía. No solamente se hace evidente que el sector de la construcción se encuentra en una fase expansiva, sino que su participación dentro del PIB ha ganado mayor importancia después de la crisis de 1999. A pesar de que el interés por analizar el comportamiento de este sector se ha hecho más evidente durante la última década, los trabajos más destacados para Colombia, con el objetivo de estimar los determinantes de la actividad edificadora, aparecen a mediados de los años ochenta.
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica.
Por otro lado se analizan los códigos UNSPSC para el presente proceso, los cuales corresponden a:
	CODIGO 
	CLASE

	95111612
	Carretera secundaria

	81101510
	Ingeniería en carreteras

	30121700
	Materiales de construcción de caminos y carrileras

	27000000
	Herramientas y Maquinaria General

	22101500
	Maquinaria para trabajo de desmonte

	22101600
	Equipo de pavimentacion

	22101700
	Componentes de equipo pesado



Análisis de Oferta y Demanda
Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en su sector de la construcción en los últimos años. A pesar de las dificultades económicas que ha enfrentado el país, el gobierno colombiano ha implementado políticas y acciones para fomentar el desarrollo del sector de la construcción.
A pesar de estos desafíos, se espera que el sector de la construcción en Colombia siga creciendo en los próximos años. Según las proyecciones del Banco Mundial, se estima que el PIB de Colombia crecerá en un promedio del 3.5% anual entre 2022 y 2025, lo que impulsará aún más la demanda en el sector de la construcción. Según el DANE en el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 0,7% con relación al mismo trimestre de 2023. 
En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros es la asociación profesional académica de mayor tradición y reconocimiento a nivel nacional. La Sociedad fundada en 1887, fue declarada en 1904 por ley de la República, Centro Consultivo del Gobierno Nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado que así lo requieran, fomentar la investigación y el desarrollo de la ingeniería en todas sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesión. Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura - CCI agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La CCI se ha consolidado desde su creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia en el sector de la infraestructura. 
Los afiliados a la Cámara Colombiana de la Infraestructura son empresas y empresarios activos que están participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en el país. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoría, construcción, concesión y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la localización de las empresas y el sector específico de cada actividad a la cual se dedican las empresas
VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y JUSTIFICACION DEL MISMO:
El presupuesto oficial del contrato de obra se estima en TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE OCHOCIENTOS CINCO PESOS $398.499.805
Para la estimación  del valor objeto de la presente contratación, se tuvo en cuenta el presupuesto que salió en base al contrato de consultaría Nº247 del 9 de noviembre de 20204 con objeto “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS”, que bien como lo indica su nombre durante el año 2024 se realizo un trabajo de reconocimiento de aquellas vias que requerían una intervención urgente en la zona urbana de la cabecera municipal y posteriormente realizar un contrato para elaborar los diseños y estudios de las mismas, para asi poder invertir los recursos de obra de manera planificada, dentro del valor presupuestal de este contrato entran solo el costo de obra de 4 tramos de los 8 que fueron inicialmente parte de la consultoría.
Dicho presupuesto incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos que acarree la ejecución contractual; el cual será cargado en Excel como anexo al presente proceso de selección. 
[image: ]

[image: ]

[image: ]


[image: ]
[image: ]



ASPECTOS FINANCIEROS:
Es importante establecer que los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
En este sentido la capacidad financiera se acredita mediante el certificado de registro único de proponentes RUP, el cual debe estar vigente y en firme al momento de la presentación de las propuestas, en el mismo se certifica la capacidad financiera con las cifras de los estados financieros al 31 de Diciembre de 2024;  en cumplimiento a la normatividad vigente Decreto 579 de 2021, la entidad evaluara las ofertas verificando el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad financiera y capacidad organizacional que se refleje en el RUP. 
CAPACIDAD FINANCIERA – los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente lo siguiente:
El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

	Indicador
	Valor concertado

	
Índice de liquidez
	1,2


	
Índice de endeudamiento
	



	
Razón de cobertura de intereses
	



	
Capital de trabajo
	
Definido en los Pliegos Tipo


	
Rentabilidad del patrimonio
	
,02


	
Rentabilidad del activo
	
,01






Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:


	Indicador
	Valor concertado

	
Índice de liquidez
	1,3


	
Índice de endeudamiento
	



	
Razón de cobertura de intereses
	



	
Capital de trabajo
	
Definido en los Pliegos Tipo


	
Rentabilidad del patrimonio
	



	
Rentabilidad del activo
	





ASPECTO ORGANIZACIONAL 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable.
Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 son: 
· Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
· Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio

ASPECTOS TECNICOS 
1. [bookmark: _Toc164354709]OBJETIVOS

1.1 GENERAL 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Palestina, Caldas, a través de la optimización de la infraestructura vial urbana en los barrios Popular, Oscar Danilo, Nogales y Colinas.

1.2 ESPECIFICOS

· Rehabilitar y mejorar la capa de afirmado existente en los tramos de vía afectados, proporcionando una superficie de rodadura adecuada para el tránsito vehicular y peatonal.

· Ampliar el ancho de vía en aquellos tramos donde sea necesario, con el fin de facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

· Estabilizar los taludes que presenten riesgo de deslizamiento, implementando técnicas de ingeniería apropiadas para prevenir accidentes y proteger la infraestructura vial.

· Construir obras complementarias que sean necesarias para garantizar la funcionalidad y seguridad de las vías intervenidas, tales como sistemas de drenaje, señalización vial, iluminación, entre otros.

· Optimizar la conectividad entre los diferentes barrios del municipio, facilitando el acceso a servicios, oportunidades y mejorando la calidad de vida de los habitantes.

· Promover el desarrollo económico y social del municipio de Palestina, Caldas, a través de la mejora de su infraestructura vial.


2. [bookmark: _Toc164354710]PROBLEMÁTICA

El municipio de Palestina, Caldas, enfrenta desafíos significativos en su infraestructura vial, particularmente en lo que respecta a la falta de pavimentación y el mal estado de sus vías, esto no solo afecta la movilidad y accesibilidad de sus habitantes, sino que también tiene repercusiones en diversos ámbitos, desde el económico y social hasta el ambiental y de salud.
Las vías sin pavimentar o en mal estado generan una serie de проблемas que dificultan el tránsito vehicular y peatonal, limitan el acceso a servicios básicos, encarecen los costos de transporte y obstaculizan el desarrollo económico y social del municipio. Además, estas condiciones pueden generar riesgos para la seguridad vial, aumentar la contaminación y contribuir a la erosión del suelo.

Problemas de movilidad y accesibilidad:

· Dificultad para el tránsito vehicular: Las vías sin pavimentar o en mal estado dificultan el tránsito de vehículos, especialmente en épocas de lluvia. Esto genera retrasos, congestión y aumento en los costos de transporte.

· Limitación del transporte público: Las malas condiciones de las vías pueden impedir o limitar el acceso del transporte público a algunos barrios, afectando la movilidad de los habitantes y su acceso a servicios básicos.

· Problemas para peatones: Las vías sin pavimentar pueden ser peligrosas para los peatones, especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores y niños. Pueden existir obstáculos, irregularidades y falta de espacios adecuados para caminar.

· Aislamiento de comunidades: En zonas rurales o de difícil acceso, la falta de pavimentación puede generar aislamiento de comunidades, dificultando su conexión con el centro urbano y el acceso a servicios y oportunidades.

Problemas económicos:

· Aumento de costos de transporte: El mal estado de las vías puede aumentar los costos de transporte de productos y mercancías, afectando la competitividad de las empresas locales y el precio de los productos para los consumidores.

· Dificultad para el desarrollo agrícola: En zonas rurales, la falta de pavimentación puede dificultar el transporte de productos agrícolas hacia los centros de consumo, afectando la producción y los ingresos de los agricultores.

· Limitación del turismo: La falta de buenas vías de acceso puede limitar el desarrollo del turismo en la región, impidiendo que los visitantes lleguen a lugares de interés y disfruten de la oferta turística local.

Problemas sociales:

· Accidentes de tránsito: Las vías en mal estado pueden aumentar el riesgo de accidentes de tránsito, especialmente por la presencia de obstáculos, irregularidades y falta de señalización adecuada.

· Enfermedades respiratorias: El polvo y el material particulado que se levanta de las vías sin pavimentar pueden generar enfermedades respiratorias en la población, especialmente en niños y adultos mayores.

· Problemas de salud: La dificultad para acceder a centros de salud y hospitales debido al mal estado de las vías puede limitar la atención oportuna y la calidad de vida de los habitantes.

Problemas ambientales:

· Contaminación del aire: El polvo y el material particulado que se levanta de las vías sin pavimentar pueden contaminar el aire y afectar la calidad de vida de las personas.

· Erosión del suelo: Las vías sin pavimentar pueden ser más susceptibles a la erosión del suelo, especialmente en zonas de pendiente, lo que puede generar pérdida de tierra fértil y afectar la producción agrícola.


3. [bookmark: _Toc164354711]CAUSA Y EFECTO 

3.1 Causas

La obra de mejoramiento vial en Palestina, Caldas, se justifica por una serie de problemáticas existentes que afectan la calidad de vida de los habitantes y el desarrollo del municipio. Estas problemáticas, derivadas principalmente del mal estado de las vías, se pueden clasificar en:

· Problemas de movilidad y accesibilidad
· Dificultad para el tránsito vehicular
· Problemas para peatones
· Aislamiento de comunidades

· Problemas sociales
· Accidentes de tránsito
· Enfermedades respiratorias
· Problemas de salud

· Problemas ambientales
· Contaminación del aire
· Erosión del suelo
En resumen, la necesidad de la obra en Palestina, Caldas, se justifica por la presencia de múltiples problemas derivados del mal estado de las vías, que afectan la movilidad, la economía, la sociedad y el medio ambiente del municipio. La pavimentación y el mejoramiento de las vías se presentan como una solución integral para abordar estas problemáticas y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

3.2 Efectos 

La ejecución del proyecto de mejoramiento vial en Palestina, Caldas, representa una oportunidad para transformar la realidad del municipio y generar un impacto positivo en la vida de sus habitantes. Más allá de la mejora en la infraestructura, esta obra traerá consigo una serie de beneficios que se extenderán a diversos ámbitos, impulsando el desarrollo y el bienestar de la comunidad.
· Movilidad y accesibilidad optimizadas: Imaginemos un Palestina donde el tránsito fluye sin interrupciones, donde llegar a destino no implica sortear obstáculos ni demoras. Con la pavimentación y el mejoramiento de las vías, esto será posible. El transporte público llegará a cada rincón del municipio, conectando barrios y comunidades que antes se encontraban aisladas. Los peatones, por su parte, disfrutarán de espacios seguros y cómodos para caminar, promoviendo una movilidad más humana y sostenible.

· Un impulso al desarrollo económico:Las nuevas vías serán el motor de una economía local fortalecida. Los productores agrícolas podrán transportar sus cosechas de manera eficiente, llegando a mercados más lejanos y aumentando sus ingresos. Las empresas locales verán reducidos sus costos de transporte, lo que les permitirá ser más competitivas. El turismo, por su parte, se verá impulsado por la facilidad de acceso a los atractivos del municipio, generando nuevas oportunidades de empleo y crecimiento.


· Bienestar social y seguridad para todos:La mejora de las vías no solo transformará la forma en que nos movemos, sino también cómo vivimos. La reducción de accidentes de tránsito, gracias a una mejor señalización y condiciones de las vías, traerá tranquilidad a las familias. La disminución del polvo en el aire, producto de la pavimentación, contribuirá a mejorar la salud respiratoria de los habitantes. En definitiva, la comunidad entera se beneficiará de un entorno más seguro, saludable y conectado.

· Un compromiso con el medio ambiente:El proyecto de mejoramiento vial también contempla acciones para proteger el medio ambiente. La construcción de sistemas de drenaje y la estabilización de taludes evitarán la erosión del suelo, previniendo deslizamientos y protegiendo los recursos naturales. Además, la reducción del polvo en el aire contribuirá a mejorar la calidad del aire que respiramos.
En resumen, la obra de mejoramiento vial en Palestina, Caldas, es mucho más que la construcción de nuevas vías. Es una oportunidad para transformar el municipio, impulsando su desarrollo económico y social, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y protegiendo el medio ambiente.

ANALISIS DE RIESGO:
	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	DESCRIPCIÓN                                          (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento 
	Probabilidad
	Impacto
	Total
	Prioridad

	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Son los efectos derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras.
	Incremento en los costos de las obras
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	Alta

	2
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras.
	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	Alta

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.
	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	Alta

	4
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las obras.
	Retraso en la ejecución de las obras
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	Alta

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre por la presencia de redes existentes, no consideradas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo de las obras.
	Retraso en la ejecución de las obras
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	Alta

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.
	Controversias post-contractuales (liquidación)
	Posible
	Moderado
	Alto
	Menor

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.
	Retrasos en la ejecución de las obras y rompimiento del equilibrio económico del contrato
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	Alta

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Social
	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes al Municipio de Palestina.
	Retraso de las obras programadas
	Posible
	Moderado
	Alto
	Menor

	9
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.
	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	Alta

	10
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.
	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	Alta

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.
	Controversias administrativas  o jurídicas que puedan afectar el cronograma de obras
	Posible
	Moderado
	Alto
	Menor

	12
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la Interventoría, o por falta de calidad de la misma.
	Insuficientes índices de calidad de las obras – retrasos en la entrega de las obras contratadas
	Posible
	Moderado
	Alto
	Menor

	13
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.
	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	Alta

	14
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ocurre en los eventos de que trata el Capítulo I del Título VII de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), esto es, cuando se producen daños a bienes ajenos y a terceos
	Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo
	Posible
	Moderado
	Alto
	Menor

	15
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras.
	Posibles  retrasos  del  cronograma  de obras
	Posible
	Moderado
	Alto
	Menor



	No.
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/ Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Municipio 100%
	Verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos.
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	Si
	Supervisor o interventor
	Verificar permanentemente la ejecución de las obras
	Cada vez que se presente la necesidad.

	2
	Contratista 100%
	Vigilancia     sobre     las obras ejecutadas
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	No
	Supervisor o interventor
	Verificar permanentemente la ejecución de las obras
	Cada vez que se presente la necesidad.

	3
	Contratista 100%
	Vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	NO
	Supervisor o interventor
	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras
	Cada vez que se presente la necesidad.

	4
	Contratista 100%
	Vigilancia sobre el cumplimiento del cronograma de obras
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	SI
	Supervisor o interventor
	Vigilancia sobre el cumplimiento del cronograma de obras
	Cada vez que se presente la necesidad.

	5
	Municipio 100%
	Verificar que redes existentes sean consideradas en su totalidad dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	SI
	Supervisor o interventor
	Verificar que redes existentes sean consideradas     en su totalidad dentro de la información previa suministrada     por los operadores de las mismas
	Cada vez que se presente la necesidad.

	6
	Contratista 100%
	Establecer los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente  a las estimaciones  iniciales del Contratista, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas; y verificar si se hace necesario llevar a cabo el restablecimiento económico del contrato
	Posible
	Moderado
	Alto
	SI
	Supervisor o interventor
	Establecer los efectos provenientes  de las  variaciones  de las tasas de interés, de cambio, devaluación  real  y otras variables del mercado,  frente  a las estimaciones iniciales        que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas; y verificar si se hace necesario  llevar  a cabo e restablecimiento económico del contrato 
	Cada vez que se presente la necesidad.

	7
	Contratista 100%
	Establecer los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superen las expectativas del ciclo hidrológico normal y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato, y tomar las medidas del caso para evitar perjuicios a la ejecución de las obras
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	SI
	Supervisor o interventor
	Establecer los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superen las expectativas del ciclo hidrológico normal y que generan retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato, y tomar las medidas del caso para evitar perjuicios a la ejecución de las obras 
	Cada vez que se presente la necesidad.

	



8
	Contratista 100%
	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato
	Posible
	Moderado
	Alto
	SI
	Contratista
	Cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato 
	Permanentemente

	9
	Contratista 100%
	Vigilancia sobre los equipos, insumos y herramientas utilizadas en la ejecución de las obras
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	NO
	Supervisor o interventor
	Vigilancia sobre los equipos, insumos y herramientas utilizadas en la ejecución de las obras
	Cada vez que se presente la necesidad.

	10
	Contratista 100%
	Verificar que  los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna
	Posible
	Catastrófico
	Extremo
	SI
	Supervisor o interventor
	Verificar   que   los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna 
	Cada vez que se presente la necesidad.

	11
	Contratista 100%
	Tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.
	Posible
	Moderado
	Alto
	SI
	Contratista
	Tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.
	Cada vez que se presente la necesidad.

	12
	Contratista 100%
	Tomar las medidas necesarias para evitar cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidas por la Interventoría.
	Posible
	Moderado
	Alto
	SI
	Contratista
	Tomar las medidas necesarias para evitar cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidas por la Interventoría.
	Cada vez que se presente la necesidad.

	13
	Contratista 100%
	Tomar las medidas necesarias para evitar accidentes de trabajo
	Posible
	Catastrófico
	Externo
	NO
	Contratista
	Tomar las medidas necesarias para evitar  accidentes de trabajo
	Cada vez que se presente la necesidad.

	14
	Contratista 100%
	Tomar las medidas necesarias para evitar daños a bienes ajenos y a terceros
	Posible
	Moderado
	Alto
	NO
	Contratista
	Tomar las medidas necesarias para evitar daños a bienes ajenos y a terceros
	Cada vez que se presente la necesidad.

	15
	Municipio 100%
	Establecer con suficiente precisión los permisos     ambientales que se requieren desde antes del inicio de la ejecución de las obras.
	Posible
	Moderado
	Alto
	SI
	Supervisor - Interventor
	Establecer        con suficiente precisión los permisos ambientales     que se requieren desde antes del inicio de la ejecución de las obras.
	Cada vez que se presente la necesidad.
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Secretario de Planeación y Desarrollo Integral

Reviso: Manuela Botero Granada- Abogada Contratista 

Proyecto: Paulina Carmona Piedrahita – Ingeniera Civil contratista
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BARRIO LAS COLINAS TRAMO 4



1 PRELIMINARES



1,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE 

H= 2 M

ML 27,00 13.182,00 $                   355.914,00 $                    



1,1

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con 

andenes

ML 27,00 4.319,00 $                     116.613,00 $                    

1,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON 

BOMBONES EN GUADUA  Y CINTA DE SEGURIDAD

ML 30,00 11.569,00 $                   347.070,00 $                    

1,4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO M3 4,10 154.275,00 $                 632.528,00 $                    

2 EXCAVACIONES



2,1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                                                             M3 19,50 35.547,00 $                   693.167,00 $                    

2,2 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M M3 10,50 51.236,00 $                   537.978,00 $                    

2,3 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL M3 32,10 44.572,00 $                   1.430.761,00 $                

3 LLENOS



3,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA 

CON RANA

M3 18,30 196.103,00 $                 3.588.685,00 $                

3,2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES  M3 2,87 144.816,00 $                 415.622,00 $                    

4 CONCRETOS



4,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 

PSI  E= 0.10M.  ACABADO:  ESCOBIADO

M2 28,70 106.256,00 $                 3.049.547,00 $                

4,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN 

CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA

M3 12,30 974.312,00 $                 11.984.038,00 $              

4,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM 

H = ENTRE  15 Y 20 CM  EN CONCRETO 3000 PSI, CHAFLANADO

ML 60,00 90.426,00 $                   5.425.560,00 $                

4,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA 

TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA HF INCLUYE TUBERIA 

NOVAFORT DE 8"

UND 1,00 2.064.655,00 $             2.064.655,00 $                

5 ACEROS



5,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 

M-084 Q-2 F  4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, 

colocación y traslapo).

M2 28,70 12.876,00 $                   369.541,00 $                    

5,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 

FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)

KG 626,34 8.606,00 $                     5.390.282,00 $                

5,3 DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS KG 154,00 15.961,00 $                   2.457.994,00 $                

5,4 CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" ML 35,20 24.071,00 $                   847.299,00 $                    

6 OTROS



6,1 CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 10 mm ML 27,61 12.144,00 $                   335.296,00 $                    

6,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA 

ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10mm

ML 27,61 13.188,00 $                   364.121,00 $                    

6,3 CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM) ML 27,33 8.515,00 $                     232.715,00 $                    

6,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. 

P/CÁMARA DE INSPECCIÓN                                                         

UND 1,00 783.182,00 $                 783.182,00 $                    
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BARRIO OSCAR DANILO TRAMO 1



1 PRELIMINARES



1,1

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con 

andenes

ML 129,00 4.319,00 $                     557.151,00 $                    

1,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE 

H= 2 M

ML 90,00 13.182,00 $                   1.186.380,00 $                

1,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON 

BOMBONES EN GUADUA  Y CINTA DE SEGURIDAD

ML 90,40 11.569,00 $                   1.045.838,00 $                

1,4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO M3 12,90 154.275,00 $                 1.990.148,00 $                

2 EXCAVACIONES



2,1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                                                             M3 84,00 35.547,00 $                   2.985.948,00 $                

2,2 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M M3 36,00 51.236,00 $                   1.844.496,00 $                

2,3 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL M3 132,90 44.572,00 $                   5.923.619,00 $                

3 LLENOS



3,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA 

CON RANA

M3 90,95 196.103,00 $                 17.835.568,00 $              

3,2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES  M3 0,00 144.816,00 $                 - $                                  

4 CONCRETOS



4,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 

PSI  E= 0.10M.  ACABADO:  ESCOBIADO

M2 0,00 106.256,00 $                 - $                                  

4,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN 

CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA

M3 90,95 974.312,00 $                 88.613.676,00 $              

4,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM 

H = ENTRE  15 Y 20 CM  EN CONCRETO 3000 PSI, CHAFLANADO

ML 258,00 90.426,00 $                   23.329.908,00 $              

4,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA 

TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA HF INCLUYE TUBERIA 

NOVAFORT DE 8"

UND 1,00 2.064.655,00 $             2.064.655,00 $                

5 ACEROS



5,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 

M-084 Q-2 F  4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, 

colocación y traslapo).

M2 0,00 12.876,00 $                   - $                                  

5,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 

FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)

KG 873,44 8.606,00 $                     7.516.825,00 $                

5,3 DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS KG 963,20 15.961,00 $                   15.373.635,00 $              

5,4 CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" ML 128,80 24.071,00 $                   3.100.345,00 $                

6 OTROS



6,1 CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 10 mm ML 331,10 12.144,00 $                   4.020.878,00 $                

6,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA 

ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10mm

ML 331,10 13.188,00 $                   4.366.547,00 $                

6,3 CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM) ML 0,00 8.515,00 $                     - $                                  

6,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. 

P/CÁMARA DE INSPECCIÓN                                                         

UND 0,00 783.182,00 $                 - $                                  
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COSTO DIRECTO



$295.250.652,00



VALOR ADMINISTRACION  29,97% $88.486.620,40

ING. CIVIL



COSTO DIRECTO E INDIRECTO DE LAS OBRAS 



$398.499.805,00



VALOR UTILIDAD  5,00% $14.762.532,60



VALOR IMPREVISTOS  0,00% $0,00



PAULINA CARMONA PIEDRAHIRA

CC. 1002608877



BARRIO LOS NOGALES TRAMO 1



1 PRELIMINARES



1,1

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con 

andenes

ML 21,00 4.319,00 $                     90.699,00 $                      

1,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE 

H= 2 M

ML 0,00 13.182,00 $                   - $                                  

1,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON 

BOMBONES EN GUADUA  Y CINTA DE SEGURIDAD

ML 25,00 11.569,00 $                   289.225,00 $                    

1,4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO M3 1,00 154.275,00 $                 154.275,00 $                    

2 EXCAVACIONES



2,1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                                                             M3 17,20 35.547,00 $                   611.408,00 $                    

2,2 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M M3 0,00 51.236,00 $                   - $                                  

2,3 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL M3 17,20 44.572,00 $                   766.638,00 $                    

4 CONCRETOS



3 LLENOS



3,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA 

CON RANA

M3 12,90 196.103,00 $                 2.529.729,00 $                

4,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM 

H = ENTRE  15 Y 20 CM  EN CONCRETO 3000 PSI, CHAFLANADO

ML 40,00 90.426,00 $                   3.617.040,00 $                

4,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 

PSI  E= 0.10M.  ACABADO:  ESCOBIADO

M2 0,00 106.256,00 $                 - $                                  

4,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN 

CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA

M3 12,90 974.312,00 $                 12.568.625,00 $              



5,3 DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS KG 130,00 15.961,00 $                   2.074.930,00 $                

5 ACEROS



6,1 CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 10 mm ML 25,80 12.144,00 $                   313.315,00 $                    

6,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA 

ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10mm

ML 45,80 13.188,00 $                   604.010,00 $                    

5,4 CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" ML 25,20 24.071,00 $                   606.589,00 $                    

6 OTROS
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6,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. 

P/CÁMARA DE INSPECCIÓN                                                         

UND 0,00 783.182,00 $                 - $                         

CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM) ML 18,00 8.515,00 $                     153.270,00 $          

6,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA 

ELASTOMERICO EN PAVIMENTO RIGIDO 10mm

ML 27,00 13.188,00 $                   356.076,00 $          

6,3

6,1 CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 10 mm ML 27,00 12.144,00 $                   327.888,00 $          

6 OTROS



5,4 CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" ML 28,80 24.071,00 $                   693.245,00 $          

5,3 DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS KG 123,20 15.961,00 $                   1.966.395,00 $       

5,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 

FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)

KG 1.104,41 8.606,00 $                     9.504.552,00 $       

5,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 

M-084 Q-2 F  4 mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, 

colocación y traslapo).

M2 18,90 12.876,00 $                   243.356,00 $          

5 ACEROS



4,4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA 

TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA HF INCLUYE TUBERIA 

NOVAFORT DE 8"

UND 1,00 2.064.655,00 $             2.064.655,00 $       

4,5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS Y PANTALLAS DE 

CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI. NO INCLUYE 

REFUERZO.

M3 5,06 1.207.344,00 $             6.112.179,00 $       

4,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM 

H = ENTRE  15 Y 20 CM  EN CONCRETO 3000 PSI, CHAFLANADO

ML 54,00 90.426,00 $                   4.883.004,00 $       

4,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN 

CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA

M3 13,11 974.312,00 $                 12.773.230,00 $     

4,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 

PSI  E= 0.10M.  ACABADO:  ESCOBIADO

M2 18,90 106.256,00 $                 2.008.238,00 $       

4 CONCRETOS



3,2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES  M3 1,89 144.816,00 $                 273.702,00 $          

3,1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA 

CON RANA

M3 13,37 196.103,00 $                 2.621.897,00 $       

3 LLENOS



2,3 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL M3 46,31 44.572,00 $                   2.064.129,00 $       

ML 37,00 11.569,00 $                   428.053,00 $          

1,2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE 

H= 2 M

2,2 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M M3 3,60 51.236,00 $                   184.450,00 $          

2,1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M                                                                             M3 8,40 35.547,00 $                   298.595,00 $          

2 EXCAVACIONES



1,4 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO M3 2,70 154.275,00 $                 416.543,00 $          



ML 27,00 13.182,00 $                   355.914,00 $          



PRESUPUESTOS

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT.  VALOR UNIT. VALOR PARCIAL

1,1

LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS incluye eje de via y laterales con 

andenes

ML 27,00 4.319,00 $                     116.613,00 $          



BARRIO LAS COLINAS TRAMO 2



1,3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON 

BOMBONES EN GUADUA  Y CINTA DE SEGURIDAD

1 PRELIMINARES



MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE 

PALESTINA CALDAS.
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