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	Denominación del bien o servicio

	
CERRADURA DE SOBREPONER 31610-50 / 31610-60

	Código identificación bien o servicio

	

	Unidad de medida

	
UNIDAD

	Descripción general

	

Pestillo resbalón reversible para puertas que abran hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior
Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados de seguridad. Se puede instalar en puertas de madera o metal



Descripción del producto (Modelo, marca, servicio entre otros)

Largo: 100 mm (31610-50) y 120 mm (31610-60)
Ancho: 85 mm (31610-50) y 85 mm cerradura (31610-60) Operación: Llave mecánica
Pestillos: Resbalón: En varilla de acero y cabeza en latón. Seguro: fundido a presión en zamak.
Cilindro-Llaves (N pines): Cilindros en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines.
Caja: En acero.
Cantonera: En acero.
Acabado/Color Color: Pintura electrostática verde acero Cantidad de llaves: 2 llaves de seguridad 
Accesorios: Paquete de tornillos, cantonera, cilindro exterior 1109.
Con su respectivo recibidor de doble chapa 


	Garantía comercial o presunta



	
UN (1) AÑO DE GARANTIA

	Nombre del funcionario que elabora

	María Daniela Mesa Aristizábal

	Firma del Jefe o Líder de proceso

	Iván Camilo Cadavid Ruiz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE INFRAESTRUCTURA
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