FORMATO No. 3
ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS

Valle del Guamuez, ______________ de 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO
Ciudad

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. [Incluir número del proceso de contratación]

Objeto.: [Indicar el objeto del proceso de contratación]
[bookmark: _GoBack]
_____________________, identificado con ____________________ en mi calidad de proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas y objeto del contrato. 

	PINTURA Y ELEMENTOS PARA DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL

	ITEM 
	DETALLE
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Pintura
	Pintura para tráfico a base de resinas acrílicas Viscosidad (25 °C) 89-99 Ku, Densidad (25 °C) 4,7 – 5,6 kg/gl, Sólidos por peso % 50 ± 6%; Finura de dispersión mínimo de 6 Hegman; Tiempo de secado Entre manos: 10 a 15 minutos; Dilución Thinner o Xilol; Adherencia Mínimo 90%; Sólidos totales Mínimo 60%; Sólidos en volumen Mínimo 50%; Resistente al agua; Resistente al álcali; de colores: Azul 40gl, amarillo 45gl, blanco 45gl y negro 40gl. Todo esto regido bajo los parámetros definidos por la NTC 1360.
	Galón
	170

	2
	Cinta de enmascarar
	Cinta de enmascarar de 1" x 40 m; textura rugosa.
	Rollo
	51

	3
	Brocha
	Brocha de mango plástico negro, amarillo o azul elaborada en cerda natural y suave.
Resistente a solventes comunes.
Tamaño de 4” (aprox10,16cm) de ancho y 9” (aprox. 22,8cm) de largo.
	Unidad
	23

	4
	Rodillo
	Rodillo Epóxico de Felpa elaborada de fibras naturales de 9” (alto 5cm, ancho 24,5cm, largo 34,5cm, peso 190gr) tipo exportación, mango anatómico reforzado.
	Unidad
	58

	5
	Thinner.
	Disolvente en pinturas, barnices, lacas, terminado de pinturas, ayuda a ajustar la viscosidad, entre otros. 
Presentación Plástico Por Galón
Punto de ebullición: 136 grados centígrados (409K).
Velocidad de evaporación: 0.1 (Acetato de butilo = 1).
Temperatura de inflamación: Mínimo 43 ºC.
Temperatura de autoignicio: 229 ºC
Limites de explosividad: Límite Inferior: 1%. Límite Superior: 13.3%.
Solubilidad en químicos: Soluble en la mayoría de solventes orgánicos.
Reactividad con agua: No reacciona.
Estado: Liquido.
Color: Incoloro o levemente amarillo.
Olor: Característico.
	Galón
	15




Las especificaciones detalladas anteriormente, obedecen a la necesidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, en pro de la sociedad del Municipio Valle del Guamuez, de manera eficiente, conforme cada uno de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.

De igual manera expreso al municipio que conozco y acepto las condiciones generales y específicas para la celebración del contrato.
Firma del oferente
Nombre Completo del Oferente
C.C. 
Celular:
Dirección: 
Nota: Se exige el nombre y firma autógrafa del representante legal/persona natural/representante forma asociativa
