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FORMATO N° 10

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 

ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.  

Señores
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Referencia: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. XX -202X


En mi calidad de representante legal de	
(indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, Consorcio o Unión Temporal oferente) que presenta propuesta en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía de la referencia, bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones, me permito 

CERTIFICAR:

a) [bookmark: _Hlk127153946]Que el proponente que represento conoce y acepta LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS estipulados en los documentos del proceso, en sus anexos, así como el contenido de cada una de las modificaciones expedidas al mismo;

b) Que la propuesta que presento contempla la totalidad de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, la cual es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

c) En caso de que nos sea adjudicado el contrato, nos comprometemos a firmarlo con la totalidad de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, en los términos establecidos.

d) Que nuestra oferta cumple con todos y cada una de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS establecidos en los documentos del proceso, en sus anexos y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso dentro del cual se presenta la misma y, aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

e) Que nos comprometemos a proveer y cumplir A LA UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, con LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ofrecidas en nuestra propuesta.

f) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los riesgos y LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS y, asumimos la responsabilidad que se deriva de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar nuestra propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del proceso.

g) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como oferente y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

En concordancia con lo anterior, para efecto del cumplimiento de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS exigidos para participar en el presente proceso de selección del contratista, aportamos con la propuesta, el presente Formato debidamente diligenciado, certificando que contamos y cumpliremos con todo lo requerido por la Entidad y, así mismo, con las modificaciones que se realicen a los documentos del Proceso. 

Adicionalmente a lo anterior, aportamos los documentos soportes solicitados para cada requerimiento y, conocemos que la UESVALLE podrá realizar en el momento que lo considere pertinente, visitas de verificación.  

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR, 

CERTIFICAMOS:

[bookmark: _Hlk130747325]1) QUE LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SON LOS SIGUIENTES:    

[bookmark: _Hlk172623314][bookmark: _Hlk161031838]
	
	SEDE PRINCIPAL CALI
	
	

	No.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	DIAGNOSTICO HIDROLOGICO
	UND
	1

	2
	ESTUDIO ESTRUCTURAL
	M2
	550

	3
	ADECUACIONES LOCATIVAS
	UND
	1

	4
	PRESUPUESTO
	UND
	1

	CARTAGO

	No.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	DIAGNOSTICO HIDROLOGICO
	UND
	1

	2
	ESTUDIO ESTRUCTURAL
	M2
	350

	3
	ADECUACIONES LOCATIVAS
	UND
	1

	4
	PRESUPUESTO
	UND
	1

	TULUA

	No.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	DIAGNOSTICO HIDROLOGICO
	UND
	1

	2
	ESTUDIO ESTRUCTURAL
	M2
	420

	3
	ADECUACIONES LOCATIVAS
	UND
	1

	4
	PRESUPUESTO
	UND
	1

	YUMBO

	No.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	DIAGNOSTICO HIDROLOGICO
	UND
	1

	2
	DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL
	UND
	1

	3
	ADECUACIONES LOCATIVAS
	UND
	1

	4
	PRESUPUESTO
	UND
	1



1. SEDE PRINCIPAL EN CALI
En la Sede Principal se deben realizar los estudios y diseños detallados del entramado de la cubierta, así como el diagnóstico del sistema sanitario de aguas pluviales. La finalidad de estos estudios es conocer el estado actual de la cubierta y su estructura, y determinar si cumple con la norma NSR10.
En caso de que la estructura no cumpla con la normatividad sismo resistente vigente, se debe proceder a diseñar una estructura en perfilería metálica que soporte el peso de la teja y que esté acorde a los espacios, cumpliendo con la normatividad sismo resistente NSR-10.
En cuanto al objetivo de las reparaciones locativas, se realizarán las siguientes actividades:
· Cubierta de Parqueaderos: Realizar la evaluación del estado de la cubierta y se entregará un informe detallado con las actividades necesarias para garantizar que las instalaciones queden en óptimas condiciones.

· Baños del segundo piso: Realizar una evaluación del estado actual de los baños, identificando las intervenciones necesarias para su adecuación. El objetivo es dejarlos en óptimas condiciones y garantizar el bienestar de los usuarios.

· Fachada: Realizar una inspección técnica para evaluar el estado actual de la fachada de la edificación, identificando deterioros, patologías constructivas y deficiencias estructurales o estéticas. Con base en los hallazgos, se determinarán las intervenciones necesarias para su rehabilitación y mantenimiento, garantizando su funcionalidad, seguridad y óptima presentación.

2. ARO NORTE CARTAGO
Realizar estudios y diseños detallados del entramado de la cubierta, así como un diagnóstico del sistema sanitario de aguas pluviales. La finalidad de estos estudios es conocer el estado actual de la cubierta y su estructura, y determinar si cumple con la norma NSR10.
En caso de que la estructura no cumpla con la normatividad sismo resistente vigente, se procederá a diseñar una estructura en perfilaría metálica que soporte el peso de la teja y esté acorde a los espacios, cumpliendo con la normatividad sismo resistente NSR-10.
En cuanto a las reparaciones locativas se analizarán las siguientes áreas para su intervención:
· Baños del primer piso: realizar una evaluación del estado actual de este baño y se realizara una redistribución de los espacios para construir una ducha al operario de los insecticidas.

· Fachada: Realizar una inspección técnica para evaluar el estado actual de la fachada de la edificación, identificando deterioros, patologías constructivas y deficiencias estructurales o estéticas. Con base en los hallazgos, se determinarán las intervenciones necesarias para su rehabilitación y mantenimiento, garantizando su funcionalidad, seguridad y óptima presentación.

3. ARO CENTRO TULUÁ
Realizar estudios y diseños detallados del entramado de la cubierta, así como un diagnóstico del sistema sanitario de aguas pluviales. La finalidad de estos estudios es conocer el estado actual de la cubierta y su estructura, y determinar si cumple con la norma NSR10.
En caso de que la estructura no cumpla con la normatividad sismo resistente vigente, se procederá a diseñar una estructura en perfilaría metálica que soporte el peso de la teja y esté acorde a los espacios, cumpliendo con la normatividad sismo resistente NSR-10.
En esta sede se estudiará la prolongación de la cubierta en el sector de la cocina.
En cuanto a las reparaciones locativas se analizarán las siguientes áreas para su intervención:
· Baños: Realizar una evaluación del estado actual de los baños sociales y del coordinador de esta sede, con el propósito de determinar la intervención necesaria.

· Fachada: Realizar una inspección técnica para evaluar el estado actual de la fachada de la edificación, identificando deterioros, patologías constructivas y deficiencias estructurales o estéticas. Con base en los hallazgos, se determinarán las intervenciones necesarias para su rehabilitación y mantenimiento, garantizando su funcionalidad, seguridad y óptima presentación.

· Materas: Evaluar el estado actual de las materas construidas en la parte exterior y cuál sería la intervención sin dañar las plantas y los árboles.

· Cocina: Evaluar el estado actual de la cocina y proponer mejoras para esta área, estas acciones se busca garantizar una cocina más funcional, moderna.

4. ARCHIVO CENTRAL EN YUMBO
Llevar a cabo un análisis estructural exhaustivo del estado actual de la cubierta y su entramado, y se diagnosticará el sistema sanitario de aguas pluviales, con la finalidad de realizar las reparaciones necesarias de las tejas y de las canales para quedar esta sede en óptimas condiciones.
Además, se evaluarán unas adecuaciones locativas de esta sede, las cuales serán:
· Baños: Se llevará a cabo una evaluación del estado actual de los baños, identificando las intervenciones necesarias como cambio de enchape, baterías sanitarias y otros. El objetivo es dejarlos en óptimas condiciones y garantizar el bienestar de los usuarios.
· Fachada: Se llevará a cabo una inspección técnica para evaluar el estado actual de la fachada de la edificación, identificando deterioros, patologías constructivas y deficiencias estructurales o estéticas. Con base en los hallazgos, se determinarán las intervenciones necesarias para su rehabilitación y mantenimiento, garantizando su funcionalidad, seguridad y óptima presentación
	

EN CONSTANCIA FIRMO LA ANTERIOR CERTIFICACIÓN A LOS ____ DÍAS DEL MES DE ___ DEL AÑO XXX EN LA CIUDAD DE __________________.

Atentamente:

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE_____________________________________ 
Cédula
Razón Social…………………………………………………………………
Dirección……………………………………………………………………….
Celular
E-mail…………………………………………………………………………
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