
ANEXO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA


	BASE GRANULAR

	ITEM
	Detalle
	Cant
	 Valor Unitario 

	1
	Granulometria (Lavado y tamizado)
	INV E 213
	
	

	2
	Limites de attemberg (indice de plasticidad)
	INV E 125-126
	
	

	3
	Proctor modificado
	INV E 142
	
	

	4
	ensayo CBR de laboratorio
	INV E 148
	
	

	5
	Desgaste en maquina de los angeles (100 y 500 revoluciones)
	 
	
	

	6
	Equivalente de arena
	INV E 133
	
	

	7
	Indice de alargamiento y aplanamiento
	INV E 230
	
	

	8
	Caras fracturadas (1 cara)
	INV E 227
	
	

	9
	Caras fracturadas (2 caras o mas)
	INV E 227
	
	

	10
	Solidez en sulfato de sodio y magnesio
	INV E 220
	
	

	11
	Terrones de arcilla y delezneables
	INV E 211
	
	

	12
	Desgaste Micro-Deval
	INV E 238
	
	

	13
	Gravedad especifica y absorcion del agregado grueso
	INV E 223
	
	

	14
	Gravedad especifica y absorcion del agregado fino
	INV E 222
	
	

	15
	Determinacion del contenido de vacios en agregados finos no compactos (Angularidad)
	INV E 239
	
	

	16
	Valor azul de metileno
	INV E 235
	
	

	SUBTOTAL
	

	SUB BASE GRANULAR

	ITEM
	Detalle
	Cant
	Valor Unitario


	1
	Granulometria (Lavado y tamizado)
	INV E 213
	
	

	2
	Limites de attemberg (indice de plasticidad)
	INV E 125-126
	
	

	3
	Proctor modificado
	INV E 142
	
	

	4
	ensayo CBR de laboratorio
	INV E 148
	
	

	5
	Desgaste en maquina de los angeles (100 y 500
revoluciones)
	 
	
	

	6
	Equivalente de arena
	INV E 133
	
	

	7
	Indice de alargamiento y aplanamiento
	INV E 230
	
	

	8
	Solidez en sulfato de sodio y magnesio
	INV E 220
	
	

	9
	Terrones de arcilla y delezneables
	INV E 211
	
	

	10
	Desgaste Micro-Deval
	INV E 238
	
	

	11
	Gravedad Específica y Absorción Agregado Grueso
	INV E 223
	
	

	12
	Gravedad Específica y Absorción Agregado Fino
	INV E 222
	
	

	SUBTOTAL
	

	MEZCLA ASFALTICA

	ITEM
	Detalle
	Cant
	Valor Unitario


	1
	Extracción del porcentaje de asfalto
	INV E 732
	
	

	2
	Granulometría después de extraer el asfalto
(Lavado y tamizado)
	INV E 782
	
	

	3
	Briquetas para determinar Densidad, Estabilidad, Flujo y cálculo de propiedades
	INV E 748
	
	

	4
	Peso específico rice
	 
	
	

	5
	Extracción de panela de asfalto (50x50)
	 
	
	

	6
	Asistencia de laboratorio en obra para control de mezclas asfáltica (por jornada)
	 
	
	

	SUBTOTAL
	


[bookmark: _heading=h.1t3h5sf]	
	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y UNIDAD DE APIQUE PARA ESTUDIO DE LA SUBRASANTE.

	ITEM
	Detalle
	Cant
	 Valor Unitario 


	1
	Apique a 1.50 metros de profundidad por 1.00x1.00 Incluye perfil estratigráfico, extracción de muestras en terreno natural, ensayos de laboratorio tales como granulometrías, Límites de Attemberg, humedad natural, densidad del suelo, expansión y CBR ). INV E-169 El valor de esta actividad incluye (TRANSPORTES-ENSAYOS DE CAMPO ENSAYOS DE LABORATORIO)
	
	

	2
	Informe geotécnico -  Análisis de resultados-Diseño de la estructura del pavimento-Conclusiones y recomendaciones
 
	
	

	SUBTOTAL
	



	VALOR TOTAL: 




NOTA 1: Las anteriores especificaciones corresponden a las características mínimas aceptadas por el Municipio, por lo tanto, se entiende que el Municipio acepta especificaciones mayores a la que se especifican en el presente estudio previo siempre y cuando beneficien al Municipio.
El oferente debe proyectar su presupuesto teniendo en cuenta que dentro del valor están considerados todos los gastos en que incurra para la presentación de la propuesta, y los impuestos de ley que apliquen al contrato.
La adquisición de esta contratación se debe satisfacer con persona natural o jurídica, que no se encuentre incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley.

NOTA 2: Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas legales la escogencia de los servicios objeto de esta contratación recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo IVA incluido, del valor obtenido de la sumatoria del promedio del valor unitario de cada servicio requerido, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la Alcaldía Municipal de Girardot, o sea aquella que no supere el presupuesto oficial, no tenga un precio artificialmente bajo, cumpla las especificaciones técnicas y de calidad requeridas.

NOTA 3: el contrato se realizará por el valor total del presupuesto oficial, colocando como cantidad uno (1) discriminando los valores unitarios estipulados en la oferta ganadora.

· INFRAESTRUCTURA:
El oferente deberá acreditar con su propuesta que cuenta con una infraestructura física, un establecimiento de comercio ubicado en el departamento de Cundinamarca, con código de actividad económica 7112, a efectos de cumplir oportunamente los requerimientos de la supervisión del contrato. Este requisito se demostrará con el certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil y/o contrato de arrendamiento y/o alianza comercial
Para demostrar la alianza comercial el oferente deberá aportar con su propuesta certificado de existencia y representación legal y/o registro mercantil del establecimiento y carta de disponibilidad de este para la ejecución del objeto contractual.

· EQUIPO DE TRABAJO:
El personal que destine el contratista para el apoyo en la ejecución del objeto del contrato será responsabilidad del contratista y no adquirirá vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con el municipio de Girardot; por lo tanto, el pago de salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales u honorarios a que tenga derecho son de su absoluta responsabilidad.
El oferente en su propuesta deberá acreditar que cuenta con el siguiente equipo de trabajo necesario para la ejecución del objeto contractual.


INGENIERO DIRECTOR DE ESTUDIO
Ingeniero civil titulado, con tarjeta profesional vigente, con una experiencia mayor de tres (3) años relacionada con el diseño geotécnico de cimentaciones, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Posgrado en modalidad especialización en geotecnia.
Deberá adjuntar carta de autorización suscrita en original por la persona que pondrá su hoja de vida a disposición para el presente proceso de selección.
Deberá adjuntar los documentos que acrediten su formación académica y su experiencia.

AUXILIAR DE LABORATORIO
Bachiller con tres (3) años de experiencia en labores de ensayos y laboratorios de geotecnia debidamente certificados.

NOTA 1:  En aras de garantizar la creación de empleo formal y la participación de la comunidad en la ejecución de los proyectos de esta secretaría, el auxiliar de laboratorio debe acreditar su residencia en la ciudad de  Girardot,  para  lo  cual  el  proponente  deberá  aportar  certificación  la  Secretaría  de  Gobierno  que demuestre esta circunstancia, expedida por para tal fin con no menos de 30 días de anterioridad al cierre del proceso.
NOTA 2: No se aceptan certificaciones con enmendaduras y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias.
NOTA 3: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.
NOTA 4: La información suministrada se entiende bajo la gravedad de juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada.

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA:  
VALIDEZ DE LA OFERTA
PLAZO DE EJECUCION:  


Cordialmente,



NOMBRE
IDENTIFICACION
DIRECCION 
CORREO
TELEFONO


