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ANEXO No. 02
CONDICIONES ADICIONALES DEL PROCESO IPMC-DTOR-048-2025


OR02-3202008-9-094 Servicio de mantenimiento preventivo y mano de obra calificada para equipos destinados a la gestión del recurso hídrico del Parque Nacional Natural Chingaza con recursos de la implementación de instrumentos de planificación, en el marco de conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP

1.1 DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS
Los servicios requeridos deben cumplir con las siguientes especificaciones básicas, los cuales incluirán como mínimo:
Un (1) mantenimiento preventivo y (1) mantenimiento correctivo a cada equipo del Parque Nacional Natural Chingaza cuando se requiera por el supervisor del contrato, durante la ejecución y vigencia del contrato.
ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Revisión del estado físico y de funcionamiento del registrador de datos y de cada uno de los sensores meteorológicos/hidrológicos. Se verifica el valor instantáneo de cada una de las variables en el datalogger, además se diagnostica cada equipo por medio del software de gestión de cada fabricante.

	2
	Revisión del estado físico y de funcionamiento de los Módulos de telemetría y GPS, verificación de las coordenadas transmitidas. Se confirma que la transmisión satelital funcione de forma correcta (Si aplica).

	3
	Descarga de los datos almacenados en el datalogger, revisión de la base de datos para conocer el comportamiento en el tiempo de cada uno de los sensores y sistemas de telemetría y voltaje y determinar posibles errores de medición y/o transmisión de datos.

	4
	Revisión del estado físico y de funcionamiento de paneles solares, cableado, baterías, regulador de voltaje y conectores.

	5
	Toma de registro fotográfico que evidencie estado inicial de cada una de las componentes de la estación meteorológica.

	6
	Realización de limpieza de paneles solares, cableado, baterías, regulador de voltaje y conectores, en el caso de requerirse se deben retirar las baterías secas y cargarlas con un cargador de batería electrónico controlado mediante voltaje.

	7
	Cambio de la sílica gel del tablero de control.

	8
	Ajuste de tornillería en general.

	9
	Limpieza y despiece de cada uno de los sensores meteorológicos/hidrológicos, se realiza cambio de sujetadores si es necesario.

	10
	Cambio de sílica gel de sensor de radiación de acuerdo con especificaciones del fabricante, si aplica.

	11
	Actualización del firmware del datalogger, borrado de memoria y ajuste del código de programación.

	12
	Actualización del firmware del transmisor satelital, cuando aplique.

	13
	Actualización del firmware de cada uno de los sensores meteorológicos/hidrológicos.

	14
	Verificación de mediciones de sensor de precipitación por medio de comparación con probeta.

	15
	Toma de registro fotográfico que evidencie el resultado de las actividades realizadas.

	16
	Entrega de Informe Técnico donde se detallan las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y se dictan recomendaciones respecto a los repuestos y/o consumibles a adquirir, además de recomendaciones respecto al uso, almacenamiento y funcionamiento.

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	17
	Desensamble de equipos y/o elementos a reemplazar. 

	18
	Instalación y conexionado de repuestos adquiridos en los equipos correspondientes.

	19
	Configuración de equipo reemplazado en registrador de datos, si aplica.

	20
	Realización de pruebas de funcionamiento y transmisión.

	21
	Toma de registro fotográfico que evidencie el resultado de las actividades realizadas. 

	22
	Entrega de Informe Técnico donde se detallan las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y se dictan recomendaciones respecto al uso, almacenamiento y funcionamiento. 



ACTIVIDADES SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MONITOREO EN CAMPO

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Revisión del estado físico del equipo y de sus componentes externos. 

	2
	Pruebas para determinación del estado de funcionamiento del equipo. 

	3
	Toma de registro fotográfico que evidencia el estado inicial del equipo y sus componentes. 

	4
	Despiece del instrumento y limpieza general de cada uno de los componentes internos, si aplica.

	5
	Limpieza general de los componentes externos: Cables de conexión, mando, accesorios y maleta de transporte. 

	6
	Cambio de baterías y actualización de firmware del mando. 

	7
	Ensamble del equipo y realización de pruebas de funcionamiento. 

	8
	Verificación de cada uno de los parámetros medidos a través de Soluciones de Calibración. Se realiza la verificación de acuerdo con la cantidad de puntos recomendados por el fabricante en cada uno de los parámetros medidos por las Sondas Multiparamétricas. 

	9
	Pruebas de funcionamiento finales. 

	10
	Toma de registro fotográfico que evidencie el estado final del equipo y sus componentes. 


	11
	Entrega de Informe Técnico donde se detallan las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y se dictan recomendaciones respecto a los repuestos y/o consumibles a adquirir, además de recomendaciones respecto al uso, almacenamiento y funcionamiento. 

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	12
	Desensamble de equipos y/o elementos a reemplazar. 

	13
	Instalación y conexionado de repuestos adquiridos en los equipos correspondientes 

	14
	Configuración de equipo reemplazado en registrador de datos, si aplica. 

	15
	Realización de pruebas de funcionamiento y transmisión. 

	16
	Entrega de Informe Técnico donde se detallan las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y se dictan recomendaciones respecto al uso, almacenamiento y funcionamiento. 



Descripción de los posibles servicios de mantenimientos a ejecutar:

	No. Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Estación Meteorológica Alto de Condores 
(Modelo FTS Axiom Datalogger)
	Unidad
	1

	2
	Estación Meteorológica Valle del Frailejón
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1

	 3
	Estación Meteorológica Lagunas de Siecha
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1

	4
	Estación Meteorológica Lagunas de Buitrago
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1

	5
	Estación Meteorológica Laguna Seca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1

	6
	Estación Meteorológica Quebrada Blanca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1

	7
	Estación Meteorológica Piedemonte Chingaza
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1

	8
	Estación Hidrológica Río Negro
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1

	9
	Medidor Caudal Electromagnético marca OTT modelo MF Pro (Correntómetro acústico digital con sonda de medición con sensor de profundidad, 3 varillas de regulación, soporte varilla mando, más cable de datos y cable de carga, cargador, destornillador de pala y Maletín - OTT MF Pro)
	Unidad
	1

	10
	Sonda Multiparamétrica marca Hydrolab modelo HL7 (incluye sensor de Temperatura, Conductividad, pH/ORP, Oxígeno Disuelto (LDO), Turbidez y presión atm)
	Unidad
	1

	11
	Sonda Multiparamétrica marca Aquaread modelo AP800 (pH/ORP, 4 ring Conductividad, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Temperatura)
	Unidad
	1

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	12
	Estación Meteorológica Alto de Condores
(Modelo FTS Axiom Datalogger)
	Unidad
	1

	13
	Estación Meteorológica Valle del Frailejón
(Modelo Lufft OPUS 208) 
	Unidad
	1

	14
	Estación Meteorológica Lagunas de Siecha
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1

	15
	Estación Meteorológica Lagunas de Buitrago
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1

	16
	Estación Meteorológica Laguna Seca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1

	17
	Estación Meteorológica Quebrada Blanca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1

	18
	Estación Meteorológica Piedemonte Chingaza
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1

	19
	Estación Hidrológica Río Negro
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1

	20
	Medidor Caudal Electromagnético marca OTT modelo MF Pro (Correntómetro acústico digital con sonda de medición con sensor de profundidad, 3 varillas de regulación, soporte varilla mando, más cable de datos y cable de carga, cargador, destornillador de pala y Maletín - OTT MF Pro)
	Unidad
	1

	21
	Sonda Multiparamétrica marca Hydrolab modelo HL7 (incluye sensor de Temperatura, Conductividad, pH/ORP, Oxígeno Disuelto (LDO), Turbidez y presión atm)
	Unidad
	1

	22
	Sonda Multiparamétrica marca Aquaread modelo AP800 (pH/ORP, 4 ring Conductividad, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Temperatura)
	Unidad
	1

	REPUESTOS Y CONSUMIBLES 

	23
	Sensor de Precipitación tipo Balancín con cinco
(5) metros de cable
	Unidad
	1

	24
	Sensor de Velocidad y profundidad para MF Pro con seis (6) metros de cable
	Unidad
	1

	25
	Sensor de pH para Sonda Multiparamétrica Aquaread AP800
	Unidad
	1

	
26
	Kit de membranas para sensor de OD galvánico con solución de llenado, paquete x 5., para Sonda Multiparamétrica Aquaread AP800
	
Unidad
	
1

	27
	Desecante para Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	Unidad
	1

	28
	Kit para reemplazo del CAP del Sensor de OD para Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	Unidad
	1

	29
	Kit de mantenimiento para el Sensor de pH de la Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	Unidad
	1

	
30
	Sensor de pH con electrodo de referencia
integrado para Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	
Unidad
	
1

	31
	Buffer pH 4.01, color rojo x 500 mL
	Unidad
	1

	32
	Buffer pH 7.00 color amarillo x 500 mL
	Unidad
	1

	33
	Buffer pH 10.00 color azul x 500 mL
	Unidad
	1

	34
	Patrón conductividad 1413 μS/cm 25°C x 500 mL
	Unidad
	1

	35
	Patrón Oxígeno Disuelto, punto 0 x 500 mL
	Unidad
	1

	36
	Patrón turbidez 20 NTU sin formacina x 500 mL
	Unidad
	1

	37
	Patrón turbidez 1000 NTU sin formacina x 500 mL
	Unidad
	1

	38
	Patrón ORP redox 250 mV/25°C, pH neutro x 250 mL
	Unidad
	1



3.3 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

El proponente a través de su representante legal, debe certificar que cuenta con el personal mínimo requerido durante la totalidad del plazo contractual, a su vez deberá anexar las respectivas hojas de vida con los soportes académicos y experiencia requerida, so pena de rechazo de la propuesta.

	FUNCIONES
	CANTIDAD MINIMA

	Un (1) Ingeniero Ambiental con experiencia demostrada de dos (2) años en instalación, puesta en marcha y mantenimiento de estaciones meteorológicas.
	1

	
Un (1) técnico con experiencia demostrada de diez (10) años en labores de instalación, puesta en marcha y mantenimiento de estaciones meteorológicas.
	
1



3.4 LUGARES DE EJEUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se ejecutará en la sede administrativa del Parque Nacional Natural Chingaza ubicada en el Municipio de Fómeque (Cundinamarca) y en los lugares donde se encuentran ubicadas las estaciones hidrometeorológicas objeto de mantenimiento (Alto de cóndores, Valle del Frailejón, Lagunas de Siecha, Lagunas de Buitrago, Laguna Seca, Quebrada Blanca, Piedemonte Chingaza, Rio Negro).  (Ver figura 1 y tabla 1)

Figura 1 Localización de estaciones hidrometeorológicas
 objeto de mantenimiento.
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Tabla 1 Localización de estaciones objeto de mantenimiento.

	ID
	Nombre
	Clase
	SZH
	Corriente
	Latitud
	Longitud
	Altitud

	pCHI-001
	Alto de 
Cóndores
	Climatológica
	3503 Río Guatiquía
	Río 
Guatiquía
	4.585 
	-73.723
	3401

	pCHI-002
	Valle del 
Frailejón
	Climatológica
	3503 Río Guatiquía
	Quebrada 
La Paila
	4.534
	-73.764
	3189

	pCHI-003
	Lagunas de 
Siecha
	Climatológica
	2120 Río 
Bogotá
	Río 
Siecha
	4.762
	-73.852
	3610

	pCHI-004
	Lagunas de Buitrago
	Climatológica
	3506 Río 
Guavio
	Río 
Guavio
	4.758
	-73.829
	3598

	pCHI-005
	Laguna 
Seca
	Climatológica
	3503 Río Guatiquía
	Río 
Chuza
	4.678
	-73.787
	3617

	pCHI-006
	Quebrada 
Blanca
	Climatológica
	3503 Río Guatiquía
	Quebrada 
Blanca
	4.464
	-73.729
	3438

	pCHI-007
	Piedemonte Chingaza
	Climatológica
	3505 Río Humea
	Río 
Humea
	4.517
	-73.440
	1493

	pCHI-008
	Río 
Negro
	Hidrológica
	3502 Río Guayuriba
	Río 
Negro
	4.473
	-73.780
	3349


Figura 2 Estimación de tiempos de desplazamientos al interior del PNN Chingaza para visita a las estaciones objeto de mantenimiento.
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Tabla 2 Sensores de las estaciones hidroclimatológicas 
objeto de mantenimiento.

	Ítem
	Nombre de estación
	Categoría
	Tipo
	Precipitación
	Humedad relativa
	Velocidad y Rapidez de vientos
	Brillo Solar
	Temperatura
	Radiación
	Presión
	CO2 Atmosférico
	Nivel

	1
	Alto de cóndores
	MT
	AUT
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-

	2
	Valle del frailejón
	MT
	AUT
	X
	X
	-
	-
	X
	-
	-
	X
	-

	3
	Lagunas de Siecha
	MT
	AUT
	X
	X
	-
	-
	X
	-
	-
	X
	-

	4
	Lagunas de Buitrago
	MT
	AUT
	-
	X
	-
	-
	X
	-
	-
	X
	-

	5
	Laguna Seca
	MT
	AUT
	-
	X
	-
	-
	X
	-
	-
	X
	-

	6
	Q. Blanca (El rajadero)
	MT
	AUT
	-
	X
	-
	-
	X
	-
	-
	X
	-

	7
	Piedemonte
(Medina)
	MT
	AUT
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	-

	8
	Rio Negro Hidrométrica
	HIDRO
	AUT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	X



NOTA: El contratista asumirá los costos de transporte del personal que realizará las actividades de mantenimiento, como de los elementos a utilizar para el cumplimiento del contrato.

· El proponente deberá cotizar el valor unitario de cada uno de los ítems establecidos en las tablas anteriores para los mantenimientos solicitados y presentar la descripción del trabajo a efectuar en los elementos requeridos en cada uno de los ítems descritos en el mantenimiento preventivo y correctivo, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas y ser compatibles con los equipos, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos. No se aceptan propuestas parciales, so pena de rechazo de la propuesta.

· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.

· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

· El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para el mantenimiento, la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de los mismos.

Nota: En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.

DEFINICIÓN TÉCNICA. El valor estimado comprende los costos de Mantenimiento Preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales para los equipos sujetos a las especificaciones técnicas del Parque Nacional Natural Chingaza.

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS. El proponente deberá suministrar los repuestos originales, nuevos, no re manufacturados, ni repotenciados de primera calidad para los mantenimientos preventivos y correctivos. Los precios de los repuestos, sensores, dispositivos o display deben corresponder a los que ofertó el proponente con su propuesta, previa autorización del supervisor del contrato. El proponente deberá reintegrar al Parque Nacional Natural Chingaza, los repuestos o partes que fueron objeto del cambio.

NOTA: En caso de que el mantenimiento correctivo requiera una suma de dinero considerable, esto es, que afecte la cantidad de mantenimientos preventivos que se deban realizar, se suscribirán un documento entre las partes.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Efectuar los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos de recurso hídrico del Parque Nacional Natural Chingaza determinados de acuerdo a las especificaciones técnicas. 
2. Realizar y entregar el diagnóstico obligatoriamente la primera vez que se haga la revisión y posteriormente las veces que el supervisor del contrato lo requiera.
3. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados.
4. Efectuar las reparaciones según la orden y autorización escrita dada únicamente por el supervisor.
5. Garantizar el servicio de calidad del mantenimiento preventivo y la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos, compatibles y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
6. Disponer de los equipos, materiales, elementos, herramientas y personal idóneo y capacitado para realizar el mantenimiento, garantizando la calidad de los mismos durante el servicio.
7. Garantizar y asumir el desplazamiento del personal, equipos y herramientas que se requieren para efectuar el mantenimiento e instalaciones en el Parque Nacional Natural Chingaza.
8. Poner en práctica, durante la ejecución del contrato y hasta la entrega final, los procedimientos adecuados para la protección de los bienes muebles, funcionarios y contratistas que laboran en las instalaciones.
9. Resarcir cualquier daño ocasionado dentro de las instalaciones e inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo, que le sean legalmente imputables. Así mismo, deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental vigentes.
10. Reemplazar e instalar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y el contratista en un término de 10 días hábiles efectuará la reposición e instalación de los bienes en el lugar indicado por el jefe de Área Protegida del Parque Nacional Natural Chingaza.
11. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
12. Atender en debida forma los reclamos e instrucciones que presente el Parque Nacional Natural Chingaza, con relación a la prestación del servicio y adoptará las medidas de manera inmediata.
13. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor del mismo.
14. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
15. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
16. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.
17. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
18. Mantener indemne a Parques Nacionales por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
19. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

4. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES
		
1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
7. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el presente estudio y en el contrato, son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades presentadas para la ejecución del contrato objeto de la presente selección, deberá ser idóneo y tener la experiencia requerida, situación que será verificada por el Supervisor del Contrato.

2. CRONOGRAMA

El cronograma corresponde al publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.


3. INTERES DE LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1860 de 2021 el presente proceso podrá ser objeto de limitación a mípyme, siempre y cuando se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas, y que las mismas hayan sido presentadas en el término establecido para tal efecto en el cronograma del proceso.

En este orden de ideas, y en consideración con el presupuesto oficial estimado para la presente contratación, los posibles oferentes solo podrán solicitar limitar la convocatoria, quienes ostenten la calidad de MIPYME COLOMBIANAS (micro, mediana y pequeña empresa), con mínimo un año de existencia y que tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar cuando el objeto social les permita ejecutar el contrato y siempre y cuando reúnan los requisitos señalados a continuación:

REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS MIPYMES. Los proponentes MIPYMES deberán presentar los siguientes documentos de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021: 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.


4. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Son causales de rechazo de las ofertas, las siguientes: 

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. Así mismo, cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación o cuando la vigencia de la persona jurídica sea inferior a la exigida en la Ley. 
2. La omisión de oferta económica en la propuesta presentada o cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado o cuando la oferta no se presente en pesos colombianos. 
3. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas mínimas establecidas en la presente invitación, presente algunas exclusiones a éstas o presente una propuesta con precio artificialmente bajo habiéndose surtido el trámite de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
4. Cuando el proponente no responda el requerimiento efectuado por la entidad, para subsanar los requisitos y documentos, en plazo concedido por la entidad para tal fin o respondiéndolo mejore su propuesta, es decir acredite requisitos con posterioridad al cierre.
6. Cuando el proponente presente la propuesta fuera del término previsto en el Cronograma de la Invitación Pública o en lugar diferente al establecido en la presente invitación. 
7. Cuando un proponente, persona jurídica o bajo alguna modalidad de asociación (consorcio o unión temporal) presente propuesta dentro del mismo proceso de selección bien sea como persona jurídica, bajo la misma denominación al proponente plural o como integrante de otro consorcio o unión temporal o socio de una persona jurídica, que haya presentado propuesta dentro del proceso de selección. En este caso, se rechazarán todas las propuestas respecto de las cuales se presente la situación descrita. 
8. Cuando la descripción del ítem o ítems, no coincidan en un todo con las especificaciones mínimas requeridas o no se oferte la totalidad de ítems requeridos por la entidad, tanto en las especificaciones técnicas como en la oferta económica. 
9. Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las casuales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
10. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la evaluación. Lo anterior sin perjuicio de las acciones adelantadas por Parques Nacionales ante las entidades correspondientes para que inicien las investigaciones del caso.
11. Cuando para esta misma SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA se presenten varias propuestas por el Proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente.
12. Cuando el proponente no allega su propuesta la oferta económica, o no está debidamente firmada por quien está en la obligación legal.

5. TERMINO PARA SUBSANAR DOCUMENTACIÓN

Parques Nacionales Naturales de Colombia establecerá como término preclusivo y perentorio para que los proponentes puedan subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación, so pena de rechazo. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

6. VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. Para su verificación, se fijaran los parámetros establecidos en la Guía de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente, adecuada para este aspecto.

7. DECLARATORIA DE DESIERTA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá declarar desierta la Selección en la misma fecha prevista para la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

a. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
b. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta para la presente Invitación 
c. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en la Invitación. 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en caso de no lograrse la adjudicación, declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.

8. PRÓRROGA DE LOS PLAZOS Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, los plazos establecidos en cronograma bien sean de oficio por la entidad o si ésta lo considera necesario previa solicitud de algún (os) interesado (s) podrán ser modificados mediante adenda. En todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del contrato; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario comprendido desde las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.


9. CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de empate se aplicará los criterios en forma sucesiva y excluyente de que trata el articulo 35 ley 2069 de 2020, y conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 de Decreto 1860 de 2021 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Conforme a lo anterior, se requiere identificar en el presente proceso el criterio de desempate de método aleatorio y la acreditación del factor de desempate de Oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros, para su respectiva aplicación.

El método aleatorio para seleccionar el oferente, la entidad efectuará un sorteo entre las ofertas empatadas en Audiencia Pública, que consiste en introducir en una bolsa un número de fichas igual al número de proponentes empatados, marcadas una de ellas con un círculo (O) y las demás con una equis (X). Se comenzará a sacar de una en una en el orden en que presentaron las propuestas y a quien le corresponda la ficha marcada con el círculo (O) será el favorecido, que se podrá realizar de manera presencial o través de medios electrónicos.
Método Aleatorio Presencial: La entidad, en presencia de los proponentes empatados, a quienes se les citará para el efecto; si no asistieren en la fecha y hora establecidas, se hará el sorteo en presencia de un funcionario designado por la Oficina de Control Interno.
Método Aleatorio por medios electrónicos: Se informará mediante mensaje público en la plataforma del SECOP II el nombre de los proponentes que se encuentran empatados y se remitirá el link para que se conecten conforme la hora y el día señalado a fin de llevar a cabo el sorteo.

Frente al criterio de Oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros, su acreditación en el presente proceso será, para el caso de bienes con el registro de producto nacional según verificación realizada en el VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior o para el caso de  origen del proponente en el certificado de Existencia y representación legal de conformidad con la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o el documento de identificación si es persona natural y, para el caso del personal, se verificará mediante el documento de identificación del personal ofertado.

Para el caso de los proponentes plurales, el integrante que acreditó la condición en los documentos en la propuesta, verificando en todo caso que para el momento de la suscripción del contrato tal circunstancia se encuentre vigente.

NOTA 1: Los proponentes interesados en participar y que se encuentren en alguno de los criterios de desempate, deberán aportar junto con la propuesta el respectivo documento que constate su condición, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.  Por lo anterior y dado que estos documentos no son subsanables toda vez que sirven para la comparación de las ofertas en caso de empate, en el evento que se alleguen con posterioridad a esta fecha, no se tendrán en cuenta.

NOTA 2: Para el caso de tratamiento de información que contenga datos sensibles se debe diligenciar el Formato No. 09 denominado “AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA FACTORES DE DESEMPATE ART 35 LEY 2069 DE 2020”.


10. INDISPONIBILIDAD DE SECOP II

Parques Nacionales ante posibles fallas generales o particulares que se presenten en la plataforma electrónica dentro de las cuatro (4) horas previas a los hitos de contratación, (presentación de ofertas, presentación de manifestación de interés, la elaboración o aplicación de adendas), aplicara el Protocolo de Indisponibilidad de SECOP II, expedido por Colombia Compra Eficiente que se encuentre vigente, definiendo como medio de comunicación oficial los dos correos electrónicos que se identifican en los respectivos estudios previos.
 
Nota 1. En caso de presentarse falla particular: El correo que el Proveedor envía a la Entidad Compradora deberá contener: a. el número de Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor; e. número de ticket de la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente. Si quien desea participar corresponde a un proponente plural, el nombre y datos de este.

Nota 2 En caso de presentarse falla general: El correo que el Proveedor envía a la Entidad Estatal deberá contener: a. el número de Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor .

11. DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo descrito en el inciso 3º del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 se designan las personas que realizaran la verificación de los requisitos habilitantes y técnicos y realice el ejercicio de determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 

Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta: 

· PNN CHINGAZA Verificación de las condiciones técnicas mínimas exigidas y determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 
· Grupo de contratos PNN CHINGAZA Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta. 

12. CONTRATO

En los términos establecidos en el numeral 9º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se hará el respectivo registro presupuestal.
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