FORMATO No. 6

PROPUESTA ECONÓMICA
[bookmark: _heading=h.yenjo7js28m5]	
[bookmark: _heading=h.7sksrbvjfwzp]El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos:



	No. Ítem
	Descripción
	Unidad de medida
	Cantidad
	VALOR UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	1
	Estación Meteorológica Alto de Condores 
(Modelo FTS Axiom Datalogger)
	Unidad
	1
	
	

	2
	Estación Meteorológica Valle del Frailejón
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1
	
	

	 3
	Estación Meteorológica Lagunas de Siecha
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1
	
	

	4
	Estación Meteorológica Lagunas de Buitrago
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1
	
	

	5
	Estación Meteorológica Laguna Seca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1
	
	

	6
	Estación Meteorológica Quebrada Blanca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1
	
	

	7
	Estación Meteorológica Piedemonte Chingaza
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1
	
	

	8
	Estación Hidrológica Río Negro
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1
	
	

	9
	Medidor Caudal Electromagnético marca OTT modelo MF Pro (Correntómetro acústico digital con sonda de medición con sensor de profundidad, 3 varillas de regulación, soporte varilla mando, más cable de datos y cable de carga, cargador, destornillador de pala y Maletín - OTT MF Pro)
	Unidad
	1
	
	

	10
	Sonda Multiparamétrica marca Hydrolab modelo HL7 (incluye sensor de Temperatura, Conductividad, pH/ORP, Oxígeno Disuelto (LDO), Turbidez y presión atm)
	Unidad
	1
	
	

	11
	Sonda Multiparamétrica marca Aquaread modelo AP800 (pH/ORP, 4 ring Conductividad, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Temperatura)
	Unidad
	1
	
	

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
	
	

	12
	Estación Meteorológica Alto de Condores
(Modelo FTS Axiom Datalogger)
	Unidad
	1
	
	

	13
	Estación Meteorológica Valle del Frailejón
(Modelo Lufft OPUS 208) 
	Unidad
	1
	
	

	14
	Estación Meteorológica Lagunas de Siecha
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1
	
	

	15
	Estación Meteorológica Lagunas de Buitrago
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1
	
	

	16
	Estación Meteorológica Laguna Seca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1
	
	

	17
	Estación Meteorológica Quebrada Blanca
(Modelo Lufft OPUS 208)
	Unidad
	1
	
	

	18
	Estación Meteorológica Piedemonte Chingaza
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1
	
	

	19
	Estación Hidrológica Río Negro
(Modelo OTT netDL500)
	Unidad
	1
	
	

	20
	Medidor Caudal Electromagnético marca OTT modelo MF Pro (Correntómetro acústico digital con sonda de medición con sensor de profundidad, 3 varillas de regulación, soporte varilla mando, más cable de datos y cable de carga, cargador, destornillador de pala y Maletín - OTT MF Pro)
	Unidad
	1
	
	

	21
	Sonda Multiparamétrica marca Hydrolab modelo HL7 (incluye sensor de Temperatura, Conductividad, pH/ORP, Oxígeno Disuelto (LDO), Turbidez y presión atm)
	Unidad
	1
	
	

	22
	Sonda Multiparamétrica marca Aquaread modelo AP800 (pH/ORP, 4 ring Conductividad, Oxígeno Disuelto, Turbiedad, Temperatura)
	Unidad
	1
	
	

	REPUESTOS Y CONSUMIBLES 
	
	

	23
	Sensor de Precipitación tipo Balancín con cinco
(5) metros de cable
	Unidad
	1
	
	

	24
	Sensor de Velocidad y profundidad para MF Pro con seis (6) metros de cable
	Unidad
	1
	
	

	25
	Sensor de pH para Sonda Multiparamétrica Aquaread AP800
	Unidad
	1
	
	

	
26
	Kit de membranas para sensor de OD galvánico con solución de llenado, paquete x 5., para Sonda Multiparamétrica Aquaread AP800
	
Unidad
	
1
	
	

	27
	Desecante para Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	Unidad
	1
	
	

	28
	Kit para reemplazo del CAP del Sensor de OD para Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	Unidad
	1
	
	

	29
	Kit de mantenimiento para el Sensor de pH de la Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	Unidad
	1
	
	

	
30
	Sensor de pH con electrodo de referencia
integrado para Sonda Multiparamétrica Hydrolab HL7
	
Unidad
	
1
	
	

	31
	Buffer pH 4.01, color rojo x 500 mL
	Unidad
	1
	
	

	32
	Buffer pH 7.00 color amarillo x 500 mL
	Unidad
	1
	
	

	33
	Buffer pH 10.00 color azul x 500 mL
	Unidad
	1
	
	

	34
	Patrón conductividad 1413 μS/cm 25°C x 500 mL
	Unidad
	1
	
	

	35
	Patrón Oxígeno Disuelto, punto 0 x 500 mL
	Unidad
	1
	
	

	36
	Patrón turbidez 20 NTU sin formacina x 500 mL
	Unidad
	1
	
	

	37
	Patrón turbidez 1000 NTU sin formacina x 500 mL
	Unidad
	1
	
	

	38
	Patrón ORP redox 250 mV/25°C, pH neutro x 250 mL
	Unidad
	1
	
	

	SUBTOTAL

	VALOR IVA

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA





· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
· Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.
· Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.
· Para todos los efectos de la evaluación económica, ésta se realizará con los valores propuestos para cada unidad de costo, es decir, valor unitario sin impuestos.
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.
· Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
El proponente deberá entregar la ficha técnica de cada producto solicitado. Así mismo, cuando existan discrepancias entre las especificaciones técnicas y la unidad de medida consignadas en la propuesta económica y en la ficha técnica, primará lo descrito en la ficha técnica. Las FICHAS TÉCNICAS, son el documento técnico mediante el cual la entidad se asegura que el OFERENTE tenga PLENAMENTE IDENTIFICADO LO QUE VA A OFRECER Y LUEGO EJECUTAR, que hacen las veces de soporte de su conocimiento e idoneidad en el tema a contratarse, con el fin de garantizar la participación de oferentes responsables que identifiquen claramente sus obligaciones futuras

NOTA: El proponente deberá cotizar en su oferta, los valores unitarios de cada uno de los ítems indicados en las especificaciones y formato de oferta económica, y la suma de estos valores será el total de la propuesta para efectos de indicar la más económica. 

1. El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento. 
2. Para cada uno de los ítems se solicita observar la normatividad vigente frente a los bienes y servicios gravados y no gravados. 
3. Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación. 
4. El oferente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada. 
5. El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana.
El oferente deberá tener en cuenta su condición tributaria (tanto de bienes y servicios como la normativa aplicable como persona natural o jurídica) al momento de la estructuración de la propuesta, e incluir en la misma el régimen que le aplique, así como los porcentajes de impuestos tasas y contribuciones a que haya lugar, incluyendo el IVA cuando aplique y será su responsabilidad establecer el precio que oferte, el cual no será sujeto de actualizaciones posteriores por causas tributarias.
6. Así mismo se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
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