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1. OBJETO DEL PROCESO 

53300C1200 ADQUIRIR PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA DE MAQUINAS DE BOMBEROS Y VEHÍCULOS DE RESCATE SEI. 
 
1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
c) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
d) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
e) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
f) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
g) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

3.1. Sitios de ejecución del contrato

Esta tabla presenta los nombres de los aeropuertos junto con la ciudad y el departamento en el que se encuentran, además de la dirección específica para cada uno, correspondiendo esto a los sitios de entrega de los productos por adquirir:

	Nombre del Aeropuerto
	Ciudad
	Departamento
	Dirección

	Aeropuerto Alfonso López Pumarejo
	Valledupar
	Cesar
	Carrera 9 No. 17A - 90, Valledupar, Cesar

	Aeropuerto Simón Bolívar
	Santa Marta
	Magdalena
	Sector Aeropuerto, Pozos Colorados, Santa Marta, Magdalena

	Aeropuerto Almirante Padilla
	Riohacha
	La Guajira
	Vía Aeropuerto, Riohacha, La Guajira

	Aeropuerto Golfo de Morrosquillo
	Tolú
	Sucre
	Vía Aeropuerto, Santiago de Tolú, Sucre

	Aeropuerto San Bernardo
	Mompox
	Bolívar
	Mompox, Bolívar

	Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
	Barranquilla
	Atlántico
	Calle 30 No. 1B-36, Soledad, Barranquilla, Atlántico

	Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla
	San Andres
	San Andres Isla
	Avenida Circunvalar, San Andrés, Islas

	Aeropuerto El Embrujo 
	Providencia
	San Andres Isla
	Providencia y Santa Catalina, Islas



 3.2. Especificaciones técnicas productos y elementos de limpieza

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas mínimas de los insumos a suministrar: 

	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA

	1. SHAMPOO INDUSTRIAL PARA VEHICULO.                                              

	Apariencia
	liquido trasparente

	Olor
	inoloro o con fragancia

	PH (100%)                
	7.5 a -  9.5

	Gravedad especifica  
	1.01    1.03 g/ml

	Índice de refracción  
	1.354-1.364

	Unidad de medida          
	 Bidón apilable de 5 Galones o 20 litros

	2. LIMPIADOR DESENGRASANTE             

	Apariencia   
	líquido trasparente

	densidad   
	1.03 -1.06

	PH    
	12. -14

	Índice de refracción    
	1.357-1.363

	BiodegradabIlidad
	100%

	Unidad de medida   
	 Bidón apilable de 5 Galones o 20 litros

	Nota: los bidones que contienen el shampoo y el desengrasante por 5 galones, deben ser bidones de plástico resistente y apilables en filas de máximo 3 bidones. En caso de que el bidón apilable de shampoo o desengrasante sufra ruptura, el contratista debe hacer el cambio del producto ya sea shampoo o desengrasante, sin costo alguno
	

	

	3. ESCOBA DE CERDA BLANDA LAVA AUTOS Y ESCOBA CERDA DURA CON MANGO

	Clave  
	Ref.  esc 0001na- b

	Fibra   
	poliéster con puntas cardadas blanda / dura  

	Base  
	plástico, palo de madera  

	Longitud mango 
	Mínimo 1,2 m

	Unidad de medida     
	unidad 

	4. PASTA PARA PULIR RUBBING BLANCO

	Apariencia
	Pasta

	PH
	(100%) : 8.0 – 9.0 

	Densidad
	0.99-1.02g/ml

	Color
	Blanco-Grisáceo

	Unidad medida
	Kilo

	5. HARAGANES SACA AGUA

	Material
	Metálicos reforzados con goma de mínimo  3 cm de vuelo

	Mango
	Mango de aluminio adaptable 

	Medida haraganes
	Ancho mínimo de 50 cm

	
	

	6. CERA PORCELANIZADA LARGA DURACIÓN LIQUIDA 


	Apariencia
	Líquida

	Densidad
	0.99-1.02 g/ml

	
	

	PH
	(100%):8.0-9.0 

	Color
	Blanco

	Unidad de medida
	Galón

	7. LIMPIA PARABRISAS

	Apariencia
	Líquido Azul claro

	Ph 
	 7-10

	Densidad a 20°C, g/ml
	0.8860

	Agua por karl Fisher % peso
	30.4

	Unidad de medida
	Galón

	8. BETUN INDUSTRIAL

	Densidad
	0.83 gr/ml

	Porcentaje de sólidos (%)
	36.4

	Color 
	Negro

	Olor
	Característico

	Unidad de medida
	Kilo

	9. TOALLAS MICROFIBRA PARA SECADO

	Color
	Azul, gris, varios.

	Peso
	30.8 g o mas

	Tipo fibra
	Poliéster y nylon

	Absorción de agua
	7 o más veces su peso

	Resistencia química
	Alcoholes, acetonas, blanqueadores, etc.

	Tamaño
	40x40 cm

	Dejar pelusa (linting)
	Mínimo casi cero

	Unidad de medida
	Unidad

	10. POLICHADORA PARA VEHICULOS
	

	Plato de caucho
	7” a 9”

	Potencia
	≥ 1250 W

	Velocidad de giro
	Variable entre 500 a 3600 rpm

	Peso
	≤ 2.5 kg

	Tipo
	Eléctrica de mano ergonómica

	Voltaje
	110 V

	Incluir
	1 pulidora, 1 plato de apoyo, 1 disco de pulido, 1 empuñadura auxiliar y 1 manual

	Rosca de husillo portañuela
	M 14

	Con paños incluidos y los accesorios y herramientas del caso.
	

	11. CEPILLOS BETUN
	

	Dimensiones 
	13 × 4 × 3 CM NO.3

	Tipo de cerdas 
	Cerda natural

	12. TRAPERO MICROFIBRA CON MANGO
	

	Material
	Microfibra de alta calidad.

	Longitud del mango
	Mínimo 1,2 metros.

	Características adicionales
	Alta capacidad de absorción, ideal para superficies delicadas.

	13. SILICONA LIQUIDA
	

	Composición 
	Silicona pura. Puede incluir agentes antiestáticos, acondicionadores y perfumes suaves.

	Envase
	1 galón 

	14. DULCEABRIGO ROJO
	

	Especificaciones
	Paño multiuso para abrillantar.

	Color
	Rojo.

	Dimensiones
	30 x 30 cm.



3.3. Cantidad de insumos por sitio de ejecución 

	Insumo
	Unidades
	Almirante Padilla (Riohacha)
	Ernesto Cortissoz (Barranquilla)
	Simón Bolívar (Santa Marta)
	Golfo de Morrosquillo (Tolú)
	Alfonso López Pumarejo (Valledupar)
	San Bernardo (Mompox)
	Cantidades parcial 1
	Gustavo Rojas Pinilla (San Andrés)
	El Embrujo (Providencia)
	Cantidades parcial 2
	Total

	Escoba blanda con mango
	Unidad
	6
	8
	6
	4
	8
	2
	34
	8
	4
	12
	46

	Escoba dura con mango
	Unidad
	6
	8
	6
	4
	8
	2
	34
	8
	4
	12
	46

	Cepillos Betún 13 × 4 × 3 cm No.3 con cerda natural
	Unidad
	6
	8
	6
	4
	8
	2
	34
	8
	4
	12
	46

	Trapero microfibra con mango
	Unidad
	6
	8
	6
	4
	8
	2
	34
	8
	4
	12
	46

	Shampoo industrial para lavado de vehículos
	Cuñete/5gal
	5
	6
	5
	4
	6
	2
	28
	6
	4
	10
	38

	Desengrasante industrial para pisos
	Cuñete/5gal
	                  3     
	                  4     
	                  3     
	                  2     
	                  4     
	                  2     
	18
	                  4     
	                  2     
	6
	24

	Limpiaparabrisas
	Cuñete/5gal
	                  3     
	                  4     
	                  3     
	                  2     
	                  4     
	                  2     
	18
	                  4     
	                  2     
	6
	24

	Pasta pulidora 
	Galón
	5
	7
	5
	3
	7
	3
	30
	5
	4
	9
	39

	Betún negro para llantas
	Kg
	11
	14
	11
	6
	14
	4
	60
	10
	8
	18
	78

	Cera líquida para brillar
	Kg
	9
	12
	9
	6
	12
	3
	51
	6
	4
	10
	61

	Silicona líquida
	Galón
	3
	4
	3
	2
	4
	2
	18
	4
	2
	6
	24

	Dulce abrigo rojo
	Unidad
	12
	16
	12
	8
	16
	4
	68
	16
	8
	24
	92

	Toalla microfibra 25x25 cm
	Unidad
	24
	32
	24
	16
	32
	8
	136
	31
	16
	47
	183

	Haraganes escurridores de goma con mango
	Unidad
	6
	7
	6
	3
	7
	2
	31
	5
	4
	9
	40

	Polichadora para vehículos
	Unidad
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	6
	1
	1
	2
	8





1. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

No Aplica

1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el bien polichadora para vehículos incluido en el objeto del contrato será de mínimo 12 meses contados a partir del acta de recibo final la cual operará de la siguiente forma:

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Agente Comercial: El contratista debe entregar al supervisor el contrato de agenciamiento donde conste la autorización al Agente Comercial en Colombia para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del agente comercial al oferente avalando el tiempo de garantía.

Si el fabricante otorga la garantía a través de un Canal de Distribución Autorizado: El contratista debe entregar al supervisor el certificado del fabricante donde conste la autorización al Canal de distribución para certificar el tiempo de garantía ofrecido, acompañada de una comunicación del Canal de distribución al oferente (subdistribuidor) avalando el tiempo de garantía. El tiempo ofrecido por el Canal de distribución no debe superar el autorizado por el fabricante

Si el fabricante otorga la garantía directamente al oferente: Se debe entregar dicho certificado al supervisor del contrato

No se aceptará de ningún modo la hoja de garantía que ofrecen los fabricantes en sus catálogos o páginas Web.

Los tiempos de garantía inferiores a los requeridos por LA AERONÁUTICA CIVIL, constituye causal de incumplimiento del contrato. 
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