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INVITACIÓN PÚBLICA N° 5 DE 2025


Objeto contractual: ___________________________________________

Proponente:		___________________________________________

Identificación:             ___________________________________________

	
	VALORES ESTIMADOS POR EL CONCEJO DE MEDELLÍN

	ITE ITEMM
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR UNITARIO CON IVA
	TOTAL, SIN IVA 
	TOTAL, CON IVA

	

1
	Aviso puerta grande en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2cm. con ploter de corte. 80 cm ancho x 19 cm alto, Acero. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	1.520 
	$
	$
	$
	$

	




2
	Directorio por piso y aviso con normas de comportamiento Recinto: acrílico de 6mm con impresión solvente sobre adhesivo metalizado BRUSH para fondo de 60 x 1,10 y acrílico de 6mm con impresión solvente para texto de 50 x 90, numero de piso en acrílico de 3mm sobrepuesto, tintas uv. 60 cm ancho x 1,10 cm alto. Acrílico. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.
	11.220 
	$
	$
	$
	$

	


3
	Regleta en acero con placa removible en vidrio concejales y otras oficinas:  en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2cm. con ploter de corte, vidrio templado con impresión solvente tinta UV.30 cm ancho x 15 cm alto. Acero y vidrio. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.
	540 
	$
	$
	$
	$

	

4
	Aviso fijo para oficina en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2cm. con ploter de corte. 30 cm ancho x 15 cm alto, Acero. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.
	450 
	$
	$
	$
	$

	


5
	Aviso fijo para oficina interno en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2cm. con ploter de corte. 25 cm ancho x 10 cm alto. Acero. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.
	250 
	$
	$
	$
	$

	

6
	Aviso fijo para oficina interno en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2cm. con ploter de corte. colgante Guaya de acero de 1/16 con acople para guaya 4 mts. 35 cm ancho x 15 cm alto. Acero
	525 
	$
	$
	$
	$

	

7
	Aviso pequeño   en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2cm. con plotter de corte. 20 cm alto * 20 cm ancho. Acero. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	400 
	$
	$
	$
	$

	


8
	Aviso letra archivo acrílico de 4mm transparente con impresión en tinta uv con adhesivo blackoup en parte posterior. 11 cm ancho * 15 cm alto. Acrílico. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.
 
	165 

	$
	$
	$
	$

	

9
	Aviso números archivo acrílico de 4mm transparente con impresión en tinta uv con adhesivo blackoup en parte posterior. 11 cm ancho * 11 cm alto. Acrílico. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared. 


	121 
	$
	$
	$
	$

	


10
	Otros avisos informativos (horario) acrílico de 4mm transparente con impresión en tinta uv con adhesivo blackoup en parte posterior. 22 alto *28 cm ancho. Acrílico. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared. 

	616 
	$
	$
	$
	$

	


11
	Avisos protocolo de ingreso acrílico de 6mm transparente con impresión en tinta uv con adhesivo blackoup en parte posterior. 57 cm ancho * 50 cm. Alto. Acrílico. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared. 


	2.850 
	$
	$
	$
	$

	

12
	Sala de prensa interior. 200 cm ancho * 60 cm. Alto. Alucobond 
Señal en Alucobond con impresión en vinilo laminado mate. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	12.000 
	$
	$
	$
	$

	

13
	Letras en acero inoxidable macizo con volumen para aviso mesa central Recinto. 21 cm ancho x 16 cm. Alto. Acero. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	336 
	$
	$
	$
	$

	

14
	Letras y escudo en acero inoxidable macizo con volumen para podio Recinto. 60 cm ancho * 1,10 cm. Alto. Acero. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	6.600 
	$
	$
	$
	$

	
15
	Adhesivo esmerilado froster ploteado para la puerta de vidrio. 200 cm ancho * 240 cm. Alto.  Adhesivo esmerilado. 

	48.000 
	$
	$
	$
	$

	
16
	Adhesivo Laminado mate para puertas de ascensores. 155 cm ancho * 220 cm. Alto. Adhesivo esmerilado. 


	34.100 
	$
	$
	$
	$

	
17
	Adhesivo esmerilado froster ploteado para la puerta de vidrio de la cafetería del segundo piso. 764 cm ancho *120 cm. Alto. Adhesivo esmerilado con plotter de corte. 


	91.680 
	$
	$
	$
	$

	


18
	Regleta para placa de acrílico de 4mm transparente con impresión en tinta uv con adhesivo blackoup en parte posterior, con riel en la parte superior. 24 cm. ancho * 5 cm. Alto.  Acrílico. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared. 

	75 
	$
	$
	$
	$

	


19
	Aviso para colecciones Biblioteca acrílico de 4mm transparente con impresión en tinta uv con adhesivo blackoup en parte posterior puntas resondeadas. 25 cm. ancho * 3 cm. Alto. Acrílico. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared. 


	75 
	$
	$
	$
	$

	
20
	Señalización celdas de parqueo (pintar líneas y pintar logo) Pintura tráfico pesado epoxica antideslizante amarilla.245 x 490 nota de esa área se pinta un 40%. Pintura tráfico pesado epoxica antideslizante amarilla


	120.050 
	$
	$
	$
	$

	


21
	Señalización de ruta de evacuación derecha en lámina galvanizada calibre 22, Canto de 2cm.  Con fotoluminiscente. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	1.520 
	$
	$
	$
	$

	


22
	Señalización de ruta de evacuación Izquierda en lámina galvanizada calibre 22, Canto de 2cm.  Con fotoluminiscente. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	

23
	Salida de emergencia en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2 cm. Con fotoluminiscente.  30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	450 
	$
	$
	$
	$

	


24
	Salida de emergencia grande en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2cm. Con fotoluminiscente. 1metro x 30cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	3.000 
	$
	$
	$
	$

	

25
	Salida de emergencia (pulse al salir) para puertas de emergencia). 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	450 
	$
	$
	$
	$

	


26
	Ruta de evacuación escaleras (derecha) en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2cm. Con fotoluminiscente. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	


27
	Ruta de evacuación escalera (izquierda) en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2cm. Con fotoluminiscente. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	


28
	Botiquín en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2cm. Con fotoluminiscente, 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	450 
	$
	$
	$
	$

	
29
	Camilla en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2 cm, con fotoluminiscente. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	

30
	Extintor   en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2 cm. Con fotoluminiscente. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	450 
	$
	$
	$
	$

	

31
	Alarma contraincendios   en lámina galvanizada calibre 22, canto de cm. Con fotoluminiscente, 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	

32
	Gabinete contraincendios en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2 cm. Con fotoluminiscente.  30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared. 


	450 
	$
	$
	$
	$

	

33
	
Prohibido (comer-Fumar) en lámina galvanizada calibre 22, canto de 2 cm, canto de 2 cm. Con fotoluminiscente. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	

34
	
Ruta de evacuación colgante doble en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2cm. Con fotoluminiscente. 1 metro x 30cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	3.000 
	$
	$
	$
	$

	

35
	Riesgo eléctrico en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2 cm. Con plotter de corte.  30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.

	450 
	$
	$
	$
	$

	

36
	Prohibido el ingreso en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2cm. Con plotter de corte. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	

37
	No usar en caso de emergencia en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2cm. Con plotter de corte. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	[bookmark: _GoBack]$
	$
	$

	

38
	Cuarto de máquinas en lamina galvanizado calibre 22, canto de 2 cm, con plotter de corte. 30 x 15 cm. Instalación con base en madera MDF con pegante a pared.


	450 
	$
	$
	$
	$

	
	TOTALES
	 
	$
	$
	$
	$




VALOR TOTAL SIN IVA: ____________________________pesos m/l ($______________)

VALOR TOTAL CON IVA: _____________________________pesos m/l ($______________)


Firma del representante legal

Nombre del representante legal

