ANEXO No 1CONDICIONES TECNICAS 


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	Ladrillo prensado macizo 24,5x12x5,5 cm
	Unidad
	2160
	

	2
	Adoquín tipo corbatín 10x20x6 cm tránsito vehicular y tránsito vehicular.
	Unidad
	450
	

	3
	Pintura diluible en agua cuñete: 100% acrílica súper lavable de acabado mate, especialmente diseñada para uso exterior; patios revocados, patios sin vitrificar, bloque a la vista y zonas comunes de alto tráfico. Bajo salpique, alta impermeabilidad, Alta resistencia a la intemperie y al ataque de hongos. Excelente cubrimiento y óptima adherencia, acabado terso, hidro- repelente, con alta retención del color y lavabilidad.
	Cuñete
	20
	

	4
	Pintura diluible en aceite Galón: Esmalte 3 en 1 Sintético Brillante, tipo 1 de secamiento al aire para superficies metálicas, retarda proceso de corrosión, es inhibidor, diseñado para proteger y decorar en un solo paso, no requiere base anticorrosiva, de excelente adherencia y durabilidad
	Galón
	19
	

	5
	Anticorrosivo: De rápido secado y excelente adherencia sobre metales ferrosos
	Galón
	3
	

	6
	Thiner Galón: Disolvente para anticorrosivo, barniz, esmalte etc.
	Galón
	2
	

	7
	Pintura para madera
	Galón
	6
	

	8
	Laca para madera
	Galón
	6
	

	9
	Silicona: Sellador de silicona de 1 componente en base acética cartucho de 300 ml.
	Unidad
	4
	

	10
	Impermeabilizante: aditivo líquido blanco con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante 4,5 kg
	Unidad
	3
	

	11
	Bóxer: Pegante a base de policloropreno de rápido secado, color amarillo
	Galón
	3
	

	12
	Pegante para PVC: x1/4 galón x 946 cm3
Soldadura líquida para tubos y accesorios de PVC.
Resistencia a la presión hidrostática: 2.8 MPA (400 Psi).
	Galón
	1
	

	13
	Limpiador PVC
	Galón
	
	

	14
	Estuco plástico cuñete 5 galones en pasta, ideal para obtener superficies lisas, libre de poros, lavable.
	Unidad
	3
	

	15
	Diluyente para pintura
	Unidad
	1
	

	16
	Témperas (grande colores primarios y secundarios)
	Unidad
	20
	

	17
	Pinturas para señales de tránsito (amarilla y blanca)
	Unidad
	2
	

	18
	Cemento gris x 50 kilos. De Alta retención de agua que garantiza una excelente manejabilidad. Estabilidad en sus propiedades de fraguado, resistencia y color.
	Bulto
	11
	

	19
	Cemento blanco: Saco de cemento blanco de uso general x 20 kg
	Unidad
	5
	

	20
	Pegacor de 25 kilos Adhesivo en polvo premezclado, de base cementosa.
	Unidad
	2
	

	21
	Bloque
	Unidad
	218
	

	22
	Brocha de 1": con cerdas naturales, mango plástico negro y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.
	Unidad
	6
	

	23
	Brocha de 2": con cerdas naturales, mango plástico negro y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.
	Unidad
	6
	

	24
	Brocha de 3": con cerdas naturales, mango plástico negro y una perforación en la punta para su fácil almacenamiento.
	Unidad
	6
	

	25
	Rodillo de felpa: con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, libre de residuos, 9”
	Unidad
	16
	

	26
	Rodillo de felpa: con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, libre de residuos, 1”
	Unidad
	5
	

	27
	Rodillo de felpa: con unión metálica y mango tubular en plástico para un mejor agarre, libre de residuos, 3”
	Unidad
	20
	

	28
	Disco pulidora: abrasivo corte de acero de 4.1/2”
	Unidad
	25
	

	29
	Disco pulidora esmeril de 4.1/2”
	Unidad
	2
	

	30
	Hoja de segueta: bimetálica, flexible, con dientes de aleación templada
	Unidad
	30
	

	31
	Nylon para guadaña: rollo x100 mt, Hilo fabricado en nylon de alta resistencia. Longitud: 100 metros. Presentación en carrete.
	Unidad
	6
	

	32
	Chazo plástico de 1”
	Unidad
	200
	

	33
	Tablón cerámico de gres 30x30
	M2
	31
	

	34
	Gravilla No. 2 
	Bulto
	8
	

	35
	Mineral color amarillo
	Kilo
	20
	

	36
	Asiento para baño alongado Blanco
	Unidad
	5
	

	37
	Botón plástico cromado para sanitario dual alongado
	Unidad
	8
	

	38
	Bisagra 3” para puerta
	Unidad
	13
	

	39
	Panel Led de 18W Luz Blanca Cálida 225x225x20mm
	Unidad
	10
	

	40
	Breakers de circuito 30 Amperios
	Unidad
	30
	

	41
	Cinta tapagoteras: De 15 cms x 10 metros, Espesor 0.7 m/m Resistencia al pelado: 1,53kg/cm Resistencia a U.V Temperatura de aplicación: +5°C-80°C Temperatura de servicio: -30°C-80°C.
	Rollo
	3
	

	42
	Estuco plástico cuñete
	Unidad
	2
	

	43
	Tapetes de caucho o vinilo (por metro cuadrado)
	Unidad
	48
	

	44
	Chapas (de perillas puertas de aluminio)
	Unidad
	18
	



ANEXO No 1.1

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO

Con el fin de garantizar la calidad del servicio y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en procesos iguales al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados cuya suma supere el cien por ciento (100%) del valor total del presente proceso, con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones y/o actas de liquidación. 

Nota: Para la acreditación de la experiencia en el presente proceso solo se tendrá en cuenta actas de liquidación o certificación contractual, en ambos casos estos deberán contener como mínimo la siguiente información:

Nombre del contratista 
Nombre, dirección, teléfono del contratante.  
Objeto del contrato certificado. 
Número de contrato. 
Porcentaje de participación (para el caso de consorcios y uniones temporales). 
Valor del contrato. Cuando la certificación no refiera el valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al valor histórico del SMMLV, tomando como valor contratado el inicial. 

	
	

	2
	
CAPACIDAD OPERATIVA 

El oferente mediante certificación firmada por el representante Legal, deberá certificar que cuenta con los medios logísticos y talento Humano necesarios para la entrega de los bienes requeridos en la presente invitación, igualmente deberá certificar que los costos que impliquen la contratación de funcionarios y/o medios logísticos, serán responsabilidad única y exclusiva del contratista.
	
	

	3
	
CALIDAD Y CAMBIO DE LOS BIENES
 

El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal de la empresa en la cual garantice como mínimo seis (6) meses la calidad para los elementos y si es el caso cambiarlo ya sea porque resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales, se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Villavicencio, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, debiendo recoger los elementos en el almacén de Intendencia de la Metropolitana de Villavicencio.
	
	

	4
	SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


El oferente deberá certificar por escrito que garantizará durante la ejecución del contrato, las condiciones básicas para el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo, conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente relacionada con el sector trabajo.

Adicionalmente deberá manifestar que cumplirá con lo dispuesto en cumplimiento a la resolución 0312 de 2019 “ por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST.

Así mismo el oferente deberá certificar por escrito que adoptara todas las medidas y protocolos, dispuestos por el gobierno, para prevenir el riesgo de contagio frente al Coronavirus COVID-19, como lo es la dotación de elementos de protección, bioseguridad y demás para el personal que realizará la entrega de los elementos de ferretería y construcción.
	
	

	5
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El oferente deberá diligenciar el FORMULARIO No. 4 - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, donde se compromete con la Policía metropolitana de Villavicencio al cumplimiento de los parámetros ambientales. 

Criterios para compras públicas sostenibles: Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los oferentes y futuros contratistas deberán presentar certificación que dieron lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva; cualquier infracción ambiental por omisión de  permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista.

Igualmente, el contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante especificaciones técnicas, fichas técnicas), así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambientales competentes. 

A fin de no poner en riesgo la calidad del producto a adquirir, el oferente y futuro contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes estén constituidos con un porcentaje de material reciclable (en lo posible superar al 50%), o provenir de una fuente sustentable, (declaración del fabricante, especificaciones técnicas, ficha técnica) de igual forma evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados por las autoridades ambiéntales competentes

El oferente deberá cumplir con estipulado en la normatividad vigente, en lo que respecta a medio ambiente, COMPRAS VERDES: De acuerdo a la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014” – ETAPA DE PLANEACIÓN – Estudios previos – Conceptos – Compras verdes, Compra sostenible, eco eficiencia y gestor ambiental - Criterios Para las Compras públicas sostenibles Numeral 1 al 5.7. 
	
	

	6
	El oferente se compromete a ofertar la totalidad de los ítems de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades requeridas.
	
	






FIRMA _____________________________
Representante Legal
No. Cedula de Ciudadanía
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