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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
53200C0977 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTERIA Y CAREPA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTERIA Y CAREPA

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

La ley 336 de 1996 “Estatuto General de Transporte” indica: 

En su Artículo 2°:
“la seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye, prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.”

En su Artículo 3°:
“Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. (…)”

Para dar cumplimiento a lo anterior se requiere implementar un mantenimiento en los aeropuertos para garantizar adecuadamente su operación y servicio.

A la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil por disposición gubernamental le corresponde la prestación de servicios aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del país, y administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad y los de propiedad de la Nación.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil debe propender por el cumplimiento del Reglamento Aeronáutico de Colombia en los aeropuertos bajo su administración garantizando su buen funcionamiento. 

Actualmente los aeropuertos Berastegui de Ciénaga de Oro, y Los Garzones de Montería en el departamento de Córdoba y el aeropuerto Antonio Roldan Betancourt de Carepa en el departamento de Antioquia, cuenta con áreas de franjas de seguridad y zonas verdes susceptibles de rocería y mantenimiento rutinario, predominando coberturas vegetales de rastrojos bajos y malezas proliferadas en esas áreas. 

Adicionalmente dichos aeropuertos poseen una red de canales de evacuación de aguas lluvias que requieren intervención con el mantenimiento correspondiente a la limpieza, retiro de cobertura vegetal invasiva, retiro de sedimentos, limpieza y recolección de basuras de los puntos de descarga de los descoles y de las canales mismas, incluyendo la disposición final de estos residuos generados. 

También se realizará la Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante

a cualquier distancia en botadero autorizado. Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad o zonas verdes

Estas obras brindarán condiciones de operación segura, garantizando que las ayudas visuales como luces de borde pista permanezcan visibles y otras radio ayudas importantes para la navegación aérea; adicionalmente se genera una disminución en el riesgo de inundación en las áreas que comprenden el lado aire y por consiguiente una disminución en la atracción de aves mitigando así el peligro aviario que se pueda generar.

La no actuación inmediata sobre la corrección del problema generaría un cierre inminente de las operaciones aéreas, con las consecuencias nefastas que acarrearía para la región dicha medida. Para la importancia del aeródromo es necesario adelantar trabajos que nos permitan superar estas deficiencias encontradas.

Teniendo en cuenta el diagnóstico actual y que la operación de las infraestructuras es continua, la Unidad Administrativa Espacial de Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar el   mantenimiento en zonas de seguridad y canales, con el fin de realizar de forma permanente las actividades necesarias para responder a las necesidades de las infraestructuras y ejecute los correctivos inmediatos donde se presenten condiciones que restrinjan o limiten la efectiva prestación de los servicios a la operación aérea y a los diferentes usuarios.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad específicamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodal, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.

Por consiguiente, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar una persona natural o jurídica mediante un proceso de selección abreviada de menor cuantía, al alcance de las disponibilidad presupuestal para los Aeropuertos Berastegui de Ciénaga de Oro, y Los Garzones de Montería en el departamento de Córdoba y el aeropuerto Antonio Roldan Betancourt de Carepa en el departamento de Antioquia, que ejecute actividades de mantenimiento que garanticen la seguridad, operatividad, eficacia, funcionalidad y servicio, bajo la normatividad y los lineamientos establecidos por la Entidad.

Diagnóstico General Aeropuerto Berastegui en Ciénaga de Oro

Ciénaga de Oro es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Córdoba. Parte de la Subregión del Medio Sinú.
El Aeropuerto de Berástegui es un aeropuerto que sirve a la ciudad de Ciénaga de Oro en el Departamento de Córdoba de Colombia. El aeropuerto se encuentra a 17 kilómetros al oeste de la localidad, cerca del pueblo de Berástegui.
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Berástegui Airport es un aeropuerto pequeño en Córdoba, Colombia. El aeropuerto está situado en la latitud 8,88532 y la longitud -75,68219. El código OACI de este aeropuerto es SKBR. Los otros aeropuertos más cercanos son Los Mochuelos, Los Garzones, San Pablo, y Mundo Nuevo.

Berástegui no publica METAR, la estación meteorológica más cercana está Aeropuerto Los Garzones, que está 17 km de distancia. La región de información de vuelo (FIR) es Barranquilla.

Lado aire: De acuerdo con la evaluación realizada al aeropuerto, es necesario:

•	Mantenimiento de zonas verdes. rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.  
•	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.  
•	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad
•	
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Diagnóstico General del Aeropuerto Los Garzones de Montería - Córdoba: 

Montería es un municipio colombiano, capital del departamento de Córdoba. Está ubicado al noroccidente del país en la región Caribe Colombiana, se encuentra a orillas del río Sinú, por lo que es conocida como la "Perla del Sinú". Es considerada la capital ganadera de Colombia; anualmente celebra la feria de la Ganadería durante el mes de junio. Es además, un importante centro comercial y universitario, reconocida como una de las ciudades colombianas con mayor crecimiento y desarrollo en los últimos años y por impulsar el desarrollo sostenible.6

La ciudad es la capital de Córdoba desde 1952, cuando este territorio se separó del departamento de Bolívar. Es el centro administrativo, cultural, económico y político de la región cordobesa, siendo sede de certámenes turísticos y festividades.8 Junto con los municipios de Cereté, San Pelayo, Ciénaga de Oro y San Carlos conforman el Área metropolitana de Montería. 
El Aeropuerto Los Garzones (IATA: MTR, OACI: SKMR) está ubicado a 10 km del centro de la ciudad de Montería, Córdoba (Colombia). A él prestan servicio comercial nacional las aerolíneas Avianca, LATAM Colombia, EasyFly.

En 2008 se le adjudicó mediante un proceso licitatorio al consorcio "AirPlan" formado por las siguientes empresas: Malibú S.A.; Fernando Mazuera y Cía., Información y Tecnología S.A., Portales Urbanos S.A., Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales (Socinsa), Super tiendas y Droguerías Olímpica, Noarco S.A. y Servicios Integrales para Redes y Comunicaciones que, junto a la empresa china CAH Colombia, proponen obras entre las que se encuentran la construcción de un nuevo terminal, reacondicionamiento de las pistas y calles de rodaje y nuevos sistemas de seguridad.

Actualmente Los Garzones recibe entre 15 y 21 vuelos comerciales por día, logrando movilizar a más de 83.000 pasajeros mensuales, sin embargo el número de operaciones diarias es mucho mayor debido a la presencia de aeronaves de enseñanza, militares, gubernamentales y de aviación general. También es base de operaciones de EasyFly, por lo que cuenta con pernocta de aeronaves tipo ATR-42 y tripulaciones en la ciudad. Es el cuarto aeropuerto más importante en la Costa Caribe colombiana detrás de los terminales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta respectivamente.
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Como el lado aire y tierra de este aeropuerto están concesionados, las actividades a realizar son el lote DVOR en la vía de acceso al aeropuerto Los Garzones y el lote ALS en el sector sur oriental del aeropuerto Los Garzones


Diagnóstico General del Aeropuerto Antonio Roldan Betancourt de Carepa - Antioquia: 

Carepa es un municipio de Colombia Fundado Por Benítez Alias "Sasa" en el año 1950, localizado en la subregión de Urabá en el departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Apartadó, por el este con el departamento de Córdoba, por el sur con el municipio de Chigorodó y por el oeste con el municipio de Turbo. Su cabecera dista 317 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Su extensión es de 380 kilómetros cuadrados.
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El Aeropuerto Antonio Roldán Betancourt anteriormente: Aeropuerto Los Cedros (IATA: APO, OACI: SKLC) es un aeropuerto nacional ubicado en el municipio de Carepa en Colombia y sirve al municipio de Apartadó. En ocasiones de emergencia es el aeropuerto alterno de la ciudad de Montería. el aeropuerto fue nombrado en honor al exgobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancourt.

El 31 de julio de 2008 asumió el concesionario Air Plan la administración del terminal, el cual tiene la misión de realizar remodelación y reacondicionamiento del terminal, pista y calles de rodaje, entre otras.

En 2016 Carepa recibió a 210,550 pasajeros, mientras que en 2017 recibió a 201,330 pasajeros según datos publicados por el Grupo Aeroportuario del Sureste.
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Como el lado aire y tierra de este aeropuerto están concesionados, las actividades a realizar son el lote DVOR en el sector occidental del aeropuerto de Carepa y el lote Radar, contiguo al terminal y torre de control del aeropuerto.


3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
5. FORMA DE PAGO
Según lo establecido en el Documento Base o Documento Tipo
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Remitirse al FORMATO 8A- Especificaciones Técnicas del presente proceso de contratación.
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse para el desarrollo del contrato , deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
No aplica  
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) ingeniero ambiental, ingeniero civil residente
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	[Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Un (1) ingeniero ambiental, ingeniero civil residente 
	Experiencia profesional de mínimo un (1) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública; con Matrícula profesional vigente.
	Certificar un (1) años en experiencia especifica de CONSTRUCCION O CONFORMACION O ADECUACION O MANTENIMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD O ROCERIAS DE FRANJAS DESEGURIDAD.



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
Guadañas
Tractor con cortadora de pasto (Según el aeropuerto).
Vehículos para botada de material, tipo volqueta, camión o camioneta.
Retroexcavadora de oruga o llantas, para el aeropuerto de Condoto.
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
No aplica 
9. OBRAS PROVISIONALES:
No aplica 
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
No se requieren permisos, licencias y autorizaciones para la ejecución del presente proyecto.  
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
No aplica 
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
· American Society for Testing and Materials ASTM.
· Anexo 14 de la OACI.
· Reglamento Aeronáutico Colombiano
· Manual de Diseño de Aeródromos, OACI, 2014
· Documento OACI 9137 parte 9, Métodos de mantenimiento de aeropuertos.
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______________________________________________
JHON JAIRO SALAZAR CABRERA
Ingeniero ambiental – contratista 
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AEROPUERTO BERASTEGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA

1 x

Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de 

seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no 

boscosas.  

Ha 33,00 4 132,00 $ 745.683,00 $ 98.430.156,00

2 x

Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de 

evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en 

botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de 

canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.  

Ml 4.122,00 3 12.366,00 $ 6.525,00 $ 80.688.143,00

3 x

Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del 

cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la 

fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. 

Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero 

autorizado

Ml 4.178,00 3 12.534,00 $ 5.000,00 $ 62.670.000,00

4 x

Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad 

y/o zonas verdes.

Ha 30,00 3 90,00 $ 232.256,00 $ 20.903.040,00

5 x

Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas.  

Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero 

autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas 

del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio.  Se requiere se realice el 

tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.

Un 25,00 1 25,00 $ 1.420.103,00 $ 35.502.575,00

AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELIBANO - CORDOBA

1 x

Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de 

seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no 

boscosas.  

Ha 10,00 4 40,00 $ 715.100,00 $ 28.604.000,00

2 x

Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de 

evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en 

botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de 

canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.  

Ml 1.700,00 3 5.100,00 $ 6.523,00 $ 33.267.300,00

3 x

Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del 

cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la 

fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. 

Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero 

autorizado

Ml 2.500,00 3 7.500,00 $ 5.000,00 $ 37.500.000,00

4 x

Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o  

herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material 

vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero 

oficial.

ML 2.500,00 3 7.500,00 $ 4.227,00 $ 31.702.500,00

5 x

Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad 

y/o zonas verdes.

Ha 10,00 3 30,00 $ 208.213,00 $ 6.246.390,00

6 x

Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas.  

Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero 

autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas 

del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio.  Se requiere se realice el 

tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.

Un 21,00 1 21,00 $ 1.358.199,00 $ 28.522.179,00

AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERÍA - CORDOBA

1 x

Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de 

seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no 

boscosas.  

Ha 22,00 5 110,00 $ 729.238,00 $ 80.216.180,00

2 x

Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del 

cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la 

fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. 

Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero 

autorizado

Ml 4.000,00 3 12.000,00 $ 6.800,00 $ 81.600.000,00

3 x

Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de 

seguridad y/o zonas verdes

Ha 20,00 3 60,00 $ 232.256,00 $ 13.935.360,00

4 x

Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas.  

Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero 

autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas 

del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio.  Se requiere se realice el 

tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.

Un 2,00 1 2,00 $ 1.420.103,00 $ 2.840.206,00

AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR - CAREPA

1 x

Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del 

aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de 

seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no 

boscosas.  

Ha 4,00 5 20,00 $ 729.238,00 $ 14.584.760,00

2 x

Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de 

evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en 

botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de 

canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.  

Ml 600,00 5 3.000,00 $ 6.426,00 $ 19.278.000,00

3 x

Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del 

cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la 

fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. 

Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero 

autorizado

Ml 1.800,00 2 3.600,00 $ 6.800,00 $ 24.480.000,00

4 x

Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de 

seguridad y/o zonas verdes

Ha 4,00 4 16,00 $ 232.256,00 $ 3.716.096,00

$ 704.686.885,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 5.313.115,00

VALOR TOTAL $ 710.000.000,00

SUBTOTAL OBRAS 
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