





FICHA TECNICA 
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA ELECTRONICA 
 N°. SASI 006 DE 2025

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a especificar en la presente ficha técnica las especificaciones para el proceso en la Selección Abreviada - Subasta Inversa N°. 005 de 2025, teniendo en cuenta lo siguiente:  


1. OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN.


OBJETO: 

[bookmark: _Hlk177659420]Prestar los servicios de intervenciones metrológicas, incluidos repuestos para los Equipos Isotérmicos y medidores de temperatura y humedad para la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima.

CLASIFICACIÓN UNSPSC:

	[bookmark: _Hlk199356815]CODIGO 
UNSPSC
	SEGMENTO 
	FAMILIA 
	CLASE 
	PRODUCTO 

	

81101605 
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios Profesionales De Ingeniería y Arquitectura
	16
Ingeniería Mecánica
	05
Servicios Electromecánicos 

	81101703
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios Profesionales De Ingeniería y Arquitectura
	17
Ingeniería eléctrica y electrónica
	03
Servicios de pruebas técnicas

	81101706
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios Profesionales De Ingeniería y Arquitectura
	17
Ingeniería eléctrica y electrónica
	06
Mantenimiento de equipos de impresión 

	81141504
	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	14
Tecnologías de fabricación 
	15
Control de calidad
	05
Desarrollo de estándares de producción 



IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, consagra que, “las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, corresponden a su esencia y naturaleza. (...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de buena administración”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la necesidad indicada en el presente documento se satisface con la celebración de uno o varios contratos que, de acuerdo con sus elementos esenciales y naturales corresponden a: 

	Obra
	

	Consultoría
	

	Prestación de servicios
	     X 

	Concesión
	

	Compraventa
	

	Suministro
	

	Arrendamiento
	

	Comodato
	

	Mandato
	

	Convenio de asociación
	

	Donación 
	

	Otro 
	


				Tabla 2. Tipología de contratos
				
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En el contrato a celebrar, son requeridas las siguientes especificaciones técnicas, las cuales deberán garantizarse por parte del contratista seleccionado, durante todo el término de ejecución del contrato: 


TABLA 5. GRUPO 3 

INTERVENCIONES METROLÓGICAS TERMÓMETROS Y TERMOHIGRÓMETROS
Fuente. Oficina de Laboratorios y Control de Calidad

	LABORATORIO SOLICITANTE
	ITEM
	CANTIDAD
	UNIDAD
	NOMBRE DE EQUIPO O INSTRUMENTO
	MARCA, MODELO Y SERIE
	IDENTIFICACIÓN INTERNA
	
CALIBRACIÓN
SI O NO
  (ESPECIFIQUE EL O LOS PUNTO(S) DE CALIBRACIÓN DE INDICACIÓN, HUMEDAD Y/O TEMPERATURA)
	SE REQUIERE PILAS  
SI - NO
	CODIGO UNSPSC

	LFQAB
	1
	1
	Unidad
	Termohigrometro
	Marca: Control Company, Modelo EMR899HG, S/N: 07A13
	08301-1
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 20°C, 25°C / H: 20%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Dos (2) baterías Alcalinas AAA de 1.5 V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	2
	1
	Unidad
	Termómetro Infrarrojo
	Marca Extech, Modelo 42470, S/N: Z198426
	13684
	SI
Puntos de Calibración: 
T: -22°C, 0°C, 8°C y 20°C
	SI
Una (1) Batería de 9V tipo 6F22
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	3
	1
	Unidad
	Termohigrómetro
	Marca Lufft, modelo Opus 20 THI, S/N 019.1113.0802.020
	25657
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 25°C, 35°C / H: 20%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Ocho (8) baterías Alcalinas AA de 1.5 V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	4
	1
	Unidad
	Termohigrómetro
	Marca Lufft, modelo Opus 20 THI, S/N 020.1113.0802.020
	25656
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 10°C, 23°C, 30°C / H: 10%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Ocho (8) baterías Alcalinas AA de 1.5 V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	5
	1
	Unidad
	Termohigrómetro
	Marca Lufft, modelo Opus 20 THI, S/N 021.1113.0802.020
	25651
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 18°C, 22°C, 26°C / H: 20%HR, 45%HR, 70%HR
	SI
Ocho (8) baterías Alcalinas AA de 1.5 V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	6
	1
	Unidad
	Termohigrómetro
	Marca Lufft, modelo Opus 20 THI, S/N 023.1113.0802.020
	25655
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 25°C, 35°C / H: 25%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Ocho (8) baterías Alcalinas AA de 1.5 V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	7
	1
	Unidad
	Termohigrómetro
	Marca Lufft, modelo Opus 20 THI, S/N 025.1113.0802.020
	25654
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 22°C, 30°C / H: 20%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Ocho (8) baterías Alcalinas AA de 1.5 V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	8
	1
	Unidad
	Termohigrómetro
	Marca Lufft, modelo Opus 20 THI, S/N 008.1116.0802.033
	25594
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 10°C, 20°C, 30°C / H: 15%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Ocho (8) baterías Alcalinas AA de 1.5 V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	9
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Marca JRI, Modelos LORA SPY DIG - 12347, S/N: AD20258057 / PO192815137
	28445 / 28504
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 22°C, 30°C / H: 20%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	10
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Marca JRI, Modelos LORA SPY DIG - 12347, S/N: AD20258059 / PO192695270
	28447 / 28497
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 10°C, 20°C, 30°C / H: 15%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	11
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Marca JRI, Modelos LORA SPY DIG - 12347, S/N: AD20258071 / PO192815269
	28448 / 28514
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 25°C, 35°C / H: 25%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	12
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Marca JRI, Modelos LORA SPY DIG - 12347, S/N: AD20258075 / PO192815228
	28450 / 28511
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 10°C, 23°C, 30°C / H: 10%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	13
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Marca JRI, Modelos LORA SPY DIG - 12347, S/N: AD20258089 / PO192695235
	28454 / 28493
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 25°C, 35°C / H: 20%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	14
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Marca JRI, Modelos LORA SPY DIG - 12347, S/N: AD20258100 / PO192695143
	28456 / 28492
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 22°C, 30°C / H: 20%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	15
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Marca JRI, Modelos LORA SPY DIG - 12347, S/N: AD20258121 / PO191630016
	28457 / 28484
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 20°C, 30°C / H: 20%HR, 45%HR, 80%HR
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	16
	1
	Unidad
	Termolactodensimetro
	Marca Gerber Instruments, Modelo AG 8307 Effretikon Switzerland, TLD2
	Por asignar
	SI
Puntos de Calibración: 
T: 15°C, 20°C / D: 27°Q, 32°Q y 35°Q (cada uno a 15°C y 20°C)
	NA
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQAB
	17
	1
	Unidad
	Registrador de Temperatura tipo Datalogger
	Marca DeltaOhm, Modelo HD32.8.16, S/N: 20028977
	28407
	Sonda Tipo J 3893-3-4/10838-3 a -80°C,  -60°C y -65°C en el Canal A3
Sonda Tipo J 3893-3-2/10838-5 a 20°C, 70°C, 80°C y 100°C en el Canal B1
Sonda Tipo K 3893-1-2/10838-6 a 60°C, 105°C y 550°C en el Canal C2
Sonda Tipo K 3893-1-1/10838-9 a 70°C, 100°C, 105°C y 550°C en el Canal D1
Sonda Tipo K 3893-2-2/10838-10 a -80°C,  -60°C, -65°C, -30°C, -20°C y -18°C en el Canal D2
	NO
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	18
	1
	Unidad
	Termohigrometro datalogger
	YOWESA-DW-21E-220228DWL0125135
	28714
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	Suministro de pilas
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	19
	1
	Unidad
	Termohigrometro datalogger
	YOWESA-DW-21E-220228DWL0125091
	28715
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	Suministro de pilas
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	20
	1
	Unidad
	Termohigrometro datalogger
	YOWESA-DW-21E-220228DWL0125092
	28716
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	Suministro de pilas
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	21
	1
	Unidad
	Termohigrometro datalogger
	YOWESA-DW-21E-220228DWL0125089
	28717
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	Suministro de pilas
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	22
	1
	Unidad
	Termohigrometro datalogger
	YOWESA-DW-21E-220228DWL0125093
	28718
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	Suministro de pilas
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	23
	1
	Unidad
	Termometro de vidrio
	Promolab
	402-060
	37°C+/-2;                                  55°C+/-2;                                  95°C+/-3
	NA
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	24
	1
	Unidad
	Termohigrometro digital infrarojo
	EXTECH         42515  12039893
	13007
	No Aplica HUMEDAD                                                    4, 22 y -10°C
	Suministro de pilas
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	25
	1
	Unidad
	Termohigrometro digital infrarojo
	FLUKE                561       21740482
	15035
	No Aplica HUMEDAD                                                    4, 22 y -10°C
	Suministro de pilas
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	26
	1
	Unidad
	Termometro Easy Log USB Logger,SST Temp (TW-USB-1-PRO)
	THERMOWORKSTW-USB-1-PRP 010019483  010019172  010019347 010019126    SON 4 TERMOCUPLAS
	NA
	5, 36, 60 y -20 Rango de medición -40 a 125ºC              PARA LAS (4 TERMOCUPLAS  SE REQUIERE CERTIFICADO INDIVIDUAL PARA CADA TERMOCUPLA TOTAL:4
	SI por cada termocupla
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	27
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolución TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial:PO191630041
	28485
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	28
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial:PO192815178
	28509
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	29
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO193085050
	28521
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	30
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 191690175
	28490
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	31
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 193085022
	28517
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	32
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 193085055
	28523
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	33
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 192815105
	28500
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	34
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 191630042
	28486
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	35
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 192815126
	28503
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	36
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 192815116
	28502
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	37
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 192695257
	28496
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	38
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 192815036
	28498
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	39
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 192695246
	28495
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	40
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 192815163
	28505
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	41
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 193085023
	28518
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	42
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO 193085099
	28525
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMAB
	43
	1
	Unidad
	Termohigrómetro / Sonda
	Sensor de Humedad Relativa y temperatura digital evolution TH -30°+70°C / 0-100%HR / Ø11, Marca: JRI, Referencia: 12347, Número de Serial: PO
	28519
	30, 50 y 70% HUMEDAD         10, 20 y 30 °C TEMPERATURA
	SI
Una (1) Batería AA de Li-SOCl2 de 3.6V
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	44
	1
	Unidad
	Termo higrómetro
	MARCA: Control Company,   
MODELO: 4410 y SERIE: 91077392
	 I-FQ-EQ-011
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	45
	1
	Unidad
	Termo higrómetro
	MARCA: Control Company, MODELO: 4410 y SERIE: 91052371
	I-FQ-EQ-012
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	46
	1
	Unidad
	REGISTRADOR DE DATOS OPUS 20 E PARA SENSORES EXTERNOS
	MARCA: Lufft,  MODELO: OPUS 20E y SERIE: 046.0413.1005.010
	I-FQ-EQ-048
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	47
	1
	Unidad
	REGISTRADOR DE DATOS OPUS 20
	MARCA: Lufft, MODELO: OPUS 20, SERIE:  251.1013.0802.020
	I-FQ-EQ-050
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	48
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1 Serie : F29093/AB1958/F29054/AB1962/
F290814/F29041 
	I-FQ-EQ-081A
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	49
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1 Serie : F29093/AB1958/F29054/AB1962/
F290814/F29041 
	I-FQ-EQ-081B
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	50
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1 Serie : F29093/AB1958/F29054/AB1962/
F290814/F29041
	I-FQ-EQ-081C
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	51
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1 Serie : F29093/AB1958/F29054/AB1962/
F290814/F29041 
	I-FQ-EQ-081D
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	52
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1 Serie : F29093/AB1958/F29054/AB1962/
F290814/F29041
	I-FQ-EQ-081E
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	53
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1 Serie : F29093/AB1958/F29054/AB1962/
F290814/F29041 
	I-FQ-EQ-081F
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/30/ 40 / 50 / 75/80
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	54
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1  Serie: F22709 / F26590 /
F26605 /
F26630
	I-FQ-EQ-081G
	No Aplica
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C) 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 28/30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	55
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1  Serie: F22709 / F26590 /
F26605 /
F26630
	I-FQ-EQ-081H
	No Aplica
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C) 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 28/30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	56
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1  Serie: F22709 / F26590 /
F26605 /
F26630
	I-FQ-EQ-081I
	No Aplica
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C) 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 28/30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	57
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca: JRI MAXANT Modelo:SIRIUS / SPY RF N1  Serie: F22709 / F26590 /
F26605 /
F26630
	I-FQ-EQ-081J
	No Aplica
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C) 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 28/30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	58
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca:  JRI ModeloLORA SPY D1 915_V2  Serie: FC24176337
	I-FQ-EQ-112A
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/ 30 / 50/70/80/85/90
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	59
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca:  JRI ModeloLORA SPY D1 915_V2  Serie: FC24176034
	I-FQ-EQ-112B
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/ 30 / 50/70/80/85/90
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	60
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca:  JRI ModeloLORA SPY D1 915_V2  Serie: FC24176334
	I-FQ-EQ-112C
	PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE HUMEDAD (%)  25/ 30 / 50/70/80/85/90
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)10/ 15 / 18 / 20 / 22 /  25 / 30
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFMDMYOT
	61
	1
	Unidad
	Sistema de Monitoreo Sirius
	Marca:  JRI ModeloLORA SPY D1 915_V2  Serie: FC24176397
	I-FQ-EQ-112D
	No Aplica
 PUNTOS DE CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA (°C)
 -30 / 15 /  20 / 21 /  25 /60/ 70/ 80
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMBPFYOT
	62
	1
	Unidad
	Termohigrómetro
	Marca Therm Pro Modelo TP-55 Serie X002R57JZB
	28802
	Temperatura °C (18, 20 y 22)°C y Humedad Relativa %(40, 50, 65)%
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LMBPFYOT
	63
	1
	Unidad
	Termómetro Infrarrojo
	Marca DeltaTRAK
Modelo 15006-40
Serie 14117930042
	24400
	44°C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	64
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 234.1013.0802.020
	EQ-FQ-129
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	65
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 233.1013.0802.021
	EQ-FQ-130
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	66
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 242.1013.0802.022
	EQ-FQ-131
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	67
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 232.1013.0802.023
	EQ-FQ-132
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	68
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 241.1013.0802.024
	EQ-FQ-133
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	69
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 252.1013.0802.025
	EQ-FQ-134
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	70
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 247.1013.0802.026
	EQ-FQ-135
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	71
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 236.1013.0802.027
	EQ-FQ-136
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	72
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 244.1013.0802.028
	EQ-FQ-137
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	73
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 240.1013.0802.029
	EQ-FQ-138
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	74
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 246.1013.0802.030
	EQ-FQ-139
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	75
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 245.1013.0802.031
	EQ-FQ-140
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	76
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO
	Marca: LUFFT  
Modelo:  OPUS20 THI
Serie: 239.1013.0802.032
	EQ-FQ-141
	SI
30 %, 50 % y 70 %  HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	77
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258002
	EQ-FQ-210
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	78
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258005
	EQ-FQ-211
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	79
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258007
	EQ-FQ-212
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	80
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258008
	EQ-FQ-213
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	81
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258009
	EQ-FQ-214
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	82
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258010
	EQ-FQ-215
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	83
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258017
	EQ-FQ-216
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	84
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258018
	EQ-FQ-217
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	85
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258019
	EQ-FQ-218
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	86
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258020
	EQ-FQ-219
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	87
	1
	Unidad
	TERMOHIGROMETRO DATALOGGER 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258021
	EQ-FQ-220
	SI
30 %, 50 % y 70 % HR
10 °C, 20 °C y 30 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	88
	1
	Unidad
	DATALOGGER CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258022
	EQ-FQ-221
	SI
4 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	89
	1
	Unidad
	DATALOGGER CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258024
	EQ-FQ-222
	SI
-20 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	90
	1
	Unidad
	DATALOGGER CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258032
	EQ-FQ-223
	SI
4 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	91
	1
	Unidad
	DATALOGGER CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258036
	EQ-FQ-224
	SI
4 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	92
	1
	Unidad
	DATALOGGER CON SONDA EXTERNA DE TEMPERATURA 
	Marca: JRI
Modelo:  LORA SPY DIG 915
Serie: AD20258050
	EQ-FQ-225
	SI
-20 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	93
	1
	Unidad
	TERMÓMETRO DIGITAL CON RTD
	Marca: DIGI-SENSE/EUTECH INSTRUMENTS
No Serie: 294584 
	EQ-FQ-086 // 07694
	SI
2 °C, 10 °C y 37 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	94
	1
	Unidad
	TERMÓMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA TIPO K
	Marca: DELTA OHM
MODELO: HD32.8 THERMOCUOPLE DATALOGGER
No Serie: Indicador:12039097 // SONDA: CÓDIGO No. F0987 canal A1
	EQ-FQ-142
	SI

-20°C, 0°C, 5°C, 37°C, 105°C, 400°C y 600°C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	95
	1
	Unidad
	TERMÓMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA TIPO K
	Marca: DELTA OHM
MODELO: HD32.8 THERMOCUOPLE DATALOGGER
No Serie: Indicador:12039097 // SONDA: CÓDIGO No. F1550 canal A2
	EQ-FQ-142
	SI

-20°C, 0°C, 5°C, 37°C, 105°C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	96
	1
	Unidad
	TERMÓMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA TIPO K
	Marca: DELTA OHM
MODELO: HD32.8 THERMOCUOPLE DATALOGGER
No Serie: Indicador:12039097 // SONDA: CÓDIGO No. F1618 canal A3
	EQ-FQ-142
	SI

-20°C, 0°C, 5°C, 37°C, 105°C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	97
	1
	Unidad
	TERMÓMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA TIPO K
	Marca: DELTA OHM
MODELO: HD32.8 THERMOCUOPLE DATALOGGER
No Serie: Indicador:12039097 // SONDA: CÓDIGO No. F1627 canal A4
	EQ-FQ-142
	SI

-20°C, 0°C, 5°C, 37°C, 105°C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	98
	1
	Unidad
	TERMÓMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA TIPO K
	Marca: DELTA OHM
MODELO: HD32.8 THERMOCUOPLE DATALOGGER
No Serie: Indicador:12039097 // SONDA: CÓDIGO No. F1620 canal B1
	EQ-FQ-142
	SI

-20°C, 0°C, 5°C, 37°C, 105°C, 400°C y 600°C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	99
	1
	Unidad
	TERMÓMETRO DIGITAL CON TERMOCUPLA TIPO K
	Marca: DELTA OHM
MODELO: HD32.8 THERMOCUOPLE DATALOGGER
No Serie: Indicador:12039097 // SONDA: CÓDIGO No. F1552 canal B2
	EQ-FQ-142
	SI

-20°C, 0°C, 5°C, 37°C, 105°C, 400°C y 600°C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504

	LFQPFYOT
	100
	1
	Unidad
	TERMOMETRO DIGITAL 
	Marca: DISTECK
Modelo:  TEMP-CHEK
Serie: 13E106142
	EQ-FQ-178
	SI
0 °C, 5 °C, 37 °C
	SI
	81101605
81101703
81101706
81141504









· Nota para todos los grupos: Asegurar que el repotenciamiento y la calificación y demás actividades descritas en las especificaciones técnicas se realice por el personal con experiencia acreditada en mantenimiento de equipos isotérmicos de laboratorio de mínimo dos (2) años. Para el caso de las Autoclaves de marca Tuttnauer y Equipos de Refrigeración y Congelación de marca ThermoScientific (que incluye la línea o marca REVCO) así como de marca PHCBI (también conocidos de marca Panasonic), se deberá acreditar adicionalmente certificado expedido por la marca donde se declare la idoneidad para el servicio y repotenciamiento de dichos equipos.


2.  PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO:

[bookmark: _Hlk200476797][bookmark: _Hlk165297203][bookmark: _Hlk200476291]El presupuesto oficial de la presente contratación será hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 256.285.972) INCLUIDO IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR. 


GRUPO 3 El valor del contrato a celebrar para el grupo 3 será hasta por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE. ($ 59.167.117) INCLUIDO IVA, Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LEY A QUE HAYA LUGAR.


Nota 1: Los contratos que se deriven de este proceso de selección mediante subasta inversa electrónica serán de ejecución cerrada; es decir, se ejecutaran de conformidad a las cantidades exactas requeridas por el Invima. 

Nota 2: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podrán sobrepasar el valor del presupuesto oficial establecido para cada grupo por el INVIMA. 

Nota 3: El valor ofertado por los proponentes para cada ÍTEM en los formatos de oferta económica de precios unitarios para cada grupo, no podrá exceder el precio promedio del mercado señalado para cada uno de los grupos, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.


Atentamente,

Firma: ______________________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________
Nit _________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: ________________________________
C. C. No. ______________________ de ___________________________
Dirección   ___________________________________________________
Teléfonos ___________________________
Correo Electrónico: ____________________
Ciudad y Fecha   ______________________________________________________
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