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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS

	FICHA TÉCNICA ITEM 1

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA BLACK

	CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

	44103100

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

1. La resina Black, es una resina estándar para la impresora 3D, excelente para la impresión de superficies suaves y a la vez que es capaz de plasmar los más pequeños detalles. Es ideal para la presentación de prototipos o para piezas que posteriormente serán pintadas.
2. COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Precisión: Soporta resoluciones de impresión de 0.1, 0.05 mm
4. Material: fotopolímero
5. Tecnología: SLA / LFS
6. [image: ]Altura de la Capa: 100-50-25 micras 
7. Color: negro
8. Formato: Litro
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	FICHA TÉCNICA ITEM 2

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA WHITE
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	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

1. La resina White, es una resina estándar para la impresora 3D, excelente para la impresión de superficies suaves y a la vez que es capaz de plasmar los más pequeños detalles. Es ideal para la presentación de tus prototipos o para piezas que posteriormente serán pintadas. 
2. COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Precisión: Soporta resoluciones de impresión de 0.1, 0.05 mm
4. Material: Fotopolímero
5. Tecnología: SLA / LFS
6. Altura de la Capa: 100-50-25 micras 
7. [image: ]Color: Blanca
8. Formato: Litro
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	FICHA TÉCNICA ITEM 3

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA GREY

	CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

	44103100

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

1. La resina Grey, es una resina estándar para la impresora 3D, para prototipos en diseño y piezas funcionales. Excelente para captar los pequeños detalles.
2. COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Precisión: Soporta resoluciones de impresión de 0.1, 0.05 mm
4. Material: Fotopolímero
5. Tecnología: SLA / LFS
6. Altura de la Capa: 100-50-25 micras 
7. Color: gris
8. [image: ]Formato: Litro
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	FICHA TÉCNICA ITEM 4

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA FLEXIBLE

	CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

	44103100

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

1. La Resina Flexible es utilizada para imprimir piezas flexibles, con necesidad de ser dobladas o comprimidas para el correcto funcionamiento del modelo. Presenta una dureza Shore de 80A, que le atribuye un tacto suave y agradable a las piezas.
Esta dureza y acabado son muy similares a las de las suelas de los zapatos o neumáticos. Gracias a su bajo módulo de tracción y a una alta elongación, este material es el adecuado para imprimir elementos amortiguadores, embalajes, piezas flexibles o ergonómicas.
2. COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Longitud de onda: UV 405nm
4. Material: Fotopolímero
5. Tecnología: SLA / LFS
6. [image: ]Altura de la Capa: 100-50 micras 
7. Formato: Litro
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	FICHA TÉCNICA ITEM 5

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESIINA HIGH TEMP

	CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

	44103100

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

1. La Resina High Temp (Alta resistencia a temperatura) tiene la mayor resistencia a flexión bajo temperatura (HDT) de todas las resinas, 289ºC a 0.45MPa.
Con su baja expansión térmica y alto módulo de tracción se puede utilizar para imprimir modelos para pruebas ambientales, moldes y maestros para operaciones de fundición y termoconformado, de una forma mucha más rápida, económica e incluso más precisa que con los métodos convencionales.
2. COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Longitud de onda: UV 405nm
4. Material: Fotopolímero
5. Tecnología: SLA / LFS
6. Formato: Litro 
7. [image: ]Temperatura de reblandecimiento: 55.9°C / 289°C


	
	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS

	FICHA TÉCNICA ITEM 6

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA CASTABLE
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	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD
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1. La Resina Castable es la ayuda que todo joyero necesita para realizar sus creaciones directamente desde su diseño 3D. A partir de un software CAD se puede imprimir el diseño deseado con la impresora 3D Form 2, Form 3 o Form 3L y a las pocas horas disponer de prototipo para realizar la fundición directamente.
Todas las piezas que se imprimen con la Resina Castable consiguen las cualidades perfectas para la fundición:
Gran precisión: La precisión del láser de las impresoras FormLabs es capaz de realizar detalles precisos y nítidos que le transmite a la pieza finura y puntas muy detalladas.
Gran acabado: Gracias a alturas de capa de 25 y 50 micras se consigue un acabado superficial ultra liso, lo que implica menor pérdida de metal y menor pulido en la pieza a posteriori de la fundición.
Resina opaca: La apariencia similar a cera de la Resina Castable resalta los detalles más finos y así ayuda a verificar el prototipo antes del fundido.
Bajo coste: La plataforma de la Form 2 permite imprimir hasta 50 anillos a la vez con un coste de material muy bajo.
2. [image: ]COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Longitud de onda: UV 405nm
4. Material: Fotopolímero
5. Tecnología: SLA / LFS
6. Altura de la capa: 25-50-100 micras
7. Formato: Litro
8. Color: Azul castable

	
	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FICHA TÉCNICA DE REQUERIMIENTOS MINIMOS

	FICHA TÉCNICA ITEM 7

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA TOUGH
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	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

1. La Tough Resin imita la sensación al tacto y muchas de las propiedades mecánicas importantes del plástico acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). El ABS es un termoplástico muy común y ofrece un buen equilibrio entre fuerza y flexibilidad. La Tough Resin crea prototipos de ingeniería resistentes y se ha desarrollado para que sea capaz de soportar grandes esfuerzos y tensión. Se puede utilizar este material para trabajos relacionados con prototipos y ensamblajes, incluyendo diseños de fijaciones mediante presilla y bisagras flexibles. Para un acabado posterior, la Tough Resin también se puede utilizar para el mecanizado una vez impresa.
2. COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Material: Fotopolímero
4. [image: ]Tecnología: SLA / LFS
5. Altura de la Capa: 100-50 micras 
6. Formato: Litro 
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	FICHA TÉCNICA ITEM 8

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	RESINA CLEAR
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	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	

1. La resina translúcida para Form 2 es lo que necesitas para empezar a imprimir en SLA con Formlabs. Esta resina de alta calidad permite conseguir todos los detalles del modelo y proporcionar durabilidad y resistencia a tus impresiones. Este material pertenece a la librería o colección de resinas estándar (Standard Resins) de Formlabs. Imprime en 3D modelos de concepto y prototipos de gran calidad y resistencia y da forma a tus ideas. Con este material conseguirás un acabado translúcido de muy buena calidad. Las impresiones obtenidas con la impresora 3D Form 2 estarán listas para su uso según salgan. Los detalles que logramos con esta resina y sus superficies suaves la hacen perfecta para presentaciones.
2. COMPATIBLE CON IMPRESORA 3D FORM LABS 2
3. Material: Fotopolímero
4. [image: ]Tecnología: SLA / LFS
5. Altura de la Capa: 100-50 micras 
6. [bookmark: _GoBack]Formato: Litro 
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	FICHA TÉCNICA ITEM  9

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	TONNER 

	CÓDIGOS UNSPSC, SEGMENTO/FAMILIA /CLASE A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO

	44103100

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	


1. Diseñados para disponer siempre de páginas de calidad profesional y del máximo rendimiento.  
2. Compatible: Tonner 80A Cartucho para Impresora HP LASERJETPRO 400 MFP; M 425dn color negro.
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	FICHA TÉCNICA ITEM 10

	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	KIT DE 4 CARTUCHOS (Compatible con Plotter Hp DesingJet T520)
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	44103100

	UNIDAD DE MEDIDA

	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	


1. Ahorra en papel, tinta y energía con impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. Resistentes a la humedad y las salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de tu impresora.
2. Tipos de tintas:  cian, magenta, amarillo, negro
3. Compatible con Plotter Hp DesingJet T520
[image: ]
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