[bookmark: _Hlk191539756][bookmark: _Hlk191539709]ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C., _____ de _______ de 2025.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACION
Ciudad

REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No.  SASD- XXX-CENACAVIACION-2025

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en eI Estudio Previo y Pliego de Condiciones, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que se relacionan en el presente formato. 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación POR EL LOTE OFERTADO:


PAQUETE “A” REPARACION Y/O EXCHANGE: LOTES PRINCIPALES

	PAQUETE “A” REPARACION Y/O EXCHANGE: PRINCIPALES

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:    PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O  EXCHANGE, ADQUISICION DE COMPONENTES  PARA LA FLOTA UH-60/S70i DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL
PLACA MILITAR: N/A
PLACA CIVIL: N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: N/A
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A
CENTRO DE COSTOS: N/A

	LOTE
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	PARTE NUMERO
	PARTE NUMERO ALTERNO
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	8714501
	MAIN ROTOR BLADE ASSY
	70150-09100-043
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	5826-01-686-0294
	

	2
	8714501
	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE
	6068T97P12 6068T97P06
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	6610-01-280-9729
	

	3
	8714501
	CONTROL UNIT,SUPERVISORY,TURBINE ENGINE
	4155T12P07
4082T99G12
5086T83P05
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	5821-01-454-3550
	

	4
	8714501
	T/R PITCH CHANGE SHAFT
	70400-06100-042
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	1680-01-242-2066
	

	5
	8714501
	HORIZONTAL SITUATION INDICATOR (HSI)
	70450-01040-119
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	5930-01-549-3453
	

	6
	8714501
	SLEW CTRL PILOT (mouse) S-70i
	70600-01829-101
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	6615-01-599-7108
	



PAQUETE “B” ADQUISICION DE REPUESTOS: LOTES PRINCIPALES

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O  EXCHANGE, ADQUISICION DE COMPONENTES  PARA LA FLOTA UH-60/S70i DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL
PLACA MILITAR: N/A
PLACA CIVIL: N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: N/A
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A
CENTRO DE COSTOS: N/A

	LOTE
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	PARTE NUMERO
	PARTE NÚMERO ALTERNO 
	NSN
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 
	CUMPLE / NO CUMPLE

	11
	4964001
	BOLT MACHINE
	MS21094-4006
	N/A
	5306-00-448-6973
	EA
	25131902
	1003064
	5306-00-448-6973
	 

	12
	4964001
	WASHER,FLAT
	AN960PD416L
	N/A
	5310-00-184-9001
	EA
	25131902
	1003502
	5310-00-184-9001
	 

	13
	4964001
	WASHER, FLAT
	AN960C416
	N/A
	5310-00-531-9515
	EA
	25131902
	1007304
	5310-00-531-9515
	 

	14
	4964001
	WASHER,FLAT
	AN960C10L
	N/A
	5310-00-167-0812
	EA
	25131902
	1007831
	5310-00-167-0812
	 

	15
	4964001
	PIN-RIVET
	100-048-5-3
	100-048-5-3
	5320-00-813-3921
	EA
	25131902
	1060519
	5320-00-813-3921
	 

	16
	4964001
	RETAINER,NUT AND BOLT
	NAS578-9A
	N/A
	5340-00-882-1429
	EA
	25131902
	1005398
	5340-00-882-1429
	 

	17
	4964001
	SCREW,CAP,SOCKET HEAD
	MS16997-18
	N/A
	5305-00-978-9346
	EA
	25131902
	1002787
	5305-00-978-9346
	 

	18
	4964001
	BOLT
	AN8-13A
	N/A
	5306-00-180-0158
	EA
	25131902
	1009579
	5306-00-180-0158
	 

	19
	4964001
	INSULATION SLEEVING
	MS3109-14AC
	N/A
	5970-01-024-5038
	EA
	25131902
	1010464
	5970-01-024-5038
	 

	20
	4964001
	PACKING PREFORMED (x Rueda de cola )
	MS28775-249
	N/A
	5331-01-192-8642
	EA
	25131902
	1005172
	5331-01-192-8642
	 

	21
	4964001
	SCREW,CAP,SOCKET HEAD
	MS16998-45
	N/A
	5305-00-983-6662
	EA
	25131902
	1002790
	5305-00-983-6662
	 

	22
	4964001
	O-RING
	1531758-61
	N/A
	5331-01-113-5751
	EA
	25131902
	1005099
	5331-01-113-5751
	 

	23
	4964001
	SCREW,ASSEMBLED WASHER
	NAS8403U8
	N/A
	5305-01-439-6682
	EA
	25131902
	1002902
	5305-01-439-6682
	 

	24
	4964001
	PIN RIVET,THREADED
	HL20PB-6-3
	N/A
	5320-00-701-9807
	EA
	25131902
	1004417
	5320-00-701-9807
	 

	25
	4964001
	BOLT,MACHINE
	AN4-37A
	N/A
	5306-00-151-1401
	EA
	25131902
	1174360
	5306-00-151-1401
	 

	26
	4964001
	BOLT SHEAR
	NAS6205P15DH
	N/A
	5306-01-163-5750
	EA
	25131902
	1003300
	5306-01-163-5750
	 

	27
	4964001
	PACKING
	M83248/1-141
	N/A
	5330-01-389-2087
	EA
	25131902
	1004932
	5330-01-389-2087
	 

	28
	4964001
	BOLT MACHINE
	MS9724-07
	N/A
	5306-01-108-0032
	EA
	25131902
	1003240
	5306-01-108-0032
	 

	29
	4964001
	NUT
	MS21045-6
	N/A
	5310-00-982-4908
	EA
	25131902
	1097655
	5310-00-982-4908
	 

	30
	4964001
	BOLT SHEAR
	NAS1304-34H
	N/A
	5306-00-676-9334
	EA
	25131902
	1003096
	5306-00-676-9334
	 

	31
	4964001
	GASKET
	MS27195-40
	N/A
	5330-01-107-6633
	EA
	25131902
	1005090
	5330-01-107-6633
	 

	32
	4964001
	O-RING
	9169M40P110
	9169M40P110ACD
	5331-01-250-6307
	EA
	25131902
	1007950
	5331-01-250-6307
	 

	33
	4964001
	CIRCUIT BREAKER
	6TC14-7-1/2
	N/A
	5925-01-087-8818
	EA
	25131902
	1006152
	5925-01-087-8818
	 

	34
	4964001
	CYLINDER ASSY,DAMPE
	70106-08001-042
	N/A
	1615-01-085-5319
	EA
	25131902
	1000992
	1615-01-085-5319
	 

	35
	4964001
	SHROUD ASSEMBLY
	70308-03519-043
	N/A
	1560-01-100-3560
	EA
	25131902
	1332677
	1560-01-100-3560
	 

	36
	4964001
	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT
	70553-04002-102
	N/A
	6220-01-190-3149
	EA
	25131902
	1184498
	6220-01-190-3149
	 

	37
	4964001
	TRANSMITTER,POSITION  (de ELT)
	453-5061
	N/A
	6610-01-553-8726
	EA
	25131902
	1143082
	6610-01-553-8726
	 

	38
	4964001
	FAIRING ASSY, RH ENG
	70302-02142-044
	N/A
	1560-01-082-6495
	EA
	25131902
	1000506
	1560-01-082-6495
	 

	39
	4964001
	FITTING ASSEMBLY
	70302-02137-043
	N/A
	1560-01-399-3653
	EA
	25131902
	1105467
	1560-01-399-3653
	 

	40
	4964001
	CONTROL ASSEMBLY,PUSHPULL (Carga)
	70301-02108-108
	C81395-3
	2995-01-129-7338
	EA
	25131902
	1007641
	2995-01-129-7338
	 

	41
	4964001
	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT
	70553-04000-042
	N/A
	6220-01-096-1049
	EA
	25131902
	1015973
	6220-01-096-1049
	 

	42
	4964001
	WIRING HARNESS,(GREEN)
	3036T53G01
	N/A
	5995-01-085-7738
	EA
	25131902
	1008083
	5995-01-085-7738
	 

	43
	4964001
	COWLING LH
	70302-02141-049
	N/A
	1560-01-376-5849
	EA
	25131902
	1321943
	1560-01-376-5849
	 

	44
	4964001
	SERVO YAW TRIM (pedal)
	70400-02260-117
	N/A
	1680-01-169-0858
	EA
	25131902
	1085206
	1680-01-169-0858
	 

	45
	4964001
	VERTICAL INDICATOR SITUATION (VSI)
	ID-2277A/A
	N/A
	6610-01-155-8315
	EA
	25131902
	1000208
	6610-01-155-8315
	 

	46
	4964001
	O-RING
	9169M40P110
	N/A
	5331-01-250-6307
	EA
	25131902
	1007950
	5331-01-250-6307
	 

	47
	4964001
	PLATE,INSTRUCTION, NO. 2 ENG OUT
	844175-1-R-3
	N/A
	9905-01-178-7944
	EA
	25131902
	1008188
	9905-01-178-7944
	 

	48
	4964001
	PLATE,INSTRUCTION, NO. 1 ENG OUT
	844175-1-R-1
	N/A
	9905-01-175-7144
	EA
	25131902
	1088219
	9905-01-175-7144
	 

	49
	4964001
	PLATE,INSTRUCTION, LOW ROTOR R.T.M
	844175-1-R-5
	N/A
	9905-01-175-7155
	EA
	25131902
	1088222
	9905-01-175-7155
	 

	50
	4964001
	FITTING ASSEMBLY,AF
	70302-02158-041
	N/A
	1560-01-095-7166
	EA
	25131902
	1105468
	1560-01-095-7166
	 

	51
	4964001
	Main Rotor Spindle Assy (Sin Balineras)
	70102-08200-069
	N/A
	1615-01-442-6926
	EA
	25131902
	1000221
	1615-01-442-6926
	 

	52
	4964001
	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING (Ensamble Con Balineras)
	70102-08200-068
	N/A
	1615-01-516-9100
	EA
	25131902
	1000013
	1615-01-516-9100
	 

	53
	4964001
	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON
	70250-12051-045
	N/A
	1620-01-231-1831
	EA
	25131902
	1000017
	1620-01-231-1831
	 

	54
	4964001
	TRANSFER ASSY SERVO
	70652-02455-046
	N/A
	1650-01-113-8172
	EA
	25131902
	1011209
	1650-01-113-8172
	 

	55
	4964001
	SERVO ASSY,YAW BOOST (Completo con Sas)
	70410-02910-067
	N/A
	1650-01-136-5496
	EA
	25131902
	1016104
	1650-01-136-5496
	 

	56
	4964001
	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)
	70410-02760-047
	N/A
	1680-01-137-3533
	EA
	25131902
	1000425
	1680-01-137-3533
	 

	57
	4964001
	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)
	70550-01124-105
	N/A
	1680-01-329-0761
	EA
	25131902
	1000360
	1680-01-329-0761
	 

	58
	4964001
	CAUTION ADVISORY PANEL
	70550-01107-120
	N/A
	1680-01-471-7013
	EA
	25131902
	1013563
	1680-01-471-7013
	 

	59
	4964001
	OUTPUT SHAFT ASSY
	6039T56G05
	N/A
	2840-01-301-8172
	EA
	25131902
	1000061
	2840-01-301-8172
	 

	60
	4964001
	PUMP HYDRAULIC
	70652-02300-050
	N/A
	4320-01-207-7228
	EA
	25131902
	1082364
	4320-01-207-7228
	 

	61
	4964001
	TOUCHSCREEN GTN 750
	011-02282-00
	N/A
	5826-01-686-0294
	EA
	25131902
	1618604
	5826-01-686-0294
	 

	62
	4964001
	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT
	RT-1115C/APN-209(V
	N/A
	5841-01-245-9090
	EA
	25131902
	1675284
	5841-01-245-9090
	 

	63
	4964001
	RECEIVER TRANSMITER RADAR
	4036360-0519
	N/A
	5841-01-324-6866
	EA
	25131902
	1084793
	5841-01-324-6866
	 

	64
	4964001
	RECEIVER-EXCITER,RADAR
	071-01519-0101
	N/A
	5841-01-538-8074
	EA
	25131902
	1000163
	5841-01-538-8074
	 

	65
	4964001
	RT HEIGHT INDICATOR
	HG7209AD02
	N/A
	5841-01-561-5125
	EA
	25131902
	1085697
	5841-01-561-5125
	 

	66
	4964001
	RATE GYRO UNIT ASSY
	70600-01213-041
	N/A
	5895-01-110-6668
	EA
	25131902
	1000349
	5895-01-110-6668
	 

	67
	4964001
	SLEW CTRL PILOT (mouse) S-70i
	70600-01829-102
	N/A
	5930-01-549-3454
	EA
	25131902
	1277230
	5930-01-549-3454
	 

	68
	4964001
	CONTROL, GENERATOR  GCU
	70550-02031-114
	N/A
	6110-01-335-9743
	EA
	25131902
	1012710
	6110-01-335-9743
	 

	69
	4964001
	ALTIMETER PRESSURE
	AAU-31/A
	N/A
	6610-00-110-3368
	EA
	25131902
	1000402
	6610-00-110-3368
	 

	70
	4964001
	TRANSMITER RATE GYRO
	TRU-2A/A
	A2850-5
	6615-01-059-7909
	EA
	25131902
	1000339
	6615-01-059-7909
	 

	71
	4964001
	MASTER WARNING PANEL
	70550-01108-107
	843591-3
	6625-01-455-3846
	EA
	25131902
	1009738
	6625-01-455-3846
	 

	72
	4964001
	MULTI-PURPOSE CONTROL DISPLAY UNIT (x NPU 8100)
	157510-3001-005
	N/A
	NO-TIENE
	EA
	25131902
	1000168
	NO-TIENE
	 

	73
	4964001
	INERTIAL NAVIGATION SYSTEM Militar (AHRU)
	765100-30
	N/A
	NO-TIENE
	EA
	25131902
	1360037
	NO-TIENE
	 









PAQUETE “A” REPARACION Y/O EXCHANGE: LOTES OPCIONALES
	PAQUETE “A” REPARACION Y/O EXCHANGE: OPCIONALES

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:    PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O  EXCHANGE, ADQUISICION DE COMPONENTES  PARA LA FLOTA UH-60/S70i DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL
PLACA MILITAR: N/A
PLACA CIVIL: N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: N/A
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A
CENTRO DE COSTOS: N/A

	LOTE
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	PARTE NUMERO
	PARTE NUMERO ALTERNO
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 
	CUMPLE / NO CUMPLE

	74
	8714501
	MAIN ROTOR BLADE ASSY
	70150-09100-043
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	5826-01-686-0294
	

	75
	8714501
	FUEL CONTROL,MAIN,TURBINE
	6068T97P12 6068T97P06
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	6610-01-280-9729
	

	76
	8714501
	CONTROL UNIT,SUPERVISORY,TURBINE ENGINE
	4155T12P07
4082T99G12
5086T83P05
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	5821-01-454-3550
	

	77
	8714501
	T/R PITCH CHANGE SHAFT
	70400-06100-042
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	1680-01-242-2066
	

	78
	8714501
	HORIZONTAL SITUATION INDICATOR (HSI)
	70450-01040-119
	N/A
	EA
	78181802
	2000024
	5930-01-549-3453
	



PAQUETE “B” ADQUISICION DE REPUESTOS: LOTES OPCIONALES

	PAQUETE “B” ADQUISICION DE REPUESTOS: OPCIONALES

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:   PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O  EXCHANGE, ADQUISICION DE COMPONENTES  PARA LA FLOTA UH-60/S70i DE LA AVIACIÓN DEL EJERCITO NACIONAL
PLACA MILITAR: N/A
PLACA CIVIL: N/A
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: N/A
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: N/A
CENTRO DE COSTOS: N/A

	LOTE
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	PARTE NUMERO
	NSN
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 
	CUMPLE / NO CUMPLE

	79
	4964001
	TERMINAL
	M7928/1-31
	5940-01-023-8575
	EA
	25131902
	1010541
	5940-01-023-8575
	

	80
	4964001
	PACKING
	AS3209-135
	5331-01-467-6523
	EA
	25131902
	1474930
	5331-01-467-6523
	

	81
	4964001
	RETAINER,NUT AND BOLT
	NAS578-9A
	5340-00-882-1429
	EA
	25131902
	1005398
	5340-00-882-1429
	

	82
	4964001
	BOLT
	AN8-13A
	5306-00-180-0158
	EA
	25131902
	1009579
	5306-00-180-0158
	

	83
	4964001
	INSULATION SLEEVING
	MS3109-14AC
	5970-01-024-5038
	EA
	25131902
	1010464
	5970-01-024-5038
	

	84
	4964001
	PACKING PREFORMED (x Rueda de cola )
	MS28775-249
	5331-01-192-8642
	EA
	25131902
	1005172
	5331-01-192-8642
	

	85
	4964001
	SCREW,CAP,SOCKET HEAD
	MS16998-45
	5305-00-983-6662
	EA
	25131902
	1002790
	5305-00-983-6662
	

	86
	4964001
	PIN RIVET,THREADED
	HL20PB-6-3
	5320-00-701-9807
	EA
	25131902
	1004417
	5320-00-701-9807
	

	87
	4964001
	BOLT SHEAR
	NAS6205P15DH
	5306-01-163-5750
	EA
	25131902
	1003300
	5306-01-163-5750
	

	88
	4964001
	PACKING
	M83248/1-141
	5330-01-389-2087
	EA
	25131902
	1004932
	5330-01-389-2087
	

	89
	4964001
	BOLT MACHINE
	MS9724-07
	5306-01-108-0032
	EA
	25131902
	1003240
	5306-01-108-0032
	

	90
	4964001
	BOLT SHEAR
	NAS1304-34H
	5306-00-676-9334
	EA
	25131902
	1003096
	5306-00-676-9334
	

	91
	4964001
	GASKET
	MS27195-40
	5330-01-107-6633
	EA
	25131902
	1005090
	5330-01-107-6633
	

	92
	4964001
	O-RING
	9169M40P110
	5331-01-250-6307
	EA
	25131902
	1007950
	5331-01-250-6307
	

	93
	4964001
	FAIRING ASSY, RH ENG
	70302-02142-044
	1560-01-082-6495
	EA
	25131902
	1000506
	1560-01-082-6495
	

	94
	4964001
	CONTROL ASSEMBLY,PUSHPULL (Carga)
	70301-02108-108
	2995-01-129-7338
	EA
	25131902
	1007641
	2995-01-129-7338
	

	95
	4964001
	LIGHT, NAVIGATIONAL FORMATION, AIRCRAFT
	70553-04000-042
	6220-01-096-1049
	EA
	25131902
	1015973
	6220-01-096-1049
	

	96
	4964001
	COWLING LH
	70302-02141-049
	1560-01-376-5849
	EA
	25131902
	1321943
	1560-01-376-5849
	

	97
	4964001
	SERVO YAW TRIM (pedal)
	70400-02260-117
	1680-01-169-0858
	EA
	25131902
	1085206
	1680-01-169-0858
	

	98
	4964001
	VERTICAL INDICATOR SITUATION (VSI)
	ID-2277A/A
	6610-01-155-8315
	EA
	25131902
	1000208
	6610-01-155-8315
	

	99
	4964001
	PLATE,INSTRUCTION, NO. 2 ENG OUT
	844175-1-R-3
	9905-01-178-7944
	EA
	25131902
	1008188
	9905-01-178-7944
	

	100
	4964001
	PLATE,INSTRUCTION, NO. 1 ENG OUT
	844175-1-R-1
	9905-01-175-7144
	EA
	25131902
	1088219
	9905-01-175-7144
	

	101
	4964001
	PLATE,INSTRUCTION, LOW ROTOR R.T.M
	844175-1-R-5
	9905-01-175-7155
	EA
	25131902
	1088222
	9905-01-175-7155
	

	102
	4964001
	FITTING ASSEMBLY,AF
	70302-02158-041
	1560-01-095-7166
	EA
	25131902
	1105468
	1560-01-095-7166
	

	103
	4964001
	Main Rotor Spindle Assy (Sin Balineras)
	70102-08200-069
	1615-01-442-6926
	EA
	25131902
	1000221
	1615-01-442-6926
	

	104
	4964001
	SPINDLE,HEAD,ROTARY WING (Ensamble Con Balineras)
	70102-08200-068
	1615-01-516-9100
	EA
	25131902
	1000013
	1615-01-516-9100
	

	105
	4964001
	FWD FIXED GEAR SHOCK PISTON
	70250-12051-045
	1620-01-231-1831
	EA
	25131902
	1000017
	1620-01-231-1831
	

	106
	4964001
	SERVO ASSY,YAW BOOST (Completo con Sas)
	70410-02910-067
	1650-01-136-5496
	EA
	25131902
	1016104
	1650-01-136-5496
	

	107
	4964001
	ACTUATOR,TRIM TAB,L (Completo)
	70410-02760-047
	1680-01-137-3533
	EA
	25131902
	1000425
	1680-01-137-3533
	

	108
	4964001
	ICE RATE INDICATOR (70550-01124-106)
	70550-01124-105
	1680-01-329-0761
	EA
	25131902
	1000360
	1680-01-329-0761
	

	109
	4964001
	CAUTION ADVISORY PANEL
	70550-01107-120
	1680-01-471-7013
	EA
	25131902
	1013563
	1680-01-471-7013
	

	110
	4964001
	OUTPUT SHAFT ASSY
	6039T56G05
	2840-01-301-8172
	EA
	25131902
	1000061
	2840-01-301-8172
	

	111
	4964001
	RECEIVER TRANSMITER HEIGHT
	RT-1115C/APN-209(V
	5841-01-245-9090
	EA
	25131902
	1675284
	5841-01-245-9090
	

	112
	4964001
	RATE GYRO UNIT ASSY
	70600-01213-041
	5895-01-110-6668
	EA
	25131902
	1000349
	5895-01-110-6668
	

	113
	4964001
	CONTROL, GENERATOR  GCU
	70550-02031-114
	6110-01-335-9743
	EA
	25131902
	1012710
	6110-01-335-9743
	

	114
	4964001
	ALTIMETER PRESSURE
	AAU-31/A
	6610-00-110-3368
	EA
	25131902
	1000402
	6610-00-110-3368
	

	115
	4964001
	TRANSMITER RATE GYRO
	TRU-2A/A
	6615-01-059-7909
	EA
	25131902
	1000339
	6615-01-059-7909
	

	116
	4964001
	MULTI-PURPOSE CONTROL DISPLAY UNIT (x NPU 8100)
	157510-3001-005
	NO-TIENE
	EA
	25131902
	1000168
	NO-TIENE
	





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

1. "PAQUETE A" REPARACION Y/O EXCHANGE (Todos los lotes) 

	"PAQUETE A" REPARACION Y/O EXCHANGE
	CUMPLE / NO CUMPLE

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	

	CONDICIÓN PARA LA REPARACIÓN DE
COMPONENTES
	I El contratista deberá garantizar para los componentes a reparar lo siguiente:
I.) Que todas las partes o piezas requeridas para los servicios de reparación, que se utilicen en los componentes del presente proceso, deben ser:
1. Instaladas en condición “Nuevo”.
2. Las partes deben ser O.E.M. (Original Equipment Manufacturer).
3. Los números de parte deben ser de acuerdo con los catálogos de partes del fabricante.
NOTA 1: Los bienes usados en la reparación, serán asumidos en su totalidad por el contratista, sin que genere costos adicionales para la administración.
II.) Entregar cada uno de los elementos objeto de servicio de mantenimiento en condición serviciable, entendiéndose como la realización de los servicios contratados y adicionales, requeridos para garantizar su aeronavegabilidad. Esto no debe generar costo adicional a la administración, incluyendo mano de obra y repuestos.
III.) El servicio de reparación requerido no deberá exceder del precio ofertado, lo cual indica que el contratista, tendrá la obligación de reemplazar o reparar los elementos que resulten con daños adicionales (daños ocultos) a los inicialmente descritos, y durante el servicio de reparación con el propósito que el componente llegue a la aeronave en condiciones óptimas de aeronavegabilidad, funcionamiento y seguridad sin generar costo adicional, al inicialmente ofertado, por tal motivo el servicio solicitado es “A TODO COSTO”.
	

	CONDICON B.E.R (BEYOND ECONOMIC REPAIR).
	En caso de que la reparación del componente supere el 70% del valor del elemento en condición NUEVO, justificándose acorde a los precios del mercado y se determine el elemento en condición BER (Beyond Economic Repair), se determinará por intermedio del supervisor del contrato, si se acepta esta condición o no, teniendo en cuenta lo establecido en el PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE UN MATERIAL DECLARADO B.E.R (BEYOND ECONOMIC REPAIR), EMITIDO EL 12 DE OCTUBRE DE 2022, por la División de Aviación Asalto Aéreo.

El contratante deberá hacer entrega a la supervisión TEAR DOWN REPORT en original, debidamente sellada por quien emite el concepto en el cual describa de forma detalla por qué el componente se declara BER (Beyond Economic Repair), adicionalmente registros fotográficos en donde evidencie las novedades encontradas durante la inspección del componente.

NOTA 1: De ser aceptada la condición B.E.R, el componente debe ser devuelto a la Aviación del Ejército en condiciones AS-IS (como estaba), con el fin de adelantar los trámites correspondientes de baja, de acuerdo a lo establecido en el PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE UN MATERIAL DECLARADO B.E.R (BEYOND ECONOMIC REPAIR), EMIIDO EL 12 DE OCTUBRE DE 2022, por la División de Aviación Asalto Aéreo. Los costos generados de transporte y demás que sean requeridos para su retorno, serán asumidos por el contratista. Así mismo, solo se cobrará el valor de la inspección que no será mayor al 10% del valor ofertado de la reparación.

NOTA 2: En caso que el componente o componentes sean declarados B.E.R, deberán ser devueltos al Ejército Nacional dentro del plazo de ejecución fijado en el contrato.  
	

	CONDICIÓN DE ACEPTACIÓN MODALIDAD DE EXCHANGE
	La condición que se aceptará para los componentes ofrecidos en Exchange son:
• CASO EN QUE EL EXCHANGE SEA POR UN COMPONENTE EN CONDICIÓN NUEVO. Los componentes o repuestos deben ser suministrados en condición NUEVO-O.E.M (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER) y tener la documentación soporte que acredite esta condición.
• CASO EN QUE EL EXCHANGE SEA POR UN COMPONENTE EN CONDICIÓN OVERHAUL. Estos componentes deben tener las siguientes especificaciones:
 00:00 horas de operación desde su ultimo TBO para los componentes que aplica control de horas  
 El Overhaul debe haberse realizado en la casa fabricante del componente o taller autorizado por el fabricante.
• CASO EN QUE EL EXCHANGE SEA POR UN COMPONENTE EN CONDICIÓN REPARADO.  La reparación debe haberse realizado en la casa fabricante del componente y/o taller autorizado por el fabricante del componente y/o talleres aprobados por la FAA o la EASA.
NOTA 1: La administración se reserva la cantidad y que componentes se reciben en modalidad Exchange, de acuerdo a análisis de costo beneficio y prioridades dadas por el Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación, en el momento de recibir la oferta.
NOTA 2: Por ningún motivo se aceptarán componentes en modalidad Exchange con recurso de horas inferiores a los componentes suministrados como CORE, asi mismo el PARTE NUMERO ofrecido en Exchange debe ser la versión actualizada del componente y compatible con UH-60 de la Aviación del Ejército.
NEW (Nuevo): Componente que se encuentra 00:00 horas de operación desde su fabricación lo cual permite su utilización por un periodo más amplio en la aeronave
OVERHAUL: Es la acción correctiva que se realiza a un sub-componente que ha cumplido con sus horas de operación y las cuales se pueden reparar o instalar nuevas con el fin de que un componente mayor quede en óptimas condiciones para su operación.
REPAIR (Reparación): Acción necesaria para restaurar las condiciones de un componente para su operación segura, esto incluye el reemplazo de parte dañadas o deterioradas.
EXCHANGE (Intercambio): Instrumento comúnmente utilizado en los procesos logísticos de aviación mundial, (costumbre comercial aeronáutica). El cual consiste en el intercambio de componentes dañados por nuevos o serviciables (OVERHAUL - REPAIR) de la misma referencia y en óptimas condiciones de aeronavegabilidad.

	

	TRAZABILIDAD 
	El oferente junto con la oferta entregará documento suscrito por el Representante Legal, en el cual, se comprometa en caso de ser adjudicatario:
- A entregar certificado de conformidad en original, expedido por el fabricante del componente o estación reparadora autorizada por el fabricante del componente y/o talleres aprobados por la FAA o la EASA, en el cual se certifique que el elemento será reparado y en condición servible, que garantice su aeronavegabilidad..
- A entregar la forma HISTORICAL RECORD SERVICE (historial de registro del componente) y TEAR DOWN REPORT COMPONENT (informe de reportes de componentes), según aplique.
- A entregar certificación de la aplicación de Directivas de Aeronavegabilidad (AD’s), boletines de servicio mandatorios o cualquier otra directiva aplicable.
NOTA 1 : Los componentes objeto del presente estudio serán entregados a la empresa contratista con las formas 2410, 2408-16-1, componentes internos y tarjeta verde, las cuales deben regresar con el elemento reparado al sitio indicado en las condiciones de comercio exterior.
	

	ASPECTOS DE SEGURIDAD PARA SU ALMACENAMIENTO
	El contratista deberá garantizar al momento de la entrega de los componentes lo siguiente: 

I.) Entregar los componentes perfectamente embalados, preservados, engrasados, con indicadores y absorbentes de humedad y demás requeridos conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante de los mismos; lo anterior con el fin de garantizar su preservación y conservación sin afectar sus condiciones al momento de ser almacenadas por la Aviación del Ejército, evitando así la degradación de su condición técnica.

II.) Presentar los manuales de preservación de almacenamiento cuando aplique, así como cualquier documentación técnica que el fabricante determine para conocimiento y aplicación por parte de los operadores.

III.) A rotular para efectos de control del depósito y almacenaje al momento de la recepción, para lo cual es necesario que todos los medios (cajas de cartón, cajas de madera, guacales, contenedores, etc.), donde se envían los elementos con su respectiva identificación (rótulo) donde especifiquen los siguientes aspectos:

• Destinatario (Ejército Nacional - División de Aviación Asalto Aéreo - Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación).
• Empresa de donde proceden los elementos al interior del contenedor.
• Número del contrato al cual pertenecen los elementos.
	

	PRUEBAS EN BANCOS
	El contratista debera garantizar lo siguiente para los componentes que apliquen las pruebas en banco:
- Realizar las pruebas en bancos a todos los componentes reparados a los que aplique dicha prueba, de acuerdo con los manuales técnicos autorizados por la casa fabricante o por el US-ARMY.
- Entregar forma o documento donde soporte el análisis y chequeos en los diferentes bancos a los componentes que apliquen. Para verificación de las pruebas deben ser relacionadas en los documentos soporte de cada componente reparado en el momento de su entrega para su respectiva verificación por parte del supervisor del contrato e Inspector Técnico General UH-60, con el fin de establecer si se realizaron dichas pruebas.
NOTA: Será motivo de rechazo los componentes que requieran pruebas en banco y no se les haya efectuado dichas pruebas o no cuente con la documentación soporte de las mismas.
	

	CERTIFICACIONES - TALLERES AUTORIZADOS
	EL oferente deberá presentar con su oferta los certificados necesarios para garantizar el cumplimiento de los servicios del presente proceso, sean realizados en instalaciones de la casa fabricante, taller autorizado por el fabricante y/o Autoridad de aviación Civil de origen (FAA Y/O EASA) así:
 a). En el caso de que los servicios sean realizados en casa fabricante
• Certificación de acuerdo comercial entre el oferente y el fabricante, vigente hasta la fecha de plazo de ejecución del contrato.
• Certificación FAA (Federal Aviation Administration) y/o EASA (European Unión Aviation Safety Agency) o la que aplique al taller donde se realizará los servicios de mantenimiento a los componentes.
b). En el caso de que los servicios del presente proceso se realicen en taller autorizado por casa fabricante:
• Certificación de autorización del fabricante al taller autorizado presentado por el oferente para realizar las reparaciones requeridas de los componentes y que se encuentre vigente hasta la fecha de ejecución del contrato.
• Acuerdo comercial entre el taller autorizado y el oferente, vigente hasta la fecha de finalización de la garantía técnica.
• Capability del taller autorizado por casa fabricante donde se relacionen las categorías necesarias para efectuar los servicios.
• Certificación FAA (Federal Aviation Administration) o su equivalente según el país de origen.
c). En el caso de que los servicios del presente proceso se realicen en talleres reparadores AUTORIZADOS POR FAA Y/O EASA: esta deberá anexar junto con la oferta:
• Certificado de funcionamiento del taller reparador expedido por la autoridad aeronáutica del país de origen  ( FAA Y/O EASA), donde se adelanten las reparaciones de los componentes, el cual deberá estar vigente al momento del cierre del proceso y durante la ejecución del contrato 
• Lista  de capability en la cual se identifique la descripción y parte número de los componentes inscritos bajo el presente proceso, los cuales deberán estar  debidamente aprobados por la ( FAA Y/O EASA) .
	

	TRAMITE CERTIFICADO DE USO FINAL
	El Contratista deberá solicitar a la supervisión  el trámite del certificado de uso final de los componentes que lo requieran en un plazo no mayor a cinco días (5) calendario después del perfeccionamiento del contrato.
	



1. "PAQUETE B" MODALIDAD ADQUISICIÓN DE REPUESTOS (Todos los lotes)

	"PAQUETE B" MODALIDAD ADQUISICIÓN DE REPUESTOS
	CUMPLE / NO CUMPLE

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	

	CONDICION DE LOS COMPONENTES 
	El contratista debe garantizar que los componentes y/o repuestos suministrados en condición NEW  (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER),  SERVICIABLE Y OVERHAUL (00:00 ciclos de operación ) y como mínimo 70% remanente de su vida útil para los componentes con vida limite por tiempo calendario para su almacenamiento (shelf life)
los componentes suministrados CLASE I (Retirament Change,time Change) y CLASEII (condition Change), deben tener placa de identificación original del fabricante en donde se describa el número de parte , el modelo del componente o repuesto y número de serie.
Las partes deben ser ofertadas y suministradas con base a los manuales técnicos EM 0013 TM1-1520-237-20&P y TM 11-S70I-280-23P.
NOTA: No se aceptaran componentes en condición PMA.
	

	ACREDITACIÓN DE LA TRAZABILIDAD
	El contratista debe entregar para la recepción de los componentes en condición NEW  (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER),  SERVICIABLE Y OVERHAUL:
- Certificado de aeronavegabilidad Forma FAA8130-3
- Certificado de conformidad en original donde se especifique el nombre del componente ,parte número (P/N) National Stock Number (NSN),condición del componente (NEW) tiempo desde NEW(TSN)
-Tarjeta amarilla (Yellow tag)-
-lista de empaque relevante con identificación de elemento
	

	DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD Y BOLETINES TECNICOS
	El contratista al momento de la entrega de los componentes condición NEW  (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER),  SERVICIABLE Y OVERHAUL a la Aviación del Ejército, debe cumplir con todas y cada una de las directivas de aeronavegabilidad (AD´S) aplicables, boletines de servicio mandatorios según sea el caso, de acuerdo con la última actualización emitida por el fabricante.
	

	ASPECTOS DE SEGURIDAD PARA SU ALMACENAMIENTO
	El contratista se compromete a:
I.) Entregar los componentes condición NEW  (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER),  SERVICIABLE Y OVERHAUL, perfectamente embalados, preservados, engrasados, con indicadores y absorbentes de humedad y demás requeridos conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante de los mismos; lo anterior con el fin de garantizar su preservación y conservación sin afectar sus condiciones al momento de ser almacenadas por la Aviación del Ejército, evitando así la degradación de su condición técnica.
II.) Presentar los manuales de preservación de almacenamiento cuando aplique, así como cualquier documentación técnica que el fabricante determine para conocimiento y aplicación por parte de los operadores.
III.) A rotular para efectos de control del depósito y almacenaje al momento de la recepción, para lo cual es necesario que todos los medios (cajas de cartón, cajas de madera, guacales, contenedores, etc.), donde se envían los elementos con su respectiva identificación (rótulo) donde especifiquen los siguientes aspectos:
• Destinatario (Ejército Nacional - División de Aviación Asalto Aéreo - Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación).
• Empresa de donde proceden los elementos al interior del contenedor.
• Número del contrato al cual pertenecen los elementos.
	





Firma Representante Legal del proponente
Nombre: ________________________
Documento Identidad:

