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ANEXO No. 6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA MC –013 – 2025 CNSC

OBJETO: Prestar el servicio de recarga y mantenimiento de extintores con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades contempladas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo frente a la gestión de emergencias de la comisión nacional del servicio civil.
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El suscrito (Los suscritos) __________________________, obrando en representación de _____________________________ (identificación de la persona jurídica y del representante, o de los integrantes del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura), bajo la gravedad del juramento manifiesto que cumplo con las especificaciones técnicas, relacionadas a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ADQUISICIÓN, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL:

	NO.
	ITEM
	CANTIDAD

	1
	Recarga y Mantenimiento extintor Dioxido de carbono CO2 Capacidad de 6.8 Kg (15 LB). De
acuerdo a lo establecido en la norma para extintores
	8

	2
	Recarga y Mantenimiento extintor CO2 de (10 LB). De acuerdo a lo establecido en la norma para
extintores portátiles contra incendios NFPA10 (National fire Proteccion Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	10

	3
	Recarga y Mantenimiento extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 10 LB. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire
Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885
	5

	4
	Recarga y Mantenimiento extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 20 LB. De acuerdo a lo
establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	5

	5
	Recarga y Mantenimiento de extintor de agua 3.700 gr. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protection Association), y a su
adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	5

	6
	Recarga y Mantenimiento de extintor tipo satélite de polvo quimico seco ABC, capacidad 150 libras. De acuerdo a lo establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protection Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC
2885.
	3

	7
	Recarga y Mantenimiento de extintor Polvo Químico Seco ABC Cap 5 LB. De acuerdo a lo
establecido en la norma para extintores portátiles contra incendios NFPA 10 (National Fire Protecction Association), y a su adaptación para el medio colombiano bajo la NTC 2885.
	3



Firma
Nombre del proponente
Nombre del representante legal 
NIT proponente
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