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ANEXO No. 1
CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad, fecha

Señores
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI
Bogotá D.C.

Asunto: Presentación de la propuesta al Proceso de Selección abreviada de Mínima Cuantía No. XXX de 2025.

Yo (XXXXXXXXXXX), mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. (XXXXXXXXX) expedida en (XXXXXXXXXXX), actuando en nombre propio (para persona natural) o en representación de (XXXXXXXXXXX) (para persona jurídica), con NIT (XXXXXXXXX), me dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta formal para el Proceso señalado en el asunto, de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el Portal de SECOP II; en igual sentido, declaro bajo gravedad de juramento:
Que conocemos y aceptamos la información general, los estudios y demás documentos previos, el pliego de condiciones electrónico y/o Invitación Pública, las condiciones técnicas mínimas habilitantes, sus adendas y anexos.
Que la propuesta que presentamos contempla la totalidad de las condiciones técnicas, por lo que es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a dar cumplimiento a lo establecido en la Invitación Pública y el comunicado de aceptación de oferta, así como a constituir las garantías requeridas y a suscribir el contrato en los términos señalados para tal efecto.
Que nuestra oferta, cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la Invitación publica y en la Ley; cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de selección dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
Que nos comprometemos a proveer al Instituto Nacional para Ciegos – INCI, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso, las coberturas y demás condiciones técnicas ofrecidas en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en la Invitación Pública, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos.
Que reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los riesgos y las especificaciones de las condiciones técnicas y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.
Que así mismo, declaramos bajo gravedad de juramento como sujetos a las sanciones establecidas en el art. 442 del Código Penal Colombiano (Ley 599/00):
Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al INCI, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio del Código Penal y demás normas concordantes. Así mismo nos comprometemos a suministrar a la Entidad, la información que soporta los datos suministrados cuando este lo requiera.
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de presentación de esta propuesta.
Que ninguna otra persona con vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad con el firmante, ha presentado propuesta para este Proceso.
Que no conocemos ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y deba ser denunciado a la Entidad.
Que no nos encontramos en el Boletín de Responsabilidades Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.
Que suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que el INCI deba o considere necesario efectuar durante el curso del Proceso:
De conformidad con el numeral 1 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, autorizo y acepto SI __ NO __, ser notificado de los actos administrativos expedidos con ocasión del presente Proceso de Selección de manera electrónica.

Atentamente,
Firma:
Razón Social:
Nombre:
Dirección:
E-mail:
FAX:






ANEXO No. 2
DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCUSO EN EL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad, fecha

Señores
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI
Bogotá D.C.

Asunto: Declaración de inhabilidades e incompatibilidades.


(XXXXXXXXXXX), mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. (XXXXXXXXX) expedida en (XXXXXXXXXXX), en mi calidad de Representante Legal de (XXXXXXXXXXX), con NIT (XXXXXXXXX), por medio del presente documento, declaro que ni la empresa, ni yo como representante legal (o persona natural) nos encontramos incursos en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, según las disposiciones del artículo el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, el artículo 113 de la Ley 489 de 1998, el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, la Ley 842 de 2003, la Ley 1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás normas concordantes que lo reglamenten, modifiquen o deroguen. En igual sentido declaro que en caso de contratar con el Estado, en caso de estar incurso en alguna de las causales señaladas legalmente, conozco que el contrato que eventualmente suscriba con la Entidad, quedará viciado de nulidad absoluta según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

Al no estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad, puedo contratar con el Instituto Nacional para Ciegos – INCI, en el Proceso de Mínima Cuantía No. XXX de 2025, cuyo objeto es: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

Atentamente,
(Nombre del representante legal)
REPRESENTANTE LEGAL
(Cédula de ciudadanía)



ANEXO No. 3
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)
Ciudad, fecha


Señores
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación pago aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

(XXXXXXXXXXX), mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. (XXXXXXXXX) expedida en (XXXXXXXXXXX), en mi calidad de (Representante Legal o Revisor Fiscal) de (XXXXXXXXXXX), con NIT (XXXXXXXXX), interesado en el Proceso de Selección abreviada de Minima Cuantía No. XXX de 2025, cuyo objeto es: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, me permito manifestar que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta con los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, las Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP-, las Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, las Cajas de Compensación Familiar -CCF-, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.




Atentamente, 

(Nombre persona Representante Legal o Revisor fiscal) 
REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL 
(Cédula de ciudadanía) 
T.P. (En caso de Revisor Fiscal)


ANEXO No. 4

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS NATURALES)

Ciudad, fecha


Señores
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI
Bogotá D.C.


Asunto: Certificación pago aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.


(XXXXXXXXXXX), mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. (XXXXXXXXX) expedida en (XXXXXXXXXXX), persona natural, interesada en el Proceso Selección abreviada de Minima Cuantía No. XXX de 2025, cuyo objeto es: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, me permito manifestar que me encuentro al día con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Parafiscales, para lo cual adjunto copia del soporte de pago del último mes, y autorizo a la Entidad para hacer la respectiva verificación en caso de ser necesario.


Atentamente,




(Nombre persona natural)
(Cédula de ciudadanía)


ANEXO No. 5
COMPROMISO ANTICORRUCCIÓN

Los suscritos: .............................................., identificado con cédula de ciudadanía No................... de............................, domiciliado en............................, actuando en mi propio nombre (o en representación de .................................... ) que en adelante se denominará EL PROPONENTE, y CARLOS ALBERTO PARRA DUSSAN mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.412.452 de Usaquén, en calidad de representante legal del INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS, mediante Resolución No. 0530 del 20 de Enero de 2017, que en adelante se denominará LA ENTIDAD, manifestamos la voluntad de asumir el presente PACTO DE PROBIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Que LA ENTIDAD adelanta un proceso para prestar el servicio de xxxxxxxxxxxxxx
2. Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y de LA ENTIDAD, en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción.
3. Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de Contratación, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y en tal sentido, realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES DEL PROPONENTE
PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas.
SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministre durante el proceso contractual y en la ejecución del contrato si me es adjudicado es cierta.
TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes.
CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones.
QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, Adendas, así como las aclaraciones que se realizaron al pliego de condiciones, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.
DECLARACIONES DE LA ENTIDAD
PRIMERA: Entidad. Declaro que no me han ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para emitir decisión a favor de algún proponente.
SEGUNDA: Entidad. Declaro que los pliegos de condiciones están ajustados a la Ley y que los procedimientos se adelanten con observancia de los principios de transparencia y publicidad.
COMPROMISOS
PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita del Director General del INCI y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.
SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato.
TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar a LA ENTIDAD, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.
CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en el pliego de condiciones y en el contrato.
QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato.
SEXTO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes.
SÉPTIMO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por todos los participantes.
OCTAVO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual.
En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en la ciudad de......., el día....... del mes de…….... de 2025.

EL PROPONENTE 
(Nombre del proponente)













ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	[bookmark: _Hlk204000657]Objeto: Adquisición de Elementos de Protección Personal

	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNI. MEDIDA
	CANT A ADQUIRIR

	1
	GAFAS DE SEGURIDAD
	Material: lentes en policarbonato, marco o armazón suave en PVC o poliamidas resistentes. Preferiblemente antiempañantes.                                           Usos: Protege los ojos del impacto de objetos, del polvo, de los rayos U.V., de salpicaduras de sustancias químicas.
	UND
	1

	2
	MONOGAFAS DE SEGURIDAD
	Material: Lentes fabricados en policarbonato, material resistente a impactos, liviano y con buena visibilidad. La estructura puede incluir PVC u otros plásticos flexibles que se ajustan cómodamente al rostro. Diseño envolvente que se adapta al contorno facial, sistemas de ventilación que permiten la circulación de aire para evitar el empañamiento. De preferencia con recubrimientos especiales que prevengan el empañamiento de los lentes y protejan contra rayones.                      Usos: Protege los ojos del impacto de objetos, del polvo, de los rayos U.V., de salpicaduras de sustancias químicas.
	UND
	1

	3
	COFIA DESECHABLE
	Composición:                                                           
Material: Tela de polipropileno  
Característica del Diseño:                                         
Cofia desechables tipo veneciana, suave, ligera, y respirable, tipo hongo. cocida.                                  
Color: Blanco
	PAQ X 100
	1

	4
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA
	Composición: 
Material antialérgico lavable
Copas en ABS, espuma interna y cojinete para aislar y atenuar los niveles de ruido

Características del diseño:
Diadema con almohadilla para mayor confort
Peso: Liviano
Color: de alta visibilidad  (amarillo o naranja)
	UND
	1

	5
	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN
	Tipo: Tapones para los oídos reutilizables con cable. Diseño de triple falange para un ajuste cómodo y ceñido. Con práctico recipiente de almacenamiento mantiene limpios los tapones para los oídos cuando no se usan. Lavable. El cable reduce la posibilidad de que los tapones para oídos caigan en el área de trabajo y permite una aplicación de entrada / salida más fácil. 
Usos: Protección auditivas a ruidos >85 a dB
	UND
	1

	6
	TAPABOCAS DESECHABLE
	Composición:                                                                                                                                         Capa externa: 100% polipropileno extruido
Capa de filtración intermedia: 100% polipropileno extruido 
Capa interna: 100% polipropileno extruido 
Pieza nasal: alambre recubierto de plástico de longitud 120 mm + 5mm                                                                                        Características del diseño:                                                                                                                                                         
Banda elástica
	CAJA X 50 UND
	1

	7
	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS P95, CON ALIVIO DE NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS

	· Composición: 
Material filtro de carbón. Válvula de exhalación Cool Flow® (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura. Capa de carbón que ayuda a reducir los niveles de olores molestos de vapores orgánicos. Material de la correa Elástico Trenzado. Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad
· 
Características del diseño:
Diseño ultra liviano y ergonómico
Hebillas termo selladas
Elástico para mejor ajuste
Clip nasal 
	UND
	1

	8
	MASCARILLA N95

	Composición: Cintas elásticas: Látex de hule natural. Clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello.
Diseñada para filtrar al menos el 95% de las partículas en el aire, incluyendo aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. 
Ajuste Hermético:
Se adapta al rostro de manera que minimiza fugas de aire no filtrado. Cuenta con bandas elásticas y una pinza nasal ajustable para un mejor sellado. 
Diseño de Copa: Para mayor comodidad y compatibilidad con otros equipos de protección personal.
Materiales Multicapa:
Fabricada con múltiples capas de materiales no tejidos que ofrecen resistencia a la penetración de partículas. 
Uso Desechable:
Certificación NIOSH
Peso apróx.: 10g.
Color: Blanco 
	UND
	1

	9
	IMPERMEABLE
	Material: sintético ó plástico.                         Usos: Labores de aseo general, exposición a factores climáticos.
Características del diseño:
Dos piezas
Costuras cubiertas
Capota
Cierre con botón
	UND
	1

	10
	OVEROL TIPO PILOTO
	Composición: 
Tela Dril
Cremalleras dieléctricas
Características del diseño:
Distribución de cremalleras:
Puños: 2
Bota: 2
Cuerpo entero: 1
Bolsillos traseros: 2
Bolsillos delanteros: 2
Bolsillos laterales: 2
Total de cremalleras: 11
Costura:
Triple costura en hombros y mangas
Bolsillos:
Pespunteados con doble aguja
en pecho , delanteros del pantalón, piernas y trasero tipo parche.
Pretina: 
Ancha resortada con logo bordado a full color con el logotipo de la organización.
Cintas reflectivas según diseño
Color: Azul oscuro
	UND
	1

	11
	BATA DE DRIL
	Composición: 
Dril vulcano
Características del diseño:
Cuello tipo sport
Puño: liso
Manga: larga con dobladillo sencillo
Bolsillos: Tres bolsillos tipo parche 
Parte superior izquierda – un bolsillo con división para esfero. 
Parte inferior dos bolsillos
Largo ¼
Tipo de cierre: botones
Parte posterior: pasador con dos botones y abertura en la parte de atrás. Cinturón sobre puesto con dos botones
Corte tipo princesa para mujeres
Corte tradicional para hombres
Color: Blanco
Con logo institucional bordado a todo color al lado superior izquierdo
	UND
	1

	12
	GUANTES DE NITRILO
	Composición: 
Nitrilo 100%

Características del diseño:
Grosor: 4 mm
Largo: 23 cm

Libre de Polvo
Ajuste seguro
Puño enrollado
Ambidiestro

Color: Variado
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	CAJA X 100 UND
	1

	13
	GUANTES DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
	Material: Nitrilo, neofreno, Nitrilite.                             
Usos: Personal de labores de aseo y bioseguridad que manipule sustancias químicas como solventes, derivados orgánicos, químicos, ácidos y solventes alifáticos.
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1

	14
	GUANTES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS (MULTIFLEX)
	Material: Guantes con revestimiento en poliuretano, flexible y ajustable a la mano.                                  
Usos: Personal operativo, labores de manejo de maquinaria o equipos eléctricos, metales y materiales abrasivos. 
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1

	15
	GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE
	Material: Guantes con revestimiento en poliuretano, nylon y polietileno, flexible y ajustable a la mano.                                 
Usos: Personal operativo, labores de corte de materiales con filo, metales y abrasivos. 
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1

	16
	GUANTE PU-FLEX NYLON POLIURETANO
	COMPOSICIÓN:
Textil: 95,5% fibras de poliéster 4,5% hilos de caucho Revestimiento: poliuretano

 CARACTERÍSTICAS:

• Brindan excelente agarre en seco y húmedo
• Por su alta elasticidad y memoria brinda gran confort y   adaptabilidad
• Fibra de Nylon para alto desempeño
• Puño elástico
• Sin costuras para mayor comodidad
• Diseño ideal para ocultar suciedad y manchas
• Proporcionan sensibilidad táctil
• Dorso ventilado
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1

	17
	BOTAS DIELECTRICAS
	Composición: 
DIELÉCTRICA
Capellada:  Cuero graso calibre 20-22
Forradura: Ultramesh 3D
Lengüeta: Lona con diseño fuelle
Cuello: En lona abullonada
Suela: Poliuretano – Dureza de 70+ 10
Ojaletes: plástico
Costura: hilo APTAN de alta resistencia
Plantilla: plantiquet
Puntera: Composite
Peso: 800 gr./ par
	PAR
	1 

	18
	BOTA EN PVC
	Composición: PVC 100%
Suela: poliuretano de doble densidad inyectada  directo al corte.
Características del diseño:
Suela RH (Resistente a hidrocarburos).
Peso liviano para mejorar el confort (986.5 g Aprox.
Plantilla antibacterial
Suela con sistema bota barro 
Sistema Shock absorber
Antideslizante
Puntera de acero resistente a 200 J al impacto
Color: Negro
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	 1





	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	





_________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA (Persona Natural o Representante Legal Persona Jurídica)






























ANEXO ECONOMICO
	Objeto: Adquisición de Elementos de Protección Personal
	

	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	NORMA, DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UNI. MEDIDA
	CANT A ADQUIRIR
	VALOR UNITARIO

	1
	GAFAS DE SEGURIDAD
	Material: lentes en policarbonato, marco o armazón suave en PVC o poliamidas resistentes. Preferiblemente antiempañantes.                                           Usos: Protege los ojos del impacto de objetos, del polvo, de los rayos U.V., de salpicaduras de sustancias químicas.
	UND
	1
	

	2
	MONOGAFAS DE SEGURIDAD
	Material: Lentes fabricados en policarbonato, material resistente a impactos, liviano y con buena visibilidad. La estructura puede incluir PVC u otros plásticos flexibles que se ajustan cómodamente al rostro. Diseño envolvente que se adapta al contorno facial, sistemas de ventilación que permiten la circulación de aire para evitar el empañamiento. De preferencia con recubrimientos especiales que prevengan el empañamiento de los lentes y protejan contra rayones.                      Usos: Protege los ojos del impacto de objetos, del polvo, de los rayos U.V., de salpicaduras de sustancias químicas.
	UND
	1
	

	3
	COFIA DESECHABLE
	Composición:                                                           
Material: Tela de polipropileno  
Característica del Diseño:                                         
Cofia desechables tipo veneciana, suave, ligera, y respirable, tipo hongo. cocida.                                  
Color: Blanco
	PAQ X 100
	1
	

	4
	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA
	Composición: 
Material antialérgico lavable
Copas en ABS, espuma interna y cojinete para aislar y atenuar los niveles de ruido

Características del diseño:
Diadema con almohadilla para mayor confort
Peso: Liviano
Color: de alta visibilidad  (amarillo o naranja)
	UND
	1
	

	5
	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN
	Tipo: Tapones para los oídos reutilizables con cable. Diseño de triple falange para un ajuste cómodo y ceñido. Con práctico recipiente de almacenamiento mantiene limpios los tapones para los oídos cuando no se usan. Lavable. El cable reduce la posibilidad de que los tapones para oídos caigan en el área de trabajo y permite una aplicación de entrada / salida más fácil. 
Usos: Protección auditivas a ruidos >85 a dB
	UND
	1
	

	6
	TAPABOCAS DESECHABLE
	Composición:                                                                                                                                         Capa externa: 100% polipropileno extruido
Capa de filtración intermedia: 100% polipropileno extruido 
Capa interna: 100% polipropileno extruido 
Pieza nasal: alambre recubierto de plástico de longitud 120 mm + 5mm                                                                                        Características del diseño:                                                                                                                                                         
Banda elástica
	CAJA X 50 UND
	1
	

	7
	RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS P95, CON ALIVIO DE NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS

	· Composición: 
Material filtro de carbón. Válvula de exhalación Cool Flow® (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura. Capa de carbón que ayuda a reducir los niveles de olores molestos de vapores orgánicos. Material de la correa Elástico Trenzado. Puente nasal en forma de M para menor presión y mayor comodidad
· 
Características del diseño:
Diseño ultra liviano y ergonómico
Hebillas termo selladas
Elástico para mejor ajuste
Clip nasal 
	UND
	1
	

	8
	MASCARILLA N95

	Composición: Cintas elásticas: Látex de hule natural. Clip nasal de aluminio para brindar un mejor sello.
Diseñada para filtrar al menos el 95% de las partículas en el aire, incluyendo aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. 
Ajuste Hermético:
Se adapta al rostro de manera que minimiza fugas de aire no filtrado. Cuenta con bandas elásticas y una pinza nasal ajustable para un mejor sellado. 
Diseño de Copa: Para mayor comodidad y compatibilidad con otros equipos de protección personal.
Materiales Multicapa:
Fabricada con múltiples capas de materiales no tejidos que ofrecen resistencia a la penetración de partículas. 
Uso Desechable:
Certificación NIOSH
Peso apróx.: 10g.
Color: Blanco 
	UND
	1
	

	9
	IMPERMEABLE
	Material: sintético ó plástico.                         Usos: Labores de aseo general, exposición a factores climáticos.
Características del diseño:
Dos piezas
Costuras cubiertas
Capota
Cierre con botón
	UND
	1
	

	10
	OVEROL TIPO PILOTO
	Composición: 
Tela Dril
Cremalleras dieléctricas
Características del diseño:
Distribución de cremalleras:
Puños: 2
Bota: 2
Cuerpo entero: 1
Bolsillos traseros: 2
Bolsillos delanteros: 2
Bolsillos laterales: 2
Total de cremalleras: 11
Costura:
Triple costura en hombros y mangas
Bolsillos:
Pespunteados con doble aguja
en pecho , delanteros del pantalón, piernas y trasero tipo parche.
Pretina: 
Ancha resortada con logo bordado a full color con el logotipo de la organización.
Cintas reflectivas según diseño
Color: Azul oscuro
	UND
	1
	

	11
	BATA DE DRIL
	Composición: 
Dril vulcano
Características del diseño:
Cuello tipo sport
Puño: liso
Manga: larga con dobladillo sencillo
Bolsillos: Tres bolsillos tipo parche 
Parte superior izquierda – un bolsillo con división para esfero. 
Parte inferior dos bolsillos
Largo ¼
Tipo de cierre: botones
Parte posterior: pasador con dos botones y abertura en la parte de atrás. Cinturón sobre puesto con dos botones
Corte tipo princesa para mujeres
Corte tradicional para hombres
Color: Blanco
Con logo institucional bordado a todo color al lado superior izquierdo
	UND
	1
	

	12
	GUANTES DE NITRILO
	Composición: 
Nitrilo 100%

Características del diseño:
Grosor: 4 mm
Largo: 23 cm

Libre de Polvo
Ajuste seguro
Puño enrollado
Ambidiestro

Color: Variado
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	CAJA X 100 UND
	1
	

	13
	GUANTES DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS
	Material: Nitrilo, neofreno, Nitrilite.                             
Usos: Personal de labores de aseo y bioseguridad que manipule sustancias químicas como solventes, derivados orgánicos, químicos, ácidos y solventes alifáticos.
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1
	

	14
	GUANTES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS (MULTIFLEX)
	Material: Guantes con revestimiento en poliuretano, flexible y ajustable a la mano.                                  
Usos: Personal operativo, labores de manejo de maquinaria o equipos eléctricos, metales y materiales abrasivos. 
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1
	

	15
	GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE
	Material: Guantes con revestimiento en poliuretano, nylon y polietileno, flexible y ajustable a la mano.                                 
Usos: Personal operativo, labores de corte de materiales con filo, metales y abrasivos. 
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1
	

	16
	GUANTE PU-FLEX NYLON POLIURETANO
	COMPOSICIÓN:
Textil: 95,5% fibras de poliéster 4,5% hilos de caucho Revestimiento: poliuretano

 CARACTERÍSTICAS:

• Brindan excelente agarre en seco y húmedo
• Por su alta elasticidad y memoria brinda gran confort y   adaptabilidad
• Fibra de Nylon para alto desempeño
• Puño elástico
• Sin costuras para mayor comodidad
• Diseño ideal para ocultar suciedad y manchas
• Proporcionan sensibilidad táctil
• Dorso ventilado
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	1
	

	17
	BOTAS DIELECTRICAS
	Composición: 
DIELÉCTRICA
Capellada:  Cuero graso calibre 20-22
Forradura: Ultramesh 3D
Lengüeta: Lona con diseño fuelle
Cuello: En lona abullonada
Suela: Poliuretano – Dureza de 70+ 10
Ojaletes: plástico
Costura: hilo APTAN de alta resistencia
Plantilla: plantiquet
Puntera: Composite
Peso: 800 gr./ par
	PAR
	1 
	

	18
	BOTA EN PVC
	Composición: PVC 100%
Suela: poliuretano de doble densidad inyectada  directo al corte.
Características del diseño:
Suela RH (Resistente a hidrocarburos).
Peso liviano para mejorar el confort (986.5 g Aprox.
Plantilla antibacterial
Suela con sistema bota barro 
Sistema Shock absorber
Antideslizante
Puntera de acero resistente a 200 J al impacto
Color: Negro
Tallas: a fijar con el supervisor del contrato
	PAR
	 1
	

	
	
	VALOR TOTAL UNITARIO
	
	
	






VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $_____________________

 ______________________________________________________________________
NOMBRE Y FIRMA (Persona Natural o Representante Legal Persona Jurídica)
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