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ANEXO No. 2
MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Anserma, Caldas, agosto 2025

Señores 
MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS 
Ciudad 


CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS


El objeto del presente proceso contractual debe responder a las siguientes descripciones y especificaciones técnicas:

· Número de Unidades: 2 motocicletas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

MOTO 1 CILINDRAJE 113 CM3

· Altura: 1050 mm
· Largo: 1930 mm
· Ancho: 655 mm
· Altura asiento: 750 mm
· Distancia del asiento: 750 mm
· Distancia al piso: 140mm
· Peso: 102 kg
· Cilindraje: 113 CM3
· Distancia entre ejes: 1240 mm
· Motor: 4 tiempos
· Diámetro por carrera: 51.00 mm X 55.2 mm
· Suspensión delantera: Telescópica
· Suspensión trasera: Doble amortiguador hidráulico sin graduación.
· Freno delantero: Disco
· Freno trasero: Tambor
· Llanta delantera: 70/90-17 M/C 38P TUBE TYPE
· Llanta trasera: 80/90 -17 M/C 50P TUBE TYPE
· Capacidad tanque: 4.3 L
· Potencia: 7.5 HP @ 7000 RPM
· Torque: 8,6 Nm a 4250 RPM
· Transmisión: 4 velocidades
· Sistema de alimentación de combustible: Carburador
· Sistema de arranque: Eléctrico y Pedal 
· Sistema de refrigeración: Aire
· Sistema de válvulas: SOHC

MOTO 2 CILINDRAJE 160 

· Altura: 1195 mm
· Largo: 2025 mm
· Ancho: 775 mm
· Distancia al piso: 160 mm
· Peso: 148 kg
· Cilindraje: 162 CM3
· Distancia entre ejes: 1345 mm
· Motor: 4 tiempos un cilindro
· Diámetro por carrera: 60.00 mm X 57.4 mm
· Suspensión delantera: Telescópica
· Suspensión trasera: Mono amortiguada 7 posiciones.
· Freno delantero: Disco ABS
· Freno trasero: Disco ABS
· Llanta delantera: 100/80/17 525 TUBELESS
· Llanta trasera: 130/70/17 625 TUBELESS
· Capacidad tanque: 13 L
· Potencia: 14,75 HP A 8000 RPM
· Torque: 14 Nm a 6500 RPM
· Relación de compresión: 9,65:1
· Transmisión: 5 velocidades manual
· Sistema de alimentación de combustible: inyección electrónica
· Sistema de arranque: Eléctrico
· Sistema de refrigeración: Aire
· Sistema de válvulas: SOHC
· Puerto de carga: USB
· Luz delantera: LED 
· Luz trasera: LED
· Luces direccionales: LED 
· Luces estacionarias: si 

ELEMENTOS TÉCNICOS COMUNES A LAS DOS MOTOCICLETAS 

ELEMENTOS ESPECÍFICOS
· Color: Blanco institucional o colores de la Alcaldía
· Stop de emergencia
ACCESORIOS INCLUIDOS
· Manual de usuario
· Certificado de garantía
· Kit de primera atención
· Cajón/maletero
· Luces baliza de identificación 
· Pito de bocina de emergencia (sirena) 
DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍA
Documentación Requerida
· Factura original
· SOAT vigente
· Tarjeta de propiedad
4.2 Garantía y revisiones
· Garantía Mínimo 1 año o 20,000 km lo primero que pase
· Revisiones: incluye la mano de obra en tres revisiones  
CONDICIONES DE ENTREGA
· Entregar las motocicletas en la Secretaria de Transito, movilidad y espacio público de Anserma 
· Realizar la matrícula de las motocicletas a adquirirse en la secretaria de tránsito, movilidad y espacio público de Anserma


	Item 
	Descripción 
	Valor 

	1
	MOTO 1 CILINDRAJE 113 CM3
	$

	2
	[bookmark: _GoBack]MOTO 2 CILINDRAJE 160 
	$



	Valor sumatoria precios unitarios 
	$






(Firma del proponente o de su Representante Legal).


NOTA: Para efectos de evaluar la menor propuesta se tomará como referencia los valores unitarios de cada ítem. No obstante, el valor total del contrato obedece al determinado por la entidad como monto agotable, sin que este pueda ser modificado por el oferente.
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