FORMATO Nº5

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA   

OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

OBJETO DEL CONTRATO: “Contratar el servicio de mantenimiento y/o calibración de equipos necesarios para llevar a cabo las actividades de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano a los sistemas de acueductos urbanos y rurales de responsabilidad Departamental.

En el Formato No.5 OFERTA TECNICA Y ECONOMICA, contiene la respectiva columna, para que los oferentes indiquen el valor total de la sumatoria de los valores unitarios ofrecidos, con el fin que la Entidad seleccione la propuesta con el menor precio. Este valor será verificado por la Entidad. Este debe ser suscrito: 


	N
	Descripción del Equipo
	Cantidad
	Ubicación
	Tipo
	Puntos de calibración
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	COLORIMETRO POCKET HACH
	2
	Cartago
	Mantenimiento y calibración
	0.3 - 1 - 2 mg/l o 0.23 - 0.93 -1.64 mg/l
	
	

	2
	MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE S
	1
	
	Mantenimiento y calibración
	0.1 - 0.2 - 0.3 ml o
1-10ml
	
	

	3
	TURBIDIMETRO Y CLORO HANNA - HI 93414
	2
	
	Mantenimiento y calibración
	0.3 - 1 - 2 NTU o 0.06 - 20 - 102 - 825 NTU
	
	

	4
	DESTILADOR DE AGUA BOECO BOE-8707500
	1
	
	Mantenimiento
	No Aplica
	
	

	5
	EQUIPO MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA IMPERMEABLE HI 991001
	2
	
	Mantenimiento y calibración
	4 - 7 -10 und pH
	
	

	6
	COLORIMETRO POCKET HACH
	2
	Tuluá
	Mantenimiento y calibración
	0.3 - 1 - 2 mg/l o 0.23 - 0.93 -1.64 mg/l
	
	

	7
	MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE S
	1
	
	Mantenimiento y calibración
	0.1 - 0.2 - 0.3 ml o
1-10ml
	
	

	8
	TURBIDIMETRO Y CLORO HANNA - HI 93414
	2
	
	Mantenimiento y calibración
	0.3 - 1 - 2 NTU o 0.06 - 20 - 102 - 825 NTU
	
	

	9
	DESTILADOR DE AGUA BOECO WS 7500
	1
	
	Mantenimiento
	No Aplica
	
	

	10
	EQUIPO MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA IMPERMEABLE HI 991001
	2
	
	Mantenimiento y calibración
	4 - 7 -10 und pH
	
	

	11
	COLORIMETRO POCKET HACH
	2
	Cali
	Mantenimiento y calibración
	0.3 - 1 - 2 mg/l o 0.23 - 0.93 -1.64 mg/l
	
	

	12
	TURBIDIMETRO Y CLORO HANNA - HI 93414
	2
	
	Mantenimiento y calibración
	0.3 - 1 - 2 NTU o 0.06 - 20 - 102 - 825 NTU
	
	

	13
	EQUIPO MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA IMPERMEABLE HI 991001
	2
	Cali
	Mantenimiento y calibración
	4 - 7 -10 und pH
	
	

	14
	MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE S
	1
	
	Mantenimiento y calibración
	0.1 - 0.2 - 0.3 ml o
1-10ml

	
	

	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
	



La omisión de aportar con la PROPUESTA la OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA no es subsanable e impedirá que se tenga en cuenta para la adjudicación del contrato, porque el precio es factor de escogencia inherente al Proceso de CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, y se RECHAZARÁ. 

Así mismo se RECHAZARÁ cuando el PROPONENTE adicione, modifique, suprima o, en todo caso, altere las características de lo requerido, sus unidades y cantidades, contenidas en la OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA o no consigne los valores parciales y el valor total de su ofrecimiento.


EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO A LOS _______ DÍAS DEL MES DE ______________ DEL AÑO __________ EN LA CIUDAD DE __________________.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  _________________
NOMBRE  _________________________________
CC _________________
NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA  _________________________________

2





