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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C., _____ de _______ de 2025.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACION
Ciudad

REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No.  SAMC- XXX-CENACAVIACION-2025

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en eI Estudio Previo y Pliego de Condiciones, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que se relacionan en el presente formato. 

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	[bookmark: _Hlk201315824]DESCRIPCIÓN: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE BOMBEROS AERONÁUTICOS ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting)
Identificación del Activo Fijo:

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
	NOMBRE CUENTA

	A-02-01-01-004-009
	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

	ITEM
	

CÓDIGO DANE
	
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	
UNIDAD MEDIDA
	
UNSPSC (CCE)
	
CÓDIGO MATERIAL SAP
	
CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
	CUMPLE/ NO CUMPLE
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4911901
	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE BOMBEROS AERONÁUTICOS ARFF
(Aircraft Rescue and Firefighting)
	

UNIDAD
	

25101701
	

1527741
	

4210-33-105-7813
	




	ÍTEM
	CONDICIÓN
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	CARACTERISTICAS GENERALES
	1.1. El contratista debe garantizar que las Especificaciones generales del vehículo tipo ARFF (Aircraft Rescue and Firefighting Vehicles- Vehículos de salvamento y extinción de incendios de aeronaves) de acuerdo lo estipulado en la Norma de la Asociación Nacional de Estados Unidos de Protección contra el Fuego (NFPA) No.  1900: Norma para vehículos de rescate y extinción de incendios de aeronaves, aparatos contra incendios automotrices, aparatos contra incendios forestales y ambulancias automotrices (Standard for Aircraft Rescue and Firefighting Vehicles, Automotive Fire Apparatus, Wildland Fire Apparatus, and Automotive Ambulances).

1.2. El contratista debe garantizar que el vehículo ARFF debe ser nuevo, sin uso y de último modelo.

1.3. El contratista debe garantizar que el vehículo ARFF tendrá una cabina para cinco (5) tripulaciones en un chasis de acuerdo a la norma NFPA de 1900-2024. Los componentes de extinción de incendios deben tener lo siguiente:

a. UN TANQUE DE AGUA con una capacidad de ≥ 6200 Litros (1637 Galones)
b. UN TANQUE DE CONCENTRADO DE AGENTE ESPUMÓGENO de ≥ 750Litros (198 galones)

1.4. El contratista debe garantizar que el vehículo posea UN (1) SISTEMA DE AGENTE COMPLEMENTARIO DE POLVO QUÍMICO SECO de ≥ 250 kg. De acuerdo a las tablas del documento 9137 de la OACI tabla 2.3 y la norma NFPA de 1900-2024.con las siguientes especificaciones:

a. Descarga de PQS: kg/seg ≥7 and ≤10
b. Velocidad de descarga de polvo (kg/seg) ≥7
c. Alcance del caudal (m) ≥70
d. Ancho del curso de agua (m) ≥:05

1.5. El contratista debe garantizar que el vehículo posea UNA (1) TORRETA DE TECHO PRIMARIO con los siguientes rangos de lanzamiento:
a. Chorro recto/punto lejano (m) ≥70
b. Chorro disperso/punto lejano (m) ≤21≥
c. Chorro disperso/ancho (m) ≥11

1.6. El contratista debe garantizar que el vehículo posea UNA (1) TORRETA DE BOMPER SECUNDARIA con los siguientes rangos de lanzamiento:

a. Chorro recto/punto lejano (m) ≥46
b. Chorro disperso/punto lejano (m) ≥15
c. Chorro disperso/ancho (m) ≥9

1.7. El contratista debe garantizar que el vehículo posea UN (1) PANEL DE CONTROL ESTRUCTURAL UBICADO EN LA LADO IZQUIERDO DEL VEHÍCULO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES EN EL ÍTEM N.10.3

1.8. El contratista debe garantizar que el vehículo posea:
a. UN (1) CARRETEL DE MANGUERA “GEMELO” DE DOBLE AGENTE de 100 pies “gemela” de ≥ 1”, de caucho, para polvo químico seco y solución de agua/espuma.
b. UN (1) CARRETEL DE MANGUERA de ≥100 pies
	

	2
	CABINA PARA LA TRIPULACIÓN
	

	2.1
	CAPACIDAD DE TRIPULANTES
	El contratista debe garantizar que la cabina deberá:
1. Estar completamente aislada térmica y acústicamente con un material resistente al fuego
2.  Estar completamente aislada al ruido el cual no debe superar los 90 dBA
3.  Tener el espacio para la tripulación (5 personas) al interior completamente encerrada con cinturones de seguridad de acuerdo a la NFPA 1900- 2024
	

	2.2.
	COLOR DEL VEHÍCULO
	El contratista debe garantizar que la cabina será de color Verde Limón, de acuerdo a requerimientos de la institución. El Marco será de color: Negro
Los Rines serán de color: Negro
La Superestructura será de color: Verde Limón, de acuerdo a requerimientos institución. 
Los emblemas serán de acuerdo a las insignias de la unidad, de conformidad con las coordinaciones a realizar con el supervisor del contrato.
	

	2.3
	PUERTAS DE LA CABINA
	El contratista debe garantizar que las puertas de seguridad sean amplias y estén  ubicadas una a cada lado de la cabina. 
El contratista debe garantizar que las puertas deban abrirse a 90º para proporcionar máxima seguridad a la tripulación que entre o salga de la cabina.
	

	2.4
	VENTANAS ELÉCTRICAS O MANUALES
	El contratista debe garantizar que el vehículo debe contar con ventanas operables, que pueden ser eléctricas o manuales, siempre que estas últimas garanticen su apertura desde el interior en condiciones de emergencia.
	

	2.5
	ACCESO AL TECHO – PROVISIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga una compuerta de techo tipo escotilla para fácil acceso al techo y como provisión de salida de emergencia en caso de que sea necesaria.
	

	2.6
	ADVERTENCIA DE PUERTA ABIERTA
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga un sistema de una luz indicadora montada en la consola de la cabina que será altamente visible durante el día o la noche. Esta luz indicadora deberá estar conectada a una alarma sonora para avisar al operador cuando una puerta de algún compartimiento esté abierta.
	

	2.7
	EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIONES
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga Radio de Comunicaciones de frecuencias aeronáuticas entre los rangos 118,00 – 136,9 Mhz, con sistema de manos libres.
	

	2.8
	CONTROLES
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga todos los controles necesarios para la operación completa del vehículo y para activar el sistema de extinción de incendios a un alcance fácil del conductor de acuerdo a la norma NFP 1900 de 2024.
El contratista debe garantizar que los controles para el sistema de extinción de incendios, sea a un alcance fácil de un segundo miembro de la tripulación.
El contratista debe garantizar que todos los controles en la cabina estarán identificados por función y/o limitación; y serán iluminados permanentemente por detrás de las etiquetas de identificación.
El contratista debe garantizar que todos los controles localizados en el exterior del vehículo poseerán etiquetas permanentes, iluminadas por detrás, identificando función y/o limitación.
	

	2.9
	SIRENA Y SISTEMA DE ADVERTENCIA
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga un (1) sistema de sirena y Advertencia de Emergencias con micrófono y altavoz, que debe tener un nivel de sonido de mínimo ≥ 95 dB (A) a 100 pies (30 metros) directamente en frente del vehículo y 90 dB (A) a 100 pies (30 metros) de conformidad con el ítem 4.13.5.1 norma NFPA 1900- edición 2024
	

	2.10
	ALARMA DE REVERSA
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga un (1) dispositivo auditivo de “reversa del vehículo”, audible en un rango de ≥ 25 pies (7,6 metros)-- detrás del vehículo, al Cambiar la transmisión en el cambio de reversa activará la alarma de reversa.
	

	2.11
	GANCHOS DE ARRASTRE
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga dos (2) ganchos de arrastre provistos en la parte frontal y trasera del vehículo, sujetos directamente al marco del chasis, con un grillete para cada gancho de arrastre, para asegurarlo en el transporte. Con una condición de no fluencia de al menos ≥ 9000 LBF (40.000 N)
Lo anterior, debe cumplir la norma NFPA 1900-edición 2024
	

	2.12
	COMPARTIMIENT OS
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga compartimientos para herramientas por cada lado de la máquina con sujetadores para las herramientas, con combinación de puertas tipo persiana y puertas abatibles.
El contratista debe garantizar que el vehículo tenga drenajes para permitir que el agua recogida salga.
	

	2.13
	SUPERFICIES DE CAMINAR
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga todos los estribos, superficies de los escalones, peldaños de escaleras y pasillos antideslizante. 
El contratista debe garantizar que la placa de cubierta antideslizante, estará provista en la parte superior del vehículo.
	

	3
	SISTEMA AUTOMOTRIZ – CONTROLES & EQUIPO INTERIOR DE CABINA
	

	3.1
	
CONTROLES
	El contratista debe garantizar de acuerdo con la norma NFPA 1900-edición 2024, que el vehículo cuente con mínimo los siguientes interruptores:

· Interruptor para luces de emergencia Sistema de control para iluminación
· Controles del sistema de incendios, incluyendo interruptores de activación de agua, espuma y sistema de agente secundario, controles para el monitor de techo y controles para el monitor de bómper.
· Controles del chasis
· Las siguientes funciones se realizan de manera automática por parte del vehículo cuando se selecciona la función automática para pump and roll: Se engrana el PTO
· El motor va a las revoluciones requeridas por la bomba de ≥ (1800 rpm)
· El pedal de acelerador cambia a divisor de poder
· Las válvulas de succión de los tanques (agua y espuma)
· La bomba de cebado empieza a funcionar (Hasta que la bomba alcance una presión de aproximadamente ≥ 2 Bar)
	

	3.2. 
	
INTERRUPTORES
	El contratista debe garantizar que los interruptores de conformidad con la norma NFPA 1900-edición 2024, deban estar programados para contener funciones múltiples activadas mediante toques sucesivos en el interruptor a través de sus funciones.
· Interruptor de válvula de succión de tanque de agua Interruptor de válvula de succión de tanque de espuma Interruptor para sistema de cebado de agua
· Interruptor de mezcla de espuma (1%, 3%, 6%)
· Interruptor para pitones bajo el vehículo (pitones de autoprotección) Interruptor para el sistema de lavado de vidrio panorámico Interruptor para gas propelente de agente secundario
· Interruptor para iluminación de escena auxiliar (si es especificado)
· Interruptor para luces de escena traseras (si es especificado)
· Interruptor para lavadores de vidrio panorámico
· Interruptor para ventiladores de consola
· Interruptor para silencio de alarma de bajo nivel de agua
· Interruptor para silencio de alarma de bajo nivel de espuma
· Interruptor para sistema de luces de emergencia
· Interruptor para Seguros de Diferencial
· Interruptor para Override de Transmisión
· Interruptor para luces frontales y de marcación, con control de luminosidad.
· Interruptor para Ralenti del motor
· Interruptor para luces de niebla (si es especificado)
· Interruptor para luces direccionales, con selector de luces altas/bajas integrado.D87- Interruptor para luces de marcación
· Interruptor para encender/apagar El motor
· control de bocina
· Interruptor eléctrico maestro
· control de freno de parqueo
· Controles de La sirena con micrófono
· Controles para vidrios eléctricos (si es especificado)
· Interruptor para luces de escena traseras (si es especificado) Interruptor para lavadores de vidrio panorámico
· Interruptor para ventiladores de consola
· Interruptor para silencio de alarma de bajo nivel de agua Interruptor para silencio de alarma de bajo nivel de espuma Interruptor para sistema de luces de emergencia Interruptor para Seguros de Diferencial
· Interruptor para Override de Transmisión
· Interruptor para luces frontales y de marcación, con control de luminosidad.
· Interruptor para Ralentí del motor
· Interruptor para luces de niebla (si es especificado)
· Interruptor para luces direccionales, con selector de luces altas/bajas integrado Interruptor para luces de marcación
· Interruptor para encender/apagar el motor, control de bocina
· Interruptor eléctrico maestro control de freno de parqueo
· Controles de la sirena con micrófono 
· Controles para vidrios eléctricos
	

	3.3.
	EQUIPO INTERIOR DE LA CABINA
	El contratista debe garantizar que la cabina será de cinco (5) asientos, cumpliendo con una puerta amplia a cada lado de la cabina que permite una rápida entrada y salida con acceso a la plataforma del monitor de techo a través de una puerta tipo escotilla abisagrada.
El contratista garantiza que tendrá un panel completo con sus instrumentos de apoyo, interruptores iluminados y un completo sistema de advertencia con luces indicadores y alarmas audibles auditivas.
El contratista garantiza que el suelo antideslizante cumplirá lo estipulado en la NFPA 1900- 2024.
El contratista garantiza que el vehículo cuenta con Panel de instrumentos, con controles integrados instalados en la consola.
El contratista garantiza que el Calentador / desempañador será del tipo recirculante de aire fresco, salidas a ambos lados. Para operación Manual o automático de tipo Convencional o climatizador 
El contratista garantiza que el Pasamanos permitirá fácil acceso de la tripulación en consola y marco de la puerta.
El contratista garantiza que la Ventana panorámica será de una sola pieza, de alta visibilidad, con vidrio laminado de seguridad a prueba de astillas.
	

	3.4
	ASIENTO DEL CONDUCTOR
	El contratista debe garantizar que el Asiento neumático del conductor será de espalda alta, ajustable (adelante, atrás, arriba, abajo) con espalda dura, cubierta en material resistente al desgaste y sistema de cinturón de seguridad integrado
	

	3.5
	ASIENTO DEL OPERADOR DE LA TORRETA
	El contratista debe garantizar que el Asiento del operador de la torreta  será de espalda alta, ajustable (adelante, atrás, arriba, abajo) con espaldar para acomodación de equipo SCBA, cubierta en material resistente al desgaste y sistema de cinturón de seguridad integrado
	

	3.6
	ASIENTO DEL TRIPULANTE DEL LADO IZQUIERDO
	El contratista debe garantizar que el Asiento batiente del tripulante del lado izquierdo será de espalda alta, de posición fija con espaldar para acomodación de equipo SCBA, cubierta en material resistente al desgaste y sistema de cinturón de seguridad integrado. El cinturón de seguridad será de color rojo para brindar contraste.
	

	3.7
	ASIENTO DEL TRIPULANTE TRASERO DEL LADO DERECHO
	El contratista debe garantizar que el Asiento batiente del Tripulante trasero del lado derecho será de espalda alta, de posición fija con espaldar para acomodación de equipo SCBA, cubierta en material resistente al desgaste y sistema de cinturón de seguridad integrado. 
El contratista debe garantizar que el cinturón de seguridad será de color rojo para brindar contraste, estará ubicado a lado derecho del operador de la torreta y ligeramente hacia atrás para permitir una salida rápida por la puerta del lado derecho de la cabina
	

	3.8
	ASIENTO DEL TRIPULANTE TRASERO DEL LADO IZQUIERDO
	El contratista debe garantizar que el Asiento batiente del Tripulante trasero del lado izquierdo será de espalda alta, de posición fija con espaldar para acomodación de equipo SCBA, cubierta en material resistente al desgaste y sistema de cinturón de seguridad integrado. 
El contratista debe garantizar que el cinturón de seguridad será de color rojo para brindar contraste, estará ubicado a lado derecho del operador de la torreta y ligeramente hacia atrás para permitir una salida rápida por la puerta del lado derecho de la cabina
	

	3.9
	AIRE ACONDICIONADO
	El contratista debe garantizar que el vehículo tendrá un sistema de aire acondicionado para operación Manual o automático de tipo Convencional o climatizador compuesto por dos (2) unidades de ≥ 32.000 BTU de conformidad con el ítem 4.13.5.1 norma NFPA 1900-edición 2024
	

	3.10
	PELÍCULA DE CONTROL SOLAR
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga una película de control de luz solar será aplicada al vidrio panorámico del vehículo para reducir el radio de incidencia de la radiación solar que pasa a través del mismo a aproximadamente el 35%. Todas las otras ventanas deberán estar tinturadas para reducir la ganancia de calor solar en la cabina
	

	3.11
	PUNTO ELÉCTRICO DE 12V
	El contratista debe garantizar que el vehículo cuente con Un (1) punto eléctrico de ≥12 voltios en la consola de la cabina.
	

	3.12
	LUCES DE MAPAS
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga dos (2) luces de mapas en la cabina.
	

	3.13
	SOPORTES PARA BOTELLAS DE SCBA
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga un Soporte en la pared trasera de la cabina para una botella de SCBA
	

	3.14
	INSTRUMENTACIÓN Y LUCES DE ADVERTENCIA
	El contratista debe garantizar que el vehículo, de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, cuente con los siguientes instrumentos y luces de advertencia Indicador de Puertas de Compartimientos:
· Indicador de seguro de diferencial
· Indicador de luces de emergencia posteriores Indicador de temperatura del motor
· Indicador de Presión de aceite del motor Tacómetro del motor
· Indicador de Nivel de Tanque de Agente Espuma Indicador de Nivel de Tanque de Agua
· Indicador de Nivel de Combustible Indicador de Luces delanteras Inclinómetro iluminado (pendiente lateral)
· Indicador de estabilidad lateral con alarma sonora y luz de advertencia 
· Advertencia de Baja Presión de Aire
· Advertencia de baja presión de aceite, con alarma sonora y luz de advertencia 
· Advertencia de alta temperatura de líquido refrigerante, alarma sonora y luz de advertencia
· Advertencia de bajo nivel de líquido refrigerante, con alarma sonora y luz de advertencia
· Velocímetro / Odómetro Voltímetro Digital
· Presión de la bomba de agua
· Indicador de temperatura de la transmisión Indicador de freno de motor
· Advertencia de estatus del sistema ABS
	

	3.15
	MANÓMETROS EN LA CONSOLA CENTRAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:
	El contratista debe garantizar de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, que el vehículo cuente con:
· Manómetro de presión de la bomba de agua (digital) 
· Manómetro de nivel de tanque de agua (digital) 
· Manómetro de nivel de tanque de espuma (digital)
· Indicador de presión digital de cilindro de propelente de agente auxiliar. Indicador de presión de contenedor de agente auxiliar.
	

	3.16
	SISTEMA DE CÁMARA INFRARROJA (FLIR)
	El contratista debe garantizar de conformidad con el ítem 4.13.4.4 norma NFPA 1900-EDICIÓN 2024, que el vehículo tendrá un sistema de visión para el vehículo FLIR (fordward looking infra red) PATROL IRB VEHICLE VISION SYSTEM3
El sensor FLIR deberá ser capaz de detectar energía infrarroja (ir) de onda larga (8 μm a 12 μm).
El contratista debe garantizar que la cámara deberá tener un campo de visión horizontal mínimo (hfov) y un campo de visión vertical (vfov) de 27 grados (±4 grados) y 18 grados (±4 grados), respectivamente.
El contratista debe garantizar que la cámara será capaz de operar en ambientes de aire abierto a temperaturas de -40°f hasta 176°f (-40°c hasta 80°c). La cámara FLIR tendrá capacidad de pan (movimiento horizontal o paneo) y tilt (movimiento vertical).
El contratista debe garantizar que tendrá una pantalla LCD de resolución mínima de 1042x768 de 10.4” (264
mm) para la cámara FLIR.
	

	3.17
	SISTEMA DE CÁMARA A COLOR
	El contratista debe garantizar de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, que el vehículo tendrá un sistema de cámara de video a color, con capacidad de Zoom.
La cámara estará en capacidad de operar en condiciones de temperatura ambiente desde ≥ -40°F hasta 122°F (-40°C hasta 50°C). La cámara a color debe estar acoplada en el centro del millare del vehículo mediante un montaje apropiado.
	

	3.18
	GPS
	El contratista debe garantizar de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, que el vehículo Contará con sistema de posicionamiento satelital (GPS), con mapas de Colombia, Fuerte militar de Tolemaida e inmediaciones actualizados.
	

	4
	SISTEMA AUTOMOTRIZ – LINEA DE POTENCIA Y CONTROLES
	

	4.1
	SISTEMA DE FRENOS
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga un sistema de frenos en todas sus ruedas EBS o ABS 
El contratista debe garantizar que el vehículo tenga una distancia de frenado máximo de:
Velocidad a ≥ 33 km/h (m)	12m Velocidad a ≥ 64 km/h (m)		49 m
	

	4.2.
	COMPRESOR DE AIRE
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga un compresor de aire auxiliar de 110V, que será instalado en la parte trasera del vehículo en el compartimiento de acceso izquierdo al motor.
El contratista debe garantizar que el compresor de 110 VAC estará conectado a una línea eléctrica de 110V. El compresor de aire mantendrá al sistema de frenos de aire a la presión de operación para permitir arranque inmediato y prontitud en la operación.
	

	4.3.
	LLANTA DE REPUESTO
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga Una (1) llanta de repuesto, con rueda y llanta, intercambiable con el eje delantero o trasero.
	

	5
	SISTEMA AUTOMOTRIZ – SISTEMA ELÉCTRICO
	

	5.1
	SISTEMA DE LUCES DE ADVERTENCIA DE EMERGENCIA
	El contratista debe garantizar que el vehículo contará con un sistema personalizado integrado de luces de advertencia de emergencia que debe cumplir los parámetros de NFPA 414, sección B.10, NFPA 1900,edicion 2024-- FAA Advisory Circular # 150- 5220-10D y consistirá en lo siguiente: 
· Luces de Advertencia Superiores
· Luces de Advertencia Inferiores Traseras 
· Luces de Advertencia Inferiores Laterales 
· Luces de Advertencia Inferiores Delanteras 
· Luces de Advertencia de Tráfico Aéreo 
· Luces de escena
· Sistema de Luces D.O.T. del Vehículo 
· Luces Delanteras 
· Luces de Conducción
· Luces Interiores de la Cabina 
· Luces de Freno y Cola Luces de Freno y Cola Superiores 
· Luces de reversa 
· Luces Direccionales
· Luces de Compartimientos
· Luces de Puente y Luces de Trabajo
El contratista de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, debe garantizar que el sistema cuente con mínimo cuatro luces de alta intensidad con tecnología LED, alimentado por el sistema eléctrico del vehículo, con mástil telescópico de accionamiento hidráulico. Así mismo, debe contar con sistema de rotación e inclinación, que garantice la adecuada iluminación adicional de escena

	

	5.2
	CARGADOR DE BATERÍA
	El contratista de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024 sección 4.6.2 “cargadores de baterías incorporados, debe garantizar que:
a. El vehículo tendrá un sistema cargador de baterías 12DV de 115 VAC y 60 
b. El cargador de batería estará conectado para mantener el sistema de baterías del chasis cargado cuando el vehículo está estacionado

	

	5.3
	SISTEMA AUTO- EJECT DE 20AMP 110V
	El contratista debe garantizar que el vehículo tendrá Un (1) conector/enchufe de acople rápido, tipo Auto-Eject, de 20 amperios, para los componentes eléctricos requeridos a bordo del vehículo serán instalados en la parte trasera izquierda del vehículo.
El contratista debe garantizar que el calefactor del líquido refrigerante del motor y el calefactor de aceite de transmisión estarán conectados a los conectores/enchufes autoeject cerca de la línea central del vehículo.
El contratista debe garantizar que el compresor de aire a bordo del vehículo y el cargador de batería de abordo (si es especificado) estarán conectados a los conectores/enchufes autoeject lejos de la línea central del vehículo
	

	5.4
	SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO
	El contratista debe garantizar que el sistema eléctrico  cumpla con los requerimientos de NFPA 1900- edición 2024 . en el Capítulo 4 sección 4.6 “Sistema Eléctrico del Vehículo”, de la siguiente manera: 
· Encendido: 24 Voltios DC Luces: 24 Voltios DC
· Alternador: 28 V y 150 amperios. 
· Alternador de alta capacidad. 
· Baterías: Dos (2) baterías de 12 V, de 190 Ah
	

	6
	MOTOR
	

	6.1
	MOTOR TIPO DIESEL
	El contratista debe garantizar que el vehículo sea Motor Diesel, que cumpla con la norma EURO 6  de acuerdo a la Ley 1972 de 2019 y la Resolución 0762 del 18 de julio de 2022 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible,  respecto a: alto rendimiento, de último diseño, con sistema de inyección de combustible controlado electrónicamente. .
El contratista debe garantizar que el motor del vehículo es apto para su correcta operación con el combustible Diesel disponible en Colombia. 
· Marca: N/A
· N°. De cilindros: ≥ 6 cilindros, turbo alimentado 
· Potencia: ≥  500 HP- (RPM Mínimo 1800) 
· Torque Mínimo: ≥ 1750 NM - (RPM Mínimo 1000) 
· Tiempo máximo de aceleración de 0 a 80.5 kph 35 seg 
El contratista debe garantizar que el vehículo deberá contar con un interruptor de ralentí del motor
	

	7
	SISTEMA DE AGENTE COMPLEMENTARIO-POLVO QUÍMICO SECO
	

	7.1
	SISTEMA DE AGENTE COMPLEMENTARI O DE POLVO QUÍMICO SECO
	
El contratista debe garantizar que el sistema de agente complementario de polvo químico seco deberá tener ≥ 250 kg. De acuerdo a las tablas del documento 9137 de la OACI tabla 2.3 y la norma NFPA 1900-2024
	

	7.2
	CARRETEL DE MANGUERA LADO IZQUIERDO
	El contratista de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, debe garantizar que el vehículo tendrá un carretel con manguera lado izquierdo

	

	7.3
	CARRETEL DE MANGUERA LADO DERECHO
	El contratista de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, debe garantizar que el vehículo tendrá un carretel con manguera lado derecho 

	

	7.4
	DESCARGA POR TORRETA DE TECHO
	El contratista de conformidad a la norma NFPA 1900-edición 2024, debe garantizar que la torreta de techo deberá tener la capacidad de descargar polvo químico seco a través de la boquilla de la torreta y tendrá la tubería adecuada para cumplir con este requerimiento. Los controles para operar esta parte del sistema de polvo químico seco estarán localizados en la cabina, accesibles para las posiciones del conductor y del operador de la torreta.
	

	7.5
	PLACA DE IDENTIFICACIÓN
	El contratista debe garantizar que se deberá instalar una placa de identificación, que indique claramente:
· El agente de extinción complementaria 
· Capacidad
· Peso lleno 
· Peso vacío
· Presión de operación
· Fecha de prueba hidrostática (mes-día-año) una ubicación altamente visible cerca del sistema de polvo químico seco. 
· Las instrucciones para purga y llenado estarán montadas en el compartimiento adyacente al sistema.
	

	7.6
	CILINDROS DE CARGA
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga:
· Dos (2) cilindros de nitrógeno, completamente cargados, serán provistos con manómetros de presión integrales.
· Un (1) cilindro de nitrógeno será instalado en el compartimiento de la bomba y permitirá su servicio por un único bombero que esté parado en el suelo.
· Un (1) cilindro de nitrógeno será suministrado como repuesto junto con el vehículo
· El sistema será operado utilizando gas de nitrógeno con estándares DOT.
· El cilindro de nitrógeno para el sistema tendrá una capacidad de 3.≥ 974 pulgadas cúbicas y será marcado según norma NFPA para extintores portátiles.
	

	8
	SISTEMA DE EXTINCION SEGUNDARIO
	

	8.1
	AGENTE POLVO QUÍMICO SECO
	El contratista debe garantizar que el vehículo cuente con la dotación de ≥ [250 kg]  de polvo químico seco de agente Purple K. UL y cumpla con la norma NFPA., en concordancia con las tablas del documento 9137 de la OACI tabla 2.
	

	9
	SISTEMA DE EXTINCION PRIMARIO
	

	9.1
	ESPUMA
	El contratista debe garantizar que el vehículo tenga un sistema de espuma completamente automático. 
Uso: Apto para todos los tipos de espuma de Clase B. Incluyendo AFFF. 
Tasa de Mezcla: Ajustable entre 0% y 6%, Ajustable Ajuste estándar: 0%, 1%, 3% y 6%
	

	9.2.
	TANQUE DE ESPUMA, TUBERÍA Y CONEXIONES
	El contratista debe garantizar que el tanque de espuma cumpla con la norma NFPA 1900-edición 2024 en cuanto a fabricación, material y capacidades.
El contratista debe garantizar que el tanque de espuma sea de ≥ 750 Litros. (≥198 galones).
El contratista debe garantizar la Capacidad suficiente para trabajar con dos cargas de agua a la tolerancia máxima especificada en NFPA 1900, es decir ≥12%
	

	9.3.
	CONCENTRADO DE ESPUMA
	El contratista debe garantizar que el vehículo cuente con la dotación de ≥ 750 litros (198 gls) de concentrado de espuma AFFF 6% (ICAO)
	

	9.4
	TANQUE DE AGUA
	El contratista debe garantizar que el vehículo cuente UN (1) TANQUE DE AGUA con una capacidad mínima de ≥ 6000 Litros (1585 Galones)
El contratista debe garantizar que el tanque de agua cumpla con la norma NFPA 1900, edición 2024, y posea:
· Construcción: Material de trabajo pesado (polipropileno PP). Con protección UV.
· Indicador de Nivel: Indicador digital de nivel de tanque en cabina, otro en panel estructural (lado izquierdo). Y uno luminoso LED a cada lado del vehículo
· Conexiones de llenado: Dos (2) entradas con válvula de ≥ 2 ½” (65 mm) una a cada lado. con acoples Hembra de ≥ 2 ½” giratorio, con tapa cromada y cadenas de sujeción
	

	10
	BOMBA CENTRÍFUGA
	

	10.1
	ESPECIFICACIONES
SEGUN NORMA NFPA 1900- EDICIÓN 2024
	1. El contratista debe garantizar que la operación de la bomba y que permita ser manejada en forma simultánea con la operación del vehículo (El motor debe hacer las dos operaciones: tracción y descarga).
2. El contratista debe garantizar que la bomba:
a. Sea centrífuga de una etapa.
b. Cumpla con la capacidad mínima nominal de lo siguiente:
La bomba deberá tener una capacidad nominal de ≥ 1500 gpm (6000 L/min) o más 100% capacidad nominal a una presión neta ≥ 150 psi (1000 kPa)
60% capacidad nominal a una presión neta ≥ 150 psi (1000 kPa) 50% capacidad nominal a una depresión neta ≥ 250 psi (1700 kPa)

c. Tenga un manómetro de temperatura de la bomba de agua, con alarma sonora y luz de advertencia, instalados en la cabina., la cual debe estar certificada por una organización reconocida para expedir dichos certificados.
NOTA1: el Contratista debe entregar al supervisor del contrato, en el momento de suscripción del acta de inicio,  el certificado que especifique las construcciones, los diseños, los sistemas y/o certificaciones (archivos) deben presentarse en su totalidad y de forma no engañosa, sin ninguna manipulación en los datos o en los dibujos. De acuerdo con lo referenciado en la norma en concordancia NFPA 1901 2016 Ítem 13.16 - Capítulo 13 Aparatos contra incendios, Bombas contra incendios y equipos asociados (NFPA 1901) NFPA 1900 de 2024.
NOTA2: La etiqueta de certificación debe cumplir de acuerdo a los ITEMS 7.11.2 y el 7.11.2.1 norma NFPA 1900 de 2024
NOTA3: Al momento de la entrega del vehículo ARFF, el supervisor deberá realizar la respectiva verificación
	3. 

	10.2
	DISPOSITIVO DE CEBADO
	El contratista debe garantizar que la bomba de incendios esté equipada con un sistema de cebado estándar, lo que permitirá evacuar el sistema de tubería rápidamente y suministrar excelentes capacidades de succión.
El contratista debe garantizar que el dispositivo de cebado tenga la capacidad de operar de manera automática si la bomba de agua así lo requiere, o que pueda ser operado de manera manual si es necesario.
El contratista debe garantizar que los controles de operación manual estén en la cabina y en el panel de control estructural.
	

	10.3
	PANEL DE CONTROL ESTRUCTURAL
	1. El contratista debe garantizar que se posea un panel de control estructural, completamente operacional, que debe estar ubicado en el lado izquierdo del vehículo e instalado en el compartimiento de la bomba.
2. El contratista debe garantizar que el sistema estructural cuente mínimo, con:

a. Dos salidas de ≥ 2 ½” a cada lado y
b. Sistema de succión de ≥ 2 ½” y 4 ½” por el lado izquierdo.
c. Sistema de llenado del tanque de espuma,
d. Entrada de ≥2 ½” para llenado de hidrante al tanque de agua

3. El contratista debe garantizar que el sistema de succión cuente mínimo, con:

a. Interruptor para válvula de succión de tanque de agua Interruptor para válvula de succión de tanque de espuma Interruptor para tasa de mezcla de porcentaje de espuma
b. Manómetro electrónico de presión de descarga (Sistema de Gobernador de Presión) 
c. Manómetro electrónico de presión de entrada/vacío (Sistema de Gobernador de Presión)
d. Lámpara indicadora para válvula de succión de tanque de agua abierta.
e. Lámpara indicadora para válvula de succión de tanque de espuma abierta. 
f. Lámpara indicadora para sistema de cebado operando.
g. Luz de advertencia para alta temperatura de agua. 
h. Luz de advertencia para baja presión de aceite.
i. Lámpara de control para PTO. 
j. Interruptor para lavado.
k. Interruptor para bomba de cebado.
	4. 

	11.
	SUCCIONES
	

	11.1
	ENTRADA DE SUCCIÓN PRINCIPAL – GATED 4 ½”
	El contratista debe garantizar que se cuenta con Una (1) entrada de succión con válvula de 5 Macho (125 mm) en el lado izquierdo con tapa de 5” será instalada. Contará con una reducción de 5” a 4 ½” para el sistema de succión.
	

	11.2.
	ENTRADA DE SUCCIÓN
AUXILIAR
	El contratista debe garantizar que se cuenta con Una (1) entrada de succión con válvula de 2 ½” hembra (65 mm) en el lado izquierdo, con conexión giratoria y tapa de 2 ½” será instalada. Un drenaje para sangrar aire y agua de las líneas será instalado.
	

	12
	DESCARGAS
	

	12.1
	DESCARGA LADO IZQUIERDO
	El contratista debe garantizar que se cuente con:
a. Una (1) descarga de 2 ½” Macho (65 mm) que será instalada en el lado izquierdo.
b. La descarga estará equipada con un codo de 30 grados de 2 ½” (65 mm)
c. La descarga estará equipada con una tapa de 2 ½” (65 mm. Un drenaje para sangrar aire y agua de las líneas será instalado.
d. Descarga de espuma para esta descarga será suministrada por el sistema de espuma alrededor de la bomba de agua
	

	12.2.
	DESCARGA LADO DERECHO
	El contratista debe garantizar que se cuente con:
a. Una (1) descarga de 2 ½” Macho (65 mm) será instalada en el lado derecho. 
b. La descarga estará equipada con un codo de 30 grados de 2 ½” (65 mm)
c. La descarga deberá estar equipada con una tapa de 2 ½” (65 mm). Un drenaje para sangrar aire y agua de las líneas será instalado.
d. Descarga de espuma para esta descarga será suministrada por el sistema de espuma alrededor de la bomba
	

	12.3
	INDICADOR DE NIVEL DE AGUA EXTERNO
	El contratista debe garantizar que se cuente con Dos (2) indicadores de nivel de tanque de agua externos, con luces LED de alta visibilidad estarán instalados en la parte posterior de la cabina en la parte superior. 
El contratista debe garantizar que habrá un indicador de nivel externo a cada lado del vehículo.
	

	13
	LÍNEAS PRECONECTADAS
	

	13.1
	LÍNEAS PRECONECTADAS DE MANGUERA DE CHAQUETA SUAVE, LADO IZQUIERDO
	1. El contratista debe garantizar que el vehículo contará con las siguientes líneas preconectadas:

a. Un (1) carretel del tipo dual para agua/espuma y para polvo químico seco (Especificaciones incluidas en el sistema de polvo químico seco).

b. Dos (2) x líneas preconectadas de mangueras de chaqueta suave de ≥ 1 ½”.

2. El contratista debe garantizar que la línea preconectada deberá estar instalada a lado izquierdo del vehículo en un compartimiento cerrado para facilidad de acceso y estará libre de cualquier proyección que pueda dañar la manguera. La línea preconectada estará sobre una bandeja extraíble con rodillos.

a. La línea preconectada deberá estar equipada con un pitón. El pitón será del tipo no aspirado, con una capacidad de ≥ 50 g/min (180 l/min) a 150 psi, y puede ajustarse para chorro liso o neblina.

b. ≥Ciento cincuenta (150’) pies [45 m] de manguera con alma interna de caucho, suave, doble chaqueta, deberá ser suministrada con el vehículo en tramos de 50 pies (15 m).

c. La manguera será de ≥ 1.5”.

3. El contratista debe garantizar que se suministrará una línea preconectada que este equipada con un dispositivo de “autocarga” que permite a un único bombero desplegar de manera segura la manguera sin necesidad de devolverse al vehículo para cargarla.

4. El contratista debe garantizar que la línea preconectada será capaz de un flujo de mínimo 125 GPM a una distancia mínima en chorro recto de 65 pies (20 m).

5. El contratista debe garantizar que  el vehículo contará con Una (1) línea de manguera de chaqueta suave de 1,5”, de 150 pies (45 m) de longitud

6. El contratista debe garantizar que el vehículo tendrá una línea preconectada que sea capaz de un flujo de mínimo 125 GPM. La línea preconectada estará instalada a lado derecho del vehículo en un compartimiento cerrado para facilidad de acceso y estará libre de cualquier proyección que pueda dañar la manguera. La línea preconectada estará sobre una bandeja extraíble con rodillos.
	7. 

	13.2.
	LÍNEAS PRECONECTADAS DE MANGUERA DE CHAQUETA SUAVE, LADO DERECHO
	1. El contratista debe garantizar que tendrá una línea preconectada equipada con una boquilla. Será del tipo no aspirado, con una capacidad de 50 g/min (180 l/min) a 150 psi, y puede ajustarse para chorro liso o neblina.

2. El contratista debe garantizar que tendrá Ciento cincuenta (150’) pies [45 m] de manguera con alma interna de caucho, suave, doble chaqueta, Deberá ser suministrada con el vehículo en tramos de 50 pies (15 m). La manguera será de 1.5”.

3. El contratista debe garantizar que la línea preconectada deberá estar equipada con un dispositivo de “autocarga” que permite a un único bombero desplegar de manera segura la manguera sin necesidad de devolverse al vehículo para cargarla.

4. El contratista debe garantizar que la línea preconectada deberá ser capaz de un flujo de mínimo 125 GPM a una distancia mínima en chorro recto de 65 pies (20 m).
	5. 

	14
	TORRETA DE TECHO PRIMARIO
	

	14.1
	ESPECIFICACIONES
	El contratista debe garantizar que la torreta de techo cumplirá con lo estipulado en la norma NFPA 1900- edición 2024 , con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Caudal mínimo total (L/min) ≥4731

b. Caudal individual de la torreta de techo, si se usa en combinación con una torreta de parachoques (L/min)≥3785
i.	Chorro recto/punto lejano (m) ≥70
ii.	Chorro disperso/punto lejano (m) ≤ 21≥
iii.	Chorro disperso/ancho (m) ≥11

i.	Descarga de PQS: kg/seg ≥7 and ≤10
ii.	Velocidad de descarga de polvo (kg/seg) ≥7
iii.	Alcance del caudal (m) ≥70
iv.	Ancho del curso de agua (m) ≥:05

c. Deberá tener un control sencillo de joystick y todos los interruptores necesarios están agrupados en un alcance cómodo del conductor y el copiloto y montados en una consola central.
	

	15
	TORRETA DE BOMPER
	

	15.1
	ESPECIFICACIONES
	El contratista debe garantizar que la torreta de bómper cumplirá con lo estipulado en la norma NFPA 1900-edición 2024, con el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a. Caudal mínimo total (L/min) ≥946

i.	Chorro recto/punto lejano (m) ≥46
ii.	Chorro disperso/punto lejano (m) ≥15
iii.	Chorro disperso/ancho (m) ≥9

b. Actuación: la torreta debe tener el modo de ser controlado remotamente desde la cabina por medio de un control tipopistola (joystick) para mayor comodidad y seguridad.
	

	16
	BOQUILLA DEBAJO EL VEHÍCULO
	

	16.1
	ESPECIFICACIONES
	El contratista debe garantizar que las boquillas bajo camión (boquillas de aspersión) para la protección debajo del chasis cumplirán con la norma NFPA 1900-edición 2024.

El sistema tendrá mínimo cuatro (4) boquillas debajo el vehículo con control Interruptor en la consola dentro de la cabina Caudal de la boquilla debe ser de (57 L/min) de acuerdo con la norma NFPA 1900-edición 2024
	

	16.2
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS
	El contratista debe garantizar que el vehículo deberá estar equipado con mínimo los siguientes equipos y herramientas:
· Una (1) Barreta con espolón, tipo multipropósito
· Una (1) Palanca de pie de cabra de 95 cm. Incluye soportes en el vehículo.
· Una (1) hacha de salvamento, grande, ARFF. Del tipo que no queda encajada. Incluye soportes en el vehículo.
· Una (1) hacha de salvamento, pequeña. Del tipo que no queda encajada. Incluye soportes
· en el vehículo
· Una (1) cortadora de pernos de 61 cm
· Un (1) martillo de 1,8 Kg, tipo maza
· Un (1) cortafrío de 2.5 cm
· Equipo Portátil de Salvamento y rescate  pesado Hidráulico-Eléctrico. De conformidad con la norma NFPA 1936 -Edición 2020.

Compuesto por:

1. Especificaciones del cilindro telescópico:

CILINDRO TELESCÓPICO, incluye dos baterías y un cargador

Cilindro telescópico alimentado por batería. Diseñado para ofrecerle un rendimiento, deberá contar con máxima flexibilidad operativa contando con dos modos de funcionamiento que regulen la velocidad del equipo, además, deberá contar con la posibilidad de conexión Bluetooth para Diagnóstico en tiempo real de cualquier operación esto con el fin de supervisar el estado de conservación y carga de la batería, la etapa de la bomba, la temperatura del motor, la presión de trabajo. La herramienta debe contar con asa de transporte de 360°.
•⁠  ⁠presión máxima de trabajo: 540 / 54 (bar/Mpa) 7832 PSI
•⁠  ⁠máx. fuerza de separación 1er émbolo: 136 / 13.9 (kN/t) 
•⁠  ⁠máx. fuerza de separación 2º émbolo: 65 / 6.6 (kN/t) 
•⁠  ⁠recorrido de separación 1er pistón: 405 mm 
•⁠  ⁠recorrido de separación 2º pistón: 382 mm 
•⁠  ⁠longitud extendida: 1365 mm 
•⁠  ⁠Grado de protección: IP57
•⁠  ⁠peso, listo para su uso: 20.6 kg 
•⁠  ⁠NFPA 1936, HSF 136 / 13.9 (kN/t) 
•⁠  ⁠NFPA 1936, LSF 65 / 6.6 (kN/t)
•⁠  ⁠Batería: 8 Ah, IP 68, vida útil mínimo 500 ciclos

2. Especificaciones del cortador:

CIZALLA, incluye dos baterías y un cargador
Cizalla inclinada alimentada por batería. diseñado para ofrecerle un rendimiento, deberá contar con máxima flexibilidad operativa contando con dos modos de funcionamiento que regulen la velocidad del equipo, además, deberá contar con la posibilidad de conexión Bluetooth para Diagnóstico en tiempo real de cualquier operación esto con el fin de supervisar el estado de conservación y carga de la batería, la etapa de la bomba, la temperatura del motor, la presión de trabajo. La herramienta debe contar con asa de transporte de 360° y cuchillas inclinadas a 30° para proporciona más espacio entre la herramienta y el vehículo.

•⁠  ⁠presión máxima de trabajo: 720 / 72 (bar/Mpa) 
•⁠  ⁠máx. apertura de corte 182 mm 
•⁠  ⁠grado de protección IP57 
•⁠  ⁠peso, listo para su uso 21.6 kg 
•⁠  ⁠NFPA 1936 capacidad de corte A8 B8 C7 D9 E9 F4 
•⁠  ⁠EN 13204 capacidad de corte 1K 2K 3K 4K 5K 
•⁠  ⁠barra redonda (S235 acc. EN 13204) 41 mm
•⁠  ⁠Batería: 8 Ah, IP 68, vida útil mínimo 500 ciclos

3. Especificaciones del separador:

SEPARADOR, incluye dos baterías y un cargador

Separador alimentado por batería, parte de la serie Pentheon de Holmatro diseñado para ofrecerle un rendimiento, deberá contar con máxima flexibilidad operativa contando con dos modos de funcionamiento que regulen la velocidad del equipo, además, deberá contar con la posibilidad de conexión Bluetooth para Diagnóstico en tiempo real de cualquier operación esto con el fin de supervisar el estado de conservación y carga de la batería, la etapa de la bomba, la temperatura del motor, la presión de trabajo. La herramienta debe contar con asa de transporte de 360° y puntas de separación con dientes al interior como al exterior para proporcionar un mejor agarre.

•⁠  ⁠presión máxima de trabajo: 720 / 72 (bar/Mpa) 
•⁠  ⁠max fuerza de separación: 366 / 37.3 (kN/t) 
•⁠  ⁠distancia de separación: 725 mm
•⁠  ⁠máx. fuerza de tracción: 67 / 6.8 (kN/t) 
•⁠  ⁠grado de protección: IP57
peso, listo para su uso: 21 kg 
•⁠  ⁠NFPA 1936, HPF 67 / 6.8 (kN/t)
•⁠  ⁠NFPA 1936, HSF 93 / 9.5 (kN/t) 
•⁠  ⁠NFPA 1936, LPF 33 / 3.4 (kN/t) 
•⁠  ⁠NFPA 1936, LSF 50 / 5.1 (kN/t)
•⁠  ⁠Batería: 8 Ah, IP 68, vida útil mínimo 500 ciclos

4. Especificaciones de la herramienta de entrada forzada:

El contratista debe garantizar que la herramienta deba ser manual con un sistema hidráulico. Debe permitir cortar, calzar, usarla como ariete, separar, amartillar y levantar.
Se debe suministrar con:
•⁠  ⁠Cuchillas de corte extraíbles
•⁠  ⁠Cuña desmontable
Presión máxima de trabajo: 720 bares
Fuerza de separación mínima: 3.3 toneladas 
Distancia de separación mínima: 125 mm
Mínima apertura de corte: 28mm
Fuerza de corte mínima: 14 toneladas
Peso máximo: 8 kg
Dimensiones máximas: 700 x 235 x 65 mm
Corte mínimo en barra redonda: 17 mm

NOTA1: El oferente debe presentar junto con su oferta documento suscrito por el fabricante de las herramientas hidráulicas o su distribuidor autorizado en Colombia garantizando que cuenta con personal avalado por fabrica para el mantenimiento de las herramientas, que cuenta con taller especializado, dotado de las herramientas y repuestos para realizar el mantenimiento. 

NOTA2: El oferente deberá junto con su oferta presentar carta de distribución autorizada suscrita por fabricante o del distribuidor autorizado en Colombia por la fábrica de las herramientas de salvamento.

NOTA3: El contratista garantizará realizar capacitación en el uso y cuidado de los equipos hidráulicos de rescate, en las instalaciones del Ejercito en Tolemaida.
	

	IMÁGENES DE REFERENCIA
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1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
	ITEM
	CONDICIÓN
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	REQUISITOS
	El oferente deberá allegar con su propuesta certificado por parte del fabricante y/o distribuidor autorizado en Colombia de la marca del vehículo a ofertar, donde certifique la legitimidad de la garantía del vehículo (vehículo bombero) por el tiempo requerido por la entidad correspondiente a cinco (5) años.

El oferente deberá presentar junto con la oferta, las fichas técnicas donde se valide la marca y modelo del vehículo, con las características técnicas generales del vehículo. ARFF de acuerdo a la norma NFPA 1900 - 2024.

El contratista deberá garantizar que la casa fabricante del vehículo, cuenta con los repuestos, , ya sea por distribuidor autorizado o directamente por la fábrica, y que cualquier requerimiento frente a la garantía de fabrica será atendida por la misma o el distribuidor autorizado, evitando cualquier clase de dilatación que ponga en riesgo el debido funcionamiento del vehículo (vehículo de bomberos)

El contratista debe contar con el personal idóneo para hacer mantenimientos en los vehículos ARFF, (Aircraft Rescue and Fire Fighting), esto en cuanto a la garantía por parte de la casa fabricante Y/ o distribuidor autorizado, para los mantenimientos periódicos que deben realizarse al vehículo, este personal debe ser certificado y acreditado por la casa fabricante.
El contratista debe contrar con repuestos en stock del vehículo de bomberos y con un taller debidamente autorizado y respaldado por la casa fabricante en el país, para los respectivos mantenimientos.
	

	2
	GARANTÍA DE FABRICA
	El contratista garantizaraá que el vehículo contará como mínimo con las siguientes garantías por parte de la casa fabricante:

Vehículo Completo: Cinco (5) Años Motor: Cinco (5) Años
Pintura: Cinco (5) Años
Marco del chasis: Diez (10) Años
Vida Útil del Vehículo: Veinte (20) Años con uso, mantenimiento y operación adecuados.

Obligaciones del Fabricante
Duración del periodo de garantía del vehículo, motor, transmisión y tanques.
Procedimiento de garantía.
Renuncias (Disclaimers).

NOTA: El contratista dará soporte al vehículo con personal idóneo para hacer mantenimientos, reparaciones, revisiones, cambios de piezas o repuestos en el vehículo ARFF, (Aircraft Rescue and Fire Fighting), este personal debe ser certificado y acreditado en mantenimiento de vehículo ARFF, (Aircraft Rescue and Fire Fighting), esto durante todo el periodo de la garantía.
	

	3
	MANTENIMIENTOS DEL VEHÍCULO ARFF
	El contratista se compromete durante la vigencia de la garantía tecnica, que cumplirá y realizará todos los mantenimientos de acuerdo al manual de  funcionamiento emitido por la casa fabricante del vehiculo.

El contratista realizará el mantenimiento del Vehículo para bomberos ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting), de acuerdo con los protocolos que requiera cada equipo, incluyendo limpieza interna y externa, cambio de partes o repuestos averiados, partes o repuestos gastados o fuera de servicio, lubricación de partes, ajuste y calibración de cada uno de los repuestos según los protocolos establecidos por el manual de partes del vehículo.

NOTA:1 el mantenimiento se realizará en el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo Cundinamarca. Por lo cual el contratista coordinara con el supervisor del contrato.
NOTA2: en caso de que el mantenimiento, se tenga la necesidad de que el vehículo sea llevado al taller autorizado, el traslado del vehículo lo asumirá el contratista.
	

	4
	NÚMEROS DE PARTE
	El contratista debe entregar todos los manuales y parte número del Vehículo para bomberos ARFF (Airport Rescue and Fire Fighting) al supervisor del contrato durante la ejecución del contrato para su recibo a satisfacción, entre los cuales se se nombran:
· Manual del operador en español
· Manual de Piezas y partes en español
· Manual de servicios (mantenimiento y reparación)
· Copia de los videos de operación del vehículo en un Disco duro
NOTA : Los manuales incluirán diagramas de los componentes del vehículo, eléctrico, neumático, hidráulico y mecánico.
	

	5
	TRANSPORTE Y MANEJO
	El contratista debe garantizar que el transporte y manejo del vehículo de bomberos ARFF, se realice de acuerdo con las normativas de seguridad aplicables. Esto incluye el uso de equipos adecuados para el transporte, así como medidas para prevenir daños durante el traslado y entrega en el fuerte militar de Tolemaida (Nilo – Cundinamarca).
NOTA 1. Los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, combustibles, fletes, viáticos y demás trámites de orden administrativo serán asumidos por el contratista. El contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad física y demás erogaciones, hasta la entrega del bien a adquirir.
NOTA 2. Una vez suscrita el acta de inicio el contratista deberá suministrar al supervisor los datos exactos de los diferentes medios de comunicación con el coordinador o la persona designada por parte de la empresa para coordinar el ingreso del vehículo transportador del vehículo como del personal.
	

	6
	INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN DEL BIEN
	La entrega del vehículo de bomberos ARFF, estará sujeta a una inspección de aceptación por parte de la entidad.
El contratista con su personal técnico calificado, idóneo y competente realizará las respectivas pruebas de funcionamiento en su totalidad del vehículo de bomberos ARFF, a estas pruebas asistirá el supervisor del contrato con el acompañamiento del maquinistas de vehículos ARFF y del comandante del servicio salvamento y extinción de incendios (SSEI), los cuales asesorarán en la verificación del vehículo y apoyaran corroborando que este cumpla con todas las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y normativas establecidas.
La aceptación final se realizará únicamente después de que todos los requisitos hayan sido cumplidos y verificados.
De esta inspección se levantará un acta frente a las pruebas realizadas y será firmada por parte de todos los intervinientes, y deberá tener como anexo un registro fotográfico.
	

	7
	INDUCCIÓN USO DEL VEHÍCULO DE BOMBEROS ARFFF / Y SEGURIDAD EN EL MANEJO
	1. El contratista deberá realizar una inducción teórico-práctica, para la operación y mantenimiento básico del vehículo, esta inducción deberá tener una duración mínima de 40 horas en un término no superior a cinco (5) días calendario.
Esta inducción será dirigida mínimo a veinte (20) personas, que hacen parte del servicio salvamento y extinción de incendios, esta se adelantara en las instalaciones de bomberos ubicada en el fuerte militar de Tolemaida (Nilo – Cundinamarca).
La inducción teórico-práctica debe ser realizada por un delegado por parte del contratista que cuente con la debida experiencia para el manejo operacional y mantenimiento básico del vehículo de bomberos ARFF, para poder impartir sus conocimientos en el uso, operación y manejo del vehículo adquirido por parte del Ejército Nacional, el delegado por parte del contratista  deberá dar esta inducción en idioma español, por lo cual el contratista deberá garantizar que en caso de que su personal no pueda dictar la inducción en idioma español deberá ser acompañado por un traductor de manera simultánea. Este delegado debe estar debidamente certificado por la casa fabricante de la marca ofrecida del vehículo.

En cumplimiento de la normatividad aeronáutica (Documento 9137 de la OACI, NFPA 1900 del año 2024 y la directiva permanente 00204 de la aviación del Ejercito Nacional), el contratista deberá entregar a los participantes un documento de acreditacion de la respectiva inducción teórico-práctica acredita por la casa fabricante.

2. El contratista una vez vencida la garantía tecnica,  asesorará y explicará todo lo relacionado con los temas de mantenimiento del vehiculo:

· Operación del vehiculo
· Lógica y Esquemas de aire, eléctricos, hidráulicos y agentes.
· Pruebas.
· Mantenimiento.
· Resolución de Problemas.
· Construcción de Componentes del vehículo.
· Desmontaje y reparación.
Lo anterior acorde con los manuales que expida la casa fabricante del vehículo de bomberos, de igual forma entrega de los videos de operación del mismo de la casa fabricante.
	3. 

	8
	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
/ TRÁMITES LEGALES
	El contratista deberá allegar toda la documentación necesaria para la entrega del vehículo de bomberos ARFF, de igual forma es responsabilidad del contratista:
Registrar en el RUNT las características de identificación del vehículo ARFF
Entregar el vehículo de bomberos ARFF, con su placa asignada.
NOTA: El contratista realizara todos los trámites administrativos necesarios ante las entidades nacionales competentes, para la entrega a satisfacción del vehículo, los costos y gastos que se puedan generar de estos trámites serán asumidos en su totalidad por el contratista.
	

	9
	CALIDAD DE LAS PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS
	La calidad de la pintura debe ser en Poliuretano que pueda soportar altas temperaturas extremas Debe ser resistente a los daños causados por los agentes de extinción.
No debe quedar ninguna suciedad adherida a la pintura, ni debe presentar diferencia de brillo en algunas zonas de la pintura, no debe observarse chorreado o con salpicaduras, no deben apreciarse rayones, huellas ni notarse manchas, tampoco deben aparecer burbujas atrapadas en la pintura ni apreciarse levantamiento de la pintura. Los acabados deben estar libres de deformaciones y grietas.
El color corresponderá a Verde Limón, de acuerdo a requerimientos del servicio salvamento y extinción de incendios 
NOTA: El contratista deberá dar cumplimiento a lo citado en el NFPA 1900 del año 2024  ítem 4.3.3 “Acabado del metal” numeral 4.3.3.1
	

	10
	SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN
	El contratista deberá grantizar que el vehiculo cuente con los respectivos logos tipo calcomanía de la entidad previa coordinación con el supervisor del contrato Logos BASPA 25 de medidas 60 cm de alto por 35 cm de ancho 
Nombre de la unidad 
Numeración de vehículo 
Nombre de los compartimentos
	

	11
	CONDICIÓN DE LOS BIENES EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS
	El contratista deberá comprometerse a entregar el bien objeto del presente proceso en condición de NUEVO Y ENSAMBLADO, protegido para su trasporte a destino final, sin presentar daños físicos de ningún tipo como rayaduras, rajaduras, cortes, daños de pintura y/o algún otro tipo de anomalía exterior, así mismo el contratista garantiza que los bienes son aptos para resistir las condiciones ambientales y su uso natural, de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas. 

El bien debe garantizar la seguridad del usuario, por lo que no deben presentarse aristas o filos cortantes, ni puntas afiladas; los tornillos o uniones que se utilicen en las posiciones donde ocurra el contacto corporal deben estar ocultos y no debe quedar expuesta ninguna punta de estos; en cuanto a las puntas de los tornillos pasantes no deben sobresalir de las tuercas de sujeción, los bordes de lámina donde exista contacto corporal con el usuario deben estar grabados

	

	12
	PRUEBA DE OPERACIÓN DEL VEHÍCULO
	Se tendrá en cuenta algunas pruebas operacionales al momento de recepcionar el vehículo, entre las cuales, se nombran:
· Capacidad nominal del tanque de agua y del tanque de espuma.
· Caudal y alcance de la bomba de agente(s).
· Sistema de descarga de espuma.
· Patrón de la torreta principal.
· Articulación de la torreta principal.
· Caudal de flujo de la boquilla de la manguera manual.
· Patrón de la boquilla de la manguera manual.
· Caudal de flujo de la torreta de barrido/gran angular.
· Patrón de la torreta de barrido/gran angular.
· Boquilla inferior.
· Regulación de propulsante de gas.
· Regulación de presión.
· Mezcla y proporción de AFFF.
· Pruebas de presurización y ventilación del agente presurizado.
· Caudal y alcance de la manguera manual de agente complementario.
· Caudal y alcance de la torreta de químico seco.
· Estabilidad en pendiente lateral.
· Aceleración.
· Descarga de agente extintor.
· Sistema de bombeo doble.
· Caudal de flujo de la torreta principal.
· operación de frenos
· velocidad máxima.
· Procedimiento para determinar la capacidad nominal, con personal y agentes extintores incluidos en el vehículo (Agua, Espuma, Polvo Químico Seco):
Pendiente lateral del 20% (lado izquierdo hacia arriba).
Pendiente lateral del 20% (lado derecho hacia arriba).
Pendiente del 30% ascendente.
Pendiente del 30% descendente.
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	RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A PERSONAL O A BIENES DEL ESTADO
	En caso que ocurra cualquier accidente o incidente que cause lesiones al personal militar o civil o daños a materiales o bienes del estado el CONTRATISTA asumirá  la responsabilidad con costos de reparación, reposición sin que impliquen erogaciones por parte de estado
	




Firma Representante Legal del proponente
Nombre: ________________________
Documento Identidad:

FORMULARIO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., ___ del mes de ______ de 2025

Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACION
Ciudad

Referencia: 	PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA No.  SAMC-XXX- CENACAVIACIÓN-2025, convocado por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL–CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo). Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de XXXXXXX No. xxx convocado por el MDN Ejército Nacional - CENAC AVIACIÓN para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso licitatorio), con destino al MDN NACIONAL – CENAC AVIACIÓN, en los términos prescritos en el pliego de condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012, y Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al MDN- Ejército Nacional – (CENAC AVIACIÓN) el (los) siguiente(s):

	ITEM
	BIENES Y/O SERVICIO
	CUMPLE/ NO CUMPLE

	
	
	



Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en el pliego de condiciones,  Anexo 2 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
 En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
a).- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo.
b).- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
c).- Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
d).- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).
e).- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley. 
f).- Que nos comprometemos a proveer al MDN - Ejército Nacional – CENAC AVIACION, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes (servicios u obras) ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el Pliego de Condiciones en los Anexos 1 “Datos del Proceso” y 2 “Especificaciones Técnicas” y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
g).- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes, (servicios u obras)  que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al MDN-Ejército Nacional – CENAC AVIACION en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias.
h).- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
i).- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
j).- Manifestamos que ni el MDN - Ejército Nacional – CENAC AVIACION  ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
k).- Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.
l).- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el MDN - Ejército Nacional – CENAC AVIACION se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
m).- En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de contratación No. XXX-2025, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.  La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia    con el Decreto 1981 de 1988.  En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.
n).- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.
1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
2. Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MDN Ejército Nacional – CENAC AVIACION cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad.
3. Que la presente propuesta consta de... (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.
4. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica. 
5. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
6. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en los pliegos de condiciones.

Cordialmente,


(Firma del representante legal del proponente o apoderado)



NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos.
















































FORMULARIO No. 2
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE


PROPONENTE: _____________________________________________________
PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ____________________________

0. Para los oferentes obligados a registrarse en el Registro Único de Proponentes:

	INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

	Número de consecutivo del reporte del contrato ejecutado (de acuerdo al RUP)
	Nombre del contratante
	Valor del contrato en SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES  (SMMLV)
	FECHA DE INICIO
	FECHA DE TERMINACIÓN
	OBJETO DEL CONTRATO
	TELÉFONO, DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATANTE 


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


0. Para los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia
	CLASE DE
DOCUMENTO
(CONTRATO,
FACTURA …)
	AÑO
	OBJETO
	VALOR
	FOLIO
(DEL
SOPORTE)
	NOMBRE
(nombre del
comprador)
	TELÉFONO/
DIRECCIÓN

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
_______________________________________


Firma Representante Legal del proponente
Nombre: ________________________
Documento Identidad:
_____________________________________________________
SOCIEDAD REPRESENTADA:











FORMULARIO No. 3
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE

OFERENTE _____________________________________________________

1. CAPACIDAD FINANCIERA (ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31/12/2024

	CUENTA
	OFERENTE INDIVIDUAL
	OFERENTE PLURAL

	
	
	Participante No. 1
	Participante No. 2
	Participante No. 3
	Total proponente plural

	––Porcentaje de Participación
	100%
	(Indicar %
participación)
	(Indicar %
participación)
	(Indicar %
participación)
	100%

	ACTIVO CORRIENTE
	
	
	
	
	

	ACTIVO TOTAL
	
	
	
	
	

	PASIVO CORRIENTE
	
	
	
	
	

	PASIVO TOTAL
	
	
	
	
	

	TOTAL, PATRIMONIO
	
	
	
	
	

	UTILIDAD OPERACIONAL
	
	
	
	
	

	GASTOS DE INTERESES
	
	
	
	
	

	Fecha de corte de los estados financieros
	
	
	
	
	



Nota 1: Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas adicionales en la tabla anterior, el oferente plural deberá indicar en el cuadro anterior el valor de las cuentas de cada uno de los participantes.
Nota 2: Para Consorcios o promesa de sociedad futura, las cuentas serán el resultado de la sumatoria de las mismas de los estados financieros individuales de cada uno de los integrantes del Consorcio. Para Uniones Temporales será el resultado de la ponderación (de acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante de la unión temporal) de las cuentas de los estados financieros individuales de cada uno de los integrantes de la Unión temporal.

1. CAPACIDAD FINANCIERA (cf):

· ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 

	INDICE DE LIQUIDEZ
	Oferente Individual
	Oferente Plural
	Total proponente plural

	
	
	Participante No. 1 según porcentaje de participación
	Participante No. 2 según porcentaje de participación
	Participante No. 3 según porcentaje de participación
	

	AC= Activo Corriente
	
	
	
	
	

	PC= Pasivo Corriente
	
	
	
	
	

	Liquidez = AC/ PC
	
	
	
	
	



· RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:
	NIVEL DE COBERTURA DE INTERESES
	Oferente Individual
	Oferente Plural
	Total proponente plural

	
	
	Participante No. 1 según porcentaje de participación
	Participante No. 2 según porcentaje de participación
	Participante No. 3 según porcentaje de participación
	

	UO= Utilidad Operacional
	
	
	
	
	

	GI= Gastos de Intereses
	
	
	
	
	

	COBERTURA DE INTERESES = UO / GI
	
	
	
	
	



· NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  
	Oferente Individual
	Oferente Plural
	Total proponente plural

	
	
	Participante No. 1 según porcentaje de participación
	Participante No. 2 según porcentaje de participación
	Participante No. 3 según porcentaje de participación
	

	PT= Pasivo Total
	
	
	
	
	

	AT= Activo Total
	
	
	
	
	

	Endeudamiento Total   = PT/ AT
	
	
	
	
	



· CAPITAL DE TRABAJO: 
	CAPITAL DE TRABAJO
	Oferente Individual
	Oferente Plural
	Total proponente plural

	
	
	Participante No. 1 según porcentaje de participación
	Participante No. 2 según porcentaje de participación
	Participante No. 3 según porcentaje de participación
	

	AC= Activo Corriente
	
	
	
	
	

	PC= Pasivo Corriente
	
	
	
	
	

	CT = AC - PC
	
	
	
	
	



1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Co)

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO 
	RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO
	Oferente Individual
	Oferente Plural
	Total proponente plural

	
	
	Participante No. 1 según porcentaje de participación
	Participante No. 2 según porcentaje de participación
	Participante No. 3 según porcentaje de participación
	

	UO= Utilidad Operacional
	
	
	
	
	

	P= Patrimonio
	
	
	
	
	

	RP = UO / P
	
	
	
	
	



· RENTABILIDAD DEL ACTIVO  

	RENTABILIDAD DEL
ACTIVO
	Oferente Individual
	Oferente Plural
	Total proponente plural

	
	
	Participante No. 1 según porcentaje de participación
	Participante No. 2 según porcentaje de participación
	Participante No. 3 según porcentaje de participación
	

	UO= Utilidad Operacional
	
	
	
	
	

	AT= Activo Total
	
	
	
	
	

	RA = UO / P
	
	
	
	
	



Declaramos bajo la gravedad de juramento, que los valores establecidos anteriormente corresponden  a la información de las cuentas contables acordes al PUC reglamentado por la legislación contable en Colombia, los valores son tomados fielmente de lo soportado en el RUP ante la respectiva Cámara y Comercio o estados financieros cuando aplique, por tal motivo comprometemos nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, en cuanto a que la información antes consignada es totalmente cierta y corresponden única y exclusivamente a la verdad .

NOTA 1: ESTE FORMULARIO PARA OFERENTES NACIONALES DEBE SER SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EL CONTADOR PÚBLICO QUE ELABORO LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE QUE LOS DICTAMINA 

NOTA 2: SI SE TRATA DE PROPONENTES PLURALES, EL REVISOR FISCAL O CONTADOR DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL DEBE FIRMAR E INCLUIR SUS DATOS EN EL PRESENTE FORMATO.


OFERENTES NACIONALES				OFERENTES EXTRANJEROS	
________________________________		             ___________________________
Representante Legal					Apoderado en Colombia
________________________________			___________________________
Contador 						Contador Público Colombiano
Revisor Fiscal ó Contador Público Independiente	              ___________________________
Contador 

* Indique si actúa como revisor fiscal o contador	
*Este formulario para oferentes extranjeros debe ser suscrito por el Representante  legal del proponente o apoderado y el contador púbico colombiano que audita la clasificación  de la cuenta























FORMULARIO No. 4
COMPROMISO ANTISOBORNO
El Ministerio de Defensa Nacional, ha declarado el compromiso institucional de cero tolerancias con el soborno y la corrupción, adoptando prácticas e impulsando campañas y mecanismos que permitan prevenir y detectar potenciales situaciones de soborno o conductas irregulares en el accionar de los contratistas de la entidad, mediante el desarrollo de actividades, planes y programas en el marco de los valores y la integridad aplicadas en el Código de Integridad de la entidad. 

Por lo anterior, se suscribe el siguiente compromiso antisoborno: 

Yo, ________________________________________________ mayor de edad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía No _________________, expedida en ______________ mi calidad  de OFERENTE Y/O PROVEEDOR,  proceso de selección de mínima cuantía No. _____________________ cuyo objeto es ___________________ y actuando como Representante legal____________________ Empresa ___________________NIT:_______________. De manera voluntaria y libre de coacción, coerción, amenaza, dádiva y/o promesa remuneratoria, directa o indirecta, mediante la suscripción de este documento a título de aporte unilateral a favor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC AVIACION, en cumplimiento del compromiso de lucha contra la corrupción, declaro que asumo los siguientes compromisos: 

1. Manifiesto públicamente que conozco el alcance y el contenido de la Política, objetivo y alcance del Sistema de Gestión de Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional, y como consecuencia de ello me comprometo a tomar una actitud de cero tolerancias ante el soborno y la corrupción.

2. Rechazar, NO aceptar y/o solicitar, NO ofrecer, NO prometer y NO entregar para sí o para otro, dadivas, regalos, bonificaciones, comisiones y/o promesa remuneratoria, directa o indirectamente; tanto en el Ministerio como fuera de él, a cambio de obtener beneficios ilegales en la ejecución de las obligaciones contractuales.

3. Rechazar y NO aceptar ningún tipo de fiestas, recepciones, homenajes, o cualquier tipo de atención social de servidores del Ministerio de Defensa Nacional, interventores, consultores o contratistas de la entidad o de personas con interés en los diferentes momentos del contrato que me fue adjudicado.

4. Prevenir el soborno por, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe en relación con la operación correspondiente, proyecto, actividad o relación.

5. Fomentar y aplicar mecanismos, instrumentos y/o controles al interior de la empresa que represento y/o en nombre propio para la prevención de prácticas de conductas asociadas al soborno, el fraude o la corrupción.

6. Fomentar el reporte de las conductas o hechos que puedan llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable.
7. Promover acciones encaminadas a la formación e inducción de mis empleados y socios de negocios en la aplicación de la Sistema de gestión de Antisoborno basados en los requerimientos de la Norma ISO 37001 y la normativa aprobada por el Ministerio de Defensa Nacional que tienen la finalidad de combatir el soborno y la corrupción en las relaciones inherentes a mi cargo, entre ellos el Código de Ética e Integridad.

8. Garantizar la confidencialidad de los datos de quien reporte hechos de corrupción soborno o fraude en la entidad.

10 Proteger la identidad de los informantes y de las personas que participan en la denuncia.

11 Proteger a mis empleados, socios de negocio y partes interesadas, ante cualquier represalia, como consecuencia de denuncias por prácticas que puedan constituir soborno.

12 Aceptar que la violación de Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional dará lugar al inicio de investigaciones por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Defensa Nacional o al traslado de las denuncias correspondientes a las demás autoridades competentes, con la finalidad de establecer la responsabilidad administrativa, fiscal, disciplinaria, civil a que haya lugar, así mismo se da a conocer los canales dispuestos por el MDN. 
· Correo electrónico: lineadelhonor@mindefensa.gov.co 
           antisoborno@mindefensa.gov.co 
· Línea telefónica: Línea del honor -antisoborno PBX: 3150111 ext. 40135 
· Buzones físicos en punto de atención presencial.
· APP: Mindefensa. 
· Sede electrónica: ttps://wasedeelectronicapro.azurewebsites.net/mindefensa.html?#/home 

13 Que, conociendo los mecanismos dispuestos de denuncia planteados en la política de Antisoborno del Ministerio de Defensa, recibir y dar traslado oportuno de las denuncias.

14 Respetar los valores representados en el Código de Integridad del Ministerio.

15 Colaborar de buena fe en cualquier investigación llevada a cabo por el Ministerio de Defensa Nacional y sus representantes, en caso de que se produzca algún incumplimiento de estos compromisos.

16 Aceptar que el MDN puede poner fin a la relación contractual en caso comprobado de soborno por parte de, o en nombre de, o en beneficio de quien suscribe, en relación con la transacción correspondiente, proyecto, actividad o relación. Hago constar que soy consciente de la responsabilidad que implica la suscripción de este acuerdo.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los __________ (___) días del mes de ________del año 20___ con la firma de este documento, doy prueba de que conozco y me comprometo para aplicar la Política Antisoborno del Ministerio de Defensa Nacional. 

_____________________________________                                                      
FIRMA                                                                                      		
C.C.













FORMULARIO No. 5
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica PROPONENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal PROPONENTE) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal  PROPONENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC AVIACION adelanta un proceso de ZZZZZZ para la celebración de un contrato estatal para ZZZZZZZZZZZZZZZ 

SEGUNDO: Que siendo el interés del EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo del interés del PROPONENTE participar en el proceso de ZZZZZZZZZX aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
 
1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta con el proceso de Contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta. 
2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre.
3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de ZZZZZXX  la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
a. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MDN-EJERCITO NACIONAL –CENAC AVIACION, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta
b. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de  LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de Contratación.


	BENEFICIARIO
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por
realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el
cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)



En caso de resultar favorecida su propuesta el PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	BENEFICIARIO
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por
realizar)
	MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes)
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar.
En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la propuesta.)


CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año).

EL PROPONENTE:
_______________________________________________
(Nombre, número del documento de identificación y firma del PROPONENTE o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el PROPONENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el  PROPONENTE o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al PROPONENTE en el caso de tratarse de un PROPONENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.oo).
SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.
El presente documento debe ser presentado con firma en ORIGINAL.












FORMULARIO No. 6
PACTO DE INTEGRIDAD

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ___________________________________CUYO OBJETO ES LA: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ante la opinión pública nacional e internacional, YO_____________________, identificado con cedula de ciudadanía No. ______________ en calidad de proponente, o representante legal o apoderado de _________________________ identificado con NIT_______________, proponente que participará en el proceso de __________________________________________ para contratar la  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________suscribo el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y que el Estado procesa y continuará procesando a los infractores. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley Colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno con el fin de obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato, y la actuación desleal y contraria a la libre competencia y al interés de propiciar la selección objetiva dentro de las instancias del proceso de contratación. 

Lo anterior incluye cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concebidos de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC AVIACION con el fin de: 

1.	Procurar que se diseñe el proyecto o partes de éste de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios participantes. 

2.	Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en la evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato.

3.	Ganar la adjudicación del contrato. 

4.	Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato.  

5.	Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores o por el interventor o supervisor del contrato (o por su personal, asesores y subcontratistas) resultados por debajo de los parámetros que sean propuestos por los PROPONENTES, PROVEEDORES y pactados con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC AVIACION.

6.	Abstenerse de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato y otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales. 

7.	Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer. 

8.	Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquiera otra manera.  

Dentro de este marco, el(los) firmante(s) adquiere(n) los siguientes compromisos, de acuerdo con las leyes colombianas:

1.	El proponente participante y el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC AVIACION asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que: 

a)	No ha ofrecido o concedido, ni ha intentado ofrecer o conceder y no ofrecerá ni concederá, ni directa ni indirectamente mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia. 

b)	No ha coludido y no coludirá con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. El(los) proponente(s) comprende(n) la importancia material de estos compromisos para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y la seriedad de los mismos. 

2.	El proponente participante desarrolla sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se compromete a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de NO SOBORNO sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan con esta compañía en este proyecto, incluyendo agentes, consultores y subcontratistas. 
3.	Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales del proponente participante. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas. 
4.	Las proponentes internacionales que participan en este proceso de contratación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa matriz de la compañía y este compromiso cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando esta existiese. 
5.	Con respecto a la presentación de las propuestas, el proponente se compromete a estructurar una propuesta seria, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad que asegure la posibilidad de entregar los bienes y/o prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en la invitación publica. 
6.	Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, el proponente participante acuerda: 

a)	Los pagos a agentes y otros terceros estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio. 

b)	En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento calificados para tal efecto por el Árbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Árbitro si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro deberá comprometerse a respetar dicha reserva.

c)	Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del proponente adjudicatario certificará formalmente que no se han pagado sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener el contrato. El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados. 

7.	Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un árbitro denominado “Defensor para la Transparencia”, cuyos fallos serán en equidad al amparo de lo dispuesto en las Leyes 446 de 1998 y 1564 de 2012 o aquellas que las modifiquen, complementen o sustituyan. 

De las materias relacionadas anteriormente conocerá el árbitro por solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC AVIACION, del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o por manifestación de alguna de los participantes. 

Dicho árbitro deberá tener las mismas calidades que dispone la Constitución Nacional, para ser magistrado de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.
8.	Si un proponente incumple su compromiso de no soborno y de dicho acto ha sido declarado culpable por parte del árbitro se generarán además de los procesos contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso de contratación, los siguientes efectos jurídicos: 

a)	Si el proponente que hubiere incumplido fuere el adjudicatario del proceso, cualquiera de las partes del presente documento podrá solicitar ante el juez competente la nulidad absoluta del contrato con fundamento en que el mismo adolece de una causa lícita.
b)	El contrato estatal terminará por causa imputable al contratista. El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato por causa imputable al mismo, en el momento en que el árbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos, y a asumir las consecuencias contractuales que se deriven de tal terminación. 
c)	Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato a título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en el proceso de contratación y que no hubieran incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes. 
d)	Abstenerse de participar en procesos de contratación de cualquier naturaleza de entidades públicas de la República de Colombia, que se lleven a cabo durante un periodo de cinco (5) años. 
e)	Para asegurar la efectividad de las disposiciones precedentes, el presente acuerdo se entenderá incluido dentro de las cláusulas del contrato que vaya a ser suscrito con el proponente favorecido, como una causal de terminación anticipada del contrato por causa imputable al contratista, derivada del fallo del árbitro en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto. 

El efecto jurídico señalado en los subnumerales a) y b) de este numeral será aplicable solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los subnumerales c) y d) aplicarán al proponente adjudicatario o al cualquiera de los proponentes. 

9.	Adicionalmente, todos los jefes del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante o de los asesores externos de la misma que pudieren haber infringido el presente Pacto y cualquier ley aplicable. 
10.	En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 de este Pacto, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CENAC AVIACION podrá excluir a futuro a aquel infractor para la elegibilidad de contratos en procesos de contratación directa. 
11.	El proponente declara públicamente que conoce y acepta las condiciones de participación establecidas en los documentos del proceso de contratación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre del proceso de contratación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se compromete a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas, argumentos sobre efectos de buscar la descalificación de sus competidores. 
12.	El proponente participante acepta que durante la evaluación de las propuestas prime el criterio de respetar los aspectos de fondo por encima de los de forma, buscando siempre favorecer la libre competencia y la participación del mayor número posible de propuestas dentro del proceso de contratación. 
13.	Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha establecido el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción con la facultad de servir de canal para la tramitación de cualquier investigación sobre cualquier forma de extorsión o soborno en la contratación pública. El proponente participante denunciará ante este Programa cualquier información sobre manejos irregulares sobre los que tenga conocimiento en lo referente al presente proceso de contratación. 


Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá, D.C., a los _____ días del mes de _______________de 2025. 



_______________________________________
Nombre y firma PROPONENTE, PROVEEDOR O REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO DEL PROPONENTE





















FORMULARIO No. 7
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO

Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION adelantó el proceso de selección _______________, cuyo objeto es_________ ___________.   SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.  TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del Ministerio a los cuales tenga acceso. CUARTA: Que por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del presente documento, asumo el siguiente compromiso: EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá las obligaciones de: a) No revelar información propia del Ministerio de Defensa Nacional ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato. b) No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior. c) No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. d) No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la información. CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio considere procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el Ministerio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del daño causado. CLAUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada. En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los ____ días del mes de____ de 2025.

EL CONTRATISTA

(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)
C.C. No.
El presente documento debe ser presentado con firma












FORMULARIO No. 8
DECLARACIÓN JURAMENTADA PROPONENTE EXTRANJERO


(NO APLICA PARA PROPONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS CON SUCURSAL EN COLOMBIA O EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADOS Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA)


El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del apoderado ó representante), declara bajo la gravedad de juramento que no tiene Sucursal en Colombia, so pena de dar estricto cumplimiento al artículo 470 del Código de Comercio y que en el evento que tenga negocios permanentes en este País, deberá dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 469 y siguientes del Código de Comercio, donde para tal efecto debe cumplir con los mismos requisitos que el extranjero con domicilio en Colombia.




____________________________ ____________________ 
Firma APODERADO 
Nombre: 
Documento:
































FORMULARIO No. 9
DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica PROPONENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal PROPONENTE) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal PROPONENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) que: 
- Dentro de los cinco (05) días anteriores a la fecha de entrega de la documentación, el suscrito representante legal bajo la gravedad de juramento declara, que ni él, ni la persona jurídica que representa (en caso de ser de esta naturaleza del proponente), ni los integrante del consorcio, unión temporal y/o promesa de sociedad futura, han sido sancionados con caducidad, o se les ha impuesto multas reiteradas en la misma vigencia por el Ministerio de Defensa Nacional, Jefatura Logística, Bolsa Mercantil de Colombia, Negociación Gobierno a Gobierno o cualesquier entidad pública y con ocasión a cualquier otra modalidad de contratación durante los años 2021, 2022, 2023, 2024 y lo trascurrido del año 2025. 
-Por lo cual certifico además que no me encuentro incurso en Inhabilidades e Incompatibilidades y conozco que no podré participar en el presente proceso, ni suscribir el respectivo contrato si me encuentro incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, 199 artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y artículo 2.2.1.1.2.2.5 del decreto 1082 del 2015 en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia, como lo es el artículo 90 de la Ley 1474 de 2011. 
Tampoco podré participar en el presente proceso de selección ni suscribir el respectivo contrato, si me encuentro en alguna de las siguientes situaciones: Cesación de pagos, concursos de acreedores, liquidación y cualquier otra circunstancia que jurídicamente permitan presumir incapacidad o imposibilidad jurídica, económica o técnica del oferente para cumplir con el objeto del contrato. 
La presente declaración es prestada bajo la gravedad de juramento. 

____________________________			 	____________________ 
Firma Representante legal 		y/o 		Firma del APODERADO

















FORMULARIO No. 10
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA SIIF


CIUDAD:	 ______________	FECHA:	________________________
Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación 

DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario) 

Nombre o Razón Social: _______________________________________
Tipo Documento de Identificación: 
	Cedula de Ciudadanía:
	
	No.
	

	Cedula Extranjería:
	
	No.
	

	Nit Persona Jurídica:
	
	No.
	

	Nit Persona Natural:
	
	No.
	

	Otro Tipo de Documento
	
	No.
	Cuál?

	Pasaporte :
	
	No.
	

	Tarjeta de Identidad
	
	No.
	



Dirección: __ ________________________ _ 	  Teléfono: __________________
E- mail:	_ __________________________________________   Fax: ____________________
Departamento: ___________________	  Ciudad: __________________ 	Municipio: ________________.
Denominación de la cuenta: 	Corriente 	______ 		De Ahorros: ____
NOTA 1: Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: ______ Código: _________   Sucursal:________________	Ciudad: 	________________ 

Dirección: ________________Teléfono:_____________	Fax: _______________

Número de la Cuenta: _______________________

NOTA 2: Adjuntar Original de la Certificación Bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Asimismo se debe verificar que su expedición no sea mayor a treinta días.

El Beneficiario debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria
________________________________
Firma 
Post-firma
CC. Representante Legal 
Empresa
Nit Empresa





FORMULARIO No. 11
FACTOR DE DESEMPATE LEY 2069 DE 2020/DECRETO 1860 DE 2021
Ciudad y fecha 
Señores 
CENAC AVIACION
Bogotá D.C.
_______________________________________, actuando en calidad de (persona natural, representante legal y/o apoderado), de la empresa ______________________________________, identificado (a) con cedula de ciudadanía N° ____________, para efectos del factor de desempate de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 en concordancia con la ley 2069 del 2020 “LEY DE EMPRENDIMIENTO” y atendiendo a lo señalado dentro de los factores de desempate de la invitación pública, manifiesto mi condición de:
	CONDICIÓN
	APLICA
	NO APLICA

	a. Mujer cabeza de familia: Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya
b. Mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente.
	
	

	Por lo menos el diez por ciento (10%) de la nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo
	
	

	 Vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley
	
	

	Por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana
	
	

	Personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, o más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación
	
	

	Proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
	
	

	Oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.
	
	

	Oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.
	
	

	Acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.
	
	

	Empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.
	
	



NOTA: el oferente, debe allegar junto con la oferta la documentación que demuestra la condición que refiere tener, de acuerdo a lo exigido por la ley. 

Firma
Representante legal
CC. _______________ 








FORMULARIO No. 12
	“PROTECCIÓN NACIONAL- LEY 816”	

Yo (nombre representante legal) identificado como parece al pie de mi firma, declaro bajo responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que represento, que los bienes y servicios que represento, son:
Marque con una “X” en el tipo de bien y servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso:
1. OFRECE bienes y/o servicios que sean 100% nacionales.
	SI 
	NO 
	Puntaje

	

	
	20%


Indique los bienes y/o servicios que aplica:_____________________________________________________

NOTA 1: En caso de ofertar bienes nacionales,  deberá anexar el certificado de productor nacional expedido por el Ministerio de Comercio Industria Y turismo de Colombia. 

2. OFRECE bienes y/o servicios, que provengan de Estados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes: 
	SI 
	NO 
	Puntaje

	

Indicar el nombre acuerdo Comercial vigente aplicable:
______________________________

	
	20%


Indique los bienes y/o servicios que aplica:_____________________________________________________


3. OFRECE bienes y/o servicios que provengan de Estados con los cuales en Colombia NO existe un Acuerdo Comercial, pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y/o Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado. Se acompaña del certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual se acredite la situación mencionada.

	SI 
	NO 
	Puntaje

	

	
	20%


Indique los bienes y/o servicios que aplica:_____________________________________________________


4. OFRECE bienes y/o servicios que provengan de los Miembros de la Comunidad Andina de Naciones.



	SI 
	NO 
	Puntaje

	Indicar el nombre del Estado miembro Comunidad Andina de Naciones.
__________________________
	
	20%


Indique los bienes y/o servicios aplica:_______________________________________________________

5. OFRECE bienes y/o servicios extranjeros con componente Nacional, sin aplicación del principio de reciprocidad. Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato del CUARENTA por ciento (40 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

	SI 
	NO 
	Puntaje

	

	
	10%


Indique los bienes y/o servicios que aplica:_____________________________________________________

NOTA 1: El oferente deberá anexar el certificado suscrito por el representante legal, donde acredite la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. 
NOTA 2: El contratista deberá entregar al supervisor del contrato en el momento de la suscripción del acta de inicio, la discriminación del personal que incorporará en la ejecución del futuro contrato, en virtud de lo informado en el presente formulario, numeral 5.

NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes y/o servicios tiene el carácter de comparación de propuestas, el presente formulario debe presentarse debidamente diligenciado y suscrito, con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.
NOTA 2: El oferente seleccionado con productos y/o servicios de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los mismos, al momento de la entrega y/o ejecución, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito (debidamente acreditados).
NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y/o servicios con componente nacional, tendrá la obligación de cumplir con el mismo durante la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.
NOTA 4:  Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje por Ley 816, la CENAC Aviación, NO REALIZARÁ y NO RECIBIRÁ ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de puntaje de las ofertas, por lo que no es subsanable.
NOTA 5: El oferente,  manifiesta con el diligenciamiento del presente formulario, que se obliga a cumplir la ejecución de los servicios  y/o entrega de los bienes, de acuerdo a lo ofrecido para el otorgamiento del puntaje por concepto de Ley 816
NOTA 6: Es de advertir que el presente proceso no obstante de ser una adjudicación total o parcial (por ítem) o (por lotes) según aplique y cuando conste de varios ítems, se les asignará el porcentaje proporcionalmente por regla de 3, tomando el 20%, según el item ofertado, como el máximo puntaje a obtener (100%).

Firma del Representante Legal y/o apoderado
 C.C











FORMULARIO No. 13
	“PONDERACIÓN TÉCNICA”	

Yo (nombre representante legal) identificado como parece al pie de mi firma, en mi calidad de (representante legal / apoderado) de (nombre de la persona jurídica o figura asociativa), me permito ofrecer de manera libre y sin costo adicional para la CENAC AVIACION, la siguiente ponderación técnica:


	[bookmark: _Hlk206516678]PONDERACIÓN TÉCNICA
	OFRECE SI/NO

	
Al oferente que ofrezca acero galvanizado para la fabricación de la estructura del vehículo. De acuerdo a la NORMA ISO 146, ASTM A123/A123M, NTC 2076
NOTA: En caso de ser contratista, deberá anexar en el momento de la suscripción del acta de inicio certificado de conformidad (CoC)
	

	Al oferente que ofrezca capacidad del tanque de agua, que sea superior al requerido en las especificaciones técnicas. Con el fin de acreditar esta condición el oferente debe presentar una certificación emitida por el fabricante en el cual se indique la capacidad total del tanque.
	

	Al oferente que suministre y ensamble en los vidrios de las ventanas y parabrisas la protección contra radiación ultravioleta UV conforme a la norma ISO 13837, ISO 9050
	




Firma del Representante Legal y/o apoderado
 C.C






















FORMULARIO No. 14
“Autorización para el tratamiento de datos personales”
Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad] 	

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente: 

1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 1.22, Sub-numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas. 

	Finalidad
	Autoriza

	
	SÍ
	NO

	Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.
	
	



2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 1.22, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 


Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes: 
a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos. 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 

e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 

f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.



Nombre: [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]
Firma: [Incluir firma del titular]
Identificación: [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]
Fecha: [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]










ESPACIO EN BLANCO
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