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ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANIFESTAMOS EXPRESAMENTE QUE CUMPLIMOS CON CADA UNO Y CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS   SOLICITADOS POR LA ENTIDAD.

	Ítem
	Actividades
	Unidad de
Medida
	Cantidad

	1
	1. Inspección y Diagnóstico Exhaustivo:
	 
	 

	
	•Inspección visual de todos los componentes: módulos, inversores, cableado, estructuras y protecciones.
•Inspección termográfica de todos los componentes eléctricos como módulos, inversores, cableado y conexiones.
•Medición de parámetros eléctricos para identificar posibles degradaciones o fallas.
•Verificación del funcionamiento correcto de los inversores, incluyendo la lectura de códigos de error y parámetros de rendimiento.
•Revisión del estado del cableado, conexiones y cajas de conexión para detectar posibles puntos calientes, corrosión o daños.
•Evaluación de la integridad de las estructuras de soporte y fijaciones.
•Análisis de la producción histórica del sistema para identificar posibles desviaciones del rendimiento esperado.
•Elaboración de un informe detallado de diagnóstico con hallazgos, análisis y
recomendaciones.
	Unidad
	1

	2
	2. Mantenimiento Preventivo:
	 
	 

	
	•Limpieza profesional de los 378 módulos solares para eliminar polvo, suciedad, hojas u otros elementos que reduzcan la irradiación.
•Reapriete de tornillos y elementos de fijación en las estructuras de soporte.
•Verificación y ajuste de las conexiones eléctricas en módulos, cajas de conexión e inversores.
•Revisión del estado de los sistemas de puesta a tierra y protecciones contra sobretensiones.
•Actualización del firmware de los inversores, si aplica y es necesario.
	Unidad
	1

	3
	3. Mantenimiento Correctivo:
	 
	 

	4
	Reemplazo de módulos solares defectuosos identificados durante el diagnóstico.
	Unidad
	1

	5
	Cambio de cable solar en interconexiones de elementos
	Unidad
	1

	6
	Cambio de conectores MC4
	Unidad
	1

	7
	Cambio de uniones que presenten sulfatación o que estén defectuosas
	Unidad
	1

	8
	Cambio de DPS´s que presenten fallas o mal funcionamiento
	Unidad
	1

	9
	Cambio de interruptores o seccionadores que presenten fallas o se encuentren defectuosos
	Unidad
	1

	10
	Cambio de perfilería estructural de soporte que se encuentre defectuosa o en mal estado
	Unidad
	1

	11
	Cambio de herraje estructural tipo Mclamp que se encuentre defectuosa o en mal estado
	Unidad
	1

	12
	Cambio de herraje estructural tipo Eclamp que se encuentre defectuosa o en mal estado
	Unidad
	1

	13
	Cambio de herraje estructural tipo Gclamp que se encuentre defectuosa o en mal estado
	Unidad
	1

	14
	Cambio de herraje estructural tipo L que se encuentre defectuosa o en mal estado
	Unidad
	1

	15
	Cambio de pernos que presenten corrosión, que estén defectuosos o en mal estado
	Unidad
	1

	16
	Cambio de cable de puesta a tierra que este defectuoso o en mal estado
	Unidad
	1

	17
	Ajuste de las alarmas de monitoreo
	Unidad
	1

	18
	Reemplazo e instalación de bornes defectuosos o en mal estado
	Unidad
	1

	19
	Cambio e instalación Protección contra Sobretensiones
	Unidad
	1

	20
	Cambio de Interruptor diferencial que se encuentren en mal estado
	Unidad
	1

	21
	Cambio de Interruptor Magnetotérmico CA que se encuentre en mal estado
	Unidad
	1

	22
	Cambio de Interruptor Magnetotérmico CC que se encuentre en mal estado
	Unidad
	1

	23
	Cambio de fusibles y portafusibles de caja de conexión CC que se encuentre en mal estado
	Unidad
	1

	24
	Cambio de abrazadera y fijaciones que hagan falta o se encuentre en mal estado
	Unidad
	1

	25
	Corrección y eliminación de errores del inversor
	Unidad
	1

	26
	Cambio del sistema de enfriamiento del inversor defectuoso o en mal estado
	Unidad
	1

	27
	Cambio tarjeta de control del inversor defectuosa o en mal estado
	Unidad
	1

	28
	Cambio de inversor fronius primo 15. 0-1 208/240
	Unidad
	1

	29
	Cambio de fusibles de la Combiner box que estén defectuosos o en mal estado
	Unidad
	1

	30
	Cambio de fusibles de la Combiner box que estén defectuosos o en mal estado
	Unidad
	1

	31
	4. Pruebas de Rendimiento:
	 
	 

	
	•Medición de la producción de energía del sistema después de las labores de mantenimiento
para verificar la mejora del rendimiento.
•Comparación de los parámetros eléctricos y de producción con los valores de referencia del fabricante y los datos históricos.
	Unidad
	1

	32
	5. Documentación y Reportes:
	 
	 

	
	•Elaboración de un informe final del proyecto de mantenimiento, detallando las actividades realizadas, los hallazgos, las correcciones aplicadas y los resultados de las pruebas de rendimiento.
•Actualización de la documentación técnica del sistema, incluyendo diagramas unifilares, planos de montaje y fichas técnicas de los componentes.
•Registro de las actividades de mantenimiento en un historial para futuras referencias.
•Generación de plan de mantenimiento predictivo con base en los hallazgos y las condiciones reales del sistema.
	Unidad
	1

	33
	6. Asesoría Técnica y Seguimiento:
	 
	 

	
	•Sesión de asesoría con el propietario o responsable del sistema para explicar el informe final y responder preguntas.
•Recomendaciones para futuros mantenimientos preventivos y monitoreo del sistema.
	Unidad
	1



ASÍ MISMO, ATENDEREMOS CUALQUIER REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD A FIN DE COMPROBAR LA CALIDAD O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS SOLICITADOS

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________________
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Nombre del Representante Legal: _________________________________________
C. C. N.º ______________________________ de ____________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Ciudad: _____________________________________________________________
Teléfono(s): _________________________________________________________
Correo Electrónico_____________________________________________________
FIRMA: _______________________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA___________________________________________



