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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS

     [Lugar y fecha]
[bookmark: _Hlk132961426]     Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO   AÉREA DE COMBATE No. 1
[Ciudad]
	
     Referencia: Proceso de Contratación No. 080-00-D-CACOM-1-GRUCO-2025

         Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas en la Invitación pública, que rige el proceso de selección No. 080-00-D-CACOM-1-GRUCO-2025 y contenidos en la ficha técnica del estudio previo, la cual para todos sus efectos se relacionan a continuación: 
         OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE   UNA MAQUINA DUPLICADORA E INSUMOS PARA LA SECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL DEL CACOM-1.

	02-01-01-004-005-02 MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS $34.000.000

	ITEM 1- DESCRIPCION
	MAQUINA DUPLICADORA

	UNIDAD DE MEDIDA
	UNIDAD

	CANTIDAD
	1

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Tipo de equipo
	Duplicadora digital

	Método de impresión
	Digital de alta velocidad, completamente automática

	Tipo de original
	Libro u hoja

	Tiempo de elaboración de master
	Modo rápido: 17 s / Modo normal: 19 s

	Resolución escaneo
	600 × 600 ppp

	Resolución impresión
	300 × 600 ppp / Modo rápido: 300 × 400 ppp

	Área máxima de escaneo
	297 × 432 mm (11 11/16" × 17")

	Área máxima de impresión
	210 × 357 mm (8 1/4" × 14 1/16")

	Tamaño del papel admitido
	100 × 148 mm a 310 × 432 mm

	Capacidad bandeja alimentación
	1000 hojas, hasta 110 mm de altura

	Capacidad bandeja de recepción
	1000 hojas, hasta 110 mm de altura

	Velocidad de impresión
	60, 80, 100, 120 y 130 ppm

	Ajuste posición impresión
	Horizontal ±15 mm / Vertical ±10 mm

	Ampliación / Reducción
	Zoom 50–200%, libre, múltiples niveles preestablecidos

	Interfaz de usuario
	Panel de 128 × 64 puntos

	Suministro de tinta
	Automático (cartucho de 1000 ml)

	Elaboración/eliminación master
	Automática (hasta 215 hojas por rollo / 100 hojas de eliminación)

	Alimentación eléctrica
	AC 100–120 V / AC 220–240 V / 50–60 Hz

	Dimensiones en uso
	1415 × 670 × 1065 mm

	Dimensiones almacenamiento
	780 × 670 × 1065 mm

	Espacio requerido total
	1415 × 1240 × 1515 mm

	ACCESORIOS OPERACIONALES

	Accesorio
	Descripción

	Alimentador automático de documentos
	Permite escanear múltiples hojas automáticamente.

	Kit de alimentación para cartulina
	Adaptador para manejar papeles gruesos.

	Separador de trabajos
	Separa automáticamente los lotes impresos.

	Contador de tarjetas de acceso
	Sistema de control para limitar acceso o contabilizar el uso por usuario.

	Gabinete cerrado (de lujo)
	Mueble con puertas para almacenamiento de insumos y documentos.

	Gabinete abierto
	Mueble sin puertas, con compartimientos abiertos al frente.

	Kit de red
	Permite conexión a red para impresión
compartida.

	Kit de activación para tarjetas
	Seguridad adicional mediante tarjetas para autorización de impresión.

	Controlador de impresión (Mac)
	Controlador para impresión desde equipos
con sistema operativo Mac.

	FUNCIONES DESTACADAS

	Función
	Descripción

	Modo de escaneo del original
	Escaneo de documentos para impresión.

	Modos de procesamiento de imagen
	Línea, Foto, Dúo, Lápiz.

	Impresión directa desde USB
	Permite imprimir sin necesidad de un computador.

	Programación de impresión
	Permite configurar múltiples trabajos o
grupos de impresión.

	Impresión 2 en 1 / modo libro
	Combina varias páginas en una hoja o imprime como libro.

	Ahorro de tinta
	Reduce el consumo sin afectar legibilidad.

	Separación de trabajos
	Organiza automáticamente lotes de impresión.

	Modo ecológico
	Reducción de consumo energético y menor
generación de calor.

	Apagado automático
	Ahorra energía tras inactividad prolongada.

	Panel LCD de fácil uso
	Muestra estado del equipo, alertas, contador de copias, etc.

	Ajuste de posición de impresión
	Modifica la alineación de impresión vertical y
horizontal.

	Impresión por lotes (programa A/B)
	Impresión de distintos documentos preconfigurados.

	Gestión de insumos
	Muestra capacidad restante de tinta y
máster.



	Reporte de impresión
	Informe del número de impresiones por usuario o trabajo.

	Compatibilidad con múltiples papeles
	Acepta bond, reciclado, sobres, tarjetas y
papel grueso.

	Sistema de creación/eliminación de máster
	Automático, con capacidad para múltiples hojas por rollo.

	Impresión de alta velocidad
	Hasta 130 páginas por minuto.

	02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS $2.500.000

	ITEM 2- DESCRIPCION
	TINTA DUPLICADORA

	UNIDAD DE MEDIDA
	UNIDAD

	CANTIDAD
	5

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Tipo de tinta
	Tinta líquida de secado rápido, a base de aceite o vegetal

	Presentación
	Cartucho de 1000 ml (1 litro)

	Compatibilidad
	Formulada para sistemas de impresión de duplicadoras digitales de alta velocidad

	Color
	Negro estándar y disponibilidad en colores
especiales según necesidad

	Requerimiento técnico
	Fluidez óptima para garantizar uniformidad y evitar atascos o residuos en el cilindro

	Condiciones de almacenamiento
	Lugar fresco, seco, alejado de la luz solar
directa. Rango sugerido: 10 °C a 30 °C

	02-02-01-003-006-03 SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO $2.500.000

	ITEM 3- DESCRIPCION
	MASTER DUPLICADORA

	UNIDAD DE MEDIDA
	UNIDAD

	CANTIDAD
	2

	ESPECIFICACIONES TECNICAS

	Tipo de insumo
	Rollo de master térmico para creación de plantilla de impresión

	Presentación
	Rollo continuo (longitud estimada para 250
originales tamaño legal aprox.)

	Compatibilidad
	Exclusivo para duplicadoras con sistema automático de creación de máster

	Formato de hoja
	Compatible con impresión tamaño carta y
legal

	Requerimiento técnico
	Alta sensibilidad térmica y buena capacidad de transferencia de imagen

	Capacidad estimada
	Hasta 215 imágenes por rollo (dependiendo
del tamaño del original)

	Condiciones de almacenamiento
	En lugar seco y plano. No exponer a temperaturas extremas ni humedad excesiva



[bookmark: _TOC_250035]OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL FUTURO CONTRATISTA.
Obligaciones Generales
1. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por la normatividad vigente.
2. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos.
3. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, invitación pública, adendas (si hay lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento del objeto del proceso con eficiencia y eficacia.
4. Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar.
5. 	Responder en los plazos que el contratante establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
6. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para el cumplimiento del contrato.
7. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del contrato.
8. Informar oportunamente a la Entidad y/o supervisor del contrato, cualquier irregularidad o inconveniente que se presente en la ejecución del contrato.
9. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del presente contrato.
10. Si cualquiera de los ítems es devuelto por no cumplir con las especificaciones técnicas, el contratista tendrá 5 días hábiles para hacer el respectivo cambio.
OBLIGACIONES PARTICULARES
1. Embalaje y aseguramiento de condiciones para viaje, con insumos; 02 Tintas compatibles con la duplicadora digital y 02 Master compatible con la duplicadora
2. La Duplicadora deberá incluir todos y cada uno de los elementos necesarios para su correcta instalación.
3. El contratista deberá enviar el personal técnico, con todos los equipos que considere necesarios para realizar la instalación de la duplicadora en la oficina de la Sección Acción integral del Comando Aéreo de Combate N1, adicional deberá realizar capacitación y curso de manejo de la maquina duplicadora, así como la puesta en funcionamiento, obteniendo como resultado la operatividad con normalidad. Se deja claridad que la instalación no generará sobrecostos al contrato.
4. El contratista deberá garantizar el transporte y entrega de la duplicadora en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No1 y demás gastos por concepto de puesta en funcionamiento a que haya lugar.
5. El contratista deberá otorgar una garantía mínima de doce (12) meses a partir de la entrega, cubriendo defectos de fabricación, funcionamiento y calidad del bien adquirido. Esta garantía será exigible por la entidad en caso de incumplimiento.
6. Consideraciones Generales para el Uso de Insumos
· Los insumos deben ser originales o completamente compatibles con el modelo de duplicadora utilizado.
· El uso de insumos de calidad garantiza:
· Impresiones más nítidas y definidas
· Mayor vida útil del equipo
· Menor generación de residuos o errores de impresión
· Se recomienda llevar control de los insumos mediante sistemas de gestión o contadores integrados en la duplicadora.
	CATALOGACIÓN OTAN
Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 “Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional”, el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

	Descripción
	Código NOC

	DUPLICADORA
	Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo.

Información del artículo: Ficha técnica, nombre asignado por el fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, condiciones de transporte, embalaje y almacenamiento, así como regulaciones al término de vida útil del
artículo.

	TINTA PARA
DUPLICADORA DIGITAL
	

	MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL
	



De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentación en formato PDF.

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo.

El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total de la información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	[bookmark: _GoBack]ESPECIFI ESPESIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL PROCESO No. 080-00-D-CACOM-1-GRUCO-2025, cuyo objeto es:  ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA MAQUINA DUPLICADORA E INSUMOS PARA LA SECCIÓN ACCIÓN INTEGRAL DEL CACOM-1.
	

    SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN


Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable ACEPTO las    especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, en el anexo técnico y especificaciones técnicas establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.



Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _______________., a los ___ días del mes de _________ de 20xx.


Atentamente,
_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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