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		NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-00XX-2025
 ANEXO No 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	Descripción

	Herramientas

	27111500 Herramienta de corte y engarzado y punzones
39121400 conectores de cables
27113200 juegos de herramientas
27111700 Destornilladores

	 Listado de herramientas:
No.	Artículo	Cantidad	Unidad de Medida
1	Taladro Inalámbrico	1	UN
2	Generador de Tonos	1	UN
3	Ponchadora AMP UTP CAT 6 / 6a	1	UN
4	Ponchadora para Conector RJ45	1	UN
5	Rotuladora para cableado estructurado	1	UN
6	Juego Alicates Aislado	1	UN
7	Juego Destornilladores Aislado	1	UN
8	Conector RJ45 SLX AMP CommScope Cat 6A Blindado	50	Paquete x 50
9	Conector RJ45 Plástico	100	Paquete x 100 
10	Maletín para portar herramienta	1	UN



	
1. Taladro Inalámbrico: 

· Percutor
· Potencia:  300 W
· Velocidad Sin Carga:  Mínimo 1700 RPM
· Batería:  12 V
· Tipo de batería:  Deslizante recargable
· Mínimo 2 Baterías y cargador
· Voltaje: 20 V
· Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación o funcionamiento.
MARCA  ______
REFERENCIA __________

2. Generador De Tonos:

· Para permitir la localización de cables de red categoría 5, 6, 
· Para probar el cable Ethernet que permite seguir cualquier tipo de cable a través del escaneo pin a pin
· Que cuente con la función de salida de audio
· Que contenga los respectivos cables de pruebas
· Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación o funcionamiento.
MARCA  ______
REFERENCIA __________

3. Ponchadora AMP UTP CAT 6 / 6a:

· Para terminación de todas las tomas modulares AMP-TWIST y Serie SL (5e,6,6a y 7a)
· Para tirar el cable, marca el papel de aluminio, terminar y cortar 8 conductores a la vez
· Para mantener la integridad del par trenzado

4. Ponchadora para Conector RJ45 :

· Para terminar las tomas terminadas en RJ45 y 6P/RJ12, 4P/RJ11
· Con componentes de acero que aseguren su durabilidad
MARCA  ______
REFERENCIA __________

5. Rotuladora para cableado estructurado:

· Tipo portátil y de alto rendimiento con conexión al PC
· Con identificación de cableado estructurado 
· Con ingreso de texto mediante teclado 
· Impresión de etiquetas de 6mm, 9mm, 12mm y 19mm de ancho
· Alimentación: batería recargable de litio
· Voltaje: 12V
· Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación o funcionamiento.

MARCA  ______
REFERENCIA __________

6. Juego Alicates Aislado:

· Con punta dieléctricos aislado 1000 V 
· Que Incluya alicate, pinza y cortafrios
MARCA  ______
REFERENCIA __________

7. Juego Destornilladores Aislado: 

· De precisión de pala y estrella 1/4 X 4, dieléctricos aislados 1000v, mangos ergonómicos antiderrapantes.
· Que incluya destornillador probador de corriente
MARCA  ______
REFERENCIA __________

8. Conector RJ45 SLX AMP CommScope Cat 6A Blindado:

· Soporte de velocidades de Ethernet de 10 Gigabit
· Con Blindaje: (STP o FTP)
· El conector debe ser metálico 

9. Conector RJ45 Plástico:

· Componente indicado para conectar redes de cableado estructurado Cable Categoría 5e y 6
· Material: en PVC termoformado
MARCA  ______
REFERENCIA __________

10. Maletín para portar herramienta:

· Capacidad de almacenaje mínimo 30 cm3 
· Su material debe ser en poliester 
· Que contenga múltiples bolsillos internos y externos
· Con base reforzada 
· Su cierre debe ser en cremallera
· Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación.
MARCA  ______
REFERENCIA __________

	Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque.  En todo caso la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.
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FISCALIA

En la calle y en los territorios




